BLACKMAGIC DESIGN PREZENTUJENOWY BLACKMAGIC 2110 IP UPDOWNCROSS 12G

  Nowy konwerter do montażu w racku konwertuje wszystkie   standardy wideo SD, HD i Ultra HD przez połączenia 12G-SDI, HDMI i wideo IP SMPTE-2110.

NAB 2025, Las Vegas, Stany Zjednoczone – piątek, 4 kwietnia 2025 r. – Blackmagic Design ogłosił dziś Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G, nowy konwerter standardów do produkcji na żywo i transmisji, która umożliwia konwersję dowolnych standardów wideo SD, HD i Ultra HD przez połączenia 12G-SDI, HDMI i wideo IP SMPTE-2110. Konstrukcja do montażu w racku posiada LCD na panelu sterowania do wyświetlania menu oraz monitorowania wideo i audio. Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G będzie dostępny w czerwcu u dystrybutorów Blackmagic Design na całym świecie za 545 USD.

Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G zostanie zaprezentowany na stoisku Blackmagic Design #SL216 podczas NAB 2025.

Konwertery Blackmagic 2110 IP zaprojektowano do integracji sprzętu SDI z systemami nadawczymi 2110 IP. Modele do montażu w racku można instalować w rackach sprzętowych tuż obok konwertowanych urządzeń. Dodanie konwerterów to niedrogi sposób na przekształcenie całego sprzętu wideo w SMPTE-2110. Wystarczy dodać Blackmagic 2110 IP Converter do mikserów do produkcji na żywo, nagrywarek dyskowych, procesorów strumieniowych, kamer, telewizorów i nie tylko.

Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G to wysokiej jakości konwerter standardów do produkcji na żywo i transmisji. Umożliwia konwersję standardu dowolnego urządzenia ze złączami wideo IP 2110, 12G-SDI i HDMI. Ma szerokość zaledwie ⅓ racka. Zapewnia najwyższej jakości konwersję wszystkich standardów wideo SD, HD i Ultra HD. Cechuje się elegancką konstrukcją z wyświetlaczem LCD, głośnikiem i gniazdem słuchawkowym. LCD ma także menu do ustawiania standardu wideo, co zapewnia również ochronę cennego sprzętu, bo konwerter zawsze przesyła prawidłowy sygnał wyjściowy. Port USB na panelu sterowania działa jako kamera internetowa HD. Konwerter ma również wejście referencyjne dla dużych systemów nadawczych.

Blackmagic 2110 IP UpDown Cross 12G posiada wielostrumieniowe złącza 12G-SDI kompatybilne z każdym urządzeniem SD, HD i Ultra HD oraz formatami wideo do 2160p60, a także sprzętem poziomu A i B. Zawiera wejście 12G-SDI z pętlą wyjścia, która omija przetwarzanie, wejście HDMI 2.0, wejście referencyjne, 2 wyjścia 12G-SDI i wyjście HDMI 2.0.

Dzięki wbudowanemu ponownemu taktowaniu na złączach 12G-SDI wszystkie konwersje są zgodne z sygnałem czasowym wideo na wejściu referencyjnym. Ponadto konwerter ma wysokiej jakości filtry wideo Multi-tap i niezwykle niską fluktuację SDI. Dzięki temu użytkownicy mogą używać dłuższych kabli, aby zachować integrację sygnału dla wideo o jakości nadawczej. Dźwięk jest też automatycznie opóźniany w oparciu o konwersję w toku, a następnie osadzany z powrotem w sygnale, aby zawsze pozostać w idealnej synchronizacji z obrazem.

Produkty Blackmagic 2110 IP są zgodne ze standardem SMPTE ST-2110 dla wideo IP, który określa przesył, synchronizację i opis 10-bitowego wideo, dźwięku oraz danych pomocniczych przez zarządzane sieci IP w celu transmisji. Konwertery mogą też ponownie zsynchronizować wejścia SDI ze zwykłym zegarem PTP lub zewnętrzny sprzęt może zablokować wyjście referencyjne, które też jest generowane z zegara PTP.

„Zależało nam, aby obecny konwerter UpDownCross obsługiwał Ultra HD oraz wideo IP SMPTE-2110” – powiedział Grant Petty, dyrektor generalny Blackmagic Design. „Nowy model Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G jest idealny do nowoczesnych przepływów pracy, gdy klienci potrzebują dokonać konwersji szerokiego zakresu standardów wideo. Nadaje się do montażu w racku, więc można go umieścić niemal wszędzie. Nie możemy się doczekać, żeby zobaczyć, jak klienci używają go w studiach, na planie, a także podczas wydarzeń na żywo”.

Charakterystyka Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G

  *  Konwertuje SD, HD lub Ultra HD na dowolny standard SD, HD lub Ultra HD.
  *  Konwertuje złącza wideo IP SMPTE-2110, HDMI i 12G-SDI.
  *  Konstrukcja do montażu w racku z elementami sterującymi na przednim panelu.
  *  Ponownie synchronizuje wejścia SDI do zwykłego zegara PTP.
  *  Niska latencja, otwarty standard kodeka Blackmagic IP10.
  *  Redundantne zasilacze.

DOSTĘPNOŚĆ I CENA

Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G będzie dostępny w czerwcu u dystrybutorów Blackmagic Design na całym świecie za 545 USD, z wyłączeniem lokalnych ceł i podatków.

ZDJĘCIA PRASOWE

Zdjęcia produktu Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G oraz innych produktów Blackmagic Design są dostępne na www.blackmagicdesign.com/pl/media/images.

O BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design tworzy najwyższej jakości na świecie produkty do montażu wideo, cyfrowe kamery filmowe, korektory koloru, konwertory wideo, urządzenia do monitorowania wideo, routery, miksery do produkcji na żywo, nagrywarki, monitory kształtu fali i skanery filmowe w czasie rzeczywistym dla branży filmów fabularnych, postprodukcji i transmisji telewizyjnych. Karty przechwytujące DeckLink od Blackmagic Design rozpoczęły rewolucję w zakresie jakości i przystępności cenowej w branży postprodukcji, podczas gdy wyróżnione nagrodą Emmy produkty do korekcji koloru DaVinci dominują w branży telewizyjnej i filmowej od 1984 roku.

Blackmagic Design kontynuuje przełomowe innowacje takimi produktami jak 6G-SDI i 12G-SDI oraz rozwiązania dla stereoskopicznych przepływów pracy w 3D i Ultra HD. Stworzona przez wiodących na świecie montażystów i inżynierów, firma Blackmagic Design ma siedziby w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii, Singapurze i Australii. Więcej informacji na stronie www.blackmagicdesign.com/pl

