BLACKMAGIC DESIGN ANUNCIA NOVO ATEM 4 M/E CONSTELLATION IP

  Novos switchers Ultra HD com SMPTE 2110 nativo e Ethernet 100G,   até 64 entradas e 52 saídas com os recursos avançados do ATEM Constellation.

NAB 2026, Las Vegas (EUA) - Segunda-feira, 13 de abril de 2026 - A Blackmagic Design anunciou hoje o ATEM Constellation IP, com dois novos modelos de switchers de produção ao vivo totalmente nativos em SMPTE 2110. Esses novos modelos mantêm os poderosos recursos dos switchers ATEM Constellation baseados em SDI já existentes, tornando-os familiares aos usuários e permitindo uma transição perfeita entre switchers SMPTE 2110 e switchers baseados em SDI quando ambos são utilizados na mesma instalação. Desenvolvido produção ao vivo e broadcast de alto nível, o novo design conta com resfriamento frontal-traseiro, ampla redundância, suporte a SMPTE 2022-7 em todas as portas de vídeo 100G, conexões redundantes de relógio PTP, duas conexões Ethernet 10G para portas de controle e fontes de alimentação AC redundantes. O ATEM 4 M/E Constellation IP estará disponível em junho por meio de revendedores Blackmagic Design no mundo todo a partir de US$ 7.995.

O ATEM 4 M/E Constellation IP será demonstrado pela Blackmagic Design no estande N2502 da NAB 2026.

O ATEM 4 M/E Constellation IP apresenta um design significativamente diferente dos outros modelos, pois foi desenvolvido para emissoras de alto nível. O novo design conta com resfriamento frontal-traseiro com quatro ventoinhas extremamente silenciosas. Todas as conexões têm redundância total com SMPTE 2022-7 em todas as portas de vídeo, além de redundância adicional nas portas Ethernet de controle e PTP. Um LCD integrado mostra todas as informações de status padrão do ATEM Constellation e permite acessar os menus de configuração. O painel frontal também inclui conexão para fones de ouvido e alto-falante integrado para monitoramento local do programa.

O modelo padrão 4 M/E tem 32 entradas SMPTE 2022-7 com conversão de padrões, utilizando quatro conjuntos de conexões Ethernet 100G duplamente redundantes. Também inclui 24 saídas SMPTE 2110, 16 Chaveadores ATEM Avançados, 4 multivisualizadores e 2 SuperSource, totalizando 12 DVEs.

O modelo 4 M/E Plus de grande porte conta com 64 entradas SMPTE 2022-7 com conversão de padrões, usando oito conjuntos de conexões Ethernet 100G duplamente redundantes. Também inclui 48 saídas SMPTE 2110-7, 16 Chaveadores ATEM Avançados, 4 multivisualizadores e 2 SuperSource, totalizando 12 DVEs.

O ATEM 4 M/E Constellation IP conta com múltiplas conexões SMPTE 2110 usando Ethernet 100G, suportando oito canais de entrada e oito de saída em cada uma. O switcher distribui entradas e saídas entre as várias conexões Ethernet 100G. Cada conexão tem dois conectores independentes compatíveis com redundância SMPTE 2110-7, permitindo ligação a switches de rede separados. O SMPTE 2022-7 Seamless Protection Switching envia duas cópias idênticas de vídeo e áudio por conexões distintas. No receptor, os pacotes RTP são comparados pelo número de sequência e o quadro de vídeo é reconstruído perfeitamente a partir dos primeiros pixels recebidos, garantindo operação totalmente contínua.

Uma das vantagens do vídeo SMPTE 2110 é que, normalmente, todas as fontes na rede utilizam o mesmo padrão de vídeo. Porém, na produção ao vivo, a realidade costuma ser mais caótica. Às vezes é preciso lidar com fontes que não operam no mesmo padrão configurado no switcher ATEM. O ATEM 4 M/E Constellation IP resolve esse problema porque cada canal de entrada tem um conversor de padrões dedicado. Assim, todas as fontes são convertidas automaticamente para o padrão do switcher. Basta rotear qualquer fonte para o ATEM 4 M/E Constellation IP e obter um sinal estável. Tudo funciona perfeitamente.

O ATEM 4 M/E Constellation IP oferece suporte a todos os padrões de vídeo broadcast mais utilizados. Além disso, os conversores de padrões em todos os canais de entrada do switcher permitem trabalhar com diferentes padrões de vídeo ao mesmo tempo. O ATEM 4 M/E Constellation IP pode ser configurado para diversos padrões televisivos em HD e Ultra HD, incluindo 720p, 1080i, 1080p e 2160p até 60p. Isso é essencial quando é preciso se adaptar rapidamente às exigências de produções em qualquer lugar do mundo. Também é possível enviar intercomunicação, sinalização e controle para equipamentos SDI ao conectar um Blackmagic SDI Expander 8x12G. Assim, as saídas SDI do switcher podem ser reenviadas à câmera com retorno de programa, controle de câmera e intercomunicação.

O Fairlight Live é o mixer de áudio por software 2110 mais poderoso do mundo, desenvolvido para broadcast e eventos ao vivo. O Fairlight Live permite rotear áudio de e para switchers ATEM Constellation via USB. Diferente dos mixers físicos, oferece suporte nativo a áudio estéreo, surround e imersivo. Também inclui recursos avançados como suporte a plugins de terceiros, Solo AFL/PFL, intercomunicação e controles de entrada avançados, como ganho remoto e entradas duplas. Além disso, conta com reprodutor de cues, instantâneos, matriz interna e muito mais. Também é possível executar mais de um sistema para múltiplos usuários simultâneos ou redundância total.

Todos os switchers ATEM 4 M/E Constellation contam com um sistema simples de intercomunicação integrado que utiliza os canais de áudio 15 e 16 para comunicação bidirecional com câmeras Blackmagic Design. No entanto, o Fairlight Live oferece múltiplos barramentos de intercomunicação, além de roteamento completo de canais de áudio no ATEM 4 M/E Constellation IP, permitindo criar quantos barramentos de intercomunicação forem necessários. Assim, é possível ter comunicação ainda mais avançada, incluindo loops de câmera e engenharia, barramentos para comentaristas e mixagens independentes para cada equipe, tudo diretamente no software Fairlight Live. Basta rotear o barramento de intercomunicação para os canais 15 e 16 de uma saída específica do ATEM e enviar essa saída para as câmeras ou comentaristas desejados.

O design de estilo broadcast do ATEM 4 M/E Constellation IP utiliza resfriamento frontal-traseiro, o que limita o espaço disponível para controles no painel frontal. Para resolver esse problema, os clientes podem adicionar um ATEM Monitoring Rack Panel. Ele conta com os mesmos controles dos modelos ATEM Constellation SDI, mas combina de forma independente um conversor de monitoramento e um painel de controle. O design para montagem em rack inclui botões premium para operar o switcher ATEM 4 M/E Constellation IP. Há até uma porta Ethernet dedicada para controle. Ele também atua como um conversor redundante SMPTE 2022-7 de Ethernet 10G para SDI 12G e HDMI, permitindo a conexão com monitoramento de vídeo local. Há ainda uma interface de intercomunicação de cinco pinos no painel frontal.

“Os switchers ATEM Constellation são poderosos e oferecem recursos avançados, no entanto, temos clientes que utilizam workflows SMPTE 2110 e precisam de um switcher IP 2110 nativo, em vez de SDI”, disse Grant Petty, diretor-executivo da Blackmagic Design. “Em vez de simplesmente adicionar várias conexões Ethernet 10G, percebemos que precisávamos de um design totalmente novo. Além de o resfriamento frontal-traseiro garantir operação silenciosa, o uso de Ethernet 100G bidirecional permite que cada porta suporte oito entradas e saídas de vídeo, de modo que quatro cabos substituem 60 cabos BNC em um switcher SDI. É impressionante! Estamos ansiosos para ver esse switcher em ação em grandes transmissões ao vivo.”

Recursos do ATEM 4 M/E Constellation IP:

  *  Poderoso switcher de produção ao vivo com SMPTE 2110 nativo.
  *  Até 64 entradas usando 8 conjuntos de conexões Ethernet 100G redundantes.
  *  Funciona com vídeo SDI 12G ou IP SMPTE 2110.
  *  Ethernet 100G redundante para total conformidade com SMPTE 2022-7.
  *  Operação no estilo barramento de corte ou M/E profissional.
  *  Conversão de padrões e ressincronização em todas as entradas.
  *  A saída USB funciona como webcam e suporta todos os softwares de vídeo.
  *  Suporta todos os painéis de controle ATEM físicos e virtuais.
  *  Inclui até 4 multivisualizações personalizáveis e independentes.
  *  Inclui transições de mesclagem, varredura, DVE e stinger.
  *  Inclui até 4 DVEs.
  *  Memória interna para imagens e gráficos em movimento.
  *  Inclui até 4 Chaveadores Croma ATEM Avançados por fileira M/E.
  *  Inclui até 2 SuperSources com 4 DVEs cada.
  *  Suporta mixagem de áudio com Fairlight Live.
  *  Intercomunicação profissional compatível com ClearCom e RTS.
  *  Inclui ATEM Software Control gratuito para Mac e Windows.
  *  Compatível com ATEM Monitoring Panel.
  *  Compatível com todos os painéis ATEM Camera Control.
  *  Todos os recursos estão incluídos sem custos adicionais de uso.

DISPONIBILIDADE E PREÇO

O ATEM 4 M/E Constellation IP estará disponível em junho por meio de revendedores Blackmagic Design no mundo todo a partir de US$ 7.995, excluindo taxas.

IMAGENS PARA IMPRENSA

Fotos do ATEM 4 M/E Constellation IP e de todos os outros produtos da Blackmagic Design estão disponíveis em www.blackmagicdesign.com/pt/media/images.

SOBRE A BLACKMAGIC DESIGN

A Blackmagic Design é líder na criação de produtos de edição de vídeo, câmeras digitais cinematográficas, corretores de cor, conversores de vídeo, equipamentos de monitoramento de vídeo, roteadores, switchers de produção ao vivo, gravadores de disco, monitores de forma de onda e digitalizadores de filme em tempo real para as indústrias de longas-metragens, pós-produção e transmissão televisiva. As placas de captura DeckLink da Blackmagic Design revolucionaram a qualidade e acessibilidade na pós-produção, enquanto os produtos de correção de cor DaVinci, premiados com o Emmy™, dominam a indústria do cinema e da televisão desde 1984.

A Blackmagic Design continua oferecendo inovações revolucionárias, incluindo os produtos SDI 6G, SDI 12G e fluxos de trabalho em 3D estereoscópico e Ultra HD. Com escritórios nos Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Singapura e Austrália, a Blackmagic Design foi fundada por líderes mundiais em engenharia e edição de pós-produção. Para mais informações, visite www.blackmagicdesign.com/pt.

