BLACKMAGIC DESIGN PRESENTA ATEM CONSTELLATION 4 M/E CONSTELLATION IP

  Nuovi switcher Ultra HD con 100G Ethernet e SMPTE-2110 nativo,   fino a 64 ingressi e 52 uscite, e le potenti funzioni di ATEM Constellation

NAB 2026, Las Vegas (USA) - Lunedì 13 aprile 2026 - Blackmagic Design ha annunciato due nuovi modelli di switcher di produzione dal vivo con connettività SMPTE-2110 nativa, ATEM Constellation IP. Mantengono le potenti funzionalità degli switcher ATEM Constellation basati su SDI, risultando familiari agli utenti, e allo stesso tempo consentono una transizione fluida tra gli switcher SMPTE-2110 e quelli basati su SDI quando si utilizzano entrambi nella stessa struttura. Progettato per il broadcast di fascia alta e la produzione dal vivo, il nuovo design adotta il raffreddamento front-to-back, offre ampia ridondanza, supporto per SMPTE 2022-7 su tutte le porte video 100G, connessioni di clock PTP ridondanti, 2 porte 10G Ethernet per il controllo e alimentatori interni AC ridondanti. ATEM 4 M/E Constellation IP sarà disponibile da giugno dai rivenditori Blackmagic Design in tutto il mondo a partire da US$7995.

ATEM 4 M/E Constellation IP sarà in dimostrazione allo stand N2502 di Blackmagic Design alla fiera NAB 2026.

ATEM 4 M/E Constellation IP si presenta con un design molto diverso rispetto agli altri modelli, perché è stato progettato per i professionisti del broadcast. Il nuovo design adotta un raffreddamento front-to-back con 4 ventole estremamente silenziose. Tutte le connessioni offrono una ridondanza totale con connettività SMPTE-2022-7 su ogni porta video, e connessioni di riserva sulle porte ethernet PTP e di controllo. Un display LCD incorporato mostra tutte le informazioni di stato di ATEM Constellation e permette di accedere alle impostazioni. Il pannello frontale dispone anche di un ingresso per cuffie e di uno speaker integrato per il monitoraggio locale.

Il modello 4 M/E standard offre 32 ingressi SMPTE-2022-7 con convertitore di standard e 4 serie di connessioni doppie ridondanti 100G Ethernet. Dispone anche di 24 uscite SMPTE-2110, 16 keyer ATEM avanzati, 4 multiview e 2 SuperSource, per un totale di 12 DVE.

Il modello 4 M/E Plus offre 64 ingressi SMPTE-2022-7 dotati di convertitore di standard e 8 serie di connessioni doppie ridondanti 100G Ethernet. Dispone anche di 48 uscite SMPTE-2022-7, 16 keyer ATEM avanzati, 4 multiview e 2 SuperSource, per un totale di 12 DVE.

ATEM 4 M/E Constellation IP include molteplici connessioni SMPTE-2110 che sfruttano il 100G Ethernet per supportare 8 canali video in ingresso e 8 in uscita su ciascuna connessione. Lo switcher mapperà poi gli ingressi e le uscite sulle diverse connessioni 100G Ethernet. Ciascuna connessione 100G Ethernet presenta due connettori separati con ridondanza SMPTE-2110, permettendo di collegare ogni porta a uno switch di rete separato. La ridondanza SMPTE 2022-7 Seamless Protection Switching invia due copie identiche di audio e video su entrambe le connessioni. Sul lato di ricezione, i pacchetti RTP in ingresso vengono confrontati in base al numero di sequenza e viene quindi ricostruito un fotogramma video perfetto utilizzando il pacchetto di pixel che arriva per primo. È un processo del tutto automatico.

Uno dei vantaggi del video SMPTE-2110 è che solitamente tutte le sorgenti video di rete impiegano lo stesso standard video, ma nel mondo reale le produzioni dal vivo sono molto più complicate: a volte bisogna gestire sorgenti video che non operano nello stesso standard video impostato sullo switcher ATEM. ATEM 4 M/E Constellation IP risolve questo problema, perché ogni ingresso video è dotato di un convertitore di standard dedicato che converte automaticamente tutte le sorgenti video in ingresso allo standard dello switcher. Basterà infatti instradare una sorgente video all’ATEM 4 M/E Constellation IP e risulterà perfettamente stabile, non potrebbe essere più semplice di così.

ATEM 4 M/E Constellation IP supporta tutti gli standard video più popolari nel mondo del broadcast. Inoltre i convertitori di standard presenti su ogni canale in ingresso permettono di lavorare in contemporanea con diversi standard video. ATEM 4 M/E Constellation IP può commutare tra diversi standard televisivi HD e Ultra HD, tra cui 720p, 1080i, 1080p e 2160p fino a 60p, un aspetto cruciale quando bisogna adattarsi immediatamente alle necessità di un progetto ovunque ci si trovi al mondo. In aggiunta, collegandosi a un Blackmagic SDI Expander 8x12G, è possibile inviare segnali di talkback, tally e controllo ai dispositivi SDI in modo da connettere la camera alle uscite SDI dello switcher e accedere al ritorno di programma, controllo camera e talkback.

Fairlight Live è il mixer audio 2110 basato su software più avanzato al mondo, sviluppato per il broadcast e gli eventi dal vivo. Permette di instradare l’audio da e verso gli switcher ATEM Constellation tramite USB e, a differenza dei mixer hardware, supporta a livello nativo l’audio stereo, surround e immersivo. Offre potenti funzioni come il supporto per i plug-in di terzi, AFL/PFL Solo, talkback e controlli avanzati per ingressi tra cui gain remoto e ingressi doppi, oltre a un cue player, snapshot, una matrice interna e molto altro. È possibile usare più di un sistema alla volta per lavorare in simultanea oppure per ottenere una ridondanza totale.

Tutti gli switcher ATEM 4 M/E Constellation dispongono di talkback integrato sui canali audio 15 e 16 per la comunicazione bidirezionale con le camere Blackmagic Design, mentre Fairlight Live offre vari bus di talkback e un instradamento completo dei canali audio su ATEM 4 M/E Constellation IP, così da avere tutti i bus di talkback necessari. In questo modo gli utenti avranno a disposizione un sistema di talkback ancora più efficiente, che include i canali per gli operatori di ripresa e per il team tecnico, i bus dei commentatori e mix separati per tutti direttamente dal software Fairlight Live. Basterà semplicemente instradare il bus di talkback ai canali 15 e 16 di una qualsiasi uscita speciale di ATEM e poi inviare quell’uscita agli operatori di ripresa o ai commentatori che si intende collegare a quello specifico bus di talkback.

Il design di ATEM 4 M/E Constellation IP adotta un sistema di raffreddamento front-to-back che limita lo spazio disponibile per i controlli sul pannello frontale. Per aggirare questo problema si può aggiungere al rack un ATEM Monitoring Panel, che offre gli stessi controlli dei normali modelli ATEM Constellation SDI ma è di fatto un convertitore per il monitoraggio indipendente combinato a un pannello di controllo, con un design da rack e pulsanti di alta qualità per operare lo switcher ATEM 4 M/E Constellation IP. Dispone di una porta di controllo ethernet dedicata, e funge anche da convertitore di riserva da 10G Ethernet SMPTE-2022-7 a 12G-SDI e HDMI per la connessione al monitoraggio video locale. Sul pannello frontale si trova persino un’interfaccia talkback a 5 pin.

“Gli switcher ATEM Constellation sono potenti e offrono funzionalità avanzate, ma abbiamo utenti che utilizzano workflow SMPTE-2110 e hanno bisogno di uno switcher IP 2110 nativo anziché SDI”, ha dichiarato Grant Petty, AD di Blackmagic Design. “Invece di aggiungere una serie di connessioni 10G Ethernet, abbiamo capito che era necessario un design completamente nuovo. Il raffreddamento front-to-back non solo li rende silenziosi, ma grazie al 100G Ethernet bidirezionale ogni porta può gestire 8 ingressi e 8 uscite video, dunque 4 cavi vanno a sostituire 60 cavi BNC separati su uno switcher SDI, è straordinario! Non vediamo l’ora di vedere questo switcher in azione nei grandi eventi broadcast dal vivo”.

Caratteristiche di ATEM 4 M/E Constellation IP:

  *  Potente switcher di produzione dal vivo per SMPTE-2110 nativo
  *  Fino a 64 ingressi utilizzando 8 set di connessioni 100G Ethernet ridondanti
  *  Compatibile con video 12G-SDI e video IP SMPTE-2110
  *  Ridondanza 100G Ethernet per completa conformità SMPTE-2022-7
  *  Commutazione in stile cut-bus o M/E professionale
  *  Conversione di standard e risincronizzazione su ogni ingresso
  *  Uscita USB rilevata come webcam dai software video
  *  Supporta tutti i pannelli di controllo hardware e software ATEM
  *  Fino a 4 multiview indipendenti e personalizzabili
  *  Transizioni mix, wipe, DVE e stinger
  *  Fino a 4 DVE
  *  Archivio interno per fotogrammi e grafica in movimento
  *  4 keyer avanzati ATEM per ogni fila M/E
  *  Fino a 2 SuperSource, ciascuno con 4 DVE
  *  Supporto per il mixaggio audio Fairlight Live
  *  Talkback professionale compatibile con ClearCom e RTS
  *  ATEM Software Control gratuito incluso per Mac e Windows
  *  Compatibile con ATEM Monitoring Panel
  *  Compatibile con tutti i pannelli ATEM Camera Control
  *  Tutte le funzioni sono incluse senza costi aggiuntivi.

DISPONIBILITÀ E PREZZO

ATEM 4 M/E Constellation IP sarà disponibile a giugno a partire da US$7995, imposte escluse, dai rivenditori Blackmagic Design in tutto il mondo.

IMMAGINI PER I MEDIA

Le immagini di ATEM 4 M/E Constellation IP e di tutti i prodotti Blackmagic Design sono disponibili alla pagina www.blackmagicdesign.com/it/media/images

BLACKMAGIC DESIGN: CHI SIAMO

Blackmagic Design sviluppa i prodotti di montaggio video di più alta qualità al mondo, cineprese digitali, software di correzione del colore, convertitori video, dispositivi di monitoraggio video, matrici, switcher di produzione live, registratori su disco, monitor della forma d'onda e film scanner in tempo reale per l’industria del cinema, della post produzione e della telediffusione. Le schede di acquisizione DeckLink di Blackmagic Design hanno rivoluzionato la post produzione elevando la qualità e diminuendo i costi, e i prodotti di correzione del colore DaVinci, premio Emmy™, dominano il settore televisivo e cinematografico dal 1984.

Blackmagic Design continua a innovare con prodotti 6G-SDI e 12G-SDI e flussi di lavoro in 3D stereoscopico e Ultra HD. Fondata da esperti di post produzione e dai migliori ingegneri in tutto il mondo, Blackmagic Design ha uffici negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Giappone, a Singapore e in Australia. Per tutte le informazioni, visita www.blackmagicdesign.com/it

