BLACKMAGIC DESIGN KÜNDIGTNEUE ATEM 4 M/E CONSTELLATION IP MISCHER AN

  Neue Ultra-HD-Mischer mit nativer SMPTE-2110-Unterstützung über   100G-Ethernet, bis zu 64 Ein- und 52 Ausgängen sowie mächtigen ATEM Constellation Features

NAB 2026, Las Vegas, USA - Montag 13. April 2026 - Blackmagic Design hat mit den ATEM Constellation IP Modellen heute zwei neue Live-Produktionsmischer vorgestellt, die vollständig SMPTE-2110-nativ sind. Die neuen Modelle verfügen über die gleichen leistungsstarken Funktionsmerkmale, mit denen Benutzerinnen und Benutzer bereits vertraut sind. Das ermöglicht ihnen nahtlose Wechsel zwischen SMPTE-2110-Mischern und SDI-Mischern, wo ein Sendestudio beide Arten verwendet. Das speziell für Broadcasting und Liveproduktionen im Topsegment designte Modell bietet Front-to-Back-Kühlung, breit angelegte Redundanz, Unterstützung für SMPTE-2022-7 an allen 100G-Videoports, redundante PTP-Uhr-Anschlüsse, zwei 10G-Ethernet-Ports für die Steuerung sowie redundante AC-Netzteile. Die ATEM 4 M/E Constellation IP Modelle sind ab Juni zu Preisen ab 7.995 USD bei Blackmagic Design Fachhändlern weltweit erhältlich.

Der ATEM 4 M/E Constellation IP wird auf der NAB 2026 am Blackmagic Design Stand Nr. N2502 vorgeführt.

Das Design der ATEM 4 M/E Constellation IP unterscheidet sich deutlich von anderen Modellen, weil diese Mischer speziell für Sender im Topsegment entwickelt wurden. Das neue Design verfügt über Front-to-Back-Kühlung mit vier extrem leisen Lüftern. Sämtliche Anschlüsse sind vollständig redundant ausgeführt und alle Video-Anschlüsse sind konform mit SMPTE-2022-7. Überdies ist zusätzliche Redundanz der Steuerungs- und PTP-Ethernet-Ports gegeben. Ein integriertes LCD zeigt alle üblichen ATEM Constellation Statusinformationen an und ermöglicht den Zugriff auf die Einstellungsmenüs. An der Frontblende befinden sich zudem ein Kopfhöreranschluss und ein integrierter Lautsprecher zum Monitoring der Sendung vor Ort.

Das reguläre 4-M/E-Modell bietet 32 SMPTE-2022-7-konforme Eingänge mit Normwandlung und vier duale Sätze redundanter 100G-Ethernet-Verbindungen. Zudem stehen 24 SMPTE-2110-konforme Ausgänge, 16 ATEM Advanced Keyer, 4 Multiviewer und 2 SuperSource-Prozessoren für insgesamt 12 DVE zur Verfügung.

Das riesige 4-M/E-Modell bietet 64 SMPTE-2022-7-konforme Eingänge mit Normwandlung und acht duale Sätze redundanter 100G-Ethernet-Verbindungen. Zudem stehen 48 SMPTE-2022-7-konforme Ausgänge, 16 ATEM Advanced Keyer, 4 Multiviewer und 2 SuperSource-Prozessoren für insgesamt 12 DVE zur Verfügung.

Der ATEM 4 M/E Constellation IP stellt mehrere SMPTE-2110-Verbindungen über 100G-Ethernet bereit und unterstützt pro Verbindung jeweils acht Videoeingabe- und acht Videoausgabekanäle. Der Mischer weist seine Ein- und Ausgänge automatisch den vorhandenen 100G-Ethernet-Verbindungen zu. Jeder 100G-Ethernet-Port verfügt über zwei separate Anschlüsse und bietet damit SMPTE-2110-Redundanz, sodass sich jede Buchse mit einem separaten Netzwerk-Switch verbinden lässt. SMPTE ST 2022-7 Seamless Protection Switching sendet zwei identische Video- und Audiokopien über separate Verbindungen. An der Empfängerseite werden die eingehenden RTP-Pakete anhand der Sequenznummern verglichen und ein perfektes Videobild aus den zuerst eintreffenden Pixelpaketen rekonstruiert. So arbeitet der Mischer komplett nahtlos.

Einer der Vorteile von SMPTE-2110-Video besteht darin, dass alle Netzwerksignale normalerweise dieselbe Videonorm verwenden. In der Praxis der Liveproduktion ist das Setup allerdings selten so sauber, weil der Produktionsalltag oft chaotischer ist. Häufig müssen Quellen gehandhabt werden, die nicht in der gleichen Videonorm arbeiten, auf die der ATEM Mischer eingestellt ist. Der ATEM 4 M/E Constellation IP löst dieses Problem, weil jeder Eingang für Videokanäle über einen dedizierten Normwandler verfügt. Sämtliche Videoquellen werden automatisch in die aktuell eingestellte Mischernorm konvertiert. Demnach kann man dem ATEM 4 M/E Constellation IP jede beliebige Quelle zuweisen und mischerseitig einen stabilen Videosignalweg erhalten. Einfach anschließen und loslegen!

ATEM 4 M/E Constellation IP Mischer unterstützen alle im Sendwesen gängigen Videonormen. Dank der Normwandler an allen Eingängen des Mischers kann man sogar gleichzeitig mit Material in unterschiedlichen Videonormen arbeiten. Der Mischer lässt sich auf verschiedene HD-und Ultra-HD-Fernsehnormen umschalten, darunter 720p, 1080i, 1080p und 2160p bis 60p. Das ist entscheidend, wenn Beteiligte in unterschiedlichsten Produktionsumgebungen weltweit schnell auf wechselnde Anforderungen reagieren müssen. Über einen angeschlossenen Blackmagic SDI Expander 8x12G kann man zudem weiterhin Signale für Talkback, Tally und Kamerasteuerung an SDI-Equipment ausgeben. Man kann also einen beliebigen SDI-Ausgang des Mischers mit der Kamera verbinden und einen Programm-Return-Feed, Kamerasteuerung und Talkback nutzen.

Fairlight Live ist der leistungsstärkste 2110-Software-Audiomischer für Broadcasting und Live-Events. Die Ein- und Ausspielung von Audiosignalen zu und von ATEM Constellation Mischern erfolgt über USB. Im Gegensatz zu klassischen Hardware-Pulten unterstützt Fairlight Live nativ Stereo-Surround- und immersive Audioproduktionen. Zu den leistungsstarken Features zählen u. a. Unterstützung für Plugins von Drittanbietern, AFL/PFL-Solo, Talkback sowie erweiterte Eingangssteuerungen wie Remote-Gain und Dual-Inputs. Zudem stehen ein Cue-Player, Snapshots, eine interne Matrix-Funktion und vieles mehr bereit. Benutzerinnen und Benutzer können für mehrere Beteiligte gleichzeitig oder für vollständige Redundanz sogar mehrere Systeme parallel betreiben.

Alle ATEM 4 M/E Constellation Mischer haben eine einfache, integrierte Talkback-Funktion, die die Audiokanäle 15 und 16 für die bidirektionale Kommunikation mit Blackmagic Kameras nutzt. Fairlight Live erweitert dies durch mehrere Talkback-Busse und das vollständige Audiokanal-Routing mit dem ATEM 4 M/E Constellation IP, sodass man beliebig viele Talkback-Busse einrichten kann. So profitieren Benutzerinnen und Benutzer von noch flexiblerem Talkback, inklusive separater Kamera- und Engineering-Schleifen, Kommentatoren-Bussen und individuellen Mixes für alle Beteiligten direkt aus der Fairlight Live Software heraus. Man muss lediglich den gewünschten Talkback-Bus auf die Kanäle 15 und 16 eines speziellen ATEM Ausgangs routen und diese Ausgaben an die Kameras oder Kommentatoren schicken, die zu diesem Bus gehören.

Das Broadcast-Design des ATEM 4 M/E Constellation IP nutzt Kühlung von vorne nach hinten, weshalb an der Frontblende weniger Bedienelemente Platz haben. Dieses Problem lässt sich beheben, indem man sein Rack zusätzlich um ein ATEM Monitoring Panel erweitert. Das Panel hat die gleichen Bedienelemente wie die regulären ATEM Constellation SDI Modelle, ist jedoch eine eigenständige Pultkombination aus Monitoring-Konverter und Bedienfeld. Sein Rackmount-Design verfügt über hochwertige Tasten für die Steuerung von ATEM 4 M/E Constellation IP Mischern. Selbst ein dedizierter Ethernet-Steuerport ist vorhanden. Zudem fungiert das Panel als redundanter 10G-Ethernet-SMPTE-2022-7-zu-12G-SDI- und HDMI-Konverter fürs lokale Videomonitoring. An der Frontblende befindet sich auch ein 5-poliger Talkback-Anschluss.

„ATEM Constellation Mischer sind bereits leistungsstark und bieten erweiterte Features. Wir haben aber Kundinnen und Kunden, die mit SMPTE-2110-Workflows arbeiten und dafür native 2110-IP-Mischer statt der SDI-Mischer brauchen“, sagte Grant Petty, CEO von Blackmagic Design. „Uns wurde klar, dass wir, statt einfach einen neuen Mischer mit viel mehr 10G-Ethernet-Ports zu bauen, ein komplett neues Design brauchen. Es verwendet Front-to-Back-Kühlung und ist demnach leise. Außerdem wird bidirektionales 100G-Ethernet unterstützt, sodass jeder Port acht Videoein- und -ausgänge bewältigt. Demnach ersetzen seine vier Kabel die 60 separaten BNC-Kabel von SDI-Mischern. Echt super! Wir sind sehr gespannt darauf, wie diese Mischer für große Live-Übertragungen eingesetzt werden.“

Produktmerkmale des ATEM 4 M/E Constellation IP

  *  Leistungsstarker Live-Produktionsmischer mit nativem SMPTE-2110
  *  Bis zu 64 Eingänge über acht Sätze redundanter 100G-Ethernet-Ports
  *  Betrieb mit 12G-SDI- oder SMPTE-2110-IP-Video
  *  Redundantes 100G-Ethernet zur vollständigen Erfüllung von SMPTE 2022-7
  *  Betrieb im Cut-Bus-Modus oder im professionellen Mix-Effekt-Modus
  *  Vollständige Normwandlung und Resynchronisation an allen Eingängen
  *  Der USB-Ausgang fungiert als Webcam und unterstützt jede Videosoftware
  *  Unterstützt alle ATEM Hardware- und Softwarebedienpanels
  *  Mit bis zu vier unabhängigen benutzerdefinierbaren Multiviewern
  *  Mit DVE- und Stinger-Übergängen
  *  Mit bis zu vier DVE
  *  Interner Medienspeicher für Standbilder und Motion-Graphics
  *  Mit vier ATEM Advanced Chroma Keyern pro M/E-Reihe
  *  Mit bis zu zwei SuperSource-Prozessoren mit bis zu vier DVE
  *  Unterstützt das Tonmischen mit Fairlight Live
  *  Professionelles Talkback, kompatibel mit ClearCom und RTS
  *  Inklusive der kostenlosen Bediensoftware ATEM Software Control für Mac und Windows
  *  Kompatibel mit dem ATEM Monitoring Panel
  *  Kompatibel mit dem ATEM Camera Control Panel
  *  Alle Funktionen sind inklusive, keine zusätzlichen Kosten für Nutzer

VERFÜGBARKEIT UND PREIS

Die ATEM 4 M/E Constellation IP Modelle sind ab Juni zu Preisen ab 7.995 USD zzgl. Steuerabgaben bei Blackmagic Design Fachhändlern weltweit erhältlich.

PRESSEFOTOS

Produktfotos des ATEM 4 M/E Constellation IP und aller anderen Blackmagic Design Produkte sind unter www.blackmagicdesign.com/de/media/images erhältlich.

ÜBER BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design entwickelt die weltweit anspruchsvollsten Videobearbeitungsprodukte, Digitalfilmkameras, Farbkorrektursysteme, Videokonverter, Videomonitoringsysteme, Kreuzschienen, Live-Produktionsmischer, Diskrekorder, Waveform-Monitore sowie Echtzeit-Filmscanner für die Kino-, Postproduktions- und Fernsehbranchen. Mit seinen DeckLink Capture-Karten hat Blackmagic Design in puncto Qualität und Bezahlbarkeit die Postproduktionsbranche revolutioniert, und die mit einem Emmy™ ausgezeichneten DaVinci Farbkorrekturprodukte des Anbieters gelten seit 1984 als Vorreiter der Film- und Fernsehindustrie.

Blackmagic Design bringt weiterhin laufend bahnbrechende Innovationen auf den Markt. So zum Beispiel die 6G-SDI- und 12G-SDI-Produkte sowie Lösungen für stereoskopische 3D- und Ultra-HD-Workflows. Das von weltweit führenden Postproduktionsfachleuten und -ingenieuren gegründete Unternehmen unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Japan, Singapur und Australien. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.blackmagicdesign.com/de

