BLACKMAGIC DESIGN PREZENTUJE NOWY ATEM 4 M/E CONSTELLATION IP

  Nowe miksery Ultra HD z natywnym SMPTE-2110 Ethernet 100G, obsługujące   do 64 wejść i 52 wyjść oraz wyposażone w zaawansowane funkcje ATEM Constellation!

NAB 2026, Las Vegas, Stany Zjednoczone - poniedziałek, 13 kwietnia 2026 r. - Blackmagic Design ogłosił dziś ATEM Constellation IP – dwa nowe modele mikserów do produkcji na żywo, które w pełni obsługują natywny standard SMPTE-2110. Nowe modele posiadają wszystkie zaawansowane funkcje dotychczasowych mikserów ATEM Constellation opartych na standardzie SDI, dzięki czemu są one znane użytkownikom i umożliwiają płynne przejście między mikserami obsługującymi standard SMPTE-2110 a mikserami opartymi na standardzie SDI, jeśli w obiekcie znajdują się oba rodzaje urządzeń. Zaprojektowane z myślą o wysokiej klasy transmisjach telewizyjnych i produkcjach na żywo, nowe modele charakteryzują się systemem chłodzenia od przodu do tyłu, rozbudowaną redundancją, obsługą standardu SMPTE-2022-7 na wszystkich portach wideo 100G, redundantnymi portami zegara PTP, dwoma portami Ethernet 10G do sterowania oraz redundantnymi źródłami zasilania AC. ATEM 4 M/E Constellation IP będzie dostępny w czerwcu u dystrybutorów Blackmagic Design na całym świecie w cenie 7995 USD.

ATEM 4 M/E Constellation IP zostanie zaprezentowany na stoisku Blackmagic Design #N2502 podczas NAB 2026.

ATEM 4 M/E Constellation IP ma zupełnie inną konstrukcję od pozostałych modeli, ponieważ zaprojektowano go z myślą o profesjonalnych nadawcach. Posiada chłodzenie od przodu do tyłu z 4 niezwykle cichymi wentylatorami. Wszystkie złącza są w pełni redundantne dzięki SMPTE-2022-7 na wszystkich portach wideo z dodatkową redundancją na portach Ethernet sterowania i PTP. Wbudowany ekran LCD wyświetla wszystkie standardowe informacje ATEM Constellation o stanie i zapewnia dostęp do menu ustawień. Panel sterowania ma także złącze słuchawkowe i wbudowany głośnik do lokalnego monitorowania programu.

Standardowy model 4 M/E ma 32 wejścia SMPTE-2022-7 z konwersją standardów wykorzystujące 4 podwójne, redundantne złącza Ethernet 100G, a także 24 wyjścia SMPTE-2110, 16 kluczy ATEM Advanced, 4 multiview i 2 SuperSource, zapewniając łącznie 12 DVE.

Najbardziej zaawansowany model 4 M/E Plus ma 64 wejścia SMPTE-2022-7 z konwersją standardów wykorzystujące 8 podwójnych, redundantnych złączy Ethernet 100G, a także 48 wyjść SMPTE-2022-7, 16 kluczy ATEM Advanced, 4 multiview i 2 SuperSource, zapewniając łącznie 12 DVE.

ATEM 4 M/E Constellation IP posiada liczne złącza SMPTE-2110 wykorzystujące Ethernet 100G i obsługujące 8 kanałów wejściowego wideo i 8 kanałów wyjściowego wideo na każdym złączu. Mikser następnie przypisuje wejścia i wyjścia do licznych złączy Ethernet 100G. Każde łącze Ethernet 100G ma dwa oddzielne złącza obsługujące redundancję SMPTE-2110, co umożliwia podłączenie każdego portu do osobnego przełącznika sieciowego. SMPTE 2022-7 Seamless Protection Switching przesyła 2 identyczne kopie obrazu i dźwięku przez każde z połączeń. Następnie po stronie odbiorcy porównuje przychodzące pakiety RTP według numeru sekwencji i rekonstruuje idealną klatkę wideo z pakietu pikseli, który przychodzi jako pierwszy. Działa bez żadnych zakłóceń.

Jedną z zalet wideo SMPTE-2110 jest fakt, że wszystkie sieciowe źródła wideo zazwyczaj używają tego samego standardu. Jednak produkcja na żywo nie zawsze jest tak przejrzysta w praktyce, bo rzeczywistość potrafi być chaotyczna. Czasem klienci muszą zarządzać źródłami wideo, które nie korzystają z tego samego standardu wideo, co ich mikser ATEM. ATEM 4 M/E Constellation IP rozwiązuje ten problem, ponieważ każde wejście kanału wideo posiada dedykowany konwerter standardów. Oznacza to, że standard wszystkich źródeł wideo zostanie automatycznie dostosowany do standardu miksera. Wystarczy przekierować dowolne źródło wideo do ATEM 4 M/E Constellation IP, aby uzyskać stabilne źródło wideo. Wszystko działa bez zarzutu.

ATEM 4 M/E Constellation IP obsługuje wszystkie popularne, nadawcze standardy wideo, a konwertery standardów na każdym kanale wejściowym pozwalają klientom jednocześnie pracować z różnymi standardami wideo. ATEM 4 M/E Constellation IP można przełączyć na różne standardy telewizyjne HD i Ultra HD, w tym 720p, 1080i, 1080p i 2160p, aż do 60p. Ma to kluczowe znaczenie, gdy klienci muszą błyskawicznie dostosować się do wymogów zlecenia w dowolnym miejscu na świecie. Ponadto wciąż klienci mogą przesyłać sygnał sterowania, talkback i tally do sprzętu SDI po podłączeniu do Blackmagic SDI Expander 8x12G. Następnie można podłączyć te wyjścia SDI miksera z powrotem do kamery dla sygnału zwrotnego programu, sterowania kamerą i talkback.

Fairlight Live to najbardziej zaawansowane na świecie oprogramowanie 2110 do miksowania dźwięku na potrzeby transmisji i wydarzeń na żywo. Obsługuje też routing audio do i z mikserów ATEM Constellation przez USB. W odróżnieniu od mikserów sprzętowych natywnie obsługuje dźwięk stereo, przestrzenny oraz immersyjny. Posiada zaawansowane funkcje, jak obsługa wtyczek innych producentów, Solo AFL/PFL, talkback czy zaawansowane elementy sterujące wejściem, na przykład zdalne wzmocnienie czy dwa wejścia. Klienci otrzymują także odtwarzacz sygnałów dźwiękowych, snapshoty, wewnętrzną macierz i nie tylko. Mogą też mieć uruchomiony więcej niż jeden system dla wielu użytkowników jednocześnie lub dla pełnej redundancji.

Wszystkie miksery ATEM 4 M/E Constellation posiadają wbudowany talkback, który wykorzystuje kanały 15 i 16 do dwukierunkowej komunikacji z kamerami Blackmagic Design. Fairlight Live ma wiele magistrali talkback, a także pełny routing kanału audio na ATEM 4 M/E Constellation IP, co oznacza, że zapewni tyle magistrali talkback, ile będzie potrzebnych. Klienci otrzymują jeszcze lepszy talkback, w tym pętle kamery i inżynierskie, magistrale komentatorów i oddzielne miksy dla każdego użytkownika, a wszystko to w oprogramowaniu Fairlight Live. Wystarczy przekierować magistralę talkback do kanałów 15 i 16 dowolnego wybranego wyjścia ATEM, a następnie przesłać to wyjście do kamer lub stanowisk komentatorów, które mają korzystać z tej magistrali talkback.

Nadawcza konstrukcja ATEM 4 M/E Constellation IP ma chłodzenie od przodu do tyłu, co ogranicza przestrzeń na elementy sterujące na panelu. Ten problem można rozwiązać, dodając ATEM Monitoring Rack Panel, który ma te same elementy sterujące, co modele ATEM Constellation SDI, ale stanowi połączenie niezależnego konwertera monitorowania i panelu sterowania. Posiada konstrukcję do montażu w racku z wysokiej jakości przyciskami do obsługi miksera ATEM 4 M/E Constellation IP. Ma nawet dedykowany port Ethernet. Działa też jako redundantny konwerter Ethernet 10G SMPTE-2110-7 na 12G-SDI i HDMI więc klienci mogą podłączyć lokalne monitorowanie wideo. Panel sterowania posiada nawet 5-pinowe złącze talkback.

„Miksery ATEM Constellation są wydajne i oferują zaawansowane funkcje, ale mamy klientów, którzy korzystają z przepływów pracy opartych na standardzie SMPTE-2110 i potrzebują natywnego miksera IP obsługującego standard 2110 zamiast SDI” – powiedział Grant Petty, dyrektor generalny Blackmagic Design. „Zamiast po prostu dodawać mnóstwo złączy Ethernet 10G, zdaliśmy sobie sprawę, że musimy stworzyć zupełnie nowy projekt. Chłodzenie od przodu do tyłu nie tylko sprawia, że urządzenia są ciche, ale dzięki zastosowaniu dwukierunkowego Ethernet 100G każdy port może obsłużyć 8 wejść i wyjść wideo, więc 4 kable zastępują 60 oddzielnych kabli BNC w mikserze SDI – to niesamowite! Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć ten mikser w akcji podczas dużych transmisji na żywo”.

Charakterystyka ATEM 4 M/E Constellation IP

  *  Zaawansowany, natywny mikser do produkcji na żywo SMPTE-2110.
  *  Do 64 wejść wykorzystujących 8 zestawów redundantnych połączeń Ethernet 100G.
  *  Obsługuje wideo 12G-SDI lub IP SMPTE-2110.
  *  Redundantny Ethernet 100G dla pełnej zgodności z SMPTE-2022-7.
  *  Obsługuje przełączanie w stylu magistrali cięcia lub profesjonalnego miksowania efektów.
  *  Pełna konwersja standardów i ponowna synchronizacja na wszystkich wejściach.
  *  Wyjście USB działa jako kamera internetowa i obsługuje wszystkie oprogramowania wideo.
  *  Obsługuje wszystkie sprzętowe i programowe panele sterowania ATEM.
  *  Obejmuje do 4 niezależnych, konfigurowalnych widoków multiview.
  *  Zawiera DVE oraz przejścia mix, wipe i stinger.
  *  Oferuje łącznie do 4 DVE.
  *  Nośniki wewnętrzne dla zdjęć i ruchomych grafik.
  *  Zawiera 4 klucze chroma ATEM Advanced na każdy rząd M/E.
  *  Zawiera do 2 SuperSource, z których każde posiada 4 DVE.
  *  Obsługuje miksowanie dźwięku w programie Fairlight Live.
  *  Profesjonalny talkback kompatybilny z ClearCom i RTS.
  *  Zawiera darmowy ATEM Software Control Panel dla Mac i Windows.
  *  Kompatybilny z ATEM Monitoring Rack Panel.
  *  Kompatybilny z ATEM Camera Control Panel.
  *  Wszystkie funkcje są dostępne bez żadnych dodatkowych opłat za użytkowanie.

DOSTĘPNOŚĆ I CENA

ATEM 4 M/E Constellation IP będzie dostępny w czerwcu u dystrybutorów Blackmagic Design na całym świecie w cenie 7995 USD, z wyłączeniem opłat celnych.

ZDJĘCIA PRASOWE

Zdjęcia mikserów ATEM 4 M/E Constellation IP oraz innych produktów Blackmagic Design są dostępne na www.blackmagicdesign.com/pl/media/images.

O BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design tworzy najwyższej jakości na świecie produkty do montażu wideo, cyfrowe kamery filmowe, korektory koloru, konwertory wideo, urządzenia do monitorowania wideo, routery, miksery do produkcji na żywo, nagrywarki, monitory kształtu fali i skanery filmowe w czasie rzeczywistym dla branży filmów fabularnych, postprodukcji i transmisji telewizyjnych. Karty przechwytujące DeckLink od Blackmagic Design rozpoczęły rewolucję w zakresie jakości i przystępności cenowej w branży postprodukcji, podczas gdy wyróżnione nagrodą Emmy produkty do korekcji koloru DaVinci dominują w branży telewizyjnej i filmowej od 1984 roku.

Blackmagic Design kontynuuje przełomowe innowacje takimi produktami jak 6G-SDI i 12G-SDI oraz rozwiązania dla stereoskopicznych przepływów pracy w 3D i Ultra HD. Stworzona przez wiodących na świecie montażystów i inżynierów, firma Blackmagic Design ma siedziby w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii, Singapurze i Australii. Więcej informacji na stronie www.blackmagicdesign.com/pl

