BLACKMAGIC DESIGN사, 새로운ATEM 4 M/E CONSTELLATION IP 발표

  네이티브 SMPTE-2110 100G 이더넷, 최대 64개 입력 및 52개   출력에 강력한 ATEM Constellation 기능까지 더한 새로운 UHD 스위처

NAB 2026, 미국, 라스베이거스 - 2026년 4월 13일(월요일) - Blackmagic Design은 오늘 SMPTE-2110을 완벽하게 네이티브로 지원하는 라이브 프로덕션 스위처인 ATEM Constellation IP의 신규 모델 두 종류를 발표했다. 이 새로운 모델들은 기존 ATEM Constellation SDI 기반 스위처의 강력한 기능을 그대로 유지하여 사용자에게 익숙한 환경을 제공한다. 따라서 한 시설 내에 SMPTE-2110과 SDI 기반 스위처를 함께 사용할 경우에도 두 시스템 간 전환이 원활하다. 첨단 방송 및 라이브 프로덕션 환경을 위해 설계된 이 새로운 디자인은 앞뒤 냉각 구조를 채택했으며, 광범위한 리던던시 구조, 모든 100G 비디오 포트에서 SMPTE-2022-7 지원, 리던던트 PTP 클럭 연결, 제어 포트를 위한 2개의 10G 이더넷, 그리고 리던던트 AC 전원 공급 장치를 갖췄다. ATEM 4 M/E Constellation IP는 오는 6월부터 전 세계 Blackmagic Design의 리셀러를 통해 미화 $7,995에 구입할 수 있다.

ATEM 4 M/E Constellation IP 의 제품 시연은 NAB 2026의 Blackmagic Design 부스인 #N2502에서 진행될 예정이다.

ATEM 4 M/E Constellation IP는 고품질의 영상을 송출하는 전문 방송 업계를 위해 설계되어 다른 모델과는 매우 다른 디자인을 지니고 있다. 새로운 디자인은 앞에서 뒤로 흐르는 냉각 구조를 채택했으며, 소음을 최소화한 4개의 팬이 장착되어 있다. 탑재된 모든 연결은 모든 비디오 포트에서 SMPTE-2022-7의 완전한 리던던시를 지원하며, 제어 및 PTP 이더넷 포트에도 리던던시가 제공된다. 내장 LCD는 ATEM Constellation의 모든 상태 정보를 표시하고 설정 메뉴를 제공한다. 전면 패널에는 헤드폰 연결 단자와 내장 스피커가 있어 프로그램을 바로 모니터링을 할 수 있다.

표준 4 M/E 모델은 4세트의 리던던시를 제공하는 듀얼 100G 이더넷 연결 단자를 사용하여 32개의 표준 변환 SMPTE-2110-7 입력을 제공한다. 또한 24개의 SMPTE-2110 출력, 16개의 ATEM 첨단 키, 4개의 멀티뷰, 2개의 SouperSource가 제공되어 총 12개의 DVE를 사용할 수 있다.

대형 4 M/E Plus 모델은 8세트의 리던던시를 제공하는 듀얼 100G 이더넷 연결 단자를 사용하는 64개의 표준 변환 SMPTE-2110-7 입력을 제공한다. 또한 48개의 SMPTE-2022-7 출력, 16개의 ATEM 첨단 키, 4개의 멀티뷰, 2개의 SouperSource가 제공되어 총 12개의 DVE를 사용할 수 있다.

ATEM 4 M/E Constellation IP 모델은 100G 이더넷을 지원하는 여러 개의 SMPTE-2110 연결 단자를 제공하여 각 연결 당 8개의 입력/출력 비디오 채널을 사용할 수 있다. 또한 여러 개의 100G 이더넷 연결에 걸쳐 입력 출력을 매핑할 수 있다. 각 100G 이더넷 연결은 2개의 분리된 커넥터를 제공하여 SMPTE 2022-7 리던던시를 제공한다. 따라서 각 포트를 완전히 독립적인 네트워크 스위치로 연결할 수 있다. SMPTE 2022-7 무중단 데이터 보호 전환(Seamless Protection Switching) 방식을 통해 동일한 비디오 및 오디오 신호가 두 연결 단자에 동시에 전송되는데 수신측에서 수신되는 RTP 패킷 시퀀스 번호를 비교한 후, 둘 중 먼저 도착한 픽셀 패킷으로 완전한 비디오 프레임을 재구성한다. 덕분에 스위처에서 완전히 매끄러운 작업을 이어갈 수 있다.

SMPTE-2110 비디오의 가장 큰 장점은 모든 네트워크 비디오 소스가 동일한 비디오 표준을 사용한다는 점이다. 하지만 라이브 프로덕션은 항상 이론처럼 정확하게 진행되지 않기 때문에 실제 현장은 매우 복잡하게 진행된다. 또한 ATEM 스위처가 설정한 동일한 비디오 표준과는 다른 비디오 소스를 다뤄야 할 때도 있다. ATEM 4 M/E Constellation IP는 각 입력 비디오 채널에 전용 표준 컨버터가 있어 이러한 문제를 염려할 필요가 없다. 모든 비디오 소스가 스위처 표준에 맞춰 자동으로 표준 변환되기 때문이다. 따라서 사용자는 간단히 원하는 비디오 소스를 ATEM 4 M/E Constellation IP로 라우팅하기만 하면 안정적인 비디오 소스를 얻을 수 있어 안정성을 제공한다.

ATEM 4 M/E Constellation IP는 널리 사용되는 모든 방송 비디오 표준을 지원한다. 또한 모든 스위처 입력 채널에 표준 컨버터가 내장되어 있어 다양한 비디오 표준을 동시에 사용할 수 있다. ATEM 4 M/E Constellation IP는 720p, 1080i, 1080p, 최대 60p의 2160p 등 다양한 HD 및 UHD TV 표준으로 변환할 수 있다. 덕분에 전 세계 어디에서든 작업 환경에 맞춰 즉시 조정할 수 있어 매우 유용한 기능이다. 또한 Blackmagic SDI Expander 8x12G를 연결하면 토크백 및 탈리, 제어 신호를 SDI 장비로 전송할 수 있다. 그러면 이 SDI 스위처 출력이 다시 카메라에 전송되어 프로그램 리턴, 카메라 제어 및 토크백 기능을 활용할 수 있다.

Fairlight Live는 전문 방송 및 라이브 행사에서 사용할 수 있도록 설계된 전 세계에서 가장 강력한 2110 소프트웨어 오디오 믹서이다. 이 소프트웨어는 USB 연결을 통해 ATEM Constellation 스위처와 양방향으로 오디오를 라우팅할 수 있다. 기존의 하드웨어 믹서 제품과는 달리, 스테레오 및 서라운드, 몰입형 오디오를 자체 지원한다. 또한 서드파티 플러그인 지원, AFL/PFL 솔로, 토크백, 원격 게인 등의 첨단 입력 컨트롤 및 듀얼 입력을 포함한 강력한 기능을 제공한다. 이뿐만 아니라 큐 플레이어, 스냅샷, 내부 매트릭스 등도 사용할 수 있다. 또한 여러 개의 Fairlight Live를 여러 사용자가 동시에 사용할 수 있어 리던던시가 완벽하게 보장된 환경에서 작업할 수 있다.

모든 ATEM 4 M/E Constellation 스위처 모델에는 Blackmagic Design 카메라와의 양방향 소통을 위해 채널 15 및 16을 사용하는 간단한 토크백 기능이 지원된다. Fairlight Live에서는 여러 개의 토크백 버스 뿐만 아니라 ATEM 4 M/E Constellation IP에서 라우팅할 수 있는 풀 오디오 채널을 사용할 수 있어 필요한 만큼의 토크백을 자유롭게 사용할 수 있다. 그리고 더욱 향상된 토크백, 카메라 및 엔지니어링 루프, 해설자용 버스, 각 사용자를 위한 개별 믹스 등을 Fairlight Live에서 직접 사용할 수 있다. 간단히 원하는 특정 ATEM 출력의 채널 15 및 16으로 토크백 버스를 라우팅하고, 이 출력을 원하는 대상 카메라 또는 해설자 측으로 전송하면 된다.

ATEM 4 M/E Constellation IP의 방송 스타일 제품 디자인에는 앞뒤 냉각 시스템이 탑재되어 있어 전면 패널 컨트롤을 위한 공간이 부족하다. 이런 문제는 장비랙에 ATEM Monitoring Panel을 추가해 해결할 수 있다. 이 제품은 일반적인 ATEM Constellation SDI 모델과 동일한 컨트롤을 탑재했지만, 개별 모니터링 컨버터와 컨트롤 패널이 결합되었다. 장비랙 마운트형 디자인으로, ATEM 4 M/E Constellation IP를 작동하기 위한 고품질 버튼도 탑재했다. 또한 전용 이더넷 컨트롤 포트도 제공되는데, 이 포트는 현장 비디오 모니터링을 위해 SMPTE-2022-7 신호를 12G-SDI 및 HDMI로 변환하는 컨버터 역할과 같은 리던던트 10G 이더넷이다. 이뿐만 아니라 전면 패널에 5핀 토크백 인터페이스까지 탑재되어 있다.

“ATEM Constellation 스위처는 강력한 성능과 다양한 고급 기능을 제공하지만, SMPTE-2110 워크플로를 사용하는 고객들은 SDI가 아닌 네이티브 2110 IP 스위처를 필요로 한다”라고 Blackmagic Design CEO인 그랜트 페티(Grant Petty)가 말했다. “단순히 다수의 10G 이더넷 연결을 추가하는 대신 우리는 완전히 새로운 설계를 채택했다. 앞뒤 냉각 구조 덕분에 매우 조용할 뿐만 아니라, 양방향 100G 이더넷을 사용해 각 포트에서 8개의 비디오 입력과 출력을 모두 처리할 수 있다. 덕분에 단 4개의 케이블만으로도 SDI 스위처에서 필요했던 60개의 개별 BNC 케이블을 대체할 수 있게 됐다. 이는 엄청난 효율성이다. 이 새로운 스위처가 대형 라이브 방송 업계에서 적극적으로 활용되길 바란다.”

ATEM 4 M/E Constellation IP 주요 기능

  *  강력한 네이티브 SMPTE-2110 라이브 프로덕션 스위처.
  *  8세트의 리던던트 100G 이더넷 연결을 통한 최대 64개의 입력 지원.
  *  12G-SDI 및 SMPTE-2110 IP 호환 지원.
  *  완벽한 SMPTE-2022-7 준수를 기반으로 한 리던던트 100G 이더넷.
  *  컷 버스 또는 전문 M/E 전환 모드로 운영 가능.
  *  모든 입력에서 완벽한 표준 변환 및 재동기화.
  *  웹캠처럼 사용 가능하며 모든 비디오 소프트웨어를 지원하는 USB 출력.
  *  모든 ATEM 하드웨어 및 소프트웨어 컨트롤 패널 지원.
  *  사용자 정의 가능한 최대 4개의 개별 멀티뷰 지원.
  *  믹스, 와이프, DVE, 스팅거 트랜지션 지원.
  *  최대 4개의 DVE 사용.
  *  스틸 이미지 및 모션 그래픽을 위한 내장 미디어 지원.
  *  각 M/E 당 4개의 ATEM 첨단 크로마키 지원.
  *  각 4개의 DVE를 지원하는 SuperSource 2개 지원.
  *  Fairlight Live 오디오 믹싱 지원.
  *  ClearCom 및 RTS와 호환되는 전문 토크백
  *  Mac/Windows 지원 ATEM Software Control 무료 포함.
  *  ATEM Monitoring Panel과 호환.
  *  ATEM Camera Control 패널과 호환.
  *  추가 비용 없이 모든 기능 사용 가능.

가격 및 구입 안내

ATEM 4 M/E Constellation IP는 오는 6월 전 세계 Blackmagic Design 리셀러를 통해 미화$7,995(관세 별도)에 구입할 수 있다.

제품 사진

ATEM 4 M/E Constellation IP 및 다른 모든 Blackmagic Design의 제품 사진은 www.blackmagicdesign.com/kr/media/images에서 볼 수 있다.

BLACKMAGIC DESIGN에 관하여

Blackmagic Design은 장편 영화, 후반 제작, TV 방송 업계에서 사용되는 디지털 카메라, 색보정 프로그램, 비디오 변환기, 비디오 모니터링, 라우터, 라이브 프로덕션 스위처, 디스크 레코더, 파형 측정기, 영화 제작용 실시간 필름 스캐너 같은 세계 최고 품질의 비디오 편집 장비를 개발하는 회사이다. Blackmagic Design의 DeckLink 캡처 카드는 품질과 비용면에서 혁명을 일으킨 제품이며 에미상™을 수상한 DaVinci 색보정 제품은 1984년 이래로 TV와 영화 산업을 장악해 왔다.

Blackmagic Design은 6G-SDI와 12G-SDI 제품 그리고 입체 3D와 UHD 워크플로를 포함한 분야에 지속적으로 획기적인 혁명을 일으키고 있다. 세계를 선도하는 후반 제작 편집자와 엔지니어가 설립한 Blackmagic Design은 현재 미국, 영국, 일본, 싱가포르, 호주에 지사와 본사를 두고 있다. 더욱 자세한 사항은 자사 웹사이트 www.blackmagicdesign.com/kr에서 볼 수 있다.

