BLACKMAGIC DESIGN YENIATEM 4 M/E CONSTELLATION IP’YI DUYURDU

  Yerleşik SMPTE-2110 100G Ethernet bağlantılarına, 64 girişe ve 52 çıkışa kadar   desteğe ve güçlü ATEM Constellation özelliklerine sahip, yeni Ultra HD görüntü mikserleri!

NAB 2026, Las Vegas, ABD - 13 Nisan 2026 Salı - Blackmagic Design bugün, tamamen SMPTE-2110 uyumlu, 2 yeni canlı prodüksiyon görüntü mikseri modeli, ATEM Constellation IP'yi duyurdu. Bu yeni modeller, mevcut ATEM Constellation SDI tabanlı görüntü mikserlerinin güçlü özelliklerini koruduğundan, kullanıcılar için tanıdıktır ve tesisinizde hem SMPTE-2110 hem de SDI tabanlı mikserler bulunduğunda, ikisi arasında sorunsuz bir geçiş sağlar. Üst düzey yayıncılık ve canlı prodüksiyon için tasarlanan yeni tasarım; önden arkaya soğutmaya, kapsamlı yedeklik, tüm 100G video portlarında SMPTE-2022-7 desteği, yedekli PTP saat bağlantıları, kontrol portları için 2 adet 10G Ethernet ve yedekli AC güç kaynaklarına sahiptir. ATEM 4 M/E Constellation IP, Haziran ayında dünya genelindeki Blackmagic Design bayilerinde, US$7,995’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacaktır.

ATEM M/E Constellation IP, 2026 NAB Fuarındaki #N2502 numaralı Blackmagic Design standında tanıtılacaktır.

ATEM 4 M/E Constellation IP, üst düzey yayıncılar için tasarlandığından, diğer modellerden oldukça farklı bir tasarımı vardır. 4 adet olağanüstü sessiz fanı ile bu yeni tasarım, önden arkaya soğutma sistemine sahiptir. Tüm video portlarındaki SMPTE-2022-7 ile her bağlantı tam yedeklilik sunar, üstelik kontrol ve PTP Ethernet portlarında ilave yedeklilik vardır. Dahili bir LCD ekran, tüm standart ATEM Constellation durum bilgilerini görüntüler ve ayar menülerine erişim sağlar. Program sesini yerel denetleme için ön panelde, bir kulaklık bağlantısı ve hoparlör bile vardır.

Standart 4 M/E modeli, 32 adet standart dönüşümlü SMPTE-2022-7 girişe sahiptir ve bunlar, 4 takım çift yedekli 100G Ethernet bağlantısı kullanır. Kullanıcılar ayrıca; 24 adet SMPTE-2110 çıkışı, 16 adet ATEM Advanced Keyer, 4 adet çoklu görüntüleyici ve toplam 12 adet DVE’si olan 2 SuperSource elde eder.

Devasa 4 M/E Plus modeli, 64 adet standart dönüşümlü SMPTE-2022-7 girişe sahiptir ve bunlar, 8 takım çift yedekli 100G Ethernet bağlantısı kullanır. Kullanıcılar ayrıca; 48 adet SMPTE-2022-7 çıkışı, 16 adet ATEM Advanced Keyer, 4 adet çoklu görüntüleyici ve toplam 12 adet DVE’si olan 2 SuperSource elde eder.

ATEM 4 M/E Constellation IP, 100G Ethernet kullanan çok sayıda SMPTE-2110 bağlantıları vardır ve her bağlantıda, 8 adet video giriş kanalını ve 8 adet video çıkış kanalını destekler. Ardından görüntü mikseri, sahip olduğu birden fazla 100G Ethernet bağlantısı üzerinden giriş ve çıkışları eşleştirir. Her 100G Ethernet bağlantısının, SMPTE-2110 yedekliliğini destekleyen iki ayrı konektörü olduğundan, kullanıcılar her bir portu ayrı bir ağ dağıtıcıya bağlayabilir. SMPTE 2022-7 “Seamless Protection Switching”, yani kesintisiz yedeklik, bağlantılar üzerinden video ve sesin birbirinin aynı iki kopyasını gönderir. Daha sonra alıcı tarafında, gelen RTP paketlerini alıcı numaralarına göre karşılaştırır ve ilk ulaşan piksel paketinden kusursuz bir video karesi oluşturur. Görüntü mikseri, tam olarak kesintisizdir.

SMPTE-2110 videonun avantajlarından biri, normalde tüm ağ video kaynaklarının aynı video standardını kullanmasıdır. Ancak canlı prodüksiyon, her zaman teorideki kadar kolay değildir, çünkü gerçek hayat genellikle karmaşıktır. Kullanıcılar kimi zaman, ATEM görüntü mikserinin ayarlandığı video standardında çalışmayan video kaynaklarıyla uğraşmak zorunda kalabilir. Her giriş video kanalı özel bir standart dönüştürücüye sahip olduğundan, ATEM 4 M/E Constellation IP bu sorunu çözer. Yani tüm video kaynakları, otomatik olarak görüntü mikserinin standardına dönüştürülür. Kullanıcıların, herhangi bir video kaynağını ATEM 4 M/E Constellation IP'ye yönlendirmeleri yeterlidir ve ardından, sağlam bir video kaynağı elde ederler. Her şey sorunsuz çalışır.

ATEM 4 M/E Constellation IP, tüm popüler yayın video standartlarını destekler. Üstelik, görüntü mikseri giriş kanallarının tamamında standart dönüştürücü bulunması, kullanıcıların aynı anda farklı video standartlarıyla çalışabilmesi demektir. ATEM 4 M/E Constellation IP; 720p, 1080i, 1080p ve 2160p'ye kadar 60p de dahil, farklı HD ve Ultra HD televizyon standartlarına geçiş yapabilir. Kullanıcılar için bu, dünyanın herhangi bir yerinde çalıştıkları işin ihtiyaçlarına anında uyum sağlamaları gerektiğinde çok önemlidir! Hatta, kullanıcılar bir Blackmagic SDI Expander 8x12G bağladığı takdirde SDI ekipmanına talkback, tally ve kontrol sinyalleri göndermeye devam edebilir. Dolayısıyla kullanıcılar; program dönüş sinyali, kamera kontrolü ve talkback için herhangi bir görüntü mikseri SDI çıkışını, bir kameraya bağlayabilir.

Yayın ve canlı etkinlikler için tasarlanan Fairlight Live, dünyanın en güçlü 2110 yazılım ses mikseridir. USB üzerinden ATEM Constellation görüntü mikserlerine giren sesi ve onlardan çıkan sesi yönlendirmeyi destekler. Donanım mikserlerinin aksine, yerel olarak; stereo, surround ve üç boyutlu sesi destekler. Üçüncü parti eklenti desteği, AFL/PFL Solo, talkback gibi güçlü özelliklere ve uzaktan kazanç ve çift giriş gibi gelişmiş giriş kontrollerine sahiptir. Kullanıcılar ayrıca; bir ses ve komut oynatıcı, kayıtlı ayarlar, dahili matris gibi özellikler de elde eder. Üstelik kullanıcılar, aynı anda birden fazla kişinin kullanması veya tam yedeklilik için birden fazla sistem çalıştırabilir.

Blackmagic Design kameralarla çift yönlü iletişim için tüm ATEM 4 M/E Constellation görüntü mikserleri, 15 ve 16 numaralı ses kanallarını kullanan, basit bir yerleşik talkback özelliğine sahiptir. Ancak Fairlight Live, birden fazla talkback bus kanalına ve ATEM 4 M/E Constellation IP üzerinde tam ses kanalı yönlendirme özelliğine sahiptir, böylece kullanıcılar istedikleri kadar talkback bus kanalı kullanabilir. Yani kullanıcılar; kamera ve teknik döngüler, sunucu bus kanalları ve herkes için ayrı miksaj da dahil, doğrudan Fairlight Live yazılımından daha da iyi talkback elde eder. Kullanıcıların; talkback bus kanalını, herhangi bir özel ATEM çıkışının 15 ve 16 numaralı kanallarına yönlendirmeleri ve ardından bu çıkış sinyalini, o talkback bus kanalına eklemek istedikleri kameralara veya yorumculara göndermeleri yeterlidir.

ATEM 4 M/E Constellation IP'nin yayın tarzı tasarımı, önden arkaya soğutmaya sahip olduğundan, ön panel kontrolleri için alan sınırlıdır. Kullanıcılar, bu sorunu çözmek için rafa bir ATEM Monitoring Panel ekleyebilir. Normal ATEM Constellation SDI modelleriyle aynı kontrollere sahip olan bu panel, bağımsız bir görüntüleme sinyali çevirici ile kontrol panelinin birleşimidir. ATEM 4 M/E Constellation IP görüntü mikserini çalıştırmak için yüksek kalite butonlara ve raf montajı tasarımına sahiptir. Hatta, özel bir Ethernet kontrol portu bile var. Ayrıca yedekli bir 10G Ethernet SMPTE-2022-7'den 12G-SDI ve HDMI’ya çeviricidir, yani kullanıcılar yerel video görüntülemeye bağlayabilir. Ön panelde, 5 pimli bir talkback arayüzü bile bulunur.

Blackmagic Design CEO'su Grant Petty, şunları söyledi: "ATEM Constellation görüntü mikserleri güçlü ve gelişmiş özellikler sunar, ancak SMPTE-2110 iş akışları kullanan ve SDI yerine yerel 2110 IP görüntü mikserine ihtiyaç duyan müşterilerimiz var. Çok sayıda 10G Ethernet bağlantısı eklemek yerine, tamamen yeni bir tasarıma ihtiyacımız olduğunu fark ettik. Önden arkaya soğutma sayesinde sessiz olmalarının yanı sıra, çift yönlü 100G Ethernet bağlantısı kullanımı sayesinde her port 8 video girişi ve çıkışını destekleyebilir. Böylece bir SDI görüntü mikserinde, 60 ayrı BNC kablosunun yerini 4 kablo alır, bu da olağanüstüdür! Bu görüntü mikserinin, müşterilerimiz tarafından büyük ölçekli canlı yayınlarda kullanıldığını görmek için heyecanlıyız."

ATEM 4 M/E Constellation IP Özellikleri

  *  Güçlü, yerleşik SMPTE-2110 canlı yayın görüntü mikseri.
  *  8 adet yedekli 100G Ethernet bağlantı grubu kullanılarak 64 adede kadar giriş sağlanabilir.
  *  Bu model, 12G-SDI veya SMPTE-2110 IP Video ile çalışır.
  *  SMPTE-2022-7 standardına tam uyumluluk için yedekli 100G Ethernet.
  *  Cut-bus veya profesyonel miks efekt tarzı görüntü miksajı yapar.
  *  Tüm girişlerde tam standart dönüşümü ve senkronizasyon.
  *  USB çıkışı bir web kamerası gibi çalışır ve tüm video yazılımlarını destekler.
  *  Tüm ATEM donanım ve yazılım kontrol panellerini destekler.
  *  4 adede kadar bağımsız isteğe göre ayarlanabilen çoklu görüntü içerir.
  *  Miks, silme, DVE ve stinger geçişleri içerir.
  *  4 adede kadar DVE içerir.
  *  Sabit görüntüler ve hareketli grafikler için dahili ortam.
  *  Her bir M/E sırası için 4 adet ATEM Advanced Chroma Key içerir.
  *  Her birinde 4 DVE bulunan, 2 adede kadar SuperSource içerir.
  *  Fairlight Live ses miksajı desteği sunar.
  *  ClearCom ve RTS ile uyumlu profesyonel talkback.
  *  Mac ve Windows bilgisayarlar için, ücretsiz ATEM Software Control yazılımı dahildir.
  *  ATEM Monitoring Panel ile uyumludur.
  *  ATEM Camera Control Panel’leri ile uyumludur.
  *  Tüm özellikler, ekstra müşteri kullanım maliyeti olmadan dahildir.

STOK DURUMU VE FIYAT

ATEM 4 M/E Constellation IP, Haziran ayında dünya genelindeki Blackmagic Design bayilerinde, yerel vergiler hariç US$7,995 fiyatla satışa sunulacaktır.

BASIN FOTOĞRAFLARI

ATEM 4 M/E Constellation IP ve tüm diğer Blackmagic Design ürün fotoğraflarına, www.blackmagicdesign.com/tr/media/images adresinden ulaşabilirsiniz.

BLACKMAGIC DESIGN HAKKINDA

Blackmagic Design; uzun metrajlı film, post-prodüksiyon ve televizyon yayıncılık endüstrileri için dünyanın en kaliteli video düzenleme ürünlerini, dijital film kameralarını, renk düzelticileri, video çeviricileri, video monitörleri, yönlendiricileri, canlı yapım görüntü mikserleri, disk kaydedicileri, dalga şekli görüntüleyicileri ve gerçek zamanlı film tarayıcıları üretmektedir. Blackmagic Design’in DeckLink kayıt kartları, kalite ve düşük maliyeti bakımından post-prodüksiyonda bir devrim yaratmakla birlikte, firmanın Emmy™ ödüllü DaVinci renk düzeltme ürünleri de 1984 yılından beri televizyon ve film endüstrisine egemen olmuştur.

Blackmagic Design, 6G-SDI ve 12G-SDI ürünleri ile stereoskopik 3D ve Ultra HD iş akışları dahil olmak üzere çığır açan yeniliklerine devam etmektedir. Dünyanın lider post prodüksiyon uzmanları ve mühendisleri tarafından kurulan Blackmagic Design’in; Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Japonya, Singapur ve Avustralya’da ofisleri bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen www.blackmagicdesign.com/tr adresini ziyaret edin.

