BLACKMAGIC DESIGN ANNONCE LA SORTIE DU NOUVEL ATEM 4 M/E CONSTELLATION IP

  Nouveaux mélangeurs Ultra HD avec Ethernet 100G SMPTE-2110 natif,   jusqu’à 64 entrées et 52 sorties, intégrant les puissances fonctionnalités de l’ATEM Constellation.

NAB 2026, Las Vegas (États-Unis) lundi 13 avril 2026 - Blackmagic Design a annoncé aujourd’hui la sortie de l’ATEM Constellation IP : 2 nouveaux modèles de mélangeurs de production en direct entièrement natifs SMPTE-2110. Ces nouveaux modèles conservent les fonctionnalités de l’ATEM Constellation SDI, offrant ainsi une prise en main immédiate et une transition fluide entre les mélangeurs SMPTE-2110 et SDI. Conçus pour le broadcast haut de gamme et la production en direct, ils intègrent un refroidissement avant-arrière, une redondance étendue, la prise en charge du SMPTE-2022-7 sur tous les ports vidéo 100G, des connexions d’horloges PTP redondantes, deux ports Ethernet 10G pour le contrôle ainsi que des alimentations AC redondantes. L’ATEM 4 M/E Constellation IP sera disponible en juin auprès des revendeurs Blackmagic Design du monde entier à partir de 7 995 $US.

L’ATEM 4 M/E Constellation IP sera présenté au salon NAB 2026, au stand N2502 de Blackmagic Design.

Le design de l’ATEM 4 M/E Constellation IP est très différent des autres modèles, car il est conçu pour le broadcast haut de gamme. Il comprend un système de refroidissement avant-arrière avec 4 ventilateurs extrêmement silencieux. Toutes les connexions sont entièrement redondantes avec le SMPTE-2022-7 sur tous les ports vidéo, et une redondance supplémentaire est disponible sur les ports de contrôle et Ethernet PTP. L’écran LCD intégré affiche toutes les informations d’état de l’ATEM Constellation et permet d’accéder aux paramètres. Le panneau avant inclut aussi une connexion pour casque et un haut-parleur pour le monitoring du programme local.

Le modèle 4 M/E standard comprend 32 entrées avec conversion de normes SMPTE-2022-7 utilisant 4 doubles connexions Ethernet 100G redondantes. Les utilisateurs disposent également de 24 sorties SMPTE-2110, de 16 incrustateurs ATEM avancés, de 4 multi views et de 2 SuperSource, pour un total de 12 DVE.

Le grand modèle 4 M/E Plus comprend 64 entrées avec conversion de normes SMPTE-2022-7 utilisant 8 doubles connexions Ethernet 100G redondantes. Les utilisateurs disposent aussi de 48 sorties SMPTE-2022-7, de 16 incrustateurs ATEM avancés, de 4 multi views et de 2 SuperSource, pour un total de 12 DVE.

L’ATEM 4 M/E Constellation IP comprend de multiples connexions SMPTE-2110 via Ethernet 100G, supportant 8 entrées et 8 sorties de canaux vidéo sur chaque connexion. Le mélangeur assigne ensuite les entrées et sorties entre les différentes connexions Ethernet 100G. Chaque connexion Ethernet 100G comprend deux connecteurs séparés, prenant en charge la redondance SMPTE-2110, permettant aux utilisateurs de connecter chaque port à un commutateur réseau indépendant. Le SMPTE 2022-7 Seamless Protection Switching envoie deux copies vidéo et audio identiques à travers les connexions. Puis, du côté du receveur, il compare les paquets RTP entrants par numéro de séquence et reconstruit une image vidéo parfaite depuis le premier paquet entrant de pixels. Tout est totalement fluide.

Un des avantages de la vidéo SMPTE-2110 est que, normalement, toutes les sources vidéo du réseau utilisent la même norme vidéo. Cependant, la pratique n’est pas aussi simple que la théorie, car la production live est en réalité souvent chaotique. Les utilisateurs doivent parfois gérer des sources vidéo qui n’opèrent pas dans la même norme que celle réglée sur leur mélangeur ATEM. Heureusement, l’ATEM 4 M/E Constellation IP règle ce problème car chaque canal vidéo d’entrée a un convertisseur de normes dédié. Ainsi, toutes les normes des sources vidéo seront converties automatiquement sur celle du mélangeur. Les utilisateurs peuvent simplement router n’importe quelle source vidéo vers l’ATEM 4 M/E Constellation IP et obtenir une source vidéo stable. Tout fonctionne parfaitement.

L’ATEM 4 M/E Constellation IP prend en charge toutes les normes vidéo de diffusion les plus répandues. De plus, les convertisseurs de normes sur tous les canaux d’entrée du mélangeur permettent de travailler simultanément avec différentes normes vidéo. L’ATEM 4 M/E Constellation IP peut être basculé sur différentes normes télévisuelles HD et Ultra HD, dont le 720p, 1080i, 1080p et 2160p jusqu’à 60p. C’est essentiel pour que les utilisateurs puissent s’adapter instantanément aux besoins de leur production n’importe où dans le monde. De plus, ils peuvent toujours envoyer le réseau d’ordres, le tally et le contrôle vers des équipements SDI en connectant un Blackmagic SDI Expander 8x12G. Ainsi, ils peuvent connecter n’importe quelle sortie SDI du mélangeur à la caméra pour le retour programme, le contrôle caméra et le réseau d’ordres.

Fairlight Live est le logiciel de mixage audio 2110 le plus puissant au monde, conçu pour le broadcast et les événements en direct. Il prend en charge le routage audio vers et depuis les mélangeurs ATEM Constellation via USB. Contrairement aux mixeurs matériels, il supporte nativement la stéréo, le surround et l’audio immersif. Il comprend de puissantes fonctionnalités, comme la prise en charge des plug-ins tiers, le Solo et AFL/PFL, le réseau d’ordres et des contrôles des entrées avancés, tels que le contrôle du gain à distance et des doubles entrées. Les utilisateurs disposent aussi d’un lecteur de séquences, d’instantanés, d’une matrice interne et plus. De plus, ils peuvent exécuter plus d’un système pour plusieurs utilisateurs simultanément ou pour une redondance complète.

Tous les mélangeurs ATEM 4 M/E Constellation intègrent un réseau d’ordres simple utilisant les canaux audio 15 et 16 pour la communication bidirectionnelle avec les caméras Blackmagic Design. Mais Fairlight Live offre plusieurs bus de réseau d’ordres ainsi qu’un routage des canaux audio complet sur l’ATEM 4 M/E Constellation IP. Ainsi, les utilisateurs peuvent avoir autant de bus de réseau d’ordres que nécessaire. Ils disposent donc d’un réseau d’ordres optimisé, incluant les boucles caméra et ingénierie, les bus des commentateurs, et des mix séparés pour tout le monde, directement depuis le logiciel Fairlight Live. Il leur suffit de router le bus du réseau d’ordres sur les canaux 15 et 16 de n’importe quelle sortie spéciale ATEM, puis d’envoyer cette sortie aux caméras ou aux commentateurs qu’ils souhaitent avoir sur ce bus.

Comme l’ATEM 4 M/E Constellation IP comprend un système de refroidissement avant-arrière, il reste peu de place pour les commandes avant. Pour régler ce problème, les utilisateurs peuvent ajouter un ATEM Monitoring Panel à leur rack. Il est doté des mêmes commandes que les modèles ATEM Constellation SDI, mais il combine les fonctions d’un convertisseur indépendant et d’un panneau de contrôle. Son design au format rack offre des boutons premium pour que les utilisateurs puissent opérer leur mélangeur ATEM 4 M/E Constellation IP. Il comprend même un port de contrôle Ethernet dédié. C’est également un convertisseur redondant Ethernet 10G SMPTE-2022-7 vers 12G-SDI et HDMI pour une connexion au monitoring vidéo local. Les utilisateurs disposent aussi d’une interface de réseau d’ordres à 5 broches sur le panneau avant.

« Les mélangeurs ATEM Constellation sont très puissants, mais certains utilisateurs travaillent avec des workflows SMPTE-2110 et ont besoin d’un mélangeur IP 2110 natif plutôt que de SDI », dit Grant Petty, PDG de Blackmagic Design. « Au lieu de d’ajouter des connexions Ethernet 10G, nous avons repensé intégralement le design. Le refroidissement avant-arrière garantit un fonctionnement silencieux, et l’Ethernet 100G bidirectionnel permet à chaque port de gérer 8 entrées et sorties vidéo. Ainsi, 4 câbles remplacent jusqu’à 60 câbles BNC sur un mélangeur SDI. C’est incroyable ! Nous avons hâte de voir ce mélangeur à l’œuvre sur des productions en direct d’envergure. »

Fonctions de l’ATEM 4 M/E Constellation IP :

  *  Puissant mélangeur de production en direct SMPTE-2110 natif.
  *  Jusqu’à 64 entrées via 8 ensembles de connexions Ethernet 100G redondantes.
  *  Compatible avec le 12G-SDI ou la vidéo IP SMPTE-2110.
  *  Ethernet 100G redondant pour une conformité totale SMPTE-2022-7.
  *  Opère en modes Cut-bus ou Mix Effects professionnels.
  *  Conversion de normes et resynchronisation sur toutes les entrées.
  *  Comprend une sortie USB qui opère comme une webcam et prend en charge tous les logiciels vidéo.
  *  Prise en charge de tous les panneaux de contrôle matériels et logiciels ATEM.
  *  Jusqu’à 4 multi views indépendants et personnalisables.
  *  Transitions mix, wipe, DVE et stingers.
  *  Jusqu’à 4 DVE.
  *  Bibliothèque interne d’images et d’animations graphiques.
  *  4 incrustateurs chromatiques ATEM avancés par rangée M/E.
  *  Jusqu’à 2 SuperSource avec 4 DVE chacune.
  *  Prise en charge du mixage audio Fairlight Live.
  *  Réseau d’ordres professionnel compatible avec ClearCom et RTS.
  *  Inclut l’ATEM Software Control pour Mac et Windows.
  *  Compatible avec l’ATEM Monitoring Panel.
  *  Compatible avec l’ATEM Camera Control Panel.
  *  Toutes ces fonctionnalités sont incluses sans frais additionnels.

DISPONIBILITÉ ET PRIX

L’ATEM 4 M/E Constellation IP sera disponible en juin auprès des revendeurs Blackmagic Design du monde entier à partir de 7 995 $US (hors droits).

IMAGES DE PRESSE

Les photographies de l’ATEM 4 M/E Constellation IP et de tous les autres produits Blackmagic Design sont disponibles sur www.blackmagicdesign.com/fr/media/images.

À PROPOS DE BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design crée des produits de très grande qualité destinés aux professionnels du cinéma, de la postproduction et de la diffusion télévisée. Il propose des outils pour le montage vidéo, des caméras numériques, des correcteurs de couleur, des convertisseurs vidéo, des solutions de monitoring vidéo, des grilles de commutation, des mélangeurs de production en direct, des enregistreurs à disque, des moniteurs de forme d’onde et des scanneurs de film en temps réel. Les cartes de capture DeckLink de Blackmagic Design ont révolutionné le marché de l’audiovisuel en termes de qualité et d’accessibilité financière. Le logiciel d’étalonnage DaVinci a remporté un Emmy™ Award et domine l’industrie de la télévision et du film depuis 1984.

Blackmagic Design continue à innover, notamment en proposant des produits 6G-SDI et 12G-SDI, mais aussi des workflows en 3D stéréoscopique et Ultra HD. Fondée par une équipe de monteurs et d’ingénieurs en post-production, leaders au niveau mondial, la société Blackmagic Design a des bureaux aux USA, au Royaume-Uni, au Japon, à Singapour, et en Australie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site Internet www.blackmagicdesign.com/fr.

