BLACKMAGIC DESIGN STELLT NEUEN HYPERDECK SHUTTLE 4K PRO VOR

  Desktop-basierter HyperDeck mit großzügigem 7"-LCD, ergonomischen Transportelementen, internem Netzwerkspeicher und Aufzeichnung in den Dateiformaten H.264, H.265, Apple ProRes und DNx

NAB 2025, Las Vegas, USA – Freitag, 4. April 2025 – Blackmagic Design kündigte heute mit dem HyperDeck Shuttle 4K Pro einen neuen Live-Media-Player und Masterrekorder an. Das Design bringt ergonomisch ausgelegte Bedienelemente zum Durchsuchen von großen Mengen an Medien und zum Abspielen von Clips mit. Überdies bietet es einen großzügigen, eingebauten 7-Zoll-Touchscreen fürs Monitoring und Sichten von Scopes. Der HyperDeck Shuttle 4K Pro ist mit 12G-SDI und HDMI ausgerüstet und kann Dateien in den Formaten Apple ProRes, DNx, H.264 und H.265 in allen Videonormen mit bis zu 2160p-Auflösung aufzeichnen. Die Ausstattung des HyperDeck Shuttle 4K Pro mit 10G-Ethernet und internem M.2-Speicher erweitert die regulären HyperDeck Funktionen, weshalb sich dieses Modell auch als Netzwerkspeichergerät eignet. Es ermöglicht das Teilen von Medien im Rahmen umfangreicher Workflows mit Editoren und Coloristen.

Der HyperDeck Shuttle 4K Pro ist ab sofort zum Preis von 1.495 USD bei Blackmagic Design Fachhändlern weltweit erhältlich.

Auf der NAB 2025 stellt Blackmagic Design den HyperDeck Shuttle 4K Pro am Stand Nr. SL216 vor.

Der HyperDeck Shuttle ist für den Einsatz vom Tisch konzipiert und lässt sich von der Frontblende einhändig bedienen. Durch das angeschrägte Design ruht die Hand des Benutzers bequem auf dem Suchlaufregler und die Bedientasten befinden sich direkt unter den Fingerspitzen. Das großzügige 7-Zoll-HDR-Display ist mit Tasten zum Abspielen, Pausieren und Aufzeichnen ausgestattet und bietet eine Mini-Timeline zur Wiedergabe zum Durchsuchen von Clips.

Auf dem Head-up-Display, kurz HUD, werden wichtige Infos wie Timecode, Mediastatus und Audiopegelmeter eingeblendet. Über den Touchscreen können Benutzer Broadcast-Scopes mit voller Funktionalität sowie Funktionen wie eine Fokussierhilfe und ein RGB-Histogramm für die Belichtung aktivieren. Alternativ kann man die Einstellungen des HyperDeck Shuttle 4K Pro auch über Bildschirmmenüs ändern. Auf diesem Weg können Benutzer auch 3D-LUTs laden und speichern.

Über sein Bedienfeld steuert man den HyperDeck Rekorder extrem schnell. Die Tasten ähneln denen herkömmlicher Broadcast-MAZen. Man drückt einfach die Aufnahmetaste und der Rekorder beginnt sofort mit der Aufzeichnung der Videoeingabe in einer Datei. Dies erfolgt im Dateiformat, das im Aufzeichnungsmenü vorgegeben wurde. Weitere Tasten dienen für Wiedergabe, Clip-Cueing und Vorspulen zum nächsten Clip. Der große metallene Suchlaufregler unterstützt die Modi Shuttle, Jog und Scroll und ermöglicht Benutzern das schnelle Auffinden von Clips. Alle Steuerfunktionen des Rekorders können auch per Ethernet aus der Ferne ausgelöst werden.

Der Hyperdeck Shuttle ist speziell für die direkte Aufzeichnung auf einen Netzwerkspeicher konzipiert. Benutzer brauchen nicht mit mehreren Speicherkarten zu hantieren, weil sie alle ihre Medien an einem zentralen Ort speichern können. Überdies hat der HyperDeck Shuttle 4K Pro Platz für interne M.2-Flashspeicherkarten. Der Netzwerkspeicher ist also integriert. So kann man sich über jedes Schnittsystem in den HyperDeck Shuttle 4K Pro einloggen und an zentraler Stelle auf alle Medien zugreifen. In DaVinci Resolve kann man Medien sogar bereits während der Aufzeichnung bearbeiten. In der unkomplizierten Speicherverwaltung brauchen Benutzer bloß durch den Speicher zu browsen und den Ordner zu wählen, in den aufgezeichnet werden soll.

Der HyperDeck Shuttle unterstützt die derzeit gebräuchlichsten Codecs. Benutzer haben DNx- und ProRes-Dateiformate in Broadcast-Qualität zur Verfügung, aber auch die Wahl, platzsparendes H.264/5 zu verwenden, wenn in den Formaten NTSC, PAL, 720p, 1080p, 1080i, 1080PsF und 2160p aufgezeichnet wird. Mit Kompressionsverhältnissen von 60:1 bis 285:1 entstehen winzige Dateien in voller Broadcast-Qualität. Für Dateiuploads auf YouTube können Benutzer unkomprimiertes PCM- oder AAC-Audio vorgeben. Der HyperDeck Shuttle unterstützt sowohl ExFAT auf Windows als auch HFS+ auf Mac. Datenträger können also auf beiden Plattformen benutzt und gelesen werden. Sogar Langzeitaufzeichnungen von Events können in einer einzigen Videodatei gespeichert werden.

HyperDeck Shuttle Modelle punkten trotz ihrer kleinen Bauform mit einer breiten Auswahl an Video-und Audio-Anschlüssen. An den Video-Eingang lässt sich eine Kamera oder ein Mischer anschließen, z. B. ein ATEM. An den HDMI-Ausgang kann man für Präsentationen einen Monitor oder als Media-Player für Langformmaterial einen ATEM anschließen. So kann man vom HyperDeck Shuttle aus ATEM Mischern Werbespots, Promo- oder Musikvideos zuspielen. Über das mitgelieferte Netzteil und die hintere 12V-DC-Buchse lassen sich HyperDeck Shuttle Modelle mit Strom versorgen. Fernsteuerung sowie Fernuploads von Dateien erfolgen über den Ethernet-Anschluss. Zum Aufzeichnen auf große externe Speicher sowie für Softwareupdates steht ein USB-C-Expansionsport zur Verfügung. Der SD-Kartenschacht unterstützt sowohl SD- als auch UHS-II-Karten.

Der zukunftsweisende HyperDeck Shuttle 4K Pro verfügt über die neuesten 12G-SDI-Videoanschlüsse. Die SD-Formate umfassen NTSC und PAL. HD-Normen in 720p umfassen 720p/50 und 59,94 fps. Die HD-Halbbildformate 1080i umfassen 1080i/50 und 59,94i. Die HD-Formate in 1080p umfassen 1080p/23,98, 24, 25, 29,97, 30, 50, 59,94 und 60 fps. Der HyperDeck 4K Pro beherrscht sogar 1080 PsF-Formate. 12G-SDI und HDMI 4K unterstützen überdies Ultra HD in allen Fernsehnormen einschließlich 2160p/23,98, 24, 25, 29,97, 50, 59,94 und 60p. Für die Arbeit mit 3G-SDI-Raten unterstützt der SDI-Anschluss sowohl Level A als auch Level B.

Der leistungsstarke HyperDeck Shuttle 4K Pro hat einen hochschnellen 10G-Ethernet-Port. Die Netzwerkgeschwindigkeiten sind derart hoch, dass auch der gleichzeitige Zugriff vieler Editoren und Coloristen auf den integrierten HyperDeck M.2-Speicher über ihr Netzwerk möglich ist. Alternativ können Benutzer Dateien über eine einfach zu bedienende HTTP/S-Webschnittstelle oder einen FTP-Client übertragen. Zur Steuerung der Sendeautomation verwendet der HyperDeck die Ethernet-Verbindung und ein einfaches textbasiertes Protokoll, das mit einem Telnet-Client leicht zu testen ist. Für die bedarfsgemäße Automatisierung wird auch ein REST-Protokoll unterstützt, das im Handbuch ausführlich dokumentiert ist. Das macht den HyperDeck Shuttle 4K Pro zu einem eigenständigen Broadcast-Server für Ingest, Medienverwaltung und Playout.

Der HyperDeck Shuttle 4K Pro unterstützt die neuesten HDR-Videonormen und verfügt über einen HDR-Bildschirm mit großem Farbumfang. Das rüstet Benutzer für die neuesten HDR-Workflows. Bei der Arbeit mit HDR-Formaten gehen sogar die integrierten Scopes automatisch in HDR-Scopes über. Dateien werden mit korrekten HDR-Infos versehen. Somit wird die HDR-Videonorm an den SDI- und HDMI-Eingängen automatisch erkannt. Statische Metadaten in PQ- und HLG-Formaten werden gemäß der ST2084-Norm behandelt. Das helle LCD mit besonders breitem Farbumfang meistert die Farbräume Rec. 2020 und Rec. 709. Der Farbumfang des im HyperDeck Shuttle 4K Pro verbauten LCD beherrscht sogar das DCI-P3-Format zu 100 Prozent.

Der Shuttle HyperDeck 4K Pro bietet leistungsstarkes, integriertes Waveform-Monitoring für die Arbeit im Highend-Bereich. Dies hilft mit der Erfüllung von Sendevorgaben. Die Waveform-Anzeige stellt auf herkömmliche Weise die Luminanzwerte, also die Helligkeit des Eingabe- oder Wiedergabesignals dar. Die Vektorskop-Anzeige zeigt die Farbsättigung bei 100 Prozent der SDI-Referenzpegel an. RGB- und YUV-Parade-Anzeigen sind perfekt für die Farbkorrektur und zur Kontrolle und Berichtigung unzulässiger Pegel. Das Histogramm veranschaulicht die Verteilung von Schwarz- und Weißtönen sowie Videoüberpegel in den Schatten und Lichtern. Die integrierten Scopes lassen sich als Overlay ins Livevideo oder als kleine Bild-im-Bild-Darstellung oben rechts ins Scope einblenden.

Der HyperDeck Shuttle 4K Pro unterstützt das Einlegen einer integrierten M.2-Flash-Speicherkarte, um als Netzwerkspeicher zu fungieren. Dies erlaubt mehreren Benutzern den Zugriff auf Aufzeichnungen über ein lokales Netzwerk. Zusätzlich können diese mit Blackmagic Cloud synchronisiert werden. DaVinci Resolve synchronisiert außerdem die Medien, was die Zusammenarbeit mit Editoren, Coloristen, VFX-Künstlern und Tontechnikern weltweit ermöglicht. So ergibt sich ein unkomplizierter globaler Kollaborativ-Workflow. Überdies nimmt der HyperDeck Shuttle 4K Pro HD-Proxy-Dateien in H.265 auf, die in Sekundenschnelle hochgeladen werden. Die Proxy-Dateien synchronisieren während der Aufzeichnung, sodass die Remote-Editoren die Medien in DaVinci Resolve schon erhalten, bevor die Aufzeichnung auf dem Hyperdeck gestoppt wurde. Für die Mediensicherung ist auch Blackmagic Cloud eine hervorragende Lösung.

Das HyperDeck Shuttle 4K Pro Modell bietet eine fortschrittliche digitale Slate- und Metadaten-Feature. Damit ergänzt man Einstellungen im Nu um Metadaten. Ein einfacher Wisch vom Bildschirmrand nach rechts oder links ruft die digitale Filmtafel auf. Benutzer können sogar vorgeben, dass die Takenummer bei Aufzeichnungsstart und -stopp automatisch hochgezählt wird und brauchen dies nicht manuell für jede Einstellung zu tun. Auch die Bandnummerierung kann so eingestellt werden, dass sie mit jeder Speicherkartenformatierung hochzählt. Alle Metadaten werden in den Dateien mitgespeichert und sind in der Postproduktion in Softwares wie DaVinci Resolve verfügbar. Das DaVinci Resolve Quellband organisiert alle Aufzeichnungen nach Metadaten. Benutzer durchscrollen es und wählen Einstellungen aus.

Hinter der Hochleistung der Film- und Broadcast-Produkte von Blackmagic Design steckt das innovative Blackmagic OS. Es verwaltet auch alle Funktionen der HyperDeck Shuttle Modelle. Nur das Blackmagic OS fährt beim Einschalten sofort hoch und bietet leistungsstarke Funktionen wie Videoaufzeichnung, Timecode, Audio, Menü-Overlays, schnelles Networking, Medienverwaltung mehrerer Datenträger und Lokalisierung. Beim HyperDeck Shuttle 4K Pro werden alle Menüs auf dem eingebauten Touchscreen angezeigt.

„Dieses Modell ist der leistungsstärkste HyperDeck, den wir bislang herausgegeben haben“, sagte Grant Petty, CEO von Blackmagic Design. „Kunden können ihn als Masterrekorder und Clip-Player für Live-Produktionen benutzen. Aber ebenso gut taugt er als Herzstück eines Aufzeichnungs- und Speicherworkflows am Set, wo mehrere Editoren und Coloristen kollaborieren und vor Ort gegradet wird. Sie können ihn sogar als Waveform-Desktop-Monitor einsetzen!“

Leistungsmerkmale des HyperDeck Shuttle 4K Pro

  *  Kompaktes Desktop-Design für den Tischeinsatz
  *  Großer LCD-Bildschirm mit Touch-Bedienoberfläche
  *  Herkömmliche Broadcast-MAZ-Bedienelemente, u. a. ein großer Suchlaufregler
  *  Direktaufzeichnung auf Netzwerkspeicher oder M.2-Speicherkarten
  *  Dateiaufzeichnung in den Formaten H.264, H.265, Apple ProRes und DNx
  *  Bietet Anschlüsse auf dem aktuellsten Stand der Broadcast-Technik
  *  Aktuellstes Multirate-12G-SDI für SD, HD und Ultra HD
  *  10G-Ethernet für äußerst schnelle Remote-Uploads von Medien
  *  Helles LCD mit breitem Farbumfang für erweiterten HDR-Support
  *  Integrierte Videoscopes mit Waveform, Vektorskop, Parade und Histogramm
  *  Digitale Filmtafel und direkte Metadaten-Eingabe
  *  Leistungsstarkes Betriebssystem mit Menüanzeigen auf dem eingebauten Touchscreen.

VERFÜGBARKEIT UND PREIS

Der HyperDeck Shuttle 4K Pro ist ab sofort zum Preis von 1.495 USD, zzgl. Abgaben und Steuern, bei Blackmagic Design Fachhändlern auf der ganzen Welt erhältlich.

PRESSEFOTOS

Produktfotos des HyperDeck Shuttle 4K Pro und von allen anderen Blackmagic Design Produkten sind unter www.blackmagicdesign.com/de/media/images erhältlich.

ÜBER BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design entwickelt die weltweit anspruchsvollsten Videobearbeitungsprodukte, Digitalfilmkameras, Farbkorrektursysteme, Videokonverter, Videomonitoringsysteme, Kreuzschienen, Live-Produktionsmischer, Diskrekorder, Waveform-Monitore sowie Echtzeit-Filmscanner für die Kino-, Postproduktions- und Fernsehbranchen. Mit seinen DeckLink Capture-Karten hat Blackmagic Design in puncto Qualität und Bezahlbarkeit die Postproduktionsbranche revolutioniert, und die mit einem Emmy™ ausgezeichneten DaVinci Farbkorrekturprodukte des Anbieters gelten seit 1984 als Vorreiter der Film- und Fernsehindustrie.

Blackmagic Design bringt weiterhin laufend bahnbrechende Innovationen auf den Markt. So zum Beispiel die 6G-SDI- und 12G-SDI-Produkte sowie Lösungen für stereoskopische 3D- und Ultra-HD-Workflows. Das von weltweit führenden Postproduktionsfachleuten und -Ingenieuren gegründete Unternehmen unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Japan, Singapur und Australien. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.blackmagicdesign.com/de

