BLACKMAGIC DESIGN PREZENTUJE NOWY HYPERDECK SHUTTLE 4K PRO

  Stacjonarny HyperDeck z dużym wyświetlaczem LCD 7″,   ergonomicznymi elementami sterującymi transportem, wbudowaną   pamięcią sieciową i nagrywaniem w formatach H.264, H.265, Apple ProRes i DNx!

NAB 2025, Las Vegas, Stany Zjednoczone – piątek 4 kwietnia 2025 r. – Blackmagic Design ogłosił dziś HyperDeck Shuttle 4K Pro, nowy odtwarzacz multimediów na żywo i nagrywarkę masterów. Konstrukcja obejmuje ergonomiczne fizyczne elementy sterujące, dzięki czemu klienci mogą przeszukiwać wiele multimediów i odtwarzać klipy. Posiada również duży, wbudowany ekran dotykowy LCD 7″ do monitorowania i zakresów. HyperDeck Shuttle 4K Pro posiada 12G-SDI i HDMI do nagrywania plików Apple ProRes, DNx, H.264 i H.265 we wszystkich standardach wideo do 2160p. Wyposażony w Ethernet 10G i wewnętrzne nośniki M.2, HyperDeck Shuttle 4K Pro to nie tylko HyperDeck, ale również urządzenie sieciowej pamięci masowej. Oznacza to, że można udostępniać swoje multimedia na potrzeby dużych przepływów pracy montażystów i kolorystów.

HyperDeck Shuttle 4K Pro jest dostępny już teraz u dystrybutorów Blackmagic Design na całym świecie w cenie od 1495 USD.

HyperDeck Shuttle 4K Pro zostanie zaprezentowany na stoisku #SL216 Blackmagic Design podczas NAB 2025.

HyperDeck Shuttle został specjalnie zaprojektowany do użytku na biurku. Dzięki temu panel sterowania można obsługiwać jedną ręką. Łagodny kąt pozwala na oparcie dłoni na pokrętle wyszukiwania, a przyciski sterujące znajdują się pod palcami. Duży wyświetlacz HDR 7″ ma przyciski do odtwarzania, wstrzymywania i nagrywania, a także mini oś czasu odtwarzania, dzięki czemu klienci mogą przewijać swoje klipy.

W zestawie znajduje się wyświetlacz przezierny, na którym widoczne są ważne informacje, takie jak kod czasowy, stan nośnika i mierniki dźwięku. Za pomocą ekranu dotykowego klienci mogą też włączyć pełne zakresy transmisji oraz funkcje, takie jak wspomaganie ostrości i histogram ekspozycji RGB. Ustawienia HyperDeck Shuttle 4K Pro można również zmieniać za pomocą menu ekranowego. Dodatkowo klienci mogą załadować i zapisać LUTy 3D.

HyperDeck Shuttle posiada panel sterowania, który jest bardzo szybki w obsłudze. Przyciski są takie same jak w tradycyjnych dekach nadawczych. Wystarczy nacisnąć przycisk nagrywania, aby natychmiast rozpocząć zapis materiału wideo do pliku w takim formacie, jaki został ustawiony w menu nagrywania. Inne przyciski służą do odtwarzania, przechodzenia do początku klipu i przejścia do następnego klipu. Duże metalowe pokrętło wyszukiwania, obsługujące shuttle, jog i scroll umożliwia klientom szybkie odnajdywanie klipów. Ponadto wszystkie funkcje sterowania dekiem mogą być uruchamiane zdalnie za pomocą sieci Ethernet.

HyperDeck Shuttle został zaprojektowany do nagrywania bezpośrednio do sieciowej pamięci masowej. Dzięki temu klienci nie muszą korzystać z kart multimedialnych, ponieważ wszystkie multimedia można przechowywać w jednym miejscu. Dodatkowo HyperDeck Shuttle 4K Pro posiada miejsce na karty pamięci flash M.2, więc sieciowa pamięć masowa jest wbudowana. Każdy system montażowy może po prostu zalogować się do HyperDeck Shuttle 4K Pro i uzyskać dostęp do wszystkich multimediów w jednej lokalizacji. W DaVinci Resolve można też dokonywać montażu multimediów podczas ich nagrywania. Zarządzanie pamięcią masową jest proste, ponieważ wystarczy ją przejrzeć, a następnie wybrać folder, w którym klienci chcą nagrywać.

HyperDeck Shuttle obsługuje najpopularniejsze obecnie kodeki. Klienci otrzymują pliki DNx i Apple ProRes o jakości nadawczej. Jednak podczas nagrywania w formatach NTSC, PAL, 720p, 1080p, 1080i, 1080PsF i 2160p można korzystać z oszczędzającego miejsce formatu H.264. Klienci uzyskują współczynniki kompresji 60:1 do 285:1 dla bardzo małych plików o prawdziwej jakości nadawczej. Podczas przesyłania plików do YouTube można wybrać nieskompresowany dźwięk PCM lub AAC. HyperDeck Shuttle obsługuje zarówno ExFAT w systemie Windows, jak i HFS+ w systemie Mac, dzięki czemu dyski mogą być montowane i odczytywane na obu platformach. Można nagrywać długie wydarzenia do pojedynczego pliku wideo.

Mimo niewielkich rozmiarów modele HyperDeck Shuttle posiadają szeroką gamę złączy wideo i audio. Wejście wideo może być podłączone do kamer i mikserów, takich jak ATEM, a wyjścia wideo można podłączyć do monitorów w celu prezentacji lub mikserów ATEM jako odtwarzacz multimedialny. Wyobraź sobie odtwarzanie reklam, spotów promocyjnych lub teledysków na mikserach ATEM z HyperDeck Shuttle. Na tylnym panelu znajduje się również wejście zasilania 12V DC, a do zestawu dołączony jest zasilacz. Połączenie Ethernet umożliwia sterowanie i zdalne przesyłanie plików. Port USB typu C umożliwia nagrywanie na duże dyski zewnętrzne lub aktualizację oprogramowania. Slot kart SD obsługuje zarówno karty SD, jak i karty UHS-II.

Zaawansowany HyperDeck Shuttle 4K Pro zawiera najnowsze złącza wideo 12G-SDI i HDMI 4K. Obsługa SD obejmuje NTSC i PAL. Standardy HD 720p obejmują 720p50 i 59.94p. Standardy HD 1080i z przeplotem obejmują 1080i50 i 1080i59.94. Standardy telewizyjne HD 1080p obejmują 1080p23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 i 60p. HyperDeck Shuttle 4K Pro obsługuje nawet formaty 1080 PsF. 12G-SDI o HDMI 4K obsługuje także Ultra HD we wszystkich standardach telewizyjnych, w tym 2160p23.98, 24, 25, 29.97, 50, 59.94 i 60p. SDI obsługuje zarówno poziom A, jak i poziom B podczas pracy z prędkościami 3G-SDI.

Wydajny HyperDeck Shuttle 4K Pro posiada niezwykle szybki Ethernet 10G. Prędkość sieci jest na tyle duża, że wielu montażystów i kolorystów może uzyskać dostęp do wbudowanej pamięci HyperDeck M.2 za pośrednictwem sieci w tym samym czasie. Pliki można również przesyłać za pośrednictwem łatwego w użyciu interfejsu internetowego HTTP/S lub klienta FTP. Do sterowania automatyzacji transmisji HyperDeck wykorzystuje połączenie Ethernet i zwykły protokół tekstowy, który można przetestować za pomocą aplikacji klienta Telnet. Protokół REST jest również obsługiwany dla niestandardowej automatyzacji i został w pełni udokumentowany w instrukcji. HyperDeck Shuttle 4K Pro jest więc w pełni samodzielnym serwerem nadawczym do pozyskiwania, zarządzania multimediami i odtwarzania.

Dzięki obsłudze najnowszych standardów wideo HDR przez HyperDeck Shuttle 4K Pro, klienci będą przygotowani na najnowsze przepływy pracy HDR, ponieważ jest on wyposażony w ekran HDR o szerokim gamucie. Nawet wbudowane zakresy automatycznie przechodzą w zakresy HDR podczas pracy z formatami HDR. Pliki są oznaczane odpowiednimi informacjami HDR, a wejścia SDI i HDMI automatycznie wykrywają standardy wideo HDR. Metadane statyczne formatów PQ i HLG są obsługiwane zgodnie z normą ST2084. Ponieważ jasny panel LCD oferuje szeroki gamut, obsługuje przestrzenie kolorów Rec. 2020, jak i Rec. 709. Wbudowany gamut kolorów LCD HyperDeck Shuttle 4K Pro obsługuje w pełni format DCI-P3.

HyperDeck Shuttle 4K Pro oferuje zaawansowane wbudowane monitorowanie kształtu fali dla wymagających zadań, zapewniając zgodność ze standardami transmisji. Wyświetlacz kształtu fali zapewnia tradycyjny widok poziomu luminancji (jasności) sygnału wejściowego lub odtwarzanego. Wyświetlacz wektoroskopowy pozwala zobaczyć intensywność koloru przy 100% poziomie odniesienia SDI. Ma również wyświetlacze parady RGB i YUV, które są świetne do korekcji kolorów i sprawdzania ich poprawności. Histogram pozwala zobaczyć rozkład jasnych i ciemnych partii obrazu, a także zidentyfikować przycięte obszary. Wbudowane zakresy mogą być nakładane na obraz na żywo lub wyświetlane jako obraz w obrazie w prawym górnym rogu zakresu.

HyperDeck Shuttle 4K Pro obsługuje dodanie wbudowanej karty pamięci flash M.2, przekształcając ją w sieciową pamięć masową. Dzięki temu wielu użytkowników może uzyskać dostęp do nagrań za pośrednictwem sieci lokalnej, a ponadto synchronizować się z Blackmagic Cloud. DaVinci Resolve zsynchronizuje również multimedia, umożliwiając współpracę z montażystami, kolorystami, artystami VFX i inżynierami dźwięku z dowolnego miejsca na świecie. To łatwy w użyciu globalny przepływ pracy oparty na współpracy. HyperDeck Shuttle 4K Pro nagrywa też pliki proxy H.265 HD, które można przesłać w kilka sekund, a ich synchronizacja odbywa się podczas nagrywania, dzięki czemu zdalni montażyści DaVinci Resolve otrzymują multimedia zanim HyperDeck zakończy nagrywanie. Blackmagic Cloud to także doskonałe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych multimediów.

Model HyperDeck Shuttle 4K Pro posiada zaawansowany cyfrowy klaps i funkcje metadanych, które sprawiają, że dodawanie metadanych do każdego ujęcia jest niezwykle szybkie. Wystarczy przesunąć palcem w lewo lub w prawo od krawędzi ekranu, aby wyświetlić cyfrowy klaps. Istnieje nawet możliwość wybrania numerów ujęć, które będą automatycznie aktualizowane po rozpoczęciu i zatrzymaniu nagrywania, dzięki czemu nie ma potrzeby wprowadzania ich ręcznie dla każdego ujęcia. Można też ustawić numery rolki tak, aby zwiększały się po każdym sformatowaniu karty. Wszystkie metadane są zapisywane wraz z plikami i dostępne w postprodukcji w oprogramowaniu takim jak DaVinci Resolve. Następnie wystarczy pozwolić taśmie źródłowej DaVinci Resolve uporządkować wszystkie ujęcia w oparciu o metadane. Po prostu przewiń i wybierz ujęcia.

System Blackmagic OS jest przeznaczony dla wysokiej klasy sprzętu filmowego i nadawczego oraz obsługuje wszystkie funkcje HyperDeck Shuttle. Blackmagic OS oferuje natychmiastowe uruchamianie i zawiera zaawansowane funkcje, takie jak nagrywanie wideo, kod czasowy, dźwięk, nakładki menu, szybkie połączenia sieciowe, zarządzanie multimediami z wielu dysków, a nawet lokalizowanie. W HyperDeck Shuttle 4K Pro menu są wyświetlane na wbudowanym ekranie dotykowym.

„To najbardziej wydajny HyperDeck, jaki udostępniliśmy”. powiedział Grant Petty, dyrektor generalny Blackmagic Design. „Klienci mogą używać go jako nagrywarki master i odtwarzacza klipów do produkcji na żywo, ale może być także kluczowym elementem procesu nagrywania i przechowywania materiałów filmowych z wieloma montażystami i kolorystami współpracującymi i dokonującymi korekcji na planie. Mogą go nawet wykorzystać jako stacjonarny monitor kształtu fali!”.

Charakterystyka HyperDeck Shuttle 4K Pro

  *  Kompaktowa konstrukcja stacjonarna.
  *  Duży ekran LCD z dotykowym interfejsem użytkownika.
  *  Tradycyjne elementy sterujące z dużym pokrętłem wyszukiwania.
  *  Nagrywanie bezpośrednio do sieciowej pamięci masowej lub na karty pamięci flash M.2.
  *  Nagrywa pliki w standardzie H.264, H.265, Apple ProRes i DNx.
  *  Obsługuje najnowsze połączenia w technologii nadawczej.
  *  Najnowsze wielostrumieniowe 12G-SDI i HDMI 4K dla SD, HD i Ultra HD.
  *  Ethernet 10G do bardzo szybkiego zdalnego przesyłania multimediów.
  *  Zaawansowana obsługa HDR i jasny ekran LCD o szerokim gamucie.
  *  Wbudowane zakresy, w tym kształt fali, wektor, parada i histogram.
  *  Cyfrowy klaps i bezpośrednie wprowadzanie metadanych.
  *  Wydajny system operacyjny z menu wyświetlanym na wbudowanym ekranie dotykowym.

DOSTĘPNOŚĆ I CENA

HyperDeck Shuttle 4K Pro jest dostępny już teraz u dystrybutorów Blackmagic Design na całym świecie w cenie od 1495 USD, z wyłączeniem opłat celnych i podatków.

ZDJĘCIA PRASOWE

Zdjęcia HyperDeck Shuttle 4K Pro oraz innych produktów Blackmagic Design są dostępne na stronie www.blackmagicdesign.com/pl/media/images.

O BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design tworzy najwyższej jakości na świecie produkty do montażu wideo, cyfrowe kamery filmowe, korektory koloru, konwertory wideo, urządzenia do monitorowania wideo, routery, miksery do produkcji na żywo, nagrywarki, monitory kształtu fali i skanery filmowe w czasie rzeczywistym dla branży filmów fabularnych, postprodukcji i transmisji telewizyjnych. Karty przechwytujące DeckLink od Blackmagic Design rozpoczęły rewolucję w zakresie jakości i przystępności cenowej w branży postprodukcji, podczas gdy wyróżnione nagrodą Emmy produkty do korekcji koloru DaVinci dominują w branży telewizyjnej i filmowej od 1984 roku.

Blackmagic Design kontynuuje przełomowe innowacje takimi produktami jak 6G-SDI i 12G-SDI oraz rozwiązania dla stereoskopicznych przepływów pracy w 3D i Ultra HD. Stworzona przez wiodących na świecie montażystów i inżynierów, firma Blackmagic Design ma siedziby w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii, Singapurze i Australii. Więcej informacji na stronie www.blackmagicdesign.com/pl

