BLACKMAGIC DESIGN YENI HYPERDECK SHUTTLE 4K PRO’YU DUYURDU

  7 inç büyük LCD ekran, ergonomik aktarım kontrolleri,   yerleşik ağ depolama ve H.264, H.265, Apple ProRes ve DNx dosya   formatlarında kayıt özelliklerine sahip, masaüstü kullanım için HyperDeck!

NAB 2025, Las Vegas, ABD - 4 NIsan 2025, Cuma - Blackmagic Design bugün, yeni bir canlı medya oynatıcı ve ana kayıt cihazı olan HyperDeck Shuttle 4K Pro'yu duyurdu. Bu tasarım, kullanıcıların çok sayıda medyayı tarayabilmesi ve klipleri oynatabilmesi için ergonomik fiziksel kontrollere yer verir. Ayrıca, görüntüleme ve skoplar için büyük bir dahili 7 inç LCD dokunmatik ekrana sahiptir. HyperDeck Shuttle 4K Pro, 2160p'ye kadar tüm video standartlarında Apple ProRes, DNx, H.264 ve H.265 dosyaları olarak kayıt için 12G-SDI ve HDMI’ya sahiptir. 10G Ethernet ve dahili M.2 ortama sahip HyperDeck Shuttle 4K Pro, aynı zamanda bir ağ depolama cihazı olduğundan bir HyperDeck'ten daha üstündür. Yani, kurgu ve renk uzmanlarından oluşan büyük iş akışlarıyla medya paylaşabilir.

HyperDeck Shuttle 4K Pro, US$1,495 fiyatla dünyanın her yerindeki Blackmagic Design satıcılarından şimdi satın alınabilir.

HyperDeck Shuttle 4K Pro, NAB 2025 #SL216 numaralı Blackmagic Design standında tanıtılacaktır.

HyperDeck Shuttle, masaüstünde kullanım için mükemmel bir şekilde tasarlandı. Yani, tek el ile ön panelden çalıştırılabilir! Hafif eğimi, arama kadranına elin oturmasına imkan verir ve kontrol butonları parmakların altındadır. 7 inçlik büyük HDR ekranda; oynatım, duraklatma ve kayıt işlevleri için butonların yanı sıra kullanıcıların klipler arasında gezinebilmeleri için mini bir oynatım zaman çizelgesi bulunur.

Zaman kodu, ortam durumu ve ses göstergeleri gibi önemli bilgileri gösteren ve “HUD” olarak da bilinen bir denetim merkezi ekranı bulunur. Kullanıcılar ayrıca, dokunmatik ekran aracılığıyla tam yayın skoplarını etkinleştirebilir ve netlik yardımı ve RGB pozlama histogramı gibi özellikleri etkinleştirebilir. HyperDeck Shuttle 4K Pro'nun ayarları, ekran üzerindeki menüler aracılığıyla da değiştirilebilir. Üstelik, kullanıcılar 3D LUT’ları yükleyebilir ve kaydedebilirler.

HyperDeck Shuttle, kullanımı çok hızlı olan bir kontrol paneline sahiptir. Butonları, geleneksel bir yayın deck’indeki butonlar gibidir. Video giriş sinyalini anında bir dosyaya kaydetmeye başlamak için, kullanıcıların kayıt butonuna basmaları yeterlidir. Kayıt menüsünde ayarlanmış dosya formatında kayıt yapar. Oynatım, klibin başına sarma ve bir sonraki klibe ilerleme için butonlar bulunur. Büyük, işlenmiş metal arama kadranı, kullanıcıların klipleri hızlı bir şekilde bulabilmeleri için hızlı, yavaş ve interaktif sarımı destekler. Ayrıca, Ethernet ağı kullanılarak, tüm deck kontrol fonksiyonları uzaktan tetiklenebilir.

HyperDeck Shuttle, doğrudan ağ depolamaya kayıt yapmak üzere tasarlanmıştır. Yani, kullanıcıların medya kartlarıyla uğraşmasına gerek yoktur, çünkü tüm medyalarını merkezi bir yerde depolayabilirler. Üstelik HyperDeck Shuttle 4K Pro, M.2 flaş depolama kartları için alana sahiptir, yani ağ depolama yerleşiktir. Böylelikle her tür kurgu sistemi, HyperDeck Shuttle 4K Pro’ya giriş yapabilir ve tüm medyaya tek konumda erişebilir. Ayrıca, medya kaydedilirken aynı zamanda DaVinci Resolve’de kurgulanabilir! Kullanıcılar, ağ depolama alanına göz attıktan sonra kayıt yapmak istedikleri klasörü seçtikleri için depolama alanını yönetmek kolaydır.

HyperDeck Shuttle, günümüzde en yaygın kullanılan kodekleri destekler! Kullanıcılar, yayın kalitesinde DNx ve Apple ProRes dosya formatları elde eder. Bununla birlikte kullanıcılar; NTSC, PAL, 720p, 1080p, 1080i, 1080PsF ve 2160p formatlarında kayıt yaparken yerden tasarruf sağlayan H.264/5 de elde eder. Kullanıcılar, tam yayın kalitesinde küçük dosyalar için 60:1 ila 285:1 sıkıştırma oranlarına sahip olur. YouTube'ye dosya yüklemek için sıkıştırılmamış PCM veya AAC ses arasından seçim yapılabilir. HyperDeck Shuttle hem Windows'ta ExFAT hem de Mac’da HFS+ disk formatlarını destekleyerek, disklerin her iki platforma takılmasını ve okunmasını sağlar. Ayrıca, kullanıcılar uzun süreli aktiviteleri tek video dosyasına kaydetmek için de destek elde eder.

Küçük yapılarına rağmen HyperDeck Shuttle modelleri, geniş çeşitlilikte video ve ses bağlantılarına sahiptir. Video girişi, ATEM gibi görüntü mikserlerine ve kameralara bağlanabilir ve video çıkışları, sunumlar için monitörlere veya uzun format bir medya oynatıcı olarak ATEM görüntü mikserlerine bağlanabilir. HyperDeck Shuttle'den ATEM görüntü mikserlerine; reklamlar, tanıtımlar veya müzik videoları oynattığınızı hayal edin! Arka panelde, bir 12V DC güç girişi de bulunur ve bir güç kaynağı dahil edilmiştir. Ethernet bağlantısı, kontrol ve uzaktan dosya yüklemeye imkan verir. USB-C genişletme portu; büyük harici disklere kayıt yapmak veya yazılım güncellemeleri için kullanılabilir. SD kart yuvası hem SD kartları hem de UHS-II kartları destekler.

Üst düzey HyperDeck Shuttle 4K Pro, en yeni 12G-SDI ve HDMI 4K video bağlantılarına sahiptir. Standart çözünürlük desteğine NTSC ve PAL dahildir. 720p HD standartlara 720p50 ve 59.94p dahildir. 1080i HD geçmeli standartlara 1080i50 ve 1080i59.94 dahildir. 1080p HD televizyon standartlarına; 1080p23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 ve 60p dahildir. HyperDeck Shuttle 4K Pro, 1080 PsF formatların bile üstesinden gelebilir. 12G-SDI ve HDMI 4K ayrıca; 2160p23,98, 24, 25, 29,97, 50, 59,94 ve 60p dahil olmak üzere tüm televizyon standartlarında Ultra HD'yi de işler. SDI ayrıca 3G-SDI hızlarında çalışırken hem A seviye hem de B seviyeyi destekler.

Güçlü HyperDeck Shuttle 4K Pro, son derece hızlı 10G Ethernet'e sahiptir. Ağ hızları o kadar yüksektir ki çok sayıda kurgu uzmanı ve renk uzmanı, dahili HyperDeck M.2 depolamaya ağ üzerinden aynı anda erişebilir. Ayrıca, kullanımı kolay bir HTTP/S internet arayüzü veya bir FTP istemcisi aracılığıyla da dosya aktarılabilir. Yayın otomasyonu kontrolü için HyperDeck, Ethernet bağlantısını ve basit bir metin tabanlı protokol kullanır ve bu protokolü basit bir Telnet istemcisi ile kullanıcılar test edebilir. Özel otomasyon için bir REST protokolü de desteklenir ve bu, kullanım kılavuzunda tamamen belgelenmiştir. Yani HyperDeck Shuttle 4K Pro; medya alımı, medya yönetimi ve oynatımı için tamamen bağımsız bir yayın sunucusudur.

HyperDeck Shuttle 4K Pro'nun en yeni HDR video standartlarını desteklemesi ve geniş renk gamına sahip HDR ekranı sayesinde, kullanıcılar en yeni HDR iş akışlarına hazır olur. HDR formatlarında çalışırken, yerleşik skoplar bile otomatik olarak HDR skoplarına dönüşür. Dosyalar doğru HDR bilgileriyle etiketlenir ve ardından SDI ve HDMI girişleri HDR video standartlarını otomatik olarak tespit eder. Statik metaveri PQ ve HLG formatları, ST2084 standardına göre işlem görür. Parlak LCD, daha geniş renk aralığına sahip olduğu için Rec. 2020 ve Rec. 709 renk alanlarının ikisini de işleyebilir. Dahili HyperDeck Shuttle 4K Pro LCD renk aralığı, DCIP3 formatının %100’ünü bile işleyebilir.

HyperDeck Shuttle 4K Pro, üst düzey çalışmalar için güçlü dahili dalga şekli denetleme özelliği sunarak yayın standartlarıyla uyumluluk sağlar. Dalga şekli ekranı; giriş veya oynatım sinyallerindeki parlaklık seviyesinin klasik bir görünümünü sunar. Vektörskop ekranı, kullanıcıların %100 SDI referans seviyelerinde renk yoğunluğu görmesini sağlar. Ayrıca, renk düzeltme işlemleri ve geçersiz seviyelerin kontrolü için ideal olan RGB ve YUV parade ekranları da var. Histogram, görüntülerinizdeki detayların beyazdan siyaha dağılımını ve kırpılan parlaklıkları veya gölgeleri gösterir. Dahili skoplar, canlı video üzerine bindirilebilir veya küçük görüntü içinde görüntü olarak skopun sağ üst köşesinde görüntülenebilir.

HyperDeck Shuttle 4K Pro, dahili olarak bir M.2 flaş bellek depolama kartı eklemeyi destekler, böylelikle ağ depolama alanına dönüşür. Böylelikle, birden fazla kullanıcı kayıtlara yerel ağ üzerinden erişebilir ve ayrıca Blackmagic Cloud ile senkronize edilebilir. Ayrıca, DaVinci Resolve medyayı senkronize ettiğinden, kullanıcılar dünyanın herhangi bir yerindeki kurgu uzmanları, renk uzmanları, VFX sanatçıları ve ses mühendisleriyle birlikte çalışabilir. Kullanımı kolay, küresel ortak çalışmaya dayalı bir iş akışıdır. HyperDeck Shuttle 4K Pro, H.265 HD proxy dosyalarını da kaydeder ve bu dosyalar saniyeler içinde yüklenir. Bu proxy dosyalar, kayıt esnasında bile senkronize edilir, böylelikle uzaktaki DaVinci Resolve kurgu uzmanları, HyperDeck kaydı durdurmadan önce medyayı alır. Blackmagic Cloud, mükemmel bir medya yedekleme çözümüdür.

HyperDeck Shuttle 4K Pro, her çekime metaverilerin son derece hızlı eklenmesini sağlayan, gelişmiş bir dijital klakete ve metaveri özelliklerine sahiptir. Dijital klaketi açmak için, ekranın kenarından parmağınızı sola ya da sağa kaydırmanız yeterlidir. Kullanıcılar, kaydı başlatıp durdurduklarında tekrar numarasının otomatik olarak artmasını bile seçebilir. Böylece, her çekimde bunları manuel olarak girmek zorunda kalmazlar. Kullanıcılar, bir kartı her formatladıklarında, makara numaralarının da otomatik olarak artması için ayarlayabilirler. Tüm metaveriler, dosyalarla birlikte kaydedilir ve DaVinci Resolve gibi yazılımlarla, post prodüksiyonda kullanılmak için hazırdır. Sonra, tüm çekimlerinin metaverilere göre düzenlenmesini DaVinci Resolve’deki kaynak kasete bırakırlar. Kaynak kasette çekimlerin seçilmesi yeterlidir.

Yenilikçi Blackmagic OS, yüksek performanslı film ve yayın ekipmanları için tasarlanmıştır ve HyperDeck Shuttle'deki tüm fonksiyonları kontrol eder. Blackmagic OS; video kaydı, zaman kodu, ses, menü katmanları, hızlı ağ yapılandırma, çok-diskli ortam yönetimi, hatta farklı dil seçimi gibi güçlü özellikler sunmanın yanında, anında açılır. HyperDeck Shuttle 4K Pro'da, menüler dahili dokunmatik ekranda görüntülenir.

“Bu, piyasaya sürdüğümüz en güçlü HyperDeck,” diyen Blackmagic Design CEO’su Grant Petty, sözlerine şöyle devam etti: “Müşterilerimiz, bu cihazı canlı yapımda bir ana kayıt cihazı ve klip oynatıcı olarak kullanabilir, ancak aynı zamanda birden fazla kurgu uzmanı ve renk uzmanının sette ortak çalıştığı ve derecelendirme yaptığı bir set içi kayıt ve depolama iş akışında merkez de olabilir. Bir masaüstü dalga şekli monitörü olarak bile kullanabilirler!”

HyperDeck Shuttle 4K Pro Özellikleri

  *  Kompakt masaüstü tasarım.
  *  Dokunmatik kullanıcı arayüzü ile büyük LCD ekran.
  *  Büyük arama kadranı ile klasik yayın deck kontrolleri
  *  Doğrudan ağ depolamaya veya M.2 flaş kartlara kayıt.
  *  Standart H.264, H.265, ProRes ve DNx dosyaları kaydeder.
  *  En son yayın teknolojili bağlantıları destekler.
  *  SD, HD ve Ultra HD için, en yeni çoklu hız 12G-SDI.
  *  Uzaktan medya yüklemek için son derece hızlı 10G Ethernet.
  *  Parlak geniş renk gamına sahip LCD ile gelişmiş HDR desteği.
  *  Dahili skoplar arasında; dalga şekli, vektör, parade ve histogram bulunur.
  *  Dijital klaket ve doğrudan metaveri girişi.
  *  Dahili dokunmatik ekranda görüntülenen menülere sahip, güçlü işletim sistemi.

STOK DURUMU VE FIYATLANDIRMA

HyperDeck Shuttle 4K Pro, yerel vergi ve harçlar hariç US$1,495 fiyatla dünyanın her yerindeki Blackmagic Design bayilerinden satın alınabilir.

BASIN FOTOĞRAFLARI

HyperDeck Shuttle 4K Pro ve tüm diğer Blackmagic Design ürün fotoğraflarına, www.blackmagicdesign.com/tr/media/images adresinden erişebilirsiniz.

BLACKMAGIC DESIGN HAKKINDA

Blackmagic Design; sinema filmi, post-prodüksiyon ve televizyon yayıncılık endüstrileri için dünyanın en kaliteli video kurgulama ürünlerini, dijital film kameralarını, renk düzelticilerini, video sinyal çeviricilerini, video görüntüleme cihazlarını, yönlendiricilerini, canlı yapım görüntü mikserlerini, disk kaydedicilerini, dalga şekli denetleyicilerini ve gerçek zamanlı film tarayıcılarını üretmektedir. Blackmagic Design’in DeckLink kayıt kartları, kalite ve düşük maliyet bakımından post-prodüksiyonda bir devrim yaratmakla birlikte, firmanın Emmy™ ödüllü DaVinci renk düzeltme ürünleri de 1984 yılından beri televizyon ve film endüstrisine egemen olmuştur.

Blackmagic Design; 6G-SDI ve 12G-SDI ürünleri ile stereoskopik 3D ve Ultra HD iş akışları dahil olmak üzere çığır açan yeniliklerine devam etmektedir. Dünyanın lider post prodüksiyon uzmanları ve mühendisleri tarafından kurulan Blackmagic Design’in; Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Japonya, Singapur ve Avustralya’da ofisleri bulunmaktadır. Daha fazla bilgiye, www.blackmagicdesign.com/tr adresinden ulaşabilirsiniz.

