BLACKMAGIC DESIGN ANNONCELE NOUVEL HYPERDECK SHUTTLE 4K PRO

  HyperDeck de bureau avec grand écran LCD 7", commandes de transport ergonomiques,   stockage réseau intégré et enregistrement en H.264, H.265, Apple ProRes et DNx !

NAB 2025, Las Vegas (États-Unis) – Vendredi 4 avril 2025 – Blackmagic Design a annoncé aujourd’hui l’HyperDeck Shuttle 4K Pro, un nouveau lecteur multimédia en direct et enregistreur de masters. Il inclut des commandes physiques ergonomiques qui permettent aux utilisateurs de rechercher parmi de nombreux médias et de lire des clips. Il dispose également d’un grand écran tactile LCD intégré de 7 pouces pour le monitoring et les scopes. L’HyperDeck Shuttle 4K Pro dispose d’une connectique 12G-SDI et HDMI pour l’enregistrement de fichiers Apple ProRes, DNx, H.264 et H.265 dans toutes les normes vidéo jusqu’à 2160p. Grâce à l’Ethernet 10G et à la carte M.2 interne, l’HyperDeck Shuttle 4K Pro est plus qu’un HyperDeck puisqu’il s’agit également d’un périphérique de stockage en réseau. Ses médias peuvent ainsi être partagés facilement au sein de vastes workflows réunissant monteurs et étalonneurs.

L’HyperDeck Shuttle 4K Pro est disponible dès à présent à partir de 1 495 $US auprès des revendeurs Blackmagic Design du monde entier.

L’HyperDeck Shuttle 4K Pro sera présenté au salon NAB 2025, au stand Blackmagic Design SL216.

L’HyperDeck Shuttle est spécialement conçu pour une installation sur bureau, car son panneau avant peut être opéré d’une seule main ! Grâce à sa légère inclinaison, les utilisateurs peuvent reposer leur main sur la molette et activer les boutons du bout des doigts. Son grand écran HDR 7" est doté de boutons pour les fonctions de lecture, pause et enregistrement, ainsi que d’une mini timeline de lecture permettant aux utilisateurs de faire défiler leurs clips.

Son affichage semi-transparent superpose des informations importantes à l’image, telles que le timecode, l’état du support et les indicateurs audio. Les utilisateurs peuvent activer des scopes broadcast via l’écran tactile, ainsi que l’aide à la mise au point et un histogramme RVB. Les paramètres de l’HyperDeck Shuttle 4K Pro peuvent aussi être modifiés à l’aide des menus à l’écran. De plus, il est possible de charger et de sauvegarder des LUTs 3D.

L’HyperDeck Shuttle comprend un panneau de contrôle très rapide offrant des boutons similaires à ceux d’un enregistreur broadcast traditionnel. Il suffit d’appuyer sur le bouton rouge pour enregistrer instantanément l’entrée vidéo sur un fichier. L’enregistrement se fera dans le format réglé dans le menu. Il y a aussi des boutons pour la lecture, pour aller au début du clip et pour passer au clip suivant. La grande molette en métal usiné supporte le shuttle, le jog et le défilement pour trouver rapidement des clips. Toutes les fonctions de contrôle de l’enregistreur peuvent être déclenchées à distance via un réseau Ethernet.

L’HyperDeck Shuttle a été conçu pour enregistrer directement sur un stockage en réseau. Ainsi, les utilisateurs n’ont pas besoin de s’encombrer de cartes, car ils peuvent stocker tous leurs médias dans un emplacement central. Comme l’HyperDeck Shuttle 4K Pro a un espace pour les cartes de stockage flash M.2, le stockage en réseau est intégré. Tout système de montage peut donc être connecté à l’HyperDeck Shuttle 4K Pro et accéder aux médias au même emplacement. Les médias sur DaVinci Resolve peuvent également être montés lors de l’enregistrement. La gestion du stockage est facile. Il suffit aux utilisateurs de sélectionner le dossier dans lequel ils souhaitent enregistrer sur le stockage en réseau.

L’HyperDeck Shuttle supporte les codecs les plus courants. Les utilisateurs travaillent ainsi avec des fichiers au format DNx et Apple ProRes de qualité broadcast. Ils disposent aussi du H.264/5 pour enregistrer en NTSC, PAL, 720p, 1080p, 1080i, 1080PsF et 2160p. Les taux de compression vont de 60:1 à 285:1 pour des fichiers légers avec une qualité broadcast complète. Les utilisateurs peuvent choisir de l’audio PCM non compressé ou AAC pour l’exportation des fichiers sur YouTube. Comme l’HyperDeck Shuttle supporte les formats de disque ExFAT sur Windows et HFS+ sur Mac, les disques peuvent être montés et lus sur les deux systèmes d’exploitation. Les utilisateurs bénéficient également d’une prise en charge de l’enregistrement d’événements de longue durée sur un seul fichier vidéo.

Malgré leur petite taille, les HyperDeck Shuttle sont dotés de nombreuses connexions vidéo et audio. L’entrée vidéo peut être connectée à des caméras et à des mélangeurs tels que l’ATEM ; les sorties vidéo, à des moniteurs pour les présentations ou à des mélangeurs ATEM en tant que lecteur multimédia. On peut alors imaginer diffuser des publicités, des vidéos promotionnelles ou des clips dans les mélangeurs ATEM depuis l’HyperDeck Shuttle. Le panneau arrière comprend aussi une entrée d’alimentation DC 12V. Une source d’alimentation est incluse. La connexion Ethernet permet de contrôler et de charger les fichiers à distance. Le port expansion USB-C peut être utilisé pour enregistrer sur des disques externes ou pour les mises à jour logicielles. Le logement pour carte SD supporte les cartes SD et UHS-II.

Le modèle avancé HyperDeck Shuttle 4K Pro est équipé des toutes dernières connexions vidéo 12G-SDI et HDMI 4K. La SD prend en charge les normes NTSC et PAL. Les normes HD 720p comprennent 720p50 et 59.94p, les normes entrelacées HD 1080i comprennent 1080i50 et 1080i59.94, et les normes de télévision HD 1080p comprennent 1080p23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 et 60p. L’HyperDeck Shuttle 4K Pro supporte même les formats 1080 PsF. Les 12G-SDI et HDMI 4K prennent également en charge l’Ultra HD dans toutes les normes de télévision, dont 2160p23.98, 24, 25, 29.97, 50, 59.94 et 60p. Les utilisateurs disposent aussi d’une prise en charge du niveau A et B lorsqu’ils travaillent avec des débits 3G-SDI.

Le puissant HyperDeck Shuttle 4K Pro offre un port Ethernet 10G extrêmement rapide. Les débits du réseau sont si rapides que de nombreux monteurs et étalonneurs peuvent accéder simultanément au stockage M.2 HyperDeck intégré sur le réseau. Les utilisateurs peuvent aussi transférer des fichiers via une interface web HTTP/S intuitive ou un client FTP. Pour un contrôle automatisé broadcast, l’HyperDeck utilise la connexion Ethernet et un simple protocole textuel que les utilisateurs peuvent tester avec un client telnet. Un protocole REST est pris en charge pour une automation personnalisée. Celle-ci est expliquée dans le manuel. L’HyperDeck Shuttle 4K Pro est un serveur broadcast complètement autonome pour l’ingestion, la gestion des médias et la diffusion.

Les utilisateurs seront préparés pour les derniers workflows HDR, car l’HyperDeck Shuttle 4K Pro, doté d’un écran HDR au gamut étendu, prend en charge les normes vidéo HDR les plus récentes. Même les scopes intégrés sont automatiquement convertis en scopes HDR avec des formats HDR. Les fichiers sont identifiés avec les informations HDR appropriées, et les entrées SDI et HDMI détectent automatiquement les normes vidéo HDR. Les formats de métadonnées statiques PQ et HLG sont traités selon la norme ST2084. Comme l’écran LCD lumineux offre une large gamme de couleurs, il peut prendre en charge les espaces colorimétriques Rec. 2020 et Rec. 709. Le gamut de l’écran de l’HyperDeck Shuttle 4K Pro peut même entièrement supporter le format DCI-P3.

L’HyperDeck Shuttle 4K Pro intègre un puissant monitoring de forme d’onde conforme aux normes broadcast pour les projets haut de gamme. Le scope de forme d’onde affiche le niveau de luminance de votre entrée ou du signal en lecture. Le vecteurscope permet de voir l’intensité des couleurs à un niveau de référence SDI de 100 %. Les utilisateurs disposent également des affichages RGB et YUV Parade, qui sont parfaits pour la correction colorimétrique et pour vérifier les couleurs illégales. L’histogramme permet quant à lui de visualiser la distribution des hautes et des basses lumières dans les images, mais aussi de repérer les zones écrêtées. Les scopes intégrés peuvent être superposés à la vidéo en direct, ou affichés dans une petite fenêtre dans le coin supérieur droit du scope.

L’HyperDeck Shuttle 4K Pro permet d’ajouter une carte mémoire M.2 intégrée, le transformant ainsi en un espace de stockage réseau. Ainsi, plusieurs utilisateurs peuvent accéder aux enregistrements sur le réseau local et bénéficier de la synchronisation avec le Blackmagic Cloud. Comme DaVinci Resolve synchronise les médias, les utilisateurs peuvent travailler avec des monteurs, étalonneurs, créateurs de VFX et ingénieurs du son dans le monde entier. C’est un workflow collaboratif mondial très simple. L’HyperDeck Shuttle 4K Pro enregistre aussi des fichiers proxy HD H.265 qui se chargent en quelques secondes. Comme les proxys se synchronisent pendant l’enregistrement, les monteurs DaVinci obtiennent les médias avant que l’HyperDeck ait fini d’enregistrer. Le Blackmagic Cloud est une excellente solution de backup des médias.

Grâce au clap numérique avancé et aux fonctions des métadonnées de l’HyperDeck Shuttle 4K Pro, il est facile d’ajouter rapidement des métadonnées aux plans. Il suffit de balayer l’écran vers la gauche ou vers la droite pour afficher le clap numérique. Les utilisateurs peuvent incrémenter automatiquement le numéro de la prise lors du démarrage et de l’arrêt de l’enregistrement pour ne pas avoir à saisir cela manuellement. Ils peuvent aussi régler le numéro de la bobine afin qu’il s’incrémente à chaque fois qu’une carte est formatée. Toutes les métadonnées sont sauvegardées avec les fichiers, ce qui facilitera la post-production sur DaVinci Resolve. Les utilisateurs peuvent utiliser la fonction Bande source de DaVinci Resolve pour organiser tous leurs plans selon les métadonnées. Puis faire défiler et sélectionner leurs plans.

Le système d’exploitation Blackmagic a été conçu pour les équipements cinéma et broadcast haut de gamme et il gère toutes les fonctionnalités de l’HyperDeck Shuttle. L’OS Blackmagic offre un démarrage instantané, l’enregistrement vidéo, le timecode, l’audio, des informations menu à l’écran, une connexion rapide, une gestion des médias multi-disques, et la localisation. Sur l’HyperDeck Shuttle 4K Pro, les menus sont affichés sur l’écran tactile intégré.

« C’est notre HyperDeck le plus puissant », a déclaré Grant Petty, PDG de Blackmagic Design. « Il peut être utilisé comme enregistreur de masters et lecteur de clips pour la production en direct, mais aussi comme élément central d’un workflow d’enregistrement et de stockage sur le plateau, permettant à plusieurs monteurs et étalonneurs de collaborer en temps réel. Il peut même être utilisé comme oscilloscope de bureau. »

Caractéristiques de l’HyperDeck Shuttle 4K Pro

  *  Boîtier de bureau compact.
  *  Grand écran LCD tactile.
  *  Commandes d’enregistreur broadcast traditionnelles et grande molette de recherche.
  *  Enregistre directement sur le stockage réseau ou des cartes mémoire M.2.
  *  Enregistre en H.264, H.265, Apple ProRes et DNx.
  *  Prend en charge la connectique broadcast la plus récente.
  *  Connectique 12G-SDI multidébit et HDMI 4K pour la SD, la HD et l’Ultra HD.
  *  Ethernet 10G pour un chargement des médias extrêmement rapide.
  *  Prise en charge avancée du HDR et écran LCD au gamut étendu.
  *  Scopes Forme d’onde, Vecteur, Parade et Histogramme intégrés.
  *  Clap numérique et saisie directe des métadonnées.
  *  Puissant système d’exploitation avec menus affichés sur l’écran tactile intégré.

DISPONIBILITÉ ET PRIX

L’HyperDeck Shuttle 4K Pro est disponible ḏès à présent à partir de 1 495 $US (hors taxes et droits locaux) auprès des revendeurs Blackmagic Design du monde entier.

IMAGES DE PRESSE

Les photographies de l’HyperDeck Shuttle 4K Pro et de tous les autres produits Blackmagic Design sont disponibles sur www.blackmagicdesign.com/fr/media/images.

À PROPOS DE BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design crée des produits de très grande qualité destinés aux professionnels du cinéma, de la postproduction et de la diffusion télévisée. Il propose des outils pour le montage vidéo, des caméras numériques, des correcteurs de couleur, des convertisseurs vidéo, des solutions de monitoring vidéo, des grilles de commutation, des mélangeurs de production en direct, des enregistreurs à disque, des moniteurs de forme d’onde et des scanneurs de film en temps réel. Les cartes de capture DeckLink de Blackmagic Design ont révolutionné le marché de l’audiovisuel en termes de qualité et d’accessibilité financière. Le logiciel d’étalonnage DaVinci a remporté un Emmy™ Award et domine l’industrie de la télévision et du film depuis 1984.

Blackmagic Design continue à innover, notamment en proposant des produits 6G-SDI et 12G-SDI, mais aussi des workflows en 3D stéréoscopique et Ultra HD. Fondée par une équipe de monteurs et d’ingénieurs en post-production, leaders au niveau mondial, la société Blackmagic Design a des bureaux aux USA, au Royaume-Uni, au Japon, à Singapour, et en Australie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site Internet www.blackmagicdesign.com/fr.

