BLACKMAGIC DESIGN ANNUNCIAIL NUOVO HYPERDECK SHUTTLE 4K PRO

  Design da scrivania con ampio display LCD da 7”, controlli di trasporto ergonomici,   archivio in rete integrato e registrazione in H.264, H.265, Apple ProRes e DNx

NAB 2025, Las Vegas (USA) - venerdì 4 aprile 2025 - Blackmagic Design ha presentato HyperDeck Shuttle 4K Pro, un nuovo lettore multimediale e registratore di master per le produzioni dal vivo. Dispone di controlli fisici ergonomici per scorrere tra numerosi file e riprodurre le clip in tutta velocità, e di un ampio display LCD touch da 7 pollici per il monitoraggio e i visualizzatori di segnale. HyperDeck Shuttle 4K Pro è dotato di connessioni 12G-SDI e HDMI per registrare file Apple ProRes, DNx, H.264 e H.265 in tutti gli standard video fino al 2160p. Grazie alla porta 10G Ethernet e al supporto di memoria M.2 integrato, HyperDeck Shuttle 4K Pro va oltre le funzioni di un semplice HyperDeck e si sdoppia come archivio in rete per condividere file pesanti con interi team di editor e coloriste.

HyperDeck Shuttle 4K Pro è già disponibile dai rivenditori Blackmagic Design in tutto il mondo a partire da US$1495.

HyperDeck Shuttle 4K Pro è in dimostrazione allo stand SL216 di Blackmagic Design alla fiera NAB 2025.

HyperDeck Shuttle è stato progettato appositamente per la scrivania, e si opera con una sola mano. Il profilo smussato permette infatti di appoggiare il palmo della mano sulla manopola e di premere i controlli con la punta delle dita. L’ampio display HDR da 7 pollici dispone di pulsanti per riprodurre, mettere in pausa e registrare il video, e di una piccola timeline di riproduzione per navigare tra le clip.

Include anche un HUD per vedere in sovrimpressione informazioni importanti come timecode, stato dei file, livelli audio, oltre a visualizzatori di segnale di qualità broadcast, funzioni di aiuto messa a fuoco e un istogramma di esposizione RGB attivabili col touchscreen. Le impostazioni di HyperDeck Shuttle 4K Pro si modificano anche con i menù su schermo, inoltre è possibile caricare e salvare le LUT 3D.

HyperDeck Shuttle è munito di un pannello di controllo veloce da usare, con tasti simili a quelli dei classici deck broadcast. Premendo il tasto Rec, inizia subito a registrare l’ingresso video in un file nel formato impostato nel menù di registrazione. Ci sono tasti per riprodurre, mettere in coda l’inizio della clip e passare a quella successiva. La grande manopola di ricerca in metallo lavorato funziona in modalità shuttle, jog e scroll per trovare in un attimo le clip. Inoltre tutte le funzioni di controllo deck si possono innescare in remoto sfruttando la connessione ethernet.

HyperDeck Shuttle è progettato per registrare direttamente su un archivio in rete, evitando di gestire diversi supporti di memoria perché si possono salvare tutti i file in un’unica destinazione. Inoltre nei HyperDeck Shuttle 4K Pro trovano spazio schede di memoria flash M.2, ovvero tutti i file si salvano in un archivio di rete integrato e accessibile da qualsiasi programma di montaggio. Con DaVinci Resolve è persino possibile montare i file mentre vengono registrati. Gestire lo spazio di archiviazione è semplice, basta navigare nell’archivio di rete e selezionare la cartella dove salvare i file che si stanno registrando.

HyperDeck Shuttle supporta i codec di qualità broadcast più utilizzati al momento, come DNx e Apple ProRes. Permette anche di optare per file salvaspazio H.264 e H.265 quando si registra nei formati NTSC, PAL, 720p, 1080p, 1080i, 1080PsF e 2160p. Con rapporti di compressione da 60:1 a 285:1, si ottengono file piccolissimi di autentica qualità broadcast. Per caricare i file su YouTube si può scegliere tra audio PCM non compresso e audio AAC. HyperDeck Shuttle supporta la formattazione ExFAT su Windows e HFS+ su Mac per aprire e leggere i dischi su entrambe le piattaforme. Consente anche di registrare eventi di lunga durata in un unico file video.

I modelli HyperDeck Shuttle racchiudono nel loro design compatto una varietà di connessioni audio e video. L’ingresso video è compatibile con le camere e con gli switcher come ATEM, e le uscite video si possono collegare ai monitor per le presentazioni o agli switcher ATEM come lettore multimediale. Immagina di riprodurre pubblicità, promo o video musicali con gli switcher ATEM da HyperDeck Shuttle! Il retro include anche un ingresso di alimentazione DC 12V, e il cavo è incluso. La connessione ethernet consente il controllo e il caricamento dei file in remoto. Per registrare su grandi dischi esterni o per aggiornare il software c’è la porta di espansione USB-C. Gli slot di memoria accettano schede SD e UHS-II.

Il modello di ultima generazione HyperDeck Shuttle 4K Pro include le più moderne connessioni video 12G-SDI e HDMI 4K. Ammette NTSC e PAL per i formati SD; 720p50 e 59.94p per gli standard 720p HD; 1080i50 e 1080i59.94 per i formati interlacciati 1080i HD; e 1080p23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 e 60p per i formati televisivi 1080p HD. HyperDeck Shuttle 4K Pro gestisce persino i formati 1080 PsF, mentre le connessioni 12G-SDI e HDMI 4K supportano l’Ultra HD in tutti gli standard televisivi, tra cui 2160p23.98, 24, 25, 29.97, 50, 59.94 e 60p. Inoltre la connessione SDI supporta i segnali di livello A e B quando si lavora con il 3G-SDI.

La connessione 10G Ethernet di HyperDeck Shuttle 4K Pro è talmente veloce da permettere l’accesso simultaneo all’archivio M.2 integrato da parte di diversi editor e coloriste tramite la propria rete. Si possono anche trasferire i file mediante una semplice interfaccia web HTTP/S o un client FTP. Per il controllo dell’automazione broadcast, HyperDeck sfrutta la connessione ethernet e un semplice protocollo di testo che si può testare con un’app Telnet. Supporta anche un protocollo REST, interamente documentato nel manuale, per personalizzare l’automazione. In questo modo HyperDeck Shuttle 4K Pro diventa un server broadcast completamente autonomo per ingest, gestione multimediale e playout.

HyperDeck Shuttle 4K Pro permette di lavorare con i più recenti workflow HDR perché supporta gli ultimi standard video HDR e vanta uno schermo HDR ad ampio gamut di colori. Quando si usano questi formati, anche i visualizzatori di segnale passano automaticamente alla modalità HDR. I file sono taggati con le informazioni HDR corrette, e anche gli ingressi SDI e HDMI rilevano automaticamente gli standard video HDR. I formati PQ e HLG con metadati statici vengono gestiti secondo lo standard ST2084. Grazie a un gamut di colori così ampio, il luminoso display LCD integrato supporta gli spazi colore Rec. 2020 e Rec. 709, e persino il formato DCI-P3 al 100%.

HyperDeck Shuttle 4K Pro mette a disposizione strumenti di monitoraggio della forma d’onda avanzati per lavori di alta qualità conformi agli standard del broadcast. La forma d’onda fornisce una lettura tradizionale dei livelli di luminanza (luminosità) del segnale in entrata o riprodotto, mentre il vettorscopio mostra l’intensità del colore ai livelli di riferimento SDI del 100%. Si può ricorrere all’allineamento RGB e YUV per la correzione colore o per accertarsi che i livelli rientrino nella norma, e all’istogramma per osservare la distribuzione dei dettagli nell’immagine dal bianco al nero e il clipping nelle zone di luce e ombra. I grafici appaiono in sovrimpressione sul video o come immagine nell’immagine in alto a destra.

Con l’aggiunta di una scheda di memoria flash M.2 interna, HyperDeck Shuttle 4K Pro si trasforma in un dispositivo di archiviazione di rete. In questo modo diversi utenti potranno accedere alle registrazioni tramite la rete locale, e sarà possibile sfruttare la sincronizzazione con Blackmagic Cloud. I file si sincronizzeranno anche su DaVinci Resolve, permettendo a editor, coloriste, artiste VFX e fonici in tutto il mondo di collaborare a flussi di lavoro globali. HyperDeck Shuttle 4K Pro registra anche file proxy HD H.265, che si caricano in pochi secondi. I proxy si sincronizzano perfino a registrazione ancora in corso, quindi gli editor di DaVinci Resolve che lavorano in remoto ricevono i file prima ancora che HyperDeck abbia finito di registrare. Blackmagic Cloud è anche un’ottima soluzione per il backup.

Il ciak digitale di HyperDeck Shuttle 4K Pro dispone di funzioni avanzate che velocizzano notevolmente l’inserimento dei metadati di ripresa. Per visualizzare il ciak basta muovere il dito verso destra o sinistra sul display. Inoltre quando si avvia e interrompe la registrazione è possibile incrementare automaticamente il numero della ripresa invece di cambiarlo manualmente, e ogni volta che si formatta una scheda incrementare il numero della pellicola. Tutti i metadati vengono salvati con i rispettivi file e sono accessibili in post produzione sui software come DaVinci Resolve. Poi con la funzione Nastro sorgente DaVinci Resolve organizza tutte le clip in base ai metadati, e basterà scorrere tra i video e selezionare le riprese.

Ideato per prodotti ad alta prestazione per il cinema e il broadcast, l’innovativo Blackmagic OS gestisce tutte le funzioni di HyperDeck Shuttle. Blackmagic OS garantisce un’accensione istantanea e dà accesso a funzioni avanzate come registrazione video, timecode, audio, menù in sovrimpressione, operazioni in rete veloci, gestione dei dischi e localizzazione. Nel modello HyperDeck Shuttle 4K Pro, i menù sono visibili sul touchscreen integrato.

“Questo è il nostro HyperDeck più potente di sempre”, ha affermato Grant Petty, AD di Blackmagic Design. “Gli utenti possono usarlo come registratore di master e riproduttore di clip per le produzioni dal vivo, ma può anche diventare il nodo centrale di un workflow di archiviazione e di registrazione sul set, permettendo a diversi editor e coloriste di collaborare e di realizzare la correzione colore direttamente dal set. Si può perfino utilizzare per monitorare la forma d’onda dalla scrivania!”.

Caratteristiche di HyperDeck Shuttle 4K Pro

  *  Design da scrivania compatto
  *  Ampio schermo LCD con interfaccia utente touchscreen
  *  Controlli tradizionali per il broadcast e grande manopola
  *  Registrazione diretta su un archivio in rete o su schede flash M.2
  *  Registrazione in file H.264, H.265, Apple ProRes e DNx
  *  Connessioni broadcast di ultima tecnologia
  *  Connessioni 12G-SDI multi-rate e HDMI 4K per SD, HD e Ultra HD
  *  10G Ethernet per caricare i file da remoto ad altissima velocità
  *  LCD luminoso ad ampio gamut pienamente compatibile con l’HDR
  *  Grafici di forma d'onda, vettorscopio, allineamento RGB/YUV e istogramma integrati
  *  Ciak digitale e inserimento diretto dei metadati
  *  Potente sistema operativo con menù visualizzati sul touchscreen integrato.

DISPONIBILITÀ E PREZZO

HyperDeck Shuttle 4K Pro è già disponibile dai rivenditori Blackmagic Design in tutto il mondo a partire da US$1495, imposte locali e tasse escluse.

IMMAGINI PER I MEDIA

Le immagini di HyperDeck Shuttle 4K Pro e di tutti i prodotti Blackmagic sono disponibili sul sito www.blackmagicdesign.com/it/media/images

BLACKMAGIC DESIGN: CHI SIAMO

Blackmagic Design sviluppa i prodotti di montaggio video di più alta qualità al mondo, cineprese digitali, software di correzione del colore, convertitori video, dispositivi di monitoraggio video, matrici, switcher di produzione live, registratori su disco, monitor della forma d'onda e film scanner in tempo reale per l’industria del cinema, della post produzione e della telediffusione. Le schede di acquisizione DeckLink di Blackmagic Design hanno rivoluzionato la post produzione elevando la qualità e diminuendo i costi, e i prodotti di correzione del colore DaVinci, premio Emmy™, dominano il settore televisivo e cinematografico dal 1984.

Blackmagic Design continua a innovare con prodotti 6G-SDI e 12G-SDI e flussi di lavoro in 3D stereoscopico e Ultra HD. Fondata da esperti di post produzione e dai migliori ingegneri in tutto il mondo, Blackmagic Design ha uffici negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Giappone, a Singapore e in Australia. Per tutte le informazioni, visita www.blackmagicdesign.com/it

