BLACKMAGIC DESIGN사,새로운 HYPERDECK SHUTTLE 4K PRO 발표

  커다란 7" LCD 화면 및 인체공학적인 트랜스포트 컨트롤, 내장 네트워크 스토리지,   H.264, H.265, Apple ProRes, DNx 파일 포맷 녹화 기능을 탑재한 탁상형 HyperDeck

NAB 2025, 미국, 라스베이거스 – 2025년 4월 4일(금) – Blackmagic Design사는 오늘 새로운 라이브 미디어 플레이어겸 마스터링 레코더, HyperDeck Shuttle 4K Pro를 발표했다. 인체공학적인 물리적 컨트롤을 포함한 제품 디자인으로 설계해 사용자가 여러 미디어를 검색하며 클립을 재생할 수 있도록 하였다. 또한 모니터링과 스코프를 주시할 수 있도록 7인치 LCD 대형 터치스크린을 장착했다. HyperDeck Shuttle 4K Pro는 최대 2160p의 모든 비디오 표준을 Apple ProRes/DNx/H.264/H.265 파일로 녹화하기 위해 12G-SDI 및 HDMI 연결단자를 탑재했다. 10G 이더넷 및 내장 M.2 미디어가 장착된 HyperDeck Shuttle 4K Pro는 네트워크 스토리지 장치로서도 운용할 수 있어 기존의 HyperDeck 이상의 기능을 수행한다. 이제 대규모 워크플로에서 여러 편집자와 컬러리스트가 협업할 시 미디어를 공유할 수 있다.

HyperDeck Shuttle 4K Pro는 전 세계 Blackmagic Design 리셀러로부터 미화 $1,495에 지금 바로 구입할 수 있다.

HyperDeck Shuttle 4K Pro는 NAB 2025의 Blackmagic Design 부스인 #SL216에서 시연될 예정이다.

HyperDeck Shuttle은 책상 위에 올려두고 사용하기 완벽한 디자인으로 설계되어 전면 패널을 한 손으로 운영할 수 있다. 편안한 각도로 설계되어 검색 다이얼에 손을 얹어둘 수 있으며, 컨트롤 버튼이 손가락 바로 아래쪽에 배치되어 있다. 커다란 7인치 HDR 디스플레이에는 재생, 일시 정지, 녹화 기능 버튼이 탑재되어 있을 뿐 아니라 클립을 스크롤할 수 있는 미니 재생 타임라인도 제공된다.

헤드업 디스플레이(HUD)를 통해 타임코드 및 미디어 상태 정보, 오디오 미터 등의 주요 정보가 오버레이 방식으로 표시된다. 터치스크린을 통해 전체 방송 스코프를 활성화할 수 있을 뿐 아니라 포커스 어시스트 및 RGB 노출 히스토그램 등의 기능도 활성화할 수 있다. HyperDeck Shuttle 4K Pro의 설정도 온스크린 메뉴를 통해 변경 가능하다. 또한 3D LUT을 불러오기 및 저장할 수도 있다.

HyperDeck Shuttle에는 컨트롤 패널에 포함되어 있어 신속한 사용이 가능하다. 기존의 방송용 데크와 비슷한 버튼을 탑재했다. 녹화 버튼만 누르면 입력 영상이 파일에 바로 녹화되기 시작되며, 녹화 메뉴에서 설정한 파일 포맷으로 녹화된다. 재생을 위한 버튼과 클립 시작점으로 큐잉하는 버튼, 다음 클립으로 넘어가는 버튼도 탑재했다. 금속 디자인의 커다란 검색 다이얼이 탑재되어 있어 셔틀, 조그, 스크롤하여 원하는 클립을 빠르게 찾을 수 있다. 게다가 이더넷 네트워크를 사용해 모든 데크 컨트롤 기능을 원격으로 트리거할 수 있다.

HyperDeck Shuttle은 네트워크 스토리지에 영상을 직접 녹화할 수 있도록 설계되어 있다. 즉, 복잡하게 미디어 카드를 사용하지 않고 모든 미디어를 중앙 위치에 저장할 수 있다. 또한 HyperDeck Shuttle 4K Pro는 M.2 플래시 스토리지 카드를 위한 공간이 탑재되어 있어 내장 네트워크 스토리지로 사용할 수 있다. 이제 모든 편집 시스템에서 간단히 HyperDeck Shuttle 4K Pro에 로그인하면 한 곳에 저장된 모든 미디어에 접속할 수 있다. 또한 DaVinci Resolve에서 녹화 도중에도 미디어 편집이 가능하게 되었다. 네트워크 스토리지를 검색한 다음 녹화 영상을 저장할 폴더를 선택하기만 하면 되기 때문에 스토리지 관리가 간편하다.

HyperDeck Shuttle은 오늘날 가장 많이 사용하는 대부분의 코덱뿐만 아니라 방송급 DNx 및 Apple ProRes 파일 포맷을 지원한다. 다만, NTSC/PAL/720p/1080p/1080i/1080PsF/2160p 포맷으로 녹화할 경우, 사용자는 H.264/5 포맷을 저장할 수 있는 저장 공간을 확보할 수 있다. 이제 사용자는 60:1에서 285:1의 압축률을 사용해 완전한 방송 품질의 영상을 작은 파일로 사용할 수 있게 되었으며, 유튜브 업로드를 위해 비압축 PCM 또는 AAC 오디오를 선택할 수 있다. HyperDeck Shuttle은 Windows에서 사용되는 ExFAT 및 Mac에서 사용되는 HFS+ 디스크 포맷을 모두 지원하므로 두 플랫폼 모두에서 디스크 설치 및 열기가 가능하다. 장시간 진행되는 이벤트 영상도 하나의 비디오 파일에 녹화할 수 있다.

HyperDeck Shuttle 모델은 크기는 작지만 폭넓은 비디오 및 오디오 연결 단자를 탑재했다. 비디오 입력을 통해 카메라나 ATEM과 같은 스위처에 연결 가능하며, 비디오 출력은 모니터에 연결해 프레젠테이션에 사용하거나 ATEM 스위처에 연결해 길이가 긴 영상의 미디어 플레이어로 사용할 수 있다. HyperDeck Shuttle을 통해 광고 및 홍보 영상이나 뮤직 비디오를 ATEM으로 재생할 수도 있다. 후면 패널에는 12V DC 전원 입력이 탑재되어 있으며 전원 공급 장치가 제공되며, 이더넷 연결을 통해 데크를 제어하고 파일을 원격으로 업로딩할 수 있다. USB-C 확장 포트를 통해 대용량 외장 디스크에 영상을 녹화하거나 소프트웨어를 업데이트할 수 있다. SD 카드 슬롯은 SD 카드 및 고속 UHS-II 카드를 지원한다.

최첨단 HyperDeck Shuttle 4K Pro는 최신 12G-SDI 및 HDMI 4K 비디오 연결 단자를 탑재했다. SD 표준은 NTSC 및 PAL을 지원한다. 720p HD 표준은 720p50와 59.94p를 지원한다. 1080i HD 인터레이스 표준은 1080i50과 59.94를 지원한다. 1080p HD TV 표준은 1080p23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60p를 지원한다. HyperDeck Shuttle 4K Pro는 1080 PsF 포맷까지 처리가 가능하다. 12G-SDI 및 HDMI 4K는 또한 2160p23.98, 24, 25, 29.97, 50, 59.94, 60을 포함한 모든 TV 표준으로 UHD를 처리한다. SDI는 3G-SDI 레이트로 작업 시 레벨 A 및 레벨 B 모두 지원한다.

더욱 강력한 HyperDeck Shuttle 4K Pro는 초고속 10G 이더넷을 탑재했다. 네트워크 속도가 매우 빨라 수많은 편집자 및 컬러리스트가 동시에 네트워크를 통해 내장 HyperDeck M.2 스토리지에 접속이 가능하며, 사용법이 간단한 HTTP/S 웹 인터페이스 또는 FTP 클라이언트를 통해 파일을 전송할 수도 있다. HyperDeck은 방송 자동화 컨트롤을 위해 이더넷 연결과 텍스트 기반의 간단한 프로토콜을 사용하는데, 사용자가 간단한 텔넷 클라이언트를 사용해 이를 테스트할 수 있다. 커스텀 자동화 시스템을 위해 REST 프로토콜도 지원되며, 해당 정보는 제품 설명서에 자세히 기재되어 있다. 즉, HyperDeck Shuttle 4K Pro는 영상 입수 및 미디어 관리, 영상 재생에 필요한 모든 기능을 갖춘 일체형 방송용 서버와 같다는 의미이다.

HyperDeck Shuttle 4K Pro는 첨단 HDR 비디오 표준을 지원할 뿐 아니라 HDR 스크린과 폭넓은 색영역을 지원하기 때문에 첨단 HDR 워크플로에 대비할 수 있다. HDR 포맷으로 작업할 경우, 내장 스코프가 HDR 스코프로 자동 전환되기도 한다. 파일은 정확한 HDR 정보와 함께 태그되며, 이후 SDI 및 HDMI 입력에서 HDR 영상 표준을 자동으로 감지한다. 고정 메타데이터 PQ 포맷과 HLG 포맷은 ST2084 표준에 따라 처리된다. 밝은 LCD는 넓은 색영역을 지원해 Rec. 2020과 Rec. 709 색공간을 모두 처리할 수 있다. HyperDeck Shuttle 4K Pro에 내장된 LCD 색영역은 DCI-P3 포맷까지 100% 처리할 수 있다.

HyperDeck Shuttle 4K Pro는 첨단 작업에 필요한 강력한 내장 파형 모니터링 기능을 제공하므로 항상 방송 규격을 준수할 수 있다. 파형 디스플레이는 일반적인 휘도(밝기) 레벨이나 입력 보기 또는 재생 신호를 제공한다. 벡터스코프 디스플레이로 SDI 레퍼런스 레벨 100%에서 색의 깊이를 확인할 수 있다. RGB 및 YUV 퍼레이드 디스플레이는 색보정 작업과 부적절한 레벨 확인에 사용하기 완벽하다. 히스토그램은 이미지 속 화이트와 블랙 디테일의 분포도와 화이트 또는 섀도우 클리핑 현상을 보여준다. 내장 스코프는 라이브 영상에 오버레이되어 나타나거나 스코프 우측 상단에 작은 화면 속 화면 형태로 나타나게 할 수 있다.

HyperDeck Shuttle 4K Pro에 내장 M.2 플래시 카드를 추가해 네트워크 스토리지로 활용할 수 있다. 즉, 여러 명의 사용자가 로컬 네트워크를 통해 녹화 미디어에 접속할 수 있을 뿐 아니라 Blackmagic Cloud에 동기화할 수도 있다. DaVinci Resolve도 미디어를 동기화하기 때문에 전 세계 모든 편집자 및 컬러리스트, VFX 아티스트, 음향 엔지니어와 작업할 수 있다. 즉, 아주 간편하게 사용할 수 있는 글로벌 협업 워크플로가 가능하다. HyperDeck Shuttle 4K Pro에서 H.265 HD 프록시 파일도 녹화되는데, 이 파일을 단 몇 초 만에 업로드할 수 있다. 프록시는 녹화 중에도 동기화되기 때문에 원격으로 작업 중인 DaVinci Resolve 편집자가 HyperDeck 녹화 중에도 미디어를 사용할 수 있다. Blackmagic Cloud는 미디어 백업 솔루션으로 사용하기에도 훌륭하다.

HyperDeck Shuttle 4K Pro의 첨단 디지털 슬레이트 및 메타데이터 기능을 사용하여 녹화된 클립에 메터데이터를 신속하게 추가할 수 있다. 화면의 좌/우 모서리에서 쓸어 넘기면 디지털 슬레이트가 나타난다. 또한 각 숏마다 테이크 번호를 직접 입력할 필요가 없도록 녹화 시작/정지 시 슬레이트에서 테이크 번호가 자동으로 증가하도록 설정할 수 있으며, 카드를 포맷할 때마다 릴 번호가 증가하도록 설정할 수 있다. 모든 메타데이터는 파일로 저장되어 후반 제작에서 DaVinci Resolve 같은 소프트웨어를 사용 시 해당 파일을 사용할 수 있다. 이후 DaVinci Resolve의 Source Tape 기능을 통해 메타데이터를 기반으로 모든 숏을 정렬할 수 있다. 그러면 간편하게 스크롤해 원하는 숏을 선택할 수 있다.

HyperDeck Shuttle의 모든 기능은 고품질 영화 및 방송 제품을 위해 설계된 혁신적인 Blackmagic OS에 의해 관리된다. Blackmagic OS는 즉각적인 전원 시동이 가능하며, 비디오 녹화 및 타임코드, 오디오, 메뉴 오버레이, 빠른 네트워킹, 멀티 디스크 미디어 관리, 다양한 언어 지원과 같은 강력한 기능을 제공한다. HyperDeck Shuttle 4K Pro의 메뉴는 탑재된 터치스크린에 표시된다.

“우리가 출시했던 어떤 HyperDeck 보다 가장 강력한 제품이다”고 Blackmagic Design의 CEO 그랜트 패티가 말했다. “사용자는 라이브 프로덕션에서 마스터링 레코더로 활용하면서 클립을 재생할 수도 있다. 여러 편집자와 컬러리스트가 현장 색보정과 협업 작업을 해야할 때 현장 스토리지 워크플로 및 녹화 장치로서 현장에서 중추적 역할을 할 수도 있으며 심지어 필요에 따라 데스크톱 파형 모니터로 사용할 수 있다.”

HyperDeck Shuttle 4K Pro 주요 기능

  *  데스크에서 사용 가능한 디자인
  *  터치스크린 사용자 인터페이스를 지원하는 커다란 LCD 화면
  *  기존 방송용 데크의 컨트롤 및 대형 검색 다이얼 탑재
  *  네트워크 스토리지 또는 M.2 플래시 카드에 바로 녹화 가능
  *  표준 H.264, H.265, Apple ProRes, DNx 파일 녹화
  *  최신 방송 기술의 연결 단자 지원
  *  SD/HD/UHD를 위한 최신 멀티 레이트 12G-SDI 및 HDMI 4K
  *  빠른 원격 미디어 업로딩을 위한 10G 이더넷
  *  첨단 HDR 지원 기능 및 밝고 폭넓은 색영역을 지원하는 LCD
  *  파형, 벡터, 퍼레이드, 히스토그램 등의 내장 스코프
  *  디지털 슬레이트 및 메타데이터 직접 입력 기능
  *  내장 터치스크린 위에 메뉴가 표시되는 뛰어난 운영 시스템

가격 및 구입 안내

HyperDeck Shuttle 4K Pro는 현재 전 세계 Blackmagic Design 리셀러로부터 미화 $1,495(관세 및 기타 세금 제외)에 구입할 수 있다.

제품 사진

HyperDeck Shuttle 4K Pro 및 다른 모든 Blackmagic Design 제품 사진은 www.blackmagicdesign.com/kr/media/images에서 볼 수 있다.

BLACKMAGIC DESIGN에 관하여

Blackmagic Design은 장편 영화, 후반 제작, TV 방송 업계에서 사용되는 디지털 카메라, 색보정 프로그램, 비디오 변환기, 비디오 모니터링, 라우터, 라이브 프로덕션 스위처, 디스크 레코더, 파형 측정기, 영화제작용 실시간 필름 스캐너와 같은 세계 최고 품질의 비디오 편집 장비를 개발하는 회사이다. Blackmagic Design의 DeckLink 캡처 카드는 품질과 비용면에서 혁명을 일으킨 제품이며 에미상™을 수상한 DaVinci 색 보정 제품은 1984년 이래로 TV와 영화 산업을 장악해 왔다.

Blackmagic Design은 6G-SDI와 12G-SDI 제품 그리고 입체 3D와 UHD 워크 플로우를 포함한 분야에 지속적으로 획기적인 혁명을 일으키고 있다. 세계를 선도하는 후반 제작 편집자와 엔지니어가 설립한 Blackmagic Design은 현재 미국, 영국, 일본, 싱가포르, 호주에 지사와 본사를 두고 있다. 더욱 자세한 사항은 자사 웹사이트 www.blackmagicdesign.com/kr에서 볼 수 있다.

