BLACKMAGIC DESIGN YENI HYPERDECK STUDIO’YU DUYURDU

  HyperDeck Studio kaydedicilerinin yeni serisi, yayıncıların yayın kalitesinde H.264,   Apple ProRes ve DNx video dosyalarını SD kartlara veya SSD ortamlara kaydetmelerine olanak verir!

Fremont, Kaliforniya, ABD - 29 Temmuz 2021, Çarşamba - Blackmagic Design; daha iyi bir tasarım, iyileştirilmiş kodekler ve daha fazla kayıt ortamı için destek getiren HyperDeck Studio modellerinin yeni bir serisini, bugün duyurdu. Artık tüm modeller; H.264, ProRes ve DNx dosyalarının kayıt ve oynatımının yanı sıra, PCM veya AAC sesi destekler. Tüm modeller SD ve UHS-II kartları desteklerken, Pro modelleri de ek SSD desteği ekler.

HyperDeck Studio, dünyanın her yerindeki Blackmagic Design satıcılarından US$495’ten başlayan fiyatlarla, şimdi satışa hazır.

HyperDeck Studio, yayın kalitesindeki video dosyalarının doğrudan SD kartlara ve SSD’lere kaydedilmesini sağlar. Tüm modeller; PCM veya AAC ses ile H.264, Apple ProRes veya DNxHD dosyalarına kaydı destekler. Ayrıca 4K modeli, H.265 dosyaları da destekler. Kaynakların ayrı ayrı kaydedildiği ISO kaydı için, yerleşik zaman kodu ve birkaç cihazı senkronize etmeye yarayan referans üreteçleri bile var. Tüm bu güçlü özellikleri, HyperDeck Studio'yu yayın, canlı prodüksiyon ve çok ekranlı dijital tabelalar için mükemmel yapar.

Yeni HyperDeck Studio kaydediciler, düzinelerce yeni özellikle, tamamen baştan tasarlandı. Bu geliştirilmiş modeller, yayın tarzında yeni ön panel kontrollerine ve arka panelde daha çok bağlantıya sahiptir.

4 farklı modeliyle HyperDeck Studio, her tür iş için mükemmeldir. 3G-SDI tabanlı HD Mini modeli; H.264, ProRes veya DNxHD dosyaları 1080p60’a kadar SD ve HD formatlarda, SD kartlara, UHS-II kartlara veya harici USB disklere kaydeder ve oynatır. Daha büyük HD Plus modeli; daha iyi aktarım kontrolleri, ön panel kulaklık ve hoparlör, 6G-SDI fill ve key çıkışı, SDI görüntüleme ve 1080p60’a kadar H.264 veya 2160p30’a kadar ProRes ve DNxHD kayıt sunar. Bir raf birimi boyutundaki HD Pro modeli HD Plus ile aynıdır; fakat 2 SSD yuvası ve kavramalı metal arama kadranı da vardır. Çok güçlü 4K Pro modeli; SD, HD ve 2160p60’a kadar Ultra HD formatları; H.264, H.265, ProRes veya DNx dosyalarına kaydeder.

HyperDeck Studio; yavaş sarım, hızlı sarım ve baştan sona sarım için bir arama kadranı gibi klasik yayın deck’i tarzında aktarım kontrollerine sahiptir. LCD ekranda; video için denetlemeyle birlikte teknik doğruluktaki VU veya PPM ölçümleri olarak seçilebilen ses seviyesi göstergeleri bulunur. Tanıdık VTR tarzı kontrollerle dahili LCD ekranın bileşimi, HyperDeck Studio’nun kullanımını daha hızlı ve öğrenmesini çok kolay hale getiriyor.

Tüm HyperDeck Studio modelleri, yaygın SD ve UHS-II kartlara kaydı desteklediğinden, pahalı özel ortamlara ihtiyaç olmaz. Bununla birlikte, Pro modelleri iki SSD yuvasına da sahiptir, yani iki farklı tür ortam kullanılabilir! Üstelik, kayıt için harici USB diskler bile kullanılabilir! H.265 ile 1 TB karta; 2160p60'ta 58 saate kadar Ultra HD veya 1080p59.94'te 157 saate kadar H.264 kayıt yapılabilir. Yani, 1 TB’lık bir kart kullanılarak 6 günden fazla HD kayıt yapılabilir.

Tüm HyperDeck Studio modelleri, aralıksız kayıt için çift ortam yuvasına sahiptir. Kaydı yapan kart dolunca, kayıt otomatik olarak diğer kartta devam eder. Uzun süreli canlı etkinliklerin çekimi için idealdir, çünkü kayıt diğer kartta devam ederken, dolan kart boş bir kartla değiştirilebilir.

HyperDeck, günümüzde kullanılan en popüler kodekleri destekler. Tüm modeller, DNx ve ProRes dosya formatını dahil eder. Ancak tüm modeller; NTSC, PAL, 720p, 1080p ve gerçek 1080i geçmeli formatlarda kayıt yaparken, tam 10 bit 4:2:2'ye kadar kalite seviyelerinde H.264 de içerir. 4K modeli, Ultra HD kayıt yaparken H.265’i ekler! Tam yayın kalitesindeki çok küçük dosyalar için 60:1 ila 285:1 sıkıştırma oranlarına imkan tanır. YouTube'ye dosya yüklerken, sıkıştırmasız PCM ses veya AAC ses arasından seçim yapılabilir. Tüm modeller, ExFAT ve HFS+ disk formatlarını ve uzun süreli tek dosya kayıtları destekler. Plus ve Pro modelleri, fill ve key oynatımı için ProRes 4444’ü bile destekler.

HyperDeck Studio, modele bağlı olarak 3G-SDI, 6G-SDI veya 12G-SDI gibi çok çeşitli video ve ses bağlantılarına sahiptir. Tüm modellerde, televizyonlara ve projektörlere bağlanmak için HDMI bulunur. Pro ve Plus modellerinde, ekran üstü durum göstergeleriyle özel bir SDI görüntüleme çıkışı bile var. Pro ve Plus modelleri, iki SDI çıkışına sahiptir, böylelikle ProRes 4444 dosyaları oynatılabilir ve canlı yapım switcher’lerine keyleme için aynı anda fill ve key çıkışı sağlar. 4K modeli, ağ ortamına son derece hızlı dosya yüklemek için 10G Ethernet'e sahiptir.

Çoklu-hız SDI ile, en yaygın video standartları desteklenir. SD formatları arasında NTSC ve PAL; 720p HD standartları arasında 720p50 ve 720p59.94p; 1080i HD geçmeli formatlar arasında 1080i50 ve 1080i59.94; 1080p HD formatları arasında 1080p23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 ve 60p bulunur. HyperDeck, 1080 PsF formatlarını bile kullanabilir. 4K modelinde, 2160p60'a kadar Ultra HD formatları desteklenir. 4K modeli, 30p'ye kadar 2K ve 4K DCI hızlarını da destekler.

Farklı bilgisayar yazılımlarıyla uyumluluk için HyperDeck Studio, USB bağlantısını kullanarak web kamerası gibi sinyal gönderir. Bilgisayarda HyperDeck’in sıradan bir web kamerası olduğuna dair bir algı oluşturulur, ancak aslında, yayın kalitesinde bir video kaynağıdır. HyperDeck Studio'nun USB web kamerası özelliği; Zoom, Microsoft Teams ve Skype dahil olmak üzere birçok video uygulamasıyla çalışır veya Open Broadcaster, XSplit Broadcaster ve benzeri yazılımlarla canlı internet yayını yapılır.

Gelişmiş HDR standartları için destek ile, kullanıcılar en yeni uzun metraj film iş akışlarına hazır olurlar. Kaydederken, SDI ve HDMI girişleri de HDR video standartlarını otomatik olarak tespit eder ve doğru HDR bilgileriyle dosyaları etiketler. Statik metadata PQ ve HLG formatları, ST2084 standardına göre işlem görürler. HyperDeck Studio Plus ve Pro modelleri, görünüm eklemek veya filmi video gammaya dönüştürmek üzere monitör çıkışına bir 3D LUT yüklemeye de imkan verir.

HyperDeck Studio, 16 kanala kadar kayıt için profesyonel çok kanallı SDI ses dahil eder. SDI görüntüleme durum katmanı üzerinde, fazladan alan bulunur. Bu, ses gösterge ekranının aynı anda etkinleştirilen kanalların sayısını göstermesine imkan tanır ve ses göstergeleri aynı anda 2, 4, 8 veya 16 kanalı gösterir. Ses göstergeleri, doğru ölçüm kullanmak üzere tasarlanmıştır ve LCD menüsünde farklı VU ve PPM gösterge ekranları seçilebilir.

Bazen, kullanıcılar boş bir kartla değiştirmeden ortamları dolabilir veya kart çok yavaş ise, kayıt esnasında düşen kareler olabilir. Bu sorunu önlemek için HyperDeck Studio 4K Pro modeli, bir kayıt önbelleği olarak kullanılması için bir M.2 flaş disk ilave edilerek geliştirilebilir. Bu, kullanıcının ucuz bir ortam veya harici disk kullanmaya çalıştığında olası hız sorununu önler, çünkü ortamın kayıt yapacak kadar hızlı olmadığı durumlarda önbellek otomatikman devreye girer ve içeriği kaydeder. Bir kart dolsa bile, kayıt önbellekte devam eder. Önbellek, ortam için çok hızlı olan formatların bile kaydedilmesine olanak verir, yani kullanıcılar, yavaş bir USB sabit diske Ultra HD bile kaydedebilirler.

Tüm modellerde yerleşik bir zaman kodu ve senkron üreteci olmasıyla, dijital tabelalar veya çok kanallı kayıt için birkaç ünite kullanılabilir. Her HyperDeck’te, referans ve zaman kodu için dahili senkronizasyon ve zaman kodu üreteç sinyallerinin gönderildiği, özel çıkışlar vardır. Girişlere referans veya zaman kodu bağlanmadıkça üreteçler "bağımsız çalışır" ve bağlanırsa üreteçler otomatik olarak bu sinyale kilitlenir. Yani, mükemmel zamanlamalı bir kaydedici dizisi oluşturmak için HyperDeck’ler birbirine bağlanabilir.

HyperDeck Studio birden fazla dili desteklediğinden, sadece cihazı kullanmak için yeni bir dil öğrenmeye gerek yoktur! İngilizce, Çince, Japonca, Korece, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Rusça, İtalyanca, Portekizce, Türkçe, Polonyaca ve Ukraynaca dilleri desteklenir.

HyperDeck Studio, nerdeyse tüm post prodüksiyon yazılımlarıyla uyumlu dosyalar kaydeder. Ayrıca, H.264'te kayıt yapılırsa HyperDeck Studio'dan; YouTube, Facebook, Vimeo, Twitter ve benzeri internet yayın servislerine dosyalar doğrudan yüklenebilir! DaVinci Resolve, Apple Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro veya Avid Media Composer gibi popüler kurgulama yazılımları kullanılabilir, çünkü HyperDeck post prodüksiyonda kullanılan dosya formatlarının aynısını kullanır. Fusion ve Adobe After Effects gibi VFX yazılımları da bu dosyalarla çalışır. HyperDeck, bilgisayarda formatlanmış disklere kaydettiğinden, kullanıcılar diski herhangi bilgisayara takabilir ve dosyaları tekrar kodlamaya veya dönüştürmeye gerek kalmadan kurguya başlayalabilirler.

Kullanıcılar portatif bir yayın çözümüne ihtiyaç duyduğunda, ekipman rafının yalnızca üçte birine sığan HyperDeck Studio HD Mini modeli, çoğu özelliğe zarif 5 inç genişliğindeki kompakt bir tasarımda sahiptir. Yani, 3 adet kayıt cihazını, bir tek rafa sığdırabilirler. İsteğe bağlı bir Teranex Mini Rack Shelf kullanılarak 3 ünite yan yana monte edilebilir ve ardından standart bir ekipman rafına sabitlenebilir. Veya girişi analoğa dönüştürmek için HyperDeck Studio Mini, Teranex Mini Analog to SDI 12G gibi başka modüllerle aynı rafta birleştirilebilir, bu da arşiv çalışmaları için mükemmeldir. HyperDeck Studio HD Mini, rafa monte edilmediğinde ve bir masaüstünde tek kullanıldığında harika görünür.

Blackmagic Design CEO’su Grant Petty, şunları ifade etti: “Yeni HyperDeck Studio modellerinin, müşterilerimize çok daha iyi bir kullanıcı deneyiminin yanı sıra, modeller arasında daha tutarlı özellikler sunacağına inanıyoruz.” “En düşük fiyatlı modeli bile, son derece güçlüdür, çünkü HyperDeck Studio HD Mini; referans ve zaman kodu üreteçlerine, H.264, ProRes ve DNx kayıt, çift ortam yuvası, USB disklere kayıt ve buna benzer birçok özelliğe sahiptir. Bu, çok heyecan verici.”

HYPERDECK STUDIO ÖZELLIKLERI

  *  4 farklı modelde, yeni şık tasarım.
  *  Deck durumu ile dahili renkli LCD ekran.
  *  Aralıksız kayıt için çift ortam yuvası.
  *  Standart H.264/5, ProRes ve DNx dosyaları kaydeder.
  *  En son yayın teknolojili bağlantıları destekler.
  *  3G-SDI, 6G-SDI veya 12G-SDI modelleri arasında seçim imkanı.
  *  USB çıkışı, tüm video yazılımlarını destekleyen bir web kamerası gibi görünür.
  *  Kaydedilen dosyalarda gelişmiş HDR desteği.
  *  Profesyonel çok kanallı dijital ses.
  *  Sinyallerin ayrı kaydı için dahili zaman kodu ve senkron üreteçleri.
  *  11 yaygın dile tercüme edildi.
  *  Tüm popüler kurgu ve VFX yazılımlarını destekler.
  *  Kompakt modeller sadece 1/3 RU genişliğindedir.

STOK DURUMU VE FIYATLANDIRMA

HyperDeck Studio; yerel vergiler ve harçlar hariç US$495’ten başlayan fiyatlarla, dünyanın her yerindeki Blackmagic Design satıcılarında şimdi satışa hazır.

BASIN FOTOĞRAFLARI

HyperDeck Studio ve diğer tüm Blackmagic Design ürünlerinin fotoğraflarına, www.blackmagicdesign.com/tr/media/images adresinden ulaşabilirsiniz.

BLACKMAGIC DESIGN HAKKINDA

Blackmagic Design; dünyanın en yüksek kalite video kurgu ürünlerini, dijital film kameralarını, renk düzelticilerini, video çeviricilerini, video izleme cihazlarını, yönlendiricileri, canlı prodüksiyon switcher’lerini, disk kaydedicileri, dalga şekli monitörlerini ve sinema filmi, post-prodüksiyon ile televizyon yayıncılık endüstrileri için gerçek zamanlı tarayıcıları üretmektedir. Blackmagic Design’in DeckLink görüntü yakalama kartları, kalite ve düşük maliyeti bakımından post-prodüksiyonda bir devrim yaratmakla birlikte, firmanın Emmy™ ödüllü DaVinci renk düzeltme ürünleri de 1984 yılından beri televizyon ve film endüstrisine egemen olmuştur.

Blackmagic Design, 6G-SDI ve 12G-SDI ürünleri ve stereoskopik 3D ve Ultra HD iş akışları dahil, çığır açan yeniliklerine devam etmektedir. Dünyanın lider post prodüksiyon uzmanları ve mühendisleri tarafından kurulan Blackmagic Design’in; Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Japonya, Singapur ve Avustralya’da ofisleri bulunmaktadır. Daha fazla bilgiye www.blackmagicdesign.com/tr adresinden erişebilirsiniz.

