BLACKMAGIC DESIGN ANUNCIA NUEVOS MODELOS ATEM SDI

  Tres nuevos modelos ATEM SDI portátiles con conexiones   profesionales, conversión de formatos, herramientas de audio Fairlight,   efectos visuales digitales y superposiciones por crominancia, entre otras prestaciones.

Fremont, California (EE. UU.) – 20 de julio de 2022 – Blackmagic Design dio a conocer hoy una nueva familia de mezcladores ATEM SDI portátiles con conexiones SDI 3G profesionales. Además de ser muy fáciles de usar y configurar, los dispositivos de esta línea han sido diseñados para emisoras que requieren productos de gran rendimiento y portabilidad. A pesar de su tamaño compacto, estos modelos ofrecen conversión de formatos en todas las entradas, herramientas de audio Fairlight que incluyen un ecualizador paramétrico de seis bandas con compresor y limitador, efectos visuales digitales, superposiciones por crominancia y transiciones profesionales, entre otras prestaciones. Por otro lado, facilitan la realización de producciones en directo con varias cámaras y resultan ideales para transmitir por YouTube, Facebook y otras plataformas similares.

Los nuevos modelos ATEM SDI ya se encuentran disponibles a partir de 345 dólares en todos los distribuidores de productos Blackmagic Design.

Las versiones ATEM SDI y ATEM SDI Pro ISO disponen de cuatro entradas SDI, mientras que el modelo ATEM SDI Extreme ISO cuenta con ocho. Todas ellas brindan la posibilidad de resincronizar las fuentes y convertir formatos. Además, estos mezcladores permiten crear efectos con imágenes superpuestas. El puerto USB facilita su conexión a equipos informáticos, y los modelos Pro y Extreme son capaces de transmitir señales directamente.

Los mezcladores ATEM SDI ofrecen un panel de control y distintas conexiones en un tamaño compacto. El frente de los dispositivos incluye botones para seleccionar fuentes, distintos efectos y transiciones. Estos resultan intuitivos y permiten al presentador alternar entre las imágenes. Asimismo, es posible mezclar el audio. Los modelos ATEM Mini Pro y Extreme incluyen controles para grabar y transmitir por Internet, así como botones para seleccionar salidas que permiten alternar entre las distintas cámaras, la señal del programa o la función de visualización múltiple. En la parte trasera, disponen de conexiones SDI para cámaras, entradas adicionales para micrófonos, un puerto USB a efectos de reconocer el mezclador como una cámara web y varias salidas SDI auxiliares para la señal principal.

Con cuatro u ocho entradas SDI según el modelo, es posible conectar varias cámaras para obtener diferentes ángulos. Todas las fuentes se sincronizan con el mezclador, aun si los formatos son diferentes. Esto facilita la configuración de los equipos en exteriores sin tener que preocuparse por posibles problemas técnicos.

Los modelos ATEM SDI Pro y ATEM SDI Extreme incluyen una conexión Ethernet que permite transmitir en directo por YouTube, Facebook y Twitch con mejor calidad, sin omitir fotogramas y mediante una configuración mucho más simple. Basta con seleccionar la plataforma deseada e introducir una clave para comenzar la emisión. Por su parte, el programa ATEM Software Control cuenta con paneles para configurar la transmisión, cuyo estado se indica en una de las ventanas del modo de visualización simultánea. Este es muy sencillo de interpretar, dado que el indicador de la frecuencia de datos muestra la velocidad de Internet requerida para el formato seleccionado.

Al realizar producciones en directo desde exteriores, los modelos ATEM SDI Pro y Extreme permiten conectar teléfonos Apple o Android al puerto USB para utilizar los datos móviles o como respaldo de la conexión Ethernet principal.

Los modelos ATEM SDI Pro y Extreme también ofrecen la posibilidad de grabar directamente archivos H.264 de larga duración con audio ACC en unidades USB flash para subirlos posteriormente a sitios tales como YouTube y Vimeo. Asimismo, permiten emplear varios soportes de almacenamiento mediante un adaptador USB, de manera que cuando uno se llena, la grabación continúa automáticamente en la unidad siguiente. Los ajustes de grabación y la elección de las unidades se configuran en el programa ATEM Software Control. A su vez, el estado de grabación se indica en el modo de visualización simultánea.

Los modelos ATEM SDI Pro ISO y Extreme ISO facilitan la edición de eventos transmitidos en directo, ya que ofrecen la oportunidad de grabar simultáneamente el programa y las fuentes conectadas al dispositivo. Las imágenes del panel multimedia utilizadas en la producción también se guardan junto con las grabaciones en archivos que incluyen metadatos tales como el código de tiempo y el número de cámara. Esto brinda la posibilidad de realizar nuevos ajustes cromáticos o añadir efectos y gráficos. Cabe destacar que las fuentes de audio también se graban, lo cual permite realizar una mezcla profesional.

Los modelos ISO brindan la oportunidad de crear un archivo de proyecto de DaVinci Resolve para editar la producción con un solo clic. Este incluye todos los cortes, las disolvencias y los gráficos utilizados. De esta forma, es posible ajustar la duración de las tomas o remplazarlas por completo. Por su parte, la bandeja de sincronización de DaVinci Resolve facilita la edición de planos mediante una interfaz de visualización simultánea. Los archivos ISO se organizan automáticamente según el código de tiempo, a fin de que todos los ángulos queden perfectamente sincronizados.

Cada una de las entradas SDI 3G permite convertir el formato de la señal recibida. De esta manera, el mezclador es capaz de procesar fuentes 720p, 1080p y 1080i. Las salidas SDI también funcionan como salidas auxiliares, lo cual brinda la oportunidad de asignar fuentes a cualquiera de ellas. A su vez, todas pueden conectarse a cámaras, a efectos de controlar las unidades y las luces piloto. En el caso de los modelos ATEM SDI Pro y ATEM SDI Extreme, dichas salidas pueden emplearse asimismo para la función de visualización simultánea.

El programa ATEM Software Control brinda acceso a todas las funciones del mezclador. Su interfaz presenta un diseño elegante con un panel virtual y pestañas para realizar ajustes rápidamente. A pesar de que normalmente la conexión se establece mediante el puerto USB, también es posible conectar varios equipos informáticos a través de una red Ethernet y ejecutar copias del programa en cada uno de ellos simultáneamente, e incluso guardar la configuración del dispositivo en un archivo XML, además de controlar grabadores HyperDeck para reproducir clips.

El modelo ATEM SDI Extreme incluye cuatro compositores para superposiciones por crominancia que permiten crear escenarios virtuales sorprendentes con hasta cuatro cámaras. Por su parte, la versión ATEM SDI Extreme dispone de ocho entradas: cuatro para las cámaras y otras cuatro que se pueden conectar a equipos informáticos a fin de generar fondos renderizados. A su vez, es posible realizar producciones con cámaras fijas cargando dichos fondos desde el panel multimedia o los reproductores multimedia, así como grabar macros para alternar entre las unidades y usar la imagen correcta.

Además de los dos canales independientes para efectos visuales, los modelos ATEM SDI Extreme incluyen un procesador SuperSource con una capa de fondo y otras cuatro adicionales que pueden emplearse al igual que cualquier fuente, a fin de crear composiciones digitales.

Cuando se realizan producciones más complejas con múltiples cámaras, es de gran utilidad poder visualizar todas las fuentes al mismo tiempo en una sola pantalla. En este sentido, los modelos ATEM SDI Pro y ATEM SDI Extreme cuentan una opción que permite supervisar las fuentes, la señal principal y el anticipo en un solo monitor SDI. Cada ventana muestra la señal de una cámara e incluye indicadores para saber cual de ellas está al aire, así como rótulos personalizados y medidores de audio. A su vez, la versión ATEM SDI Extreme brinda la posibilidad de ver hasta 16 fuentes, además del estado de la grabación y de la transmisión por Internet, y de la mezcla de audio.

«Los nuevos mezcladores ATEM SDI son ideales para emisoras que buscan prestaciones profesionales avanzadas en un diseño portátil», afirmó Grant Petty, director ejecutivo de Blackmagic Design. «Hay tres modelos excepcionales con conexiones SDI 3G y funciones extraordinarias, por ejemplo, efectos visuales digitales para imágenes superpuestas, gráficos, transiciones, compositores por crominancia y herramientas de audio Fairlight. Son realmente increíbles, y nos encantaría ver lo que los usuarios son capaces de lograr con ellos».

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

  *  Diseño miniaturizado con panel de control.
  *  Compatibilidad con un máximo de ocho cámaras o equipos informáticos.
  *  Transmisión en directo mediante redes Ethernet en los modelos ATEM SDI Pro y Extreme.
  *  Transmisión mediante la conexión a Internet de teléfonos móviles en los modelos ATEM SDI Pro y Extreme.
  *  Grabación de archivos H.264 en discos USB en los modelos ATEM SDI Pro y Extreme.
  *  Conversión y resincronización automática de fuentes SDI.
  *  Programa ATEM Software Control para Mac y Windows incluido.
  *  Cuatro compositores avanzados para superposiciones por crominancia en el modelo ATEM SDI Extreme.
  *  Hasta seis canales independientes para efectos visuales digitales en el modelo ATEM SDI Extreme.
  *  Función de visualización simultánea con 16 ventanas configurables en el modelo ATEM SDI Extreme.

DISPONIBILIDAD Y PRECIO

Los nuevos modelos ATEM SDI ya se encuentran disponibles a partir de 345 dólares (excluyendo impuestos y aranceles locales) en todos los distribuidores de productos Blackmagic Design.

IMÁGENES PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Las imágenes de los productos de Blackmagic Design mencionados en esta nota se encuentran disponibles en la página www.blackmagicdesign.com/es/media/images.

ACERCA DE BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design ofrece la mejor calidad en productos para la edición de imágenes, cámaras cinematográficas, sistemas de corrección cromática, conversores de formatos, monitores, matrices de conmutación, mezcladores para producciones en directo, grabadores digitales, escáneres de películas e instrumentos para el análisis de señales, destinados tanto a posproductoras como a la industria del cine y la televisión. Las tarjetas DeckLink para la captura de contenidos audiovisuales han generado una revolución en materia de rendimiento y rentabilidad, mientras que los productos DaVinci para el etalonaje digital han sido galardonados con un Emmy® y lideran el sector televisivo y cinematográfico desde 1984.

Blackmagic Design continúa creando soluciones innovadoras que incluyen dispositivos con tecnología SDI 6G y 12G, así como dinámicas de trabajo para proyectos estereoscópicos tridimensionales y con calidad UHD. Fundada por los ingenieros y editores más destacados en el ámbito de la posproducción, la empresa cuenta con oficinas en el Reino Unido, Estados Unidos, Japón, Singapur y Australia. Más información en www.blackmagicdesign.com/es.

