BLACKMAGIC DESIGN YENI ATEM SDI SWITCHER SERISINI DUYURDU

  Profesyonel SDI bağlantıları, format dönüştürücü, Fairlight ses mikseri, dahili DVE'ler,   chroma keyer'ler ve benzeri birçok özelliğiyle, son derece portatif üç yeni ATEM SDI modeli!

Fremont, Kaliforniya, ABD - 20 Temmuz 2022 Pazartesi - Blackmagic Design bugün, profesyonel 3G-SDI bağlantılarına sahip, son derece portatif bir canlı prodüksiyon switcher serisi olan ATEM SDI’ları duyurdu. Hem güç hem de taşınabilirliğe ihtiyaç duyan yayıncılar için tasarlanan yeni ATEM SDI serisi, hızlı kurulacak ve kolay kullanılacak şekilde tasarlandı. Tüm girişlerde format dönüştürücü, tüm girişlerde 6 bant parametrik EQ, kompresör ve sınırlayıcı içeren dahili Fairlight ses mikseri, dahili DVE'ler, chroma keyer’ler, profesyonel geçişler gibi birçok özelliğe sahip olan ATEM SDI switcher’ler, küçük boyutlarına rağmen şaşırtıcı derecede güçlüdür. ATEM SDI, çok kameralı profesyonel canlı prodüksiyon yapımını hızlandırır. YouTube, Facebook ve benzeri platformlara, televizyon kalitesinde canlı internet yayını yapmak için ATEM SDI idealdir!

ATEM SDI Switcher’ler, dünyanın her yerindeki Blackmagic Design bayilerinden, US$345’den başlayan fiyatlarla hemen satın alınabilir!

Kullanıcılar, ATEM SDI ve ATEM SDI Pro ISO modellerinde 4 SDI girişine ve ATEM SDI Extreme ISO modelinde ise 8 SDI girişine sahip olurlar. Üstelik, SDI girişlerinin hepsi format dönüştürücü ve senkronizasyon özelliklerine sahiptir. Kullanıcılar, görüntü içinde görüntü efektleri için DVE'lere bile sahip olurlar. Bilgisayarlara video bağlamaya yarayan USB, bir web kamerası olarak çalışır ve Pro ile Extreme modelleri, dahili internet yayın özelliğine sahiptir.

ATEM SDI’nın hepsi bir arada kompakt tasarımı, hem bir kontrol paneli hem de bağlantılar içerir. Kaynakları, video efektlerini ve geçişleri seçmek için ön panelde, kullanımı kolay butonlar bulunur. Büyük kaynak butonlarını dokunarak bulmak mümkündür, yani bir sunucu bile canlı görüntü miksajı yapabilir! Hatta, kullanıcılar ses miksajı için butonlara bile sahip olur! Kayıt ve internetten yayın kontrolü için butonları olan ATEM SDI Pro ve Extreme modelleri; kullanıcıların video çıkışını; program, doğrudan kamera sinyalleri ve çoklu görüntü arasında değiştirmelerine izin veren çıkış seçim butonlarına da sahiptir. Arka panelde; kameralar için SDI bağlantıları, ekstra mikrofon girişleri, web kamerası için USB ve program videosu için birden fazla SDI “aux” çıkışı bulunur.

ATEM SDI, modeline bağlı olarak 4 ya da 8 video girişi ile gösterinin farklı açıları için kullanıcıların birçok kamera bağlamasına olanak tanır. Farklı video formatlarında çalışsalar bile, tüm video kaynakları switcher ile senkronize edilir. Her şey sorunsuz çalıştığı için çekim mekanında kurulumu kolaydır ve kullanıcıların teknik problemlere kafa yorması gerekmez.

ATEM SDI Pro ve ATEM SDI Extreme modelleri, Ethernet bağlantıları üzerinden canlı internet yayını için yerleşik bir donanım internet yayın motoruna sahiptir. Bu sayede kullanıcılar; YouTube, Facebook ve Twitch platformlarına, kare düşürmeden ve basit ayarlarla, daha iyi kalitede canlı internet yayını yapabilir. Yayın servisini seçmeniz ve yayın şifresini girmeniz yeterlidir. ATEM Software Control’de, internet yayını kurulumu için paletler bulunur ve internet yayınının durumu da çoklu görüntü ekranında gösterilir. İnternette yayınlama durumunu anlamak kolaydır, çünkü veri hızı göstergesi, kullanılan video formatı için gerekli olan internet hızını gösterir.

Kullanıcılar dış mekanda canlı çekim yapıyorlarsa ATEM SDI Pro ve Extreme modelleri, mobil internet paketlerinden yararlanmaları için bir Apple veya Android telefonu, USB portuna bağlamalarını destekler! Ana Ethernet bağlantısı için de iyi bir yedektir.

ATEM SDI Pro ve Extreme modelleri, internet yayın verilerinin USB flaş disklere doğrudan kaydını da destekler! Yani kullanıcılar, internetten yayınladıkları AAC sesli H.264 video dosyalarının aynısı olan çok uzun kayıtlar elde ederler, dolayısıyla bu dosyayı, doğrudan YouTube veya Vimeo gibi herhangi bir çevrim içi video sitesine yükleyebilirler. Bir USB dağıtıcı üzerinden birden fazla sayıda diske kayıt da desteklenir, böylece bir disk dolduğunda, kayıt ikinci bir diskte devam edebildiğnden, kullanıcılar aralıksız kayıt yapabilirler. Kayıt ayarları ve disk seçimi, ATEM Software Control’de ayarlanır ve kullanıcılar, çoklu görüntü ekranında kayıt durum göstergesini de görüntüleyebilirler.

ATEM SDI Pro ISO ve Extreme ISO modelleri; tüm girişlerin temiz sinyali ve program kaydı dahil olarak çok sayıda video akışını aynı anda kaydedebildiğinden, canlı etkinliklerin kurgulanmasına olanak verirler. Kullanılan medya havuzu görüntüleri de video dosyalarıyla birlikte kaydedilir. Video dosyaları; senkronize zaman kodu ve kamera numaraları gibi metaveri etiketlerini de içerir. Programlarının yeni renk derecelendirmeleri, efektleri ve grafikleriyle yeniden kurgulandığını hayal edin. Ses kaynaklarının bile hepsi kaydedildiği için, kullanıcılar ses sinyallerinin miksajını profesyonelce yapabilirler.

ISO modelleri, bir DaVinci Resolve proje dosyası da kaydeder. Bu sayede, kullanıcılar tek bir tıklamayla canlı yapımlarını bir video kurgusu olarak açabilirler. Tüm kesme ve çözülme geçişleriyle birlikte medya havuzu grafikleri de yüklenir. Bu, kullanıcıların kurgu noktalarına ince ayarlamalar yapabilecekleri veya çekimleri tamamen değiştirebilecekleri anlamına gelir. DaVinci Resolve Senkron Bin, kullanıcıların bir çoklu görüntüleme arayüzü aracılığıyla görüntü miksajı yapmalarına izin verdiği için kullanımı çok kolay ve hızlıdır. Kayıt dosyalarının hepsi, zaman koduna göre otomatik olarak hizalanır, dolayısıyla kullanıcılar ilerleyerek, kusursuz şekilde senkronize edilmiş tüm kamera açılarını görebilirler.

Her 3G-SDI video girişi, kendi bağımsız format dönüştürücüsüne sahiptir. Yani ATEM SDI; 1080p, 1080i ve 720p kaynakları, otomatik olarak switcher’in video formatına dönüştürür! SDI çıkışları gerçek birer "aux" çıkışı olduğundan, kullanıcılar her bir SDI çıkışına yönlendirilen kaynak videoyu, bağımsız olarak kişiselleştirebilirler. Kamera kontrol ve tally bilgisi içerdiğinden, tüm çıkışlar kameralara bağlanabilir. Daha güçlü ATEM SDI Pro ve ATEM SDI Extreme modellerinde, tam özellikli çoklu görüntü sergilemek için SDI çıkışı seçilebilir.

ATEM Software Control uygulaması, ATEM SDI’nın gizli gücünü ortaya çıkarır ve switcher’de bulunan her özelliğe erişim sağlar. ATEM Software Control, hızlı ayarlamalar yapmak için parametre paletleri olan, görsel bir switcher kullanıcı arayüzü içerir. Normal olarak USB üzerinden bağlanabilmelerine rağmen, kullanıcılar Ethernet ile bağlandıklarında, farklı bilgisayarlarda ATEM Software Control’ün ayrı kopyalarını kullanan birçok kullanıcının ATEM SDI’ya bağlanması mümkündür. Kullanıcılar, switcher durumunu bir XML dosyası olarak saklayabilirler. Kullanıcıların klipleri oynatmaları gerektiğinde, Ethernet aracılığıyla HyperDeck disk kaydedicilerini bile kontrol edebilirler.

ATEM SDI Extreme modellerinde, 4 upstream chroma keyer bulunur ve bunlar, ilgi çeken sanal setlerin oluşturulmasını mümkün kılar. 4 ayrı chroma keyer ile kullanıcılar, kamera başına bir keyer’e sahip oldukları için 4 adede kadar kamera için sanal bir set oluşturabilirler. Kullanıcılar, ATEM SDI Extreme’nin sunduğu 8 girişin 4’ünü kameralar için kullanabilir ve diğer 4’ünü de fon çıktıları için bir sanal set bilgisayarına bağlayabilirler. Ya da kullanıcıların kameralarını hareket etttirmeleri gerekmiyorsa medya oynatıcılarda ve medya havuzunda bulunan daha önceden işlenmiş sabit görüntü fonlarını yükleyerek, sabit kamera sanal setleri oluşturabilirler. Kullanıcılar, kameraları değiştirmek için makrolar düzenleyebilir ve doğru fonu medya oynatıcılara yükleyebilirler.

ATEM SDI Extreme modellerindeki 2 bağımsız DVE’ye ek olarak, dört ekstra DVE katmanı ve bir fon katmanı içeren, çok katmanlı ve etkili bir SuperSource işlemcisi de bulunur. Bunların hepsi ATEM SDI Extreme’ye ek bir giriş kaynağı olarak görünür. SuperSource DVE’lerin her biri için herhangi bir ATEM SDI Extreme video girişi kullanılabilir ve ardından, hep birlikte özel bir medya havuzu fonunun üzerine katmanlanırlar.

Birden fazla kamera ile daha büyük canlı yapımlar yaparken, tüm video kaynaklarını aynı anda tek bir monitör üzerinde görmeleri, kullanıcılar için çok kullanışlıdır. ATEM SDI Pro ve ATEM SDI Extreme modelleri; video girişlerinin hepsiyle birlikte, önizleme ve program görüntülerinin tek bir SDI monitörde izlenmesini sağlayan, profesyonel bir çoklu görüntü çıkışına sahiptir. Her kamera görüntüsünde tally göstergesi olmasıyla, kullanıcılar her bir kaynağın yayına girdiğini bilir ve her bir görüntünün özel etiketleri ve ses göstergeleri vardır. Ayrıca ATEM SDI Extreme modelleri, kullanıcıların 16 adede kadar özel görünüm seçmelerine olanak verir. Çoklu görüntüleme özelliği; kayıt, internet yayını ve ses mikseri durumlarını da gösterir.

Blackmagic Design CEO'su Grant Petty, şunları söyledi: "Yeni ATEM SDI canlı prodüksiyon switcher’leri, ileri düzey, profesyonel özellikler isteyen, aynı zamanda olağanüstü taşınabilirlik arayan yayıncılar için mükemmel. Görüntü içinde görüntü efektleri için DVE'ler, grafikler, geçişler, Advanced Chroma Keyer ve Fairlight ses mikseri gibi gerçekten harika özelliklerin yanı sıra 3G-SDI video bağlantıları olan üç harika modeli bulunur. Gerçekten çok heyecan verici ve kullanıcıların bu yeni modellerle neler yapacaklarını görmek için sabırsızlanıyoruz!

ATEM SDI SWITCHER’LERIN ÖZELLIKLERI:

  *  Küçültülmüş kontrol paneli tasarımı.
  *  8 adede kadar kamera ya da bilgisayar bağlantısı için destek.
  *  ATEM SDI Pro ve Extreme modellerinde, Ethernet üzerinden canlı internet yayını.
  *  ATEM SDI Pro ve Extreme modellerinde, mobil internet paketi kullanarak uzaktan internet yayını için telefon bağlantısı.
  *  ATEM SDI Pro ve Extreme modellerinde, USB disklere H.264 formatında kayıt.
  *  Otomatik format dönüştürme ve tüm SDI girişlerininde senkronizasyon.
  *  Mac ve Windows için ücretsiz ATEM Software Control yazılımı.
  *  ATEM SDI Extreme modelinde, 4 adet upstream ATEM Advanced Chroma keyer.
  *  ATEM SDI Extreme modelinde, 6 adede kadar bağımsız DVE.
  *  ATEM SDI Extreme modelinde, kişiselleştirilebilir 16 ekranlı çoklu görüntüleme.

STOK DURUMU VE FIYATLAR

ATEM SDI Switcher serisi; yerel vergiler ve harçlar hariç US$345’dan başlayan fiyatlarla, dünyanın her yerindeki Blackmagic Design satıcılarında şimdi satışa hazır.

BASIN FOTOĞRAFLARI

ATEM SDI Switcher Serisi ve tüm diğer Blackmagic Design ürünlerinin fotoğraflarına, www.blackmagicdesign.com/tr/media/images adresinden ulaşabilirsiniz.

BLACKMAGIC DESIGN HAKKINDA

Blackmagic Design; dünyanın en yüksek kalite video kurgu ürünlerini, dijital film kameralarını, renk düzelticilerini, video çeviricilerini, video izleme cihazlarını, yönlendiricileri, canlı prodüksiyon switcher’lerini, disk kaydedicilerini, dalga şekli denetleyicilerini ve sinema filmi, post-prodüksiyon ile televizyon yayıncılık endüstrileri için gerçek zamanlı tarayıcıları üretmektedir. Blackmagic Design’in DeckLink görüntü yakalama kartları, kalite ve düşük maliyetleri bakımından post-prodüksiyonda bir devrim yaratmakla birlikte, firmanın Emmy™ ödüllü DaVinci renk düzeltici ürünleri de 1984 yılından beri televizyon ve film endüstrisine egemen olmuş durumdadır.

Blackmagic Design; 6G-SDI ve 12G-SDI ürünleri ile stereoskopik 3D ve Ultra HD iş akışları dahil olmak üzere çığır açan yeniliklerine devam etmektedir. Dünyanın lider post prodüksiyon uzmanları ve mühendisleri tarafından kurulan Blackmagic Design’in; Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Japonya, Singapur ve Avustralya’da ofisleri bulunmaktadır. Daha fazla bilgiye www.blackmagicdesign.com/tr adresinden erişebilirsiniz.

