FILMANDO COMUNIDADES CAFEEIRAS COM A BLACKMAGIC PYXIS

  Locações remotas, setups ágeis e luz solar intensa fizeram   parte desta produção documental realizada na Etiópia e na China.

Manchester (Reino Unido) - Segunda-feira, 1 de junho de 2026 - O cineasta Konstantin Kovalev, fundador da Filmed by Few, firmou parceria com a marca de cafés especiais WatchHouse para produzir uma série de documentários de origem que acompanha os agricultores e as comunidades por trás de sua cadeia global de fornecimento.

Realizado nas montanhas remotas da Etiópia e nas regiões produtoras da China, o projeto exigiu um setup de câmera leve, portátil e preparado para longas jornadas com acesso limitado à energia elétrica.

“A narrativa acompanhava a jornada do grão até a xícara, destacando os produtores, suas rotinas e as famílias por trás da cadeia de fornecimento”, disse Kovalev. “Enquanto a Etiópia era guiada pelo senso de comunidade, a China tinha como foco a sustentabilidade.”

A etapa da Etiópia trouxe desafios como terrenos remotos, infraestrutura limitada das estradas e acesso instável à energia elétrica para recarga dos equipamentos. Esses desafios levaram Kovalev a escolher a PYXIS, uma câmera digital cinematográfica em formato de caixa que podia ser montada de forma rápida, transportada facilmente e operada com as baterias disponíveis. “Tudo precisava caber em uma mochila. A câmera precisava ser compacta, robusta e rápida de montar”, explicou. “No documentário, a câmera precisa estar pronta quando o momento acontece.”

“Eu queria uma câmera que estivesse pronta quando algo acontecesse. Em comunidades menores, rigs grandes podem parecer invasivos. A PYXIS é compacta o suficiente para não intimidar as pessoas, o que ajuda a captar momentos mais íntimos”, acrescentou Kovalev.

Com os filmes voltados tanto para Instagram quanto para YouTube, a gravação open gate em 3:2, utilizando toda a área do sensor, foi fundamental para a narrativa. “Isso nos permitiu enquadrar cada cena pensando na narrativa e depois extrair versões em retrato e paisagem na pós-produção sem comprometer a composição. Isso transformou completamente o fluxo de trabalho.”

Para as filmagens na China, Kovalev incorporou a Blackmagic PYXIS 12K à configuração já utilizada com a PYXIS 6K. “Eu precisava de uma câmera principal capaz de atender a mais situações”, explicou. “A PYXIS 12K e seu sensor RGBW me deram essa flexibilidade. As imagens das câmeras se integravam perfeitamente na edição, então combiná-la com a 6K foi simples.”

Como as câmeras tinham a mesma ciência de cores, as imagens se integraram perfeitamente sem necessidade de ajustes adicionais na gradação de cores. “Em documentários, você trabalha com a luz que tem disponível”, comentou Kovalev. “Com o sensor RGBW, a faixa dinâmica nos deu muito mais flexibilidade em externas, especialmente sob a luz intensa do meio-dia. Muitas vezes filmávamos sob luz solar intensa sem possibilidade de reajustar a cena, e isso nos ajudou a preservar detalhes e controlar os realces.”

A produção foi filmada a 25 fps em Blackmagic RAW 8:1, em diferentes resoluções, e depois editada e colorizada no DaVinci Resolve Studio. “Todo o processo de pós-produção aconteceu dentro de uma única ferramenta, o que tornou o fluxo de trabalho muito mais simples.”

Com o Blackmagic RAW, os metadados integrados acompanharam as imagens diretamente no DaVinci Resolve Studio, agilizando os ajustes de exposição na gradação de cores. “Em produções run and gun como esta, nem sempre é possível acertar todas as configurações, mas o workflow com o Blackmagic RAW facilitou muito recuperar a imagem na gradação de cores.”

Segundo Kovalev, a confiabilidade foi o grande diferencial da plataforma PYXIS. “A melhor câmera é aquela que permite trabalhar sem preocupações”, comentou. “Você não quer perder um momento importante porque estava esperando a câmera ligar.”

A jornada de Kovalev com a Blackmagic Design começou há cerca de cinco anos, quando ele passou a trabalhar integralmente com produções cinematográficas. “Comecei com a Pocket Cinema Camera 4K e, desde então, venho testando diferentes modelos da linha”, concluiu. “A combinação entre qualidade de imagem, integração com o workflow do DaVinci Resolve e o controle criativo oferecido pelas câmeras fazem com que eu continue escolhendo a Blackmagic.

COMO CONFIGUREI E MONTEI MINHA PYXIS 12K

Rig base: placa base MID49 e alça Rainbow, placa lateral MID49 com caixa de expansão de áudio integrada e alça lateral Nitze para operação com a câmera na mão. “O sistema MID49 manteve toda a configuração modular. Eu podia usar apenas o corpo da câmera e uma alça quando precisava de máxima mobilidade, ou montar o rig completo quando havia tempo para preparar o setup adequadamente.”

Lentes: Carl Zeiss Jena 20mm F2.8 PL, Carl Zeiss Jena 35mm F2.4 PL, Helios 44 2 58mm F2.0 PL, Carl Zeiss Jena 135mm F3.5 PL. “As lentes Zeiss Jena são compactas, nítidas e têm personalidade sem serem difíceis de usar. A Helios me ofereceu uma estética mais suave para planos próximos. Com esse conjunto de quatro lentes, consegui atender praticamente todas as necessidades sem depender de lentes zoom pesadas.”

Monitoramento: Blackmagic PYXIS Monitor. “Contar com um monitor nativo totalmente integrado à câmera simplificou o setup e eliminou mais uma possível preocupação com compatibilidade. Em filmagens em locação como esta, quanto menos pontos de falha houver, melhor.”

Áudio: microfone shotgun Audio Technica AT875R conectado à caixa de expansão integrada da placa lateral. “Para captação de som ambiente e entrevistas básicas, ele entregou áudio de qualidade sem exigir um gravador separado no workflow.”

Configurações de captura: Kovalev gravou em Blackmagic RAW 8:1 com taxa de bits constante em resoluções 4K e 8K, utilizando 17:9 a 100 fps para capturas em alta velocidade e 8K Open Gate quando a resolução máxima era necessária. “Essa abordagem nos deu a flexibilidade necessária para ajustar as configurações de captura às demandas de cada cena, mantendo tamanhos de arquivo eficientes e armazenamento previsível durante as filmagens.”

Workflow de dados: ao fim de cada dia, o material era transferido dos cartões CFexpress para dois SSDs externos Samsung T5/T7, mantendo as unidades separadas sempre que possível antes de apagar e formatar os cartões para o próximo dia de gravação. “É um sistema simples, mas extremamente eficiente.”

IMAGENS PARA IMPRENSA

Fotos da PYXIS 6K, PYXIS 12K, PYXIS Monitor, DaVinci Resolve Studio e de todos os outros produtos da Blackmagic Design estão disponíveis em www.blackmagicdesign.com/pt/media/images.

SOBRE A BLACKMAGIC DESIGN

A Blackmagic Design é líder na criação de produtos de edição de vídeo, câmeras digitais cinematográficas, corretores de cor, conversores de vídeo, equipamentos de monitoramento de vídeo, roteadores, switchers de produção ao vivo, gravadores de disco, monitores de forma de onda e digitalizadores de filme em tempo real para as indústrias de longas-metragens, pós-produção e transmissão televisiva. As placas de captura DeckLink da Blackmagic Design revolucionaram a qualidade e acessibilidade na pós-produção, enquanto os produtos de correção de cor DaVinci, premiados com o Emmy™, dominam a indústria do cinema e da televisão desde 1984. A Blackmagic Design continua oferecendo inovações revolucionárias, incluindo os produtos SDI 6G, SDI 12G e fluxos de trabalho em 3D estereoscópico e Ultra HD. Com escritórios nos Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Singapura e Austrália, a Blackmagic Design foi fundada por líderes mundiais em engenharia e edição de pós-produção. Para mais informações, visite www.blackmagicdesign.com/pt.

