BLACKMAGIC DESIGN사, BLACKMAGIC POCKET CINEMA CAMERA 4K 발표

듀얼 네이티브 ISO, 포서드 HDR 센서, 13스탑의 다이나믹 레인지, 내부 SD/UHS-II/CFast 카드 및 외부 USB-C드라이브의 ProRes/RAW 녹화 기능을 지원하는 차세대형 4K 카메라!

NAB 2018, 미국, 라스베이거스 - 2018년 4월 9일 - Blackmagic Design은 오늘 포서드 HDR 센서와 최대 25600 ISO 지원 듀얼 네이티브 ISO로 뛰어난 저조도 성능 그리고 13 스탑의 다이나믹 레인지를 지원하는 핸드헬드 디지털 필름 카메라 Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K를 완전히 새롭게 출시했다. 특별한 USB-C 확장 포트가 새롭게 탑재되어 내부 SD/UHS-II/CFast 리코더를 사용하거나 편집과 색보정에 사용할 디스크에 바로 녹화할 수 있어 값비싼 외장 리코더가 필요 없다. Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K는 전 세계 Blackmagic Design 리셀러로부터 US$1,295에 구입할 수 있다.

Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K는 NAB 2018의 Blackmagic Design 부스인 #SL216번에서 시연된다.

새로운 Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K는 그간 소비자들이 요청해온 혁신적인 카메라이다. 첨단 이미징과 전문 기능을 어디서든 사용할 수 있는 경제적이고 휴대성이 높은 카메라 디자인에 탑재했다. 콤팩트한 카메라 본체 디자인은 독립 영화나 다큐멘터리, 패션쇼, 여행 블로그, 웹 영상, 결혼식, 기업 영상, 스포츠 등에 사용하기 최적이다.

풀사이즈의 포서드 HDR 센서를 탑재한 Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K는 진정한 디지털 필름 화질을 위해 네이티브 4096 x 2160 해상도와 13 스탑 다이나믹 레인지를 지원한다. 풀사이즈의 포서드 센서는 MFT 렌즈에 완벽하게 일치하도록 제작되어 현저히 낮아진 크롭팩터로, 사용자들에게 더욱 넓은 시야각을 제공한다. 최대 25600 ISO를 지원하는 듀얼 네이티브 ISO를 지원하여 뛰어난 저조도 성능을 발휘한다.

Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K는 MFT 렌즈 마운트와 5인치 크기의 터치스크린 모니터, 10비트 ProRes/12비트 RAW 녹화, 3D LUT, 4개의 내장 마이크, 팬텀파워 지원 미니 XLR 오디오 입력, 무선 블루투스 카메라 제어, HDMI 온셋 모니터링 출력 등을 모두 탑재했다. Blackmagic Design 최첨단 컬러 사이언스는 DSLR 카메라로는 재현할 수 없는 이미지를 촬영하여 가격이 수십 배가 넘는 전문 디지털 필름 카메라보다 훨씬 뛰어난 촬영 영상을 얻을 수 있다.

탄소섬유 폴리카보네이트 복합재를 사용한 초현대적인 디자인의 카메라 본체는 매우 견고하고 가볍다. 탄소섬유 복합재는 탄소 섬유로 강화된 고강도 폴리머로 구성되어 있다. 이러한 재질은 카메라 본체에 놀라운 견고함과 단단함을 제공하여 훼손될 수 있는 충격으로부터 보호한다. 핸드헬드 디자인의 다기능 손잡이에는 녹화 시작/정지, 스틸 사진, ISO, 셔터, 조리개, 화이트 밸런스, 전원 등의 버튼과 다이얼이 논리적으로 구성되어 있어 주요 촬영 기능을 신속하게 사용할 수 있다.

사용자는 제4세대의 Blackmagic Design 컬러 사이언스를 통해 HDR 영상을 필름/비디오/확장 비디오 모드로 촬영할 수 있다. 새로운 확장 비디오 모드는 디지털 필름 관용도와 최적화된 비디오 파일을 결합시킨다. 이로 인해 색보정 또는 후반 제작 작업이 많이 필요하지 않은 훌륭한 촬영 영상을 얻을 수 있어 회전율이 높은 프로젝트 작업에서 이상적인 솔루션을 제공한다.

촬영 영상은 표준 SD 카드 및 빠른 속도의 UHS-II 카드 또는 CFast 2.0 카드에 ProRes/RAW 포맷으로 녹화할 수 있다. Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K는 최대 60 fps의 4K 이미지 및 최대 120 fps의 Window 모드 HD로 영상을 녹화할 수 있다. 편집과 색보정에 사용하는 외부 USB-C 미디어 드라이브에 바로 녹화할 수 있는 기능을 최초로 지원하는 카메라이다. 즉 사용자는 파일을 전송하지 않아도 되기 때문에 프로젝트 회전 속도를 높일 수 있다. USB-C 드라이브를 분리한 다음, 컴퓨터에 연결하면 바로 편집을 시작할 수 있다.

Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K는 Pocket Cinema Camera 전 모델과 동일한 마이크로 포서드(MFT) 렌즈 마운트를 지원하므로 사용자가 이미 소지한 렌즈를 그대로 사용 가능하다. 높은 유연성을 가지는 MFT 렌즈 마운트는 다양한 렌즈 어댑터에 사용할 수 있어 사용자는 캐논, 니콘, 펜탁스, 레이카, 파나피전에서 제작하는 PL/C/EF 등 기타 유형의 렌즈를 다양하게 사용할 수 있다.

카메라 뒷부분에는 크고 밝은 5인치 터치스크린이 내장되어 있어 손쉬운 프레임 구성과 정확한 초점을 사용할 수 있다. URSA Mini와 같은 Blackmagic OS를 사용하여 간단한 터치와 쓸어 넘기는 동작으로 설정 제어 및 메타데이터 추가, 녹화 상태 보기를 간단하게 수행할 수 있다. 온스크린 오버레이로 녹화 파라미터 및 상태, 히스토그램, 초점, 피킹 표시장치, 재생 컨트롤을 쉽게 확인할 수 있다. 모니터링과 녹화 영상에 3D LUT 또한 적용 가능하다.

오디오 부분에 있어서 Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K는 여러 개의 내장 마이크를 탑재해 낮은 노이즈 플로어를 지원하며, 전문 라펠 마이크 및 붐 마이크를 연결할 수 있는 48V의 팬텀파워 지원 미니 XLR 커넥터와 다양한 유형의 비디오 카메라 마이크를 연결할 수 있는 3.5mm 크기의 오디오 잭을 지원한다. 고품질의 내장 오디오 녹화 기능으로 사용자는 녹화기를 따로 들고 다니지 않아도 된다.

Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K는 또한 풀사이즈의 HDMI 커넥터를 지원하여 HDR 영상을 출력할 수 있을 뿐만 아니라 온스크린 오버레이 옵션을 통해 클린 10비트 영상 피드를 전송할 수도 있다. 빠른 전송 속도를 자랑하는 혁신적인 USB-C 확장 포트가 있어 플래시 드라이브와 외부 녹화를 위한 SSD 같은 외부 액세서리를 추가할 수 있다. 카메라는 표준 LP-E6 배터리를 사용하고, USB-C 또는 잠금 지원 DC 전원 커넥터를 통해 충전할 수 있어 실수로 촬영 도중 전원 연결이 해제되는 것을 방지한다.

“첫 번째 Blackmagic Pocket Cinema Camera 모델은 고객들에게 많은 사랑을 받아왔으며, 4K 버전의 새로운 모델에 대한 요청이 많았습니다.”라며 Blackmagic Design CEO 그랜트 패티씨가 말했다. “고객의 요청에 따라 새로운 아이디어와 사용자 피드백을 기반으로 새로운 모델의 카메라를 선보이게 되었습니다. 이번 새로운 Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K는 엄청난 기술을 작은 카메라 디자인에 담은 정말 훌륭한 카메라입니다. 고객 여러분들의 기대를 뛰어넘는 카메라라고 자부합니다. 전문가 수준의 사양을 가진 콤팩트한 디지털 필름 카메라를 필요로 하는 모든 사람이 사용할 수 있습니다. 첨단 작업을 흉내 내는 일반 소비자용 카메라가 아닌 최첨단 영상 작업을 위해 제작된 진정한 최첨단 사양의 카메라입니다.”

BLACKMAGIC POCKET CINEMA CAMERA 4K의 주요 기능

  *  네이티브 4096 x 2160 해상도 크기의 센서를 지원하는 풀사이즈의 포서드 센서.
  *  최고급 품질의 MFT 렌즈와 호환 가능.
  *  첨단 장편 영화 영상룩을 실현하는 최상의 13 스탑 다이나믹 레인지.
  *  최대 25600 ISO의 놀라운 저조도 성능 지원.
  *  높은 내구성과 휴대성 그리고 가벼운 무게를 위해 탄소섬유 폴리카보네이트 복합재로 제작된 카메라 본체.
  *  신속하게 녹화 시작/정지, 스틸 사진, ISO, 셔터, 조리개, 화이트 밸런스, 전원 등의 기능 사용을 위한 다기능 손잡이.
  *  SD/UHS-II/CFast 카드 리코더 내장.
  *  외장 SSD 또는 플래시 디스크에 장시간 녹화 가능한 USB-C 확장 포트.
  *  10비트 ProRes와 12비트 RAW 같은 인기 비선형 소프트웨어와 호환 가능한 표준형 오픈 파일 포맷 지원.
  *  카메라 상태 그래픽 오버레이 모니터링을 위한 풀사이즈의 HDMI 출력.
  *  전문가용 마이크 연결을 위한 48V 팬텀 파워를 지원하는 전문가용 미니 XLR 입력.
  *  3.5mm 오디오잭, 헤드폰잭, 잠금 지원 DC 12V 전원 연결.
  *  4K 촬영 시 정확한 초점을 위한 5” LCD 터치스크린 내장.
  *  상태, 히스토그램, 포커스 피킹, 트랜스포트 컨트롤을 지원하는 LCD.
  *  최대 60fps의 4K 이미지와 최대 120fps의 윈도우 모드 HD 녹화 지원.
  *  모니터링 영상과 녹화 영상에 모두 적용 가능한 3D LUT.
  *  URSA Mini 및 URSA Broadcast 카메라서 사용되는 Blackmagic OS 지원.
  *  제 4세대의 Blackmagic 컬러 사이언스.
  *  블루투스를 통한 원격 카메라 제어 기능 지원.
  *  DaVinci Resolve Studio의 편집/컬러/시각효과/오디오 후반 제작을 위한 소프트웨어 라이센스 포함.

가격 및 구매처

Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K는 올해 하반기에 출시될 예정이며 전 세계 Blackmagic Design 리셀러로부터 US$1,295에 구입할 수 있다.

제품 사진

Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K의 제품 사진과 기타 제품 사진은 www.blackmagicdesign.com/kr/media/images에서 볼 수 있다.

BLACKMAGIC DESIGN에 관하여

Blackmagic Design은 장편 영화, 후반 제작, TV 방송 업계에서 사용되는 디지털 카메라, 컬러 커렉터, 비디오 변환기, 비디오 모니터링, 라우터, 라이브 프로덕션 스위처, 디스크 리코더, 파형 측정기, 필름 복원 소프트웨어와 같은 세계 최고 품질의 비디오 편집 장비를 개발하는 회사이다. Blackmagic Design의 DeckLink 캡처 카드는 품질과 비용면에서 혁명을 일으킨 제품이며 에미상™을 수상한 DaVinci 색 보정 제품은 1984년 이래로 TV와 영화 산업을 장악해왔다. Blackmagic Design은 6G-SDI와 12G-SDI 제품 그리고 스테레오스코픽 3D와 Ultra HD 워크플로를 포함한 분야에 지속적으로 획기적인 혁명을 일으키고 있다. 세계를 선도하는 후반 제작 편집자와 엔지니어가 설립한 Blackmagic Design은 현재 미국, 영국, 일본, 싱가폴, 호주에 지사와 본사를 두고 있다. 더 자세한 사항은 자사 웹사이트 www.blackmagicdesign.com/kr에서 볼 수 있다.

