北京口腔种植培训学院 采用BLACKMAGIC DESIGN产品 组建全媒体演播系统

北京 – 2020年3月9日 – Blackmagic Design今天发布消息：专业口腔种植医学教育机构北京口腔种植培训学院（BITC）在其全媒体演播厅集成了ATEM Constellation 8K切换台、ATEM 2 M/E Advanced Panel控制面板、Smart Videohub矩阵、URSA Mini Pro摄影机、Ultimatte12色键器、ATEM Mini Pro切换台等大量Blackmagic Design产品。

BITC成立于2006年，致力于口腔种植学的培训、教育与研究，旨在建立一个口腔种植与骨再生的教育、科研与临床平台，促进种植医生之间的合作与交流，推动国内口腔种植与骨再生事业的健康发展，造福于牙缺失患者。BITC于2017年建立了会员制线上教育平台 - BITC种植大平台（BITC Global），并建立了BITC多功能全景演播厅。演播厅坐落于北京西单核心商业区，是专为学术使用定制设计的广播电视标准演播厅。该演播厅同时也是教育部下属国家开放大学授牌的融媒体教育基地。

为了达到最好的教学效果， BITC组建了一支由医生、编辑、视频制作、软件开发等人员组成的专业团队，根据每一个课程的内容特点定制适合的摄制与上线方案，以用户学习体验为核心，打造达到高质量学术标准的在线课程与学术会议。

“虽然BITC不是影视制作机构，我们还是投入很多精力来建这个演播厅，并且成立专业制作团队，就是因为口腔种植行业学术严谨、技术发展迅速，需要在知识传播上体现高水平专业化；另外，我们的学员都是口腔种植行业的医生，是高学历群体，对课程内容、形式以及美感都有很高的要求，所以我们要保证我们做出来的课程、线上的学术会议，在这个行业内一直是走在最龙头的位置，推动在线教育的规范化。 ”负责BITC演播厅系统设计的宿总介绍说。

BITC演播厅主要用于每天会员课程与公开课的直播和录播，以及一些学术会议的直播。会议在线人数小则数千人，多则数万人，观众皆为口腔种植医生。此外，还有一些访谈栏目（BITC LIVE）的直播和一些面向30~40人小班教学的直播（BITC空中讲堂），每一个使用场景其实都用到了不同的解决方案，每个方案的核心都是Blackmagic Design产品。

“我们的方案不断测试，几经迭代，先后投入几千万元，为会员课程、公开课、在线研讨会和采访等不同应用场景定制了相应的方案，而且所有的方案最终都是以Blackmagic Design核心，这不仅是因为Blackmagic Design产品线丰富，性价比高，最重要一点是一个产品可以当做多种产品来用，使用场景非常灵活。“宿总介绍说。

BITC演播厅中有一块8k分辨率的LED弧形屏幕，且在地板、天花板及演播厅各角落也设计了多块不同形状的大屏。多块屏幕合并在一起使用的时候可以做出漂亮的舞台效果，比如一道光从地板大屏划过，到达8K屏幕边缘时，8K屏幕开始燃烧，配合着所有屏幕同步展现设计素材，渲染环绕立体氛围。这些屏幕由一台配备了两块DeckLink 8k Pro和两块DeckLink Quad板卡的控制主机结合软件进行控制，确保每块屏幕时间码严格对齐。

除了这三块屏幕，BITC还有将近上百块屏幕，包括导播间的30多块屏幕，阶梯教室和实操室的大屏、前台大屏和走廊上安装的屏幕。所有这些屏幕，以及演播厅中的其他所有设备的100多路信号调度都是由三台Smart Videohub 40x40组成的120x120路级联矩阵完成，另有一台Smart Videohub 12x12作为备份矩阵。

“Smart Videohub矩阵可以通过网络控制这点非常好，特别适合我们这种要控制多个矩阵的场景，因为我们可以用StreamDeck这样的控制器通过网络一键实现对级联的多个矩阵进行多步自动化操作。”

信号源经过Smart Videohub矩阵调度后会进入导播间配备了ATEM 2 M/E Advanced Panel面板的主切换台ATEM Constellation 8K，该切换台由ATEM 2 M/E Advanced Panel控制面板控制，其中ME1 PGM用于正常信号切播，ME2 PGM用于演播厅8K LED屏幕的画面切换和画面开窗。

“我们进出演播厅的信号数量很多，但ATEM Constellation 8K提供了40x24的12G-SDI接口，能满足我们的接口需求，而且所有的输出都是AUX，所以它本身都能当一个支持4K HDR的矩阵使用，这样一来可以减轻我们矩阵的压力，防止因为经常跳信号造成的错误。”宿总说，“另外，我们接入的信号非常复杂，有传统广电信号，也有非广电信号。ATEM Constellation 8K每个输入自带格式转换器，可以自动把信号分辨率、帧率统一，不需要外接大量格式转换器，降低了系统的复杂性。“

BITC演播厅的8K大屏是个4.75:1的弧形屏，为方便观众观看展示内容，他们使用ATEM Constellation 8K的4个DVE和它的SuperSource功能提供的8个DVE，用比例合适的画中画来分屏显示PPT内容，而且还能同时在不同的开窗中显示老师特写、全景画面、观众反打等画面。需要直播教室进行的教学或者手术室中正在进行的手术时，工作人员会在教室或手术室布置多个机位和一个ATEM Television Studio 4K Pro或者ATEM Mini Pro切换台，它们的PGM再交给导播间。

”和ATEM Constellation 8K切换台一样，这两个切换台集成了很多功能，比如格式转换，这对我们教学直播很重要，因为需要把讲师电脑HDMI输出的PPT接入主导播系统，而且转换成广电格式，ATEM Mini Pro一台机器就可以完成这些工作，有时甚至可以直接通过它自带的硬件推流器把课程播出去，不用于直播的时候，我们有时就单独把它当成一个转换器用。“

BITC真三位虚拟演播厅有一个长8米，宽7.5米，高3.5米的绿箱，虚拟演播厅搭载维斯（Vizrt）虚拟演播厅系统演播厅，配备了一台Ultimatte 12色键器，用于虚拟绿箱的抠像跟合成。

因为要处理的信号类型非常繁杂，BITC在演播厅中使用了数百个Blackmagic Design的Mini Converter和Teranex Mini将系统中的SDI、HDMI、DisplayPort等设备，以及分辨率或帧率不同的设备“粘合”在了一起。

BITC演播厅中还配备了多台HyperDeck Studio SSD录机和Video Assist SD卡录机用于视频记录。

一台Blackmagic MultiView 4多画面分割器被用于导播间，方便工作人员监看坐席访谈嘉宾的电脑画面。

“我们还有一台URSA Mini Pro摄影机，主要用来拍摄一些先导片、宣传片。Blackmagic RAW格式让我们后期在颜色处理更灵活。”

新闻图片

ATEM Constellation 8K、ATEM 2 M/E Advanced Panel、Smart Videohub、URSA Mini Pro、Ultimatte、ATEM Mini Pro、HyperDeck Studio、Video Assist、Mini Converter、Web Presenter，以及其他所有Blackmagic Design产品图片均可从这里获取www.blackmagicdesign.com/cn/media/images.

关于BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design为电影、后期制作和电视广播行业提供高质量视频剪辑产品、数字摄影机、调色系统、视频转换器、视频监看产品、矩阵、视频切换台、数字录像机、示波器和实时胶片扫描仪。Blackmagic Design的DeckLink采集卡为后期制作领域带来了质量和性价比的革命。其获得艾美奖的DaVinci调色产品自1984年以来一直占据着影视行业的主导地位。Blackmagic Design引领着包括6G-SDI和12G-SDI，以及立体3D和Ultra HD工作流程在内的突破性革新。公司创立者为世界顶级后期制作人员和工程师。Blackmagic Design在美国、英国、日本、新加坡以及澳大利亚均设有办事机构。了解更多信息，请访问www.blackmagicdesign.com。

