BLACKMAGIC DESIGN PRESENTADECKLINK IP 100G

  Nuova scheda PCIe di acquisizione e riproduzione fino a 8 canali   video Ultra HD con due porte 100G Ethernet per una ridondanza totale

NAB 2025, Las Vegas (USA) - venerdì 4 aprile 2025 - Blackmagic Design ha presentato DeckLink IP 100G, una nuova scheda PCIe Gen 4 per acquisire e riprodurre in simultanea fino a 8 canali video HD e Ultra HD nei sistemi IP 2110. Dispone di 2 porte 100G Ethernet QSFP per la ridondanza o per collegare due switch 100G Ethernet indipendenti, e ha un sistema di raffreddamento incorporato. DeckLink IP 100G supporta anche GPUDirect RDMA per il trasferimento diretto di memoria tra DeckLink e GPU, riducendo la larghezza di banda PCIe quando elabora video sulle GPU per diminuirne notevolmente la latenza. DeckLink IP 100G sarà disponibile a luglio dai rivenditori Blackmagic Design in tutto il mondo, a partire da US$1795.

DeckLink IP 100G è in dimostrazione allo stand SL216 di Blackmagic Design alla fiera NAB 2025.

Le schede DeckLink IP sono la soluzione più semplice per acquisire e riprodurre video direttamente nei sistemi broadcast IP 2110. Offrono le stesse funzioni della linea DeckLink e sono quindi compatibili con il software in uso. Le schede DeckLink IP gestiscono diversi canali video, ognuno in grado di acquisire e riprodurre allo stesso tempo. Risultano dunque perfette per allestire server a rack per generare grafica broadcast e set virtuali, o per elaborare le immagini IA basate sulla GPU, tutto direttamente integrato nella infrastruttura broadcast IP 2110. È anche possibile usare DaVinci Resolve nelle postazioni di montaggio con supporto IP 2110. Grazie a una connessione PCIe ad alta velocità, DeckLink IP è compatibile con gli ultimi computer Mac Pro, Windows e Linux.

Le schede DeckLink IP sono conformi allo standard SMPTE ST2110 per il video IP, che definisce il trasporto, la sincronizzazione e la descrizione di video, audio e dati ausiliari nelle reti IP per il broadcast. Mantiene anche le fonti video sincronizzate grazie al protocollo PTP. DeckLink IP supporta SMPTE-2110-20 per il video non compresso, SMPTE-2110-21 per modalità e tempi del traffico, SMPTE-2110-30 per l’audio e SMPTE-2110-40 per i dati ausiliari. Il grande vantaggio dello standard SMPTE 2110 è che audio, video e dati ausiliari vengono trasportati nella rete indipendentemente.

I computer e le reti di video IP 2110 possono essere vulnerabili a rogueware e hacker, perché chiunque può inviare dati alla connessione ethernet del computer. DeckLink IP elimina questo problema perché trasferisce il video utilizzando i frame buffer, proprio come un firewall per il video. Significa che la porta ethernet di DeckLink IP è isolata da tutto ciò che non sia video o audio. Come con tutte le schede DeckLink, il video e l’audio vengono trasferiti mediante frame buffer interni, e la riproduzione del video gestita e poi convertita per i canali video IP 2110. In questo modo è impossibile che rogueware o hacker accedano direttamente alla rete IP 2110.

Le schede DeckLink IP offrono una connessione PCIe rapida per i computer host, così oltre all’acquisizione e alla riproduzione simultanea su ogni canale puoi gestire diversi canali video HD e Ultra HD, secondo il modello. La connessione PCI Express garantisce una bassa latenza e una sincronizzazione di precisione con il software che acquisisce o riproduce il video.

Le connessioni di DeckLink IP sono multi-rate, dunque compatibili, a seconda del modello, con tutti i formati SD, HD e Ultra HD. In definizione standard, DeckLink IP è compatibile con gli standard 525i59.94 e 625i50. In HD, tutte le schede DeckLink IP supportano gli standard 720p, 1080i e 1080p fino al 1080p60. In Ultra HD, supportano tutti gli standard video fino al 2160p60. Gli standard video si possono impostare individualmente per ogni canale e cambiare istantaneamente dall’utilità Desktop Video o direttamente tramite l’SDK di DeckLink.

Le schede DeckLink IP sono progettate per lavorare con il video della migliore qualità. Consentono l’acquisizione e la riproduzione dei comuni formati video, tra cui Apple ProRes, DNxHD e persino 10 bit non compresso, e offrono la flessibilità di lavorare con formati di file diversi. Il 10 bit è lo standard televisivo più utilizzato, perché la resa dei colori è 4 volte più precisa del video a 8 bit. Lavorando con il video non compresso a 10 bit, le immagini saranno una copia perfetta dell'originale, pixel per pixel, e sempre della massima qualità. Si possono generare chiavi su green screen e composizioni VFX impeccabili, e fare una correzione colore di alto livello.

Tutte le schede DeckLink IP sono compatibili con i data rate del video IP SMPTE-2110 che non eccedono i 10G Ethernet per canale, in modo da poter usare dispositivi a valle con dimensioni, consumi e costi ridotti. Anche quando si lavora in Ultra HD a 2160p59.94 o 2160p60, che eccede la larghezza di banda per il video non compresso a 10 bit, il codec Blackmagic IP10 risolve questo problema. Servendosi dello standard aperto IP10, infatti, il modello DeckLink IP 100G abbassa il data rate degli standard televisivi 2160p59.94 e 2160p60 fino a ridurne la latenza a 8 campioni. Inoltre, trattandosi di un codec davvero compatto che utilizza pochissime risorse FPGA, permette di utilizzare prodotti video IP SMPTE-2110 dai costi contenuti.

DeckLink IP è compatibile con tutti i software video più comuni, per offrire agli utenti la possibilità di continuare a lavorare con i loro dispositivi preferiti. È anche ideale per usare DaVinci Resolve come soluzione di correzione colore e montaggio per broadcast basata su IP 2110. DeckLink IP ammette acquisizione e riproduzione simultanee, e consente di sfruttare la funzione di Live Grading di Resolve per acquisire il video, correggerne il colore e poi riprodurlo. DeckLink IP è compatibile con altri software di montaggio come Final Cut Pro, Media Composer, e Premiere Pro, e persino con Fusion, After Effects e Photoshop, ideali per realizzare effetti visivi straordinari. Include anche un driver Windows WDM.

DeckLink IP è la soluzione perfetta con DaVinci Resolve, l’unico software al mondo con cui eseguire montaggio, correzione colore, VFX e post produzione audio di qualità hollywoodiana. DaVinci Resolve non ha nessun costo mensile di licenza e si può scaricare gratuitamente per Mac, Windows e Linux. Il montaggio si svolge in una classica struttura di tracce e offre numerosissime opzioni di edit e taglio, transizioni di alta qualità, effetti e template per titoli. Poi si può sfruttare la correzione colore professionale DaVinci, che supporta l’elaborazione YRGB a 32 bit in virgola mobile, con strumenti di correzione primaria, secondaria, Power Windows, tracciamento di oggetti 3D, funzioni basate sulla IA e molto altro.

Per realizzare grafica e titoli per il broadcast con la massima creatività senza dover imparare da zero, l’ideale è usare gli stessi strumenti dei grafici. Tutte le schede DeckLink sono compatibili con Fusion, il software per VFX integrato a DaVinci Resolve, e con Adobe After Effects e Photoshop. Fusion Studio è un avanzato software di compositing di effetti visivi basato su nodi, con ambienti di lavoro 2D e 3D, centinaia di effetti e molto altro. La versione gratuita di Fusion è disponibile gratuitamente all’interno di DaVinci Resolve. Utilizzando il software Blackmagic Media Express incluso è possibile acquisire e riprodurre il video in file che si possono caricare su Fusion, After Effects o Photoshop.

DeckLink IP funziona allo stesso modo delle altre schede DeckLink, per cui è compatibile con i comuni software di streaming audio e video e ideale da installare nelle workstation di streaming per trasmettere in diretta a milioni di spettatori in tutto il mondo. Su Mac, puoi utilizzare soluzioni di streaming eccezionali come Open Broadcaster e Wirecast, mentre Windows supporta Open Broadcaster, Xsplit Broadcaster e Wirecast. DeckLink IP ammette qualsiasi flusso IP 2110 e lo converte in dirette streaming per qualsiasi piattaforma utilizzata dagli utenti. E con ATEM Streaming Bridge è anche possibile allacciarsi a reti broadcast remote.

Tutte le schede DeckLink includono un pacchetto di sviluppo SDK per Mac, Windows e Linux, da scaricare gratuitamente. Inoltre l’SDK permette ai programmatori di sviluppare soluzioni su misura per l’utilizzo interno o per la vendita alle emittenti. DeckLink SDK combina un controllo hardware a basso livello per una maggiore flessibilità con interfacce di alto livello, più facili da usare per svolgere le operazioni di routine. Migliaia di produttori e sviluppatori hanno già integrato le schede Blackmagic DeckLink nei loro prodotti, a riprova che DeckLink SDK fornisce le basi solide necessarie per sviluppare soluzioni commerciali di qualità broadcast.

“Le schede DeckLink IP che abbiamo lanciato l’anno scorso hanno riscosso un grande successo, e i nostri utenti hanno richiesto una scheda di fascia ancora più alta per gestire diversi canali di video IP”, ha affermato Grant Petty, AD di Blackmagic Design. “La nuova DeckLink IP 100G abilita l’elaborazione di diversi canali video in simultanea. È una scheda di acquisizione straordinaria, sarà interessante esplorarne l’interazione con i vari software. Con le nuove modalità di elaborazione IA, non vedo l’ora di vedere come verrà utilizzata”.

DISPONIBILITÀ E PREZZO

DeckLink IP 100G sarà disponibile a luglio a US$1795 dai rivenditori Blackmagic Design in tutto il mondo.

IMMAGINI PER I MEDIA

Le immagini di DeckLink IP 100G e di tutti i prodotti Blackmagic Design sono disponibili alla pagina www.blackmagicdesign.com/it/media/images

BLACKMAGIC DESIGN: CHI SIAMO

Blackmagic Design sviluppa i prodotti di montaggio video di più alta qualità al mondo, cineprese digitali, software di correzione del colore, convertitori video, dispositivi di monitoraggio video, matrici, switcher di produzione live, registratori su disco, monitor della forma d'onda e film scanner in tempo reale per l’industria del cinema, della post produzione e della telediffusione. Le schede di acquisizione DeckLink di Blackmagic Design hanno rivoluzionato la post produzione elevando la qualità e diminuendo i costi, e i prodotti di correzione del colore DaVinci, premio Emmy™, dominano il settore televisivo e cinematografico dal 1984.

Blackmagic Design continua a innovare con prodotti 6G-SDI e 12G-SDI e flussi di lavoro in 3D stereoscopico e Ultra HD. Fondata da esperti di post produzione e dai migliori ingegneri in tutto il mondo, Blackmagic Design ha uffici negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Giappone, a Singapore e in Australia. Per tutte le informazioni, visita www.blackmagicdesign.com/it

