BLACKMAGIC DESIGN YENIDECKLINK IP 100G

  Aynı anda 8 kanala kadar Ultra HD video kaydı için yeni PCIe   kayıt ve oynatım kartı ve tam yedeklik için 2 adet 100G Ethernet portu.

NAB 2025, Las Vegas, ABD - 4 NIsan 2025, Cuma - Blackmagic Design bugün, 2110 IP sistemlerinde aynı anda 8 kanala kadar HD ve Ultra HD video kaydedebilen ve oynatabilen yeni bir 4. Nesil PCIe kartı olan DeckLink IP 100G'yi duyurdu. Ayrıca; yedeklik sağlamak veya iki ayrı 100G Ethernet dağıtıcıya bağlanmak için 2 adet 100G Ethernet QSFP portu ve dahili soğutma özelliği de bulunur. DeckLink IP 100G ayrıca DeckLink ile GPU'lar arasında doğrudan bellek aktarımı için GPUDirect RDMA'yı da destekler ve GPU'larda video işlenirken PCIe bant genişliğini azaltarak gecikmeyi önemli ölçüde azaltır. DeckLink IP 100G, Temmuz ayında dünya genelindeki Blackmagic Design bayilerinde, US$1,795 fiyatla satışa sunulacaktır.

DeckLink IP 100G, Blackmagic Design'in NAB 2025 fuarındaki SL216 numaralı standında sergilenecektir.

DeckLink IP kartlar, doğrudan 2110 IP tabanlı yayın sistemlerinde video kaydetmenin ve oynatmanın en kolay yoludur. Aynı DeckLink özelliklerine sahip olduklarından, mevcut yazılımlarınız sorunsuz çalışır. DeckLink IP kartlar, birden fazla video kanalını destekler, üstelik her kanal aynı anda kayıt ve oynatım yapabilir. Yani kullanıcılar, tümü doğrudan 2110 IP yayın altyapısına entegre edilmiş yayın grafikleri ve sanal setler üreten ya da GPU tabanlı AI görüntü işleyen sunucu rafları oluşturabilirler. 2110 IP tabanlı yayın kurgulama iş istasyonları için kullanıcılar, DaVinci Resolve bile kullanabilirler. DeckLink IP; en yeni Mac Pro, Windows ve Linux bilgisayarlarda çalışması için yüksek hızlı bir PCIe bağlantısına sahiptir.

DeckLink IP kartları, yayın için yönetilen IP ağları üzerinden video, ses ve yardımcı verilerin taşınmasını, senkronizasyonunu ve tanımını belirleyen IP video için SMPTE ST2110 standardıyla uyumludur. Ayrıca, ortak bir PTP saati kullanarak video kaynaklarını senkronize eder. DeckLink IP; SMPTE-2110-20 sıkıştırılmamış video, SMPTE-2110-21 trafik şekillendirme/zamanlama, SMPTE-2110-30 ses ve yardımcı veriler için SMPTE-2110-40 sinyallerini destekler. SMPTE 2110'ın en büyük avantajı, tüm video, ses ve yardımcı verilerin bağımsız olarak ağ üzerinden taşınmasıdır.

Bilgisayarlar ve 2110 IP video ağlarının sorunu, kötü amaçlı yazılımlara ve hatta hackerlere karşı savunmasız olmalarıdır. Bunun nedeni, bilgisayarın Ethernet bağlantısına herhangi birinin veri gönderebilmesidir. Ancak, DeckLink IP bu sorunu ortadan kaldırır, çünkü tüm video sinyalleri, çerçeve arabellekleri kullanılarak aktarılır. Video tabanlı bir güvenlik duvarı gibidir. Yani, DeckLink IP Ethernet portu, video ve ses dışındaki her şeyden izole edilmiştir. Bunun yerine, tüm DeckLink kartlarda olduğu gibi, video ve ses, video oynatımının yönetildiği ve ardından 2110 IP video kanallarına dönüştürüldüğü yerleşik DeckLink çerçeve arabelleklerine aktarılır. Böylelikle, kötü amaçlı yazılımların veya hackerlerin 2110 IP ağına doğrudan erişmesi imkansızdır.

DeckLink IP kartları, modele bağlı olarak birden fazla HD ve Ultra HD video kanalını işleyebilen ve her bir kanalda eş zamanlı kayıt ve oynatım yapabilen ana bilgisayara hızlı bir bağlantıya sahiptir. PCI Express, video kayıt veya oynatım yazılımlarında düşük gecikme ve yüksek doğrulukta zaman senkronizasyonu sağlar.

DeckLink IP bağlantıları çoklu hıza sahiptir, bu sayede modele bağlı olarak tüm SD, HD ve Ultra HD formatlarını destekler. Standart çözünürlükte, DeckLink IP hem 525i59.94 hem de 625i50 standartlarını destekler. HD’de, tüm DeckLink IP kartları 1080p60'a kadar 720p, 1080i ve 1080p standartlarını destekler. Ultra HD'de 2160p60'a kadar tüm standartlar için destek alırsınız. Video standardı her kanal için bağımsız olarak ayarlanabilir ve Desktop Video Utility yardımcı yazılımındaki varsayılan video standardı ayarı kullanılarak veya doğrudan DeckLink SDK aracılığıyla ayarlandığında, anında değişir.

DeckLink IP kartlar, en yüksek kalitede videoyu destekleyecek şekilde tasarlanmışlardır. Kullanıcılar; Apple ProRes, DNxHD ve hatta 10-bit sıkıştırılmamış gibi popüler video formatlarında kayıt ve oynatım desteğine sahip olurlar, böylece asla tek dosya formatıyla sınırlı kalmazlar. Renkler, 8 bit videonun 4 katı hassasiyet sunabildiği için, 10-bit en yaygın kullanılan televizyon formatıdır. Sadece 10-bit sıkıştırılmamış video ile çalışmak; tüm görüntülerin, orijinal kaynağın piksele piksel kusursuz bir kopyası olmasını sağlar, dolayısıyla kullanıcılar her zaman mümkün olan en yüksek kalitede çalışırlar. Bu, en keskin yeşil perde keylemesini, kusursuz VFX kompozisyonlarını ve üstün renk düzeltme işlemini elde edecekleri anlamına gelir!

Tüm DeckLink IP modelleri, kanal başına 10G Ethernet'e uyacak şekilde tasarlanmış SMPTE-2110 IP veri hızlarını destekler, böylece çıkış cihazları daha küçük, daha düşük güç tüketimli ve daha uygun fiyatlı olabilir. Ancak, Ultra HD 2160p59.94 veya 2160p60'ta çalıştırıldığında video, sıkıştırılmamış 10-bit videonun bant genişliği sınırlarına sığamaz. Blackmagic IP10 kodeği bu sorunu çözer. DeckLink IP 100G modelinde, açık standart IP10 kodeği, sadece 8 örneklik gecikmeyle 2160p59.94 ve 2160p60 televizyon standartlarının veri hızını düşürür. Ayrıca çok az FPGA kaynağı kullanan son derece küçük bir kodek olduğundan, SMPTE-2110 IP video ürünlerinin uygun fiyatlı kalmasını sağlar.

DeckLink IP, tüm yaygın video yazılımlarını desteklediğinden, kullanıcılar bildikleri ve beğendikleri yazılım araçlarıyla çalışabilirler. DeckLink IP, 2110 IP tabanlı bir yayın kurgu ve renk düzeltme yazılımı olarak DaVinci Resolve kullanmak için mükemmeldir. DeckLink IP aynı anda kayıt ve oynatımı desteklediğinden, kullanıcılar DaVinci Resolve'deki canlı derecelendirme özelliğini kullanarak video kaydedebilir, renk düzeltme uygulayabilir ve hepsinin çıktısını aynı anda alabilirler. DeckLink IP ayrıca; Final Cut Pro, Media Composer, Premiere Pro ve benzeri kurgu yazılımlarıyla da çalışır. Kullanıcılar; Fusion, After Effects ve Photoshop ile büyüleyici görsel efektler bile oluşturabilirler. Üstelik, bir Windows WDM sürücüsü de dahil edilmiştir.

DeckLink IP, DaVinci Resolve için mükemmel çözümdür! Yalnızca DaVinci Resolve, tek yazılım aracında Hollywood kalitesinde kurgu, renk düzeltme, VFX ve ses post prodüksiyonu içerir. Ayrıca DaVinci Resolve; Mac, Windows ve Linux için ücretsiz indirilir, yani aylık lisans ücretleri yoktur. Kurgu sayfası, çok sayıda ince ayar ve kurgu aracının yanı sıra, bir sürü yüksek kaliteli geçiş, efekt ve yazı şablonları içeren, tanıdık bir kanal tabanlı düzene sahiptir. Ardından kullanıcılar, profesyonel DaVinci renk düzeltme araçlarından faydalanabilirler! DaVinci renk düzeltme; ana renk, ikincil renk, “power windows”, 3D nesne takibi, gelişmiş AI araçları ve benzeri araçlarla, tam 32-bit kayan nokta YRGB işlemeyi destekler.

Kullanıcılar, yayın grafikleri ve yazılar oluştururken, grafik tasarımcıların zaten aşina olduğu araçların aynısını kullanmak isterler, böylece yeniden eğitim gerekmeden en fazla yaratıcılığı elde ederler. Tüm DeckLink kartlar, Adobe After Effects ve Photoshop'un yanı sıra, DaVinci Resolve'ye entegre edilmiş görsel efekt yazılımı olan Fusion ile çalışır. Fusion Studio, 2D ve 3D ortamlar, yüzlerce efekt ve daha fazlasını içeren güçlü, düğüm tabanlı bir görüntü birleştirme VFX aracıdır. Kullanıcılar ayrıca, Fusion yazılımını DaVinci Resolve'nin içinde ücretsiz olarak indirebilir ve kullanabilirler! Fusion, After Effects veya Photoshop'a yüklenebilen dosyalar olarak video kaydetmek ve oynatmak üzere, dahil edilen Blackmagic Media Express yazılımı kullanılabilir.

DeckLink IP, diğer DeckLink kartlarla aynı şekilde çalışır, dolayısıyla video ve ses internet yayını için bilindik yazılımlarla da tamamen uyumludur. Böylece, kullanıcılar internetten dünyanın her yerindeki milyonlarca izleyiciye canlı internet yayını yapmalarını sağlayan yayın bilgisayarları kurabilirler. Mac bilgisayarlarda; Open Broadcaster ve Wirecast gibi harika internet yayın çözümleri kullanılabilir. Windows bilgisayarlarda internet yayını yaparken kullanıcılar, Open Broadcaster, Xsplit Broadcaster ve Wirecast ile uyumluluğa sahip olur. DeckLink IP ile kullanıcılar, herhangi bir 2110 IP sinyalini alıp, istedikleri sayıda online platformda canlı internet yayınına dönüştürebilirler. Ya da ATEM Streaming Bridge ile uzak yayın ağlarına bile bağlanabilirler.

Tüm DeckLink kartlarla birlikte gelen ve Mac, Windows ve Linux için kullanıcıların ücretsiz olarak indirebileceği gelişmiş bir yazılım geliştirici SDK bulunur. Geliştiriciler için SDK, kurum içi kullanım için kendi özel çözümlerini geliştirmelerini veya diğer yayıncılara satmalarını kolaylaştırır. DeckLink SDK, kullanıcıların esnekliğe ihtiyaç duymaları halinde, donanımın düşük düzeyde kontrolünün yanı sıra, daha yaygın işlevleri uygulamaları gerektiğinde, kullanımı çok daha kolay olan yüksek düzey arayüzler sunar. Binlerce üretici ve geliştirici, ürünlerinde Blackmagic DeckLink kartlar kullanmaktadır. Bu nedenle kullanıcılar, DeckLink SDK'nın ticari kalitede yayın çözümleri geliştirmek için sağlam bir temel sağlayacağına güvenebilirler.

Blackmagic Design CEO’su Grant Petty, şunları belirtti: “Geçen yıl piyasaya sürdüğümüz DeckLink IP kartları çok tutuldu, fakat müşterilerimiz birden fazla IP video kanalını destekleyebilen daha üst düzey bir kart istiyorlardı. Yeni DeckLink IP 100G, birden fazla video kanalının aynı anda işlenmesini kolaylaştırır. Bu heyecan verici bir kayıt kartı, yazılımın bu kartla neler yapabileceğini ilgiyle takip edeceğiz. Tüm yeni yapay zeka işlemleriyle müşterilerimizin bunu nasıl kullanacağını görmek için sabırsızlanıyorum."

STOK DURUMU VE FIYATLANDIRMA

DeckLink IP 100G, Temmuz ayında dünya genelindeki Blackmagic Design bayilerinde, yerel vergiler ve harçlar hariç US$1,795 fiyatla satışa sunulacaktır.

BASIN FOTOĞRAFLARI

DeckLink IP 100G ve tüm diğer Blackmagic Design ürün fotoğraflarına, www.blackmagicdesign.com/tr/media/images adresinden ulaşabilirsiniz.

BLACKMAGIC DESIGN HAKKINDA

Blackmagic Design; uzun metrajlı film, post-prodüksiyon ve televizyon yayıncılık endüstrileri için dünyanın en kaliteli video kurgulama ürünlerini, dijital film kameralarını, renk düzelticilerini, video çeviricilerini, video monitörlerini, yönlendiricilerini, canlı yapım görüntü mikserlerini, disk kaydedicilerini, dalga şekli görüntüleyicilerini ve gerçek zamanlı film tarayıcılarını üretmektedir. Blackmagic Design’in DeckLink kayıt kartları, kalite ve düşük maliyeti bakımından post-prodüksiyonda bir devrim yaratmakla birlikte, firmanın Emmy™ ödüllü DaVinci renk düzeltme ürünleri de 1984 yılından beri televizyon ve film endüstrisine egemen olmuştur.

Blackmagic Design, 6G-SDI ve 12G-SDI ürünleri ve stereoskopik 3D ve Ultra HD iş akışları dahil, çığır açan yeniliklerine devam etmektedir. Dünyanın lider post prodüksiyon uzmanları ve mühendisleri tarafından kurulan Blackmagic Design’in; Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Japonya, Singapur ve Avustralya’da ofisleri bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen www.blackmagicdesign.com/tr adresini ziyaret edin.

