BLACKMAGIC DESIGN KÜNDIGTAN: DIE NEUE DECKLINK IP 100G

  Neue PCIe-Aufzeichnungs- und Wiedergabekarte für bis zu 8 Kanäle simultaner Ultra-HD-Aufzeichnung sowie zwei 100G-Ethernet-Ports für komplette Redundanz

NAB 2025, Las Vegas, USA – Freitag, 4. April 2025 – Blackmagic Design stellte heute die DeckLink IP 100G vor, eine neue PCIe-Karte der 4. Generation zum gleichzeitigen Aufzeichnen und Wiedergeben von bis zu acht Kanälen in HD- und Ultra-HD-Qualität auf 2110-IP-Systemen. Zudem kommt sie mit zwei 100G-Ethernet-QSFP-Ports für Redundanz oder zum Anschließen an zwei separate 100G-Ethernet-Switches sowie einem integrierten Kühlungssystem. DeckLink IP 100G unterstützt GPUDirect RDMA für direkte Speichertransfers zwischen DeckLink und GPUs. Bei der Verarbeitung von Video auf GPUs reduziert das die PCIe-Bandbreite und sorgt gleichzeitig für eine signifikant geringere Latenz. Die DeckLink IP 100G ist ab Juli zum Preis von 1.795 USD bei Blackmagic Design Fachhändlern weltweit erhältlich.

Blackmagic Design stellt die DeckLink IP 100G auf der NAB 2025 am Stand Nr. SL216 aus.

DeckLink IP Karten bieten die einfachste Art, Video direkt auf 2110-IP-Broadcast-Systemen zu erfassen und wiederzugeben. Die Karten haben die gewohnten DeckLink Features und funktionieren mit vorhandenen Softwares. DeckLink IP Karten unterstützen mehrere Videokanäle, auf denen gleichzeitig aufgezeichnet und wiedergegeben werden kann. So lassen sich Server-Racks bauen, die Broadcast-Grafiken und virtuelle Sets generieren oder die GPU-basierte KI-Bildverarbeitung meistern. All das ist direkt in eine 2110-IP-Broadcast-Infrastruktur integriert. Für auf 2110-IP-Broadcast-Systemen basierende Schnitt-Workstations kann man sogar DaVinci Resolve verwenden. Dank ihrer ultraschnellen PCIe-Schnittstelle funktionieren DeckLink IP Karten auf den neuesten Mac Pro-, Windows- und Linux-Computern.

DeckLink IP Karten entsprechen der IP-Videonorm SMPTE ST 2110, die die Übertragung, Synchronisation und Beschreibung von Video-, Audio- und Zusatzdaten über verwaltete IP-Netzwerke fürs Broadcasting festlegt. Eine gängige PTP-Uhr sorgt dabei für die Synchronisation von Videoquellen. DeckLink IP Karten unterstützen SMPTE 2110 20 für unkomprimiertes Video, SMPTE 2110 21 für Traffic-Shaping/Timing, SMPTE 2110 30 für Audio und SMPTE 2110 40 für Zusatzdaten. SMPTE 2110 bringt den großen Vorteil, dass alle Video-, Audio- und Zusatzdaten als separate Datenströme über ein Netzwerk transportiert werden.

Computer und 2110-IP-Videonetzwerke sind anfällig für Rogue-Software und sogar Hacker. Dem ist so, weil beliebige Personen Daten über die Ethernet-Verbindung des Computers senden können. DeckLink IP Karten umgehen dieses Problem, indem sie alle Videosignale mittels Framebuffer-Protokoll übertragen. Dies entspricht einer videobasierten Firewall. Das bedeutet, der Ethernet-Port von DeckLink IPs transportiert ausschließlich Video und Audio. Wie bei allen DeckLink Karten erfolgt die Video- und Audioübertragung über Framebuffer an Bord der DeckLink, wo die Videowiedergabe stattfindet und in 2110-IP-Videokanäle konvertiert wird. Dies verweigert Rogue-Software oder Hackern den direkten Zugriff auf das 2110-IP-Netzwerk.

Mit einem Host-Computer verbunden, sind DeckLink IP Karten schnell genug, um je nach Modell mehrere HD- und Ultra HD-Videokanäle sowie die gleichzeitige Aufzeichnung und Wiedergabe auf jedem Kanal zu meistern. PCI Express bietet geringe Latenz und eine hochpräzise Zeitsynchronisation mit der Software, die die Videoinhalte erfasst oder wiedergibt.

DeckLink IP Anschlüsse sind multiratefähig und unterstützen alle SD-, HD- und Ultra-HD-Formate. In Standard Definition unterstützen DeckLink IP Karten sowohl 525i/59,94 als auch 625i/50. In HD unterstützen alle DeckLink IP Karten die Videonormen 720p, 1080i und 1080p bis 1080p/60. In Ultra HD werden alle Videonormen bis 2160p/60 unterstützt. Die Videonorm kann für jeden Kanal unabhängig eingestellt werden und wechselt sofort, wenn die Standard-Videonorm im Desktop Video Utility oder direkt über das DeckLink SDK eingestellt wird.

DeckLink IP Karten sind für Video in höchster Qualität konzipiert. Benutzer erhalten Unterstützung für die Aufnahme und Wiedergabe gängiger Videoformate wie Apple ProRes, DNxHD und sogar von unkomprimiertem 10-Bit-Video, ohne je auf ein einzelnes Dateiformat festgelegt zu sein. Das für Fernsehnormen gängigste 10 Bit stellt Farben viermal präziser dar als 8-Bit-Video. Nur unkomprimiertes 10-Bit-Video gewährleistet, dass alle Bilder ein pixelgenaues Abbild der Quelle sind. Das gibt Gewissheit, stets in der bestmöglichen Qualität zu arbeiten. Benutzer bekommen schärfstes Greenscreen-Keying, nahtlose VFX-Compositings und eine herausragende Farbkorrektur.

Alle DeckLink IP Modelle unterstützen SMPTE-2110-IP-Datenraten, die für 10G-Ethernet pro Kanal ausgelegt sind. Das ermöglicht den Einsatz von kleineren Downstream-Produkten, die energiesparender und kostengünstiger sind. Allerdings kann Ultra-HD-Video in 2160p/59,94 oder 2160p/60 aufgrund der Bandbreitenbeschränkung für unkomprimiertes 10-Bit-Video nicht übermittelt werden. Dieses Problem behebt der Blackmagic IP10 Codec. Beim Modell DeckLink IP 100G reduziert der offene IP10-Codec die Datenrate der Fernsehnormen 2160p/59,94 und 2160p/60 mit einer Latenz von nur acht Samples. Der auf wenigen FPGA-Bausteinen basierende Codec gewährleistet, dass SMPTE-2110-IP-Videoprodukte erschwinglich bleiben.

Da DeckLink IP Karten alle bekannten Videosoftwares unterstützen, können Benutzer ihre vorhandenen und bevorzugten Tools einsetzen. Auch lassen sich DeckLink IP Karten mühelos in Verbindung mit DaVinci Resolve als 2110-IP-Broadcast-Lösung für Schnitt und Colorgrading einsetzen. Und weil DeckLink IP Karten simultanes Capture und Playback ermöglichen, können Benutzer die Live-Grading-Feature in DaVinci Resolve verwenden, um beim Erfassen von Video Farbkorrekturen vorzunehmen und Inhalte gleichzeitig auszugeben. Auch funktionieren DeckLink IP Karten mit externen Schnittprogrammen wie Final Cut Pro, Media Composer, Premiere Pro und anderen. Mit Fusion, After Effects und Photoshop lassen sich sogar beeindruckende visuelle Effekte erstellen. Ein WDM-Treiber für Windows ist ebenfalls installiert.

DeckLink IPs sind die perfekte Lösung für DaVinci Resolve! Nur DaVinci Resolve vereint Schnitt, Farbkorrektur, VFX und Audio-Postproduktion auf Hollywood-Niveau in einem einzigen Software-Tool. DaVinci Resolve gibt es als kostenlosen Download für Mac, Windows und Linux ohne monatliche Lizenzgebühren. DaVinci bietet ein vertrautes Spurlayout mit vielen Trimm- und Bearbeitungstools sowie einer Vielzahl hochwertiger Übergänge, Effekte und Titelvorlagen. Anschließend können Benutzer sich der professionellen DaVinci Farbkorrektur widmen. Die DaVinci Farbkorrektur unterstützt die vollständige Bildverarbeitung mit 32-Bit-Fließkomma und YRGB Color Science mit Tools für die primäre und sekundäre Farbkorrektur, Power Windows, 3D-Objekttracking, erweiterte KI-Tools und mehr.

Bei der Erstellung von Broadcast-Grafiken und -Titeln lassen sich dieselben Tools verwenden, mit denen Grafikdesigner bereits vertraut sind. So erreicht man ohne Umschulung ein Höchstmaß an Kreativität. Alle DeckLink Karten funktionieren mit der in DaVinci Resolve integrierten Visual-Effects-Software Fusion sowie mit Adobe After Effects und Photoshop. Fusion Studio ist ein leistungsstarkes, Node-basiertes Compositing-VFX-Tool mit 2D- und 3D-Umgebungen, Hunderten von Effekten und mehr. Fusion gibt es als kostenlosen Download in DaVinci Resolve integriert. Auch die Blackmagic Media Express Software ist ohne zusätzliche Kosten enthalten. Sie gestattet das Erfassen und Wiedergeben von Video in Dateien, die sich in Fusion, After Effects und Photoshop hochladen lassen.

DeckLink IP Modelle funktionieren wie andere DeckLink Karten und sind mit beliebten Video- und Audio-Streaming-Programmen kompatibel. Sie ermöglichen den Bau eigener Streaming-Workstations, um live an Millionen Zuschauer in aller Welt zu streamen. Für Macs stehen fantastische Streaming-Lösungen wie Open Broadcaster, Wirecast, und andere zur Verfügung. Unter Windows ist Kompatibilität mit Open Broadcaster, Xsplit und Wirecast gegeben. Mittels DeckLink IP Karten senden Benutzer beliebige in Livestreams konvertierte 2110-IP-Feeds an so viele Online-Plattformen, wie sie wollen. Mit einer ATEM Streaming Bridge können sogar Remote-Broadcast-Netzwerke eingebunden werden.

Alle DeckLink Karten werden mit dem aktuellen Software Developer Kit (SDK) für Mac, Windows und Linux als kostenloses Extra geliefert. Mit dem SDK sind Software-Lösungen für den internen Gebrauch oder den Vertrieb an externe Broadcaster schnell erstellt. Ist Flexibilität gewünscht, dann bietet das DeckLink SDK die systemnahe Hardware-Kontrolle. Um immer wiederkehrende Aufgaben zu vereinfachen, lassen sich zudem High-Level-Schnittstellen entwickeln. Tausende Hersteller und Entwickler verwenden für ihre Produkte DeckLink Karten. Mit dem DeckLink SDK erhalten Benutzer eine solide Grundlage zur Entwicklung von Broadcast-Lösungen im kommerziellen Umfeld.

„Die DeckLink IP Karten, die wir letztes Jahr auf den Markt gebracht haben, sind sehr beliebt. Aber es gab eine Nachfrage nach einer noch höherwertigen Karte, die mehrere IP-Videokanäle verarbeiten kann“, so Grant Petty, CEO von Blackmagic Design. „Die neue DeckLink IP 100G macht die gleichzeitige Verarbeitung mehrerer Videokanäle zum Kinderspiel. Die DeckLink IP 100G ist eine tolle Aufzeichnungskarte und wir sind gespannt, was man mit der entsprechenden Software alles aus ihr herausholen kann. Wir freuen uns darauf zu sehen, was unsere Kunden alles mit ihr anstellen.

VERFÜGBARKEIT UND PREIS

Die DeckLink IP 100G Karte ist ab Juli zu einem Preis von 1.795 USD zzgl. Steuerabgaben bei Blackmagic Design Resellern in aller Welt erhältlich sein.

PRESSEFOTOS

Produktfotos der DeckLink IP 100G Karte und aller anderen Blackmagic Design Produkte sind unter www.blackmagicdesign.com/de/media/images erhältlich.

ÜBER BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design entwickelt die weltweit anspruchsvollsten Videobearbeitungsprodukte, Digitalfilmkameras, Farbkorrektursysteme, Videokonverter, Videomonitoringsysteme, Kreuzschienen, Live-Produktionsmischer, Diskrekorder, Waveform-Monitore sowie Echtzeit-Filmscanner für die Kino-, Postproduktions- und Fernsehbranchen. Mit seinen DeckLink Capture-Karten hat Blackmagic Design in puncto Qualität und Bezahlbarkeit die Postproduktionsbranche revolutioniert, und die mit einem Emmy™ ausgezeichneten DaVinci Farbkorrekturprodukte des Anbieters gelten seit 1984 als Vorreiter der Film- und Fernsehindustrie.

Blackmagic Design bringt weiterhin laufend bahnbrechende Innovationen auf den Markt. So zum Beispiel die 6G-SDI- und 12G-SDI-Produkte sowie Lösungen für stereoskopische 3D- und Ultra-HD-Workflows. Das von weltweit führenden Postproduktionsfachleuten und -ingenieuren gegründete Unternehmen unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Japan, Singapur und Australien. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.blackmagicdesign.com/de

