BLACKMAGIC DESIGN ANUNCIANOVA DECKLINK IP 100G

  Nova placa PCIe de captura e reprodução de até oito canais de vídeo Ultra HD simultâneos com duas conexões Ethernet de 100G para redundância total.

NAB 2025, Las Vegas (EUA) - Sexta-feira, 4 de abril de 2025 - A Blackmagic Design anunciou hoje a DeckLink IP 100G, uma nova placa PCIe de quarta geração capaz de captar e reproduzir até oito canais de vídeo HD e Ultra HD simultaneamente em sistemas IP 2110. A placa conta com duas portas QSFP Ethernet de 100G para redundância ou conexão a dois switches Ethernet de 100G independentes, além de resfriamento integrado. A DeckLink IP 100G também é compatível com GPUDirect RDMA para transferências diretas de memória entre a DeckLink e as GPUs, reduzindo a largura de banda PCIe ao processar vídeo nas GPUs, o que resulta em uma redução significativa da latência. A DeckLink IP 100G estará disponível em julho através de revendedores Blackmagic Design no mundo todo por US$ 1.795.

A DeckLink IP 100G será exibida pela Blackmagic Design na NAB 2025 no estande SL216.

As placas DeckLink IP são a maneira mais fácil de captar e reproduzir vídeo diretamente para sistemas broadcast IP 2110. Elas têm os mesmos recursos DeckLink, então os aplicativos atuais funcionarão perfeitamente. As placas DeckLink IP suportam múltiplos canais de vídeo, e cada canal é capaz de captar e reproduzir ao mesmo tempo. Isso permite montar racks de servidores para gerar gráficos televisivos, cenários virtuais ou processamento de imagens com IA baseado em GPU, tudo integrado diretamente à infraestrutura de transmissão IP 2110. E os clientes podem até usar o DaVinci Resolve com estações de trabalho profissionais baseadas em IP 2110. A DeckLink IP inclui uma conexão PCIe de alta velocidade, portanto é compatível com os computadores Mac Pro, Windows e Linux mais recentes.

As placas DeckLink IP estão em conformidade com o padrão SMPTE ST 2110 para vídeo IP, que especifica o tráfego, a sincronização e a descrição de vídeo, áudio e dados auxiliares em redes IP gerenciadas para transmissão. As fontes de vídeo são mantidas em sincronia usando um relógio PTP comum. A DeckLink IP suporta vídeos SMPTE-2110-20 sem compactação, modelação de tráfego/temporização SMPTE-2110-21, áudio SMPTE-2110-30 e SMPTE-2110-40 para dados auxiliares. A grande vantagem do SMPTE 2110 é que todos os dados de vídeo, áudio e dados auxiliares são transportados pela rede independentemente.

O problema com computadores e redes de vídeo IP 2110 é a vulnerabilidade a aplicativos enganosos e até hackers. Isso ocorre porque qualquer pessoa pode enviar dados à conexão Ethernet do computador. No entanto, a DeckLink IP elimina esse problema, pois os vídeos são transferidos usando buffers de quadros. É como um firewall baseado em vídeo. Assim, a porta Ethernet da DeckLink IP é protegida de qualquer coisa que não seja vídeo e áudio. Em vez disso, como em todas as placas DeckLink, o vídeo e o áudio são transferidos para buffers de quadros incorporados à placa, onde a reprodução de vídeo é gerenciada e convertida em canais de vídeo IP 2110. Portanto, é impossível que hackers e aplicativos fraudulentos consigam acessar à rede IP 2110 diretamente.

As placas DeckLink IP oferecem uma conexão PCIe com o computador host que é rápida o suficiente para processar vários canais de vídeo HD e Ultra HD dependendo do modelo, além de captura e reprodução simultânea em cada canal. O PCI Express proporciona latência ultrabaixa e sincronização de tempo altamente precisa com o software que está captando ou reproduzindo o vídeo.

As conexões da DeckLink IP são multitaxa e suportam todos os formatos SD, HD e Ultra HD, dependendo do modelo. Em SD, a DeckLink IP suporta os padrões 525i59.94 e 625i50. Em HD, todas as placas DeckLink IP suportam padrões 720p, 1080i e 1080p até 1080p60. Em Ultra HD, há compatibilidade com todos os padrões até 2160p60. O padrão de vídeo pode ser configurado de forma independente para cada canal e alterna instantaneamente quando ajustado pelo padrão principal, definido no utilitário Desktop Video ou diretamente pelo SDK DeckLink.

As placas DeckLink IP são projetadas para oferecer suporte à mais alta qualidade de vídeo. Elas são compatíveis com captura e reprodução em formatos de vídeo populares, como Apple ProRes, DNxHD ou até mesmo 10 bits sem compactação, assim os usuários não ficam restritos a um único formato de arquivo. O vídeo de 10 bits é o padrão mais utilizado, pois as cores podem ser representadas com quatro vezes mais precisão do que em vídeos de 8 bits. Ao trabalhar com vídeos não compactados de 10 bits, cada imagem mantém uma fidelidade absoluta à fonte original, pixel por pixel, garantindo que o usuário esteja sempre trabalhando na mais alta qualidade. Assim, é possível obter chaveamentos em tela verde mais nítidos, composições VFX impecáveis e uma correção de cores excepcional.

Todos os modelos DeckLink IP suportam taxas de dados IP SMPTE 2110 projetadas para se adequar à Ethernet 10G por canal, permitindo que os equipamentos downstream sejam mais compactos, consumam menos energia e tenham um custo mais acessível. No entanto, ao operar em Ultra HD a 2160p59.94 ou 2160p60, o vídeo excede os limites de largura de banda para vídeos de 10 bits sem compactação. E o codec Blackmagic IP10 resolve esse problema. No modelo DeckLink IP 100G, o codec IP10 de padrão aberto reduz a taxa de dados dos formatos 2160p59.94 e 2160p60 com apenas oito amostras de latência. Além disso, é um codec compacto que utiliza poucos recursos FPGA, garantindo que os produtos de vídeo IP SMPTE 2110 continuem acessíveis.

A DeckLink IP suporta todos os aplicativos de vídeo populares para que os usuários tenham a liberdade de trabalhar com ferramentas conhecidas e confiáveis. A DeckLink IP é perfeita para usar o DaVinci Resolve como uma solução de edição e correção de cores profissional baseada em IP 2110. Como a DeckLink IP suporta captura e reprodução simultâneas, os clientes podem utilizar o recurso de gradação ao vivo no DaVinci Resolve para captar vídeos, corrigir cores e exportar o resultado final; tudo ao mesmo tempo. Além disso, a DeckLink IP é compatível com outros aplicativos de edição, como Final Cut Pro, Media Composer, Premiere Pro, entre outros. E ainda é possível criar efeitos visuais impressionantes com o Fusion, After Effects e Photoshop. Para completar, um driver WDM para Windows também é incluído.

A DeckLink IP é a solução ideal para o DaVinci Resolve. Só o DaVinci Resolve inclui ferramentas de edição, correção de cores, VFX e pós-produção de som com qualidade hollywoodiana em um único software. Além disso, o DaVinci Resolve está disponível como um download gratuito para Mac, Windows e Linux, sem mensalidades. A edição utiliza um layout familiar baseado em trilhas, com diversas ferramentas de aparo e montagem, além de vários modelos de transições, efeitos e títulos de alta qualidade. Por último, os clientes podem adicionar correção de cores DaVinci profissional. A correção de cores DaVinci suporta processamento YRGB em ponto flutuante de 32 bits, incluindo ajustes primários e secundários, Power Windows, rastreamento de objetos 3D, ferramentas IA avançadas e muito mais.

Ao criar gráficos e títulos televisivos, é importante usar as ferramentas que os designers gráficos já conhecem, pois assim eles não precisarão de novos treinamentos e poderão exercer sua criatividade. Todas as placas DeckLink funcionam com o Fusion, que é o software de efeitos visuais integrado ao DaVinci Resolve, além do Adobe After Effects e o Photoshop. O Fusion Studio é uma poderosa ferramenta de composição VFX baseada em nós com ambientes 2D e 3D, centenas de efeitos e muito mais. E os clientes podem baixar e usar o Fusion gratuitamente no DaVinci Resolve. Além disso, o software Blackmagic Media Express incluído pode captar e reproduzir vídeos que podem ser carregados no Fusion, After Effects ou Photoshop.

A DeckLink IP funciona da mesma forma que outras placas DeckLink, portanto é totalmente compatível com programas de streaming de áudio e vídeo. Os clientes podem criar estações de transmissão ao vivo para milhões de espectadores no mundo inteiro via internet. No Mac, eles obtêm soluções de streaming fantásticas, como Open Broadcaster, Wirecast e muito mais. Para streaming no Windows, há compatibilidade com Open Broadcaster, XSplit Broadcaster, Wirecast. Com a DeckLink IP, os clientes podem pegar qualquer feed IP 2110 e converter em streamings ao vivo para quantas plataformas online forem necessárias. Ou ainda, com o ATEM Streaming Bridge, podem até fazer links com redes de transmissão remotas.

Todas as placas DeckLink incluem um SDK avançado para Mac, Windows e Linux, disponível gratuitamente para download. O SDK facilita o desenvolvimento de soluções personalizadas, tanto para uso interno quanto para venda a outras emissoras. O SDK DeckLink fornece controle granular do hardware quando os clientes precisam de flexibilidade, além de interfaces de alto nível que são muito mais fáceis de usar para as tarefas mais comuns. Milhares de fabricantes e desenvolvedores utilizam as placas Blackmagic DeckLink em seus produtos, assim os clientes têm a confiança de que o SDK DeckLink fornecerá uma base sólida para o desenvolvimento de soluções broadcast de qualidade comercial.

“As placas DeckLink IP que lançamos no ano passado estão fazendo muito sucesso, mas os clientes têm solicitado uma placa de nível mais alto capaz de processar vários canais de vídeo IP”, disse Grant Petty, diretor-executivo da Blackmagic Design. “A nova DeckLink IP 100G facilita o processamento simultâneo de vários canais de vídeo. É uma placa de captura muito poderosa, e vai ser interessante ver como os aplicativos de software vão aproveitá-la. Com os avanços no processamento de IA, estou ansioso para ver de que forma os clientes vão utilizá-la.”

DISPONIBILIDADE E PREÇO

A DeckLink IP 100G estará disponível em julho por US$ 1.795, excluindo taxas e impostos locais, através de revendedores Blackmagic Design no mundo todo.

IMAGENS PARA IMPRENSA

Fotos da DeckLink IP 100G e de todos os outros produtos da Blackmagic Design estão disponíveis em www.blackmagicdesign.com/pt/media/images.

SOBRE A BLACKMAGIC DESIGN

A Blackmagic Design é líder na criação de produtos de edição de vídeo, câmeras digitais cinematográficas, corretores de cor, conversores de vídeo, equipamentos de monitoramento de vídeo, roteadores, switchers de produção ao vivo, gravadores de disco, monitores de forma de onda e digitalizadores de filme em tempo real para as indústrias de longas-metragens, pós-produção e transmissão televisiva. As placas de captura DeckLink da Blackmagic Design revolucionaram a qualidade e acessibilidade na pós-produção, enquanto os produtos de correção de cor DaVinci, premiados com o Emmy™, dominam a indústria do cinema e da televisão desde 1984.

A Blackmagic Design continua oferecendo inovações revolucionárias, incluindo os produtos SDI 6G, SDI 12G e fluxos de trabalho em 3D estereoscópico e Ultra HD. Com escritórios nos Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Singapura e Austrália, a Blackmagic Design foi fundada por líderes mundiais em engenharia e edição de pós-produção. Para mais informações, visite www.blackmagicdesign.com/pt.

