ブラックマジックデザイン、 新製品DECKLINK IP 100Gを発表

  最大8チャンネルのUltra HDビデオを同時にキャプチャー＆再生できる新しいPCIeカード。2つの100Gイーサネットポートで完全な冗長性を確保。

NAB 2025、アメリカ合衆国ラスベガス 2025年4月4日 - Blackmagic Designはこの日、DeckLink IP 100Gを発表した。この新しいPCIe Gen 4カードでは、最大8チャンネルのHDまたはUltra HDビデオを、ST 2110ベースのシステムで同時にキャプチャー・再生できる。また、100GイーサネットQSFPポートが2つあるので、冗長性が得られ、2つの100Gイーサネットスイッチにも接続可能。冷却システムも内蔵している。またDeckLink IP 100Gは、GPUDirect RDMAをサポートしており、DeckLinkとGPU間でメモリを直接転送できるので、GPUでビデオを処理する際にPCIe帯域幅を効率よく活用でき、遅延が大幅に低減する。DeckLink IP 100Gは、7月よりUS$1,795でBlackmagic Design販売店にて発売予定。

DeckLink IP 100Gは、NAB 2025のBlackmagic Designブース（#SL216）にて展示される。

DeckLink IPカードは、ST 2110ベースのIP放送システムで直接ビデオをキャプチャーし、再生する最も簡単なソリューション。他のDeckLinkと同じ機能に対応しているので、既存のソフトウェアで使用できる。DeckLink IPカードは複数のビデオチャンネルに対応していることに加え、各チャンネルで同時にキャプチャー・再生可能。つまり、放送グラフィックやバーチャルセットを生成したり、GPUベースのAIイメージ処理を行うサーバーラックを構築し、ST 2110ベースのIP放送インフラに直接統合できる。DaVinci ResolveをST 2110ベースのIP放送用の編集ワークステーションとして使用することも可能。DeckLink IPは高速PCIe接続に対応しているため、最新のMac Pro、Windows、Linuxコンピューターで使用できる。

DeckLink IPカードは、IPビデオ規格であるSMPTE 2110に準拠。この規格は、IPネットワークを介して放送するビデオ、オーディオ、補助データの伝送、同期、定義を規定している。また、ビデオソースの同期にはPTPクロックが使用される。DeckLink IPは、SMPTE-2110-20の非圧縮ビデオ、SMPTE-2110-21のトラフィックシェーピング/タイミング、SMPTE-2110-30のオーディオ、SMPTE-2110-40の補助データに対応。SMPTE 2110の大きな利点は、すべてのビデオ、オーディオ、補助データがネットワーク上を個別に伝送されることである。

コンピューターとST 2110ベースのIPビデオネットワークの問題点は、悪意のあるソフトウェアやハッカーに対する脆弱性があることだ。これは、コンピューターのイーサネット接続に誰もがデータを送信できるためである。しかし、DeckLink IPはフレームバッファーを用いてすべてのビデオを伝送するため、この問題が生じない。まるで、ビデオ用のファイアウォールが搭載されているように機能する。これは、DeckLink IPのイーサネットポートが、ビデオやオーディオ以外から隔離されていることを意味する。代わりに、他のDeckLinkカードの機種と同様に、ビデオとオーディオはDeckLinkのフレームバッファーに転送され、そこでビデオの再生が管理され、次にST 2110のIPビデオチャンネルに変換される。これにより、悪意のあるソフトウェアやハッカーがST 2110ベースのIPネットワークに直接アクセスすることは不可能となる。

DeckLink IPはホストコンピューターとの高速接続に対応しているため、モデルに応じて複数のHDおよびUltra HDビデオチャンネルを扱い、各チャンネルを同時にキャプチャー・再生できる速度が得られる。PCI Expressはレイテンシーが非常に低く、ビデオをキャプチャーまたは再生しているソフトウェアと極めて正確な時刻同期が可能。

DeckLink IPの接続はマルチレートなので、機種に応じて、あらゆるSD、HD、Ultra HDフォーマットに対応している。DeckLink IPは、SDでは525i59.94および625i50の両方のフォーマットに対応。HDにおいては、DeckLink IPの全モデルは1080p60までの720p、1080i、1080pビデオフォーマットをサポート。Ultra HDは、2160p60までのすべてのフォーマットに対応。ビデオフォーマットは各チャンネルで個別に設定でき、Desktop Videoユーティリティのデフォルトビデオフォーマット設定を使用して瞬時に切り替えたり、あるいはDeckLink SDKで直接切り替えられる。

DeckLink IPカードは、最高品質のビデオに対応できるように設計されている。Apple ProResやDNxHDなどの広く使用されているビデオフォーマットに加え、10-bit非圧縮のキャプチャー・再生にも対応しているので、一つのファイルフォーマットに制限されることはない。10-bitは、8-bitビデオの4倍の精度で色を表現できるため、テレビで最も広く使用されているフォーマットだ。10-bit非圧縮ビデオでは、すべてのイメージはソースとピクセル単位で完全に一致するコピーであるため、常に最高品質で作業を行える。つまり、極めてシャープなグリーンバックのキーイング、継ぎ目のないVFX合成、優れたカラーコレクションを実行できる。

DeckLink IPシリーズの全機種は、チャンネルごとに10Gイーサネットに収まるSMPTE-2110 IPデータレートに対応しているため、小型で、消費電力が少なく、低価格の製品をダウンストリームで使用できる。しかし、2160p59.94または2160p60でUltra HDを扱っている場合、ビデオは非圧縮10-bitビデオの帯域幅の上限に収まらない。そこで開発されたのがBlackmagic IP10コーデックだ。DeckLink IP 100Gでは、オープンスタンダードのコーデックであるIP10は、わずか8サンプルのレイテンシーで2160p59.94および2160p60テレビフォーマットのデータレートを下げる。極めて小さなコーデックであり、FPGAリソースをほとんど使用しないので、SMPTE-2110 IPビデオ製品のコストが抑えられる。

DeckLink IPは広く使用されているビデオソフトウェアをサポートしているため、使い慣れたツールで作業可能。DeckLink IPは、DaVinci ResolveをST 2110ベースのIP放送用の編集・カラーコレクション・ソリューションとして使用するのに最適。DeckLink IPはキャプチャー・再生を同時に実行できるので、DaVinci Resolveのライブグレーディング機能を使用して、ビデオのキャプチャー、カラーコレクションの適用、出力をすべて同時に行うことも可能。また、Final Cut Pro、Media Composer、Premiere Proなどの編集ソフトウェアなどとも機能する。Fusion、After Effects、Photoshopで優れたVFXを作成することもできる。WindowsのWDMドライバーも同梱。

DeckLink IPは、DaVinci Resolveに最適なソリューションである。ハリウッドクラスの編集、カラーコレクション、VFX、オーディオポストプロダクション機能が一つのソフトウェアに搭載されているのはDaVinci Resolveだけだ。また、DaVinci ResolveはMac、Windows、Linuxに対応しており、無償でダウンロードできるので月額のライセンス費用は不要。編集は、トラックを使用したレイアウトで、豊富に搭載されたトリムや編集ツール、高品質のトランジション、エフェクト、タイトルテンプレートを使用して行う。その後、DaVinciでプロフェッショナルなカラーコレクションを適用できる。DaVinciはフル32-bit浮動小数点のYRGB処理に対応しており、プライマリー、セカンダリー、Power Window、3Dオブジェクト・トラッキング、高度なAIツールなどのツールを用いたカラーコレクションが可能。

放送グラフィックやタイトルの作成には、グラフィックデザイナーが使い慣れた同じツールを使用したいはずだ。これにより、創造性を最大限に発揮でき、新しいツールを習得する必要がなくなるからである。DeckLinkカードの全機種は、DaVinci Resolveに統合されているVFXソフトウェアであるFusionの他、Adobe After EffectsやPhotoshopとも互換性がある。Fusion StudioはパワフルなノードベースのVFX合成ツールで、2Dおよび3D環境、数百種類のエフェクトなどに対応。また、Fusionは無償ダウンロードが可能なDaVinci Resolveに含まれている。同梱のBlackmagic Media Expressソフトウェアを使用して、ビデオをファイルにキャプチャー・再生し、Fusion、After Effects、Photoshopにロードすることも可能。

DeckLink IPは他のDeckLinkカードと同様に機能するので、人気のビデオやオーディオ配信ソフトウェアと完全な互換性がある。つまり、配信ワークステーションを構築できるため、世界中の何百万人ものオンライン視聴者に対してライブ配信を行える。Macでは、Open Broadcaster、Wirecastなどの優れた配信ソリューションを使用可能。Windowsでは、Open Broadcaster、Xsplit Broadcaster、Wirecastを使用できる。DeckLink IPでは、ST 2110に準拠したあらゆるIPフィードをライブストリームに変換し、必要な数だけのオンラインプラットフォームに送信可能。あるいは、ATEM Streaming Bridgeと併用すると、遠隔の放送ネットワークとリンクさせることも可能。

DeckLinkカードにはMac、Windows、Linux用の高度なデベロッパーSDKが無償で同梱されている。デベロッパーSDKを使用すると、社内用、あるいは他の放送局に販売するための独自のソリューションの開発を簡単に行える。DeckLink SDKは、柔軟性が必要な場合には、ハードウェアのコントロールが低水準で実行でき、一般的なタスクには、使いやすい高水準のインターフェースで作業できる。BlackmagicのDeckLinkカードは何千ものメーカーやデベロッパーの製品に使用されており、DeckLink SDKは強固な基盤を提供するため、安心して商業品質の放送ソリューションの開発を行える。

「昨年リリースしたDeckLink IPカードは、皆様から大変ご好評をいただいております。しかし、マルチチャンネルのIPビデオを扱える、よりハイエンドのカードを求める声が多く寄せられていました。」 Blackmagic DesignのCEO、グラント・ペティは語る。「新製品のDeckLink IP 100Gは、マルチチャンネルのビデオを同時に簡単に処理できます。これはエキサイティングなキャプチャーカードで、ソフトウェアがこのカードで何ができるのかを見るのは興味深いです。新しいAI処理が豊富にある今日において、皆様がどのように使用するのかを拝見するのが非常に楽しみです。」

ご購入と価格

DeckLink IP 100Gは、Blackmagic Design販売店にて7月よりUS$1,795（税抜価格）で発売予定。

フォト

DeckLink IP 100Gおよび他のBlackmagic Design製品の写真はこちら www.blackmagicdesign.com/jp/media/images

会社概要

Blackmagic Designは、映画、ポストプロダクション、放送業界に向けて世界最先端のビデオ編集製品、デジタルフィルムカメラ、カラーコレクター、ビデオコンバーター、ビデオモニタリング、ルーター、ライブプロダクションスイッチャー、ディスクレコーダー、波形モニター、リアルタイム・フィルムスキャナーを開発している。Blackmagic DesignのDeckLinkキャプチャーカードは、その品質と価格で放送業界に革命をもたらした。また、エミー™ 賞を受賞したDaVinciカラーコレクションシステムは、1984年以降、テレビ、映画業界の中心となっている。

Blackmagic Designは、現在も6G-SDI、12G-SDI製品、ステレオスコピック3D、Ultra HDワークフローなどの独創的な革新を続けている。世界をリードするポストプロダクションエディターやエンジニアにより設立されたBlackmagic Designは、現在アメリカ合衆国、イギリス、日本、シンガポール、そしてオーストラリアにオフィスを構えている。詳細はwww.blackmagicdesign.com/jp

