BLACKMAGIC DESIGN PREZENTUJENOWĄ KARTĘ DECKLINK IP 100G

  Nowa karta PCIe do przechwytywania i odtwarzania do 8 kanałów równocześnie w rozdzielczości Ultra HD oraz 2 porty Ethernet 100G dla pełnej redundancji.

NAB 2025, Las Vegas, Stany Zjednoczone – piątek 4 kwietnia 2025 r. – Blackmagic Design zaprezentował dziś DeckLink IP 100G, nową kartę PCIe Gen 4, która może przechwytywać i odtwarzać do 8 kanałów wideo HD i Ultra HD jednocześnie w systemach 2110 IP. Zawiera również 2 porty Ethernet 100G QSFP do redundancji lub podłączenia do dwóch oddzielnych przełączników Ethernet 100G, a także wbudowane chłodzenie. DeckLink IP 100G obsługuje również GPUDirect RDMA dla bezpośrednich transferów pamięci pomiędzy DeckLink i GPU, redukując przepustowość PCIe podczas przetwarzania wideo na GPU w celu znacznego zmniejszenia latencji. DeckLink IP 100G będzie dostępna w czerwcu u dystrybutorów Blackmagic Design na całym świecie za 1795 USD.

DeckLink IP 100G zostanie zaprezentowana na stoisku #SL216 Blackmagic Design podczas NAB 2025.

Karty DeckLink IP to najprostszy sposób na przechwytywanie i odtwarzanie wideo bezpośrednio w systemach nadawczych opartych na 2110 IP. Te same funkcje DeckLink zapewniają współdziałanie z dotychczasowym oprogramowaniem. Karty DeckLink IP obsługują wiele kanałów wideo, a każdy kanał może jednocześnie przechwytywać i odtwarzać. Można zbudować racki z serwerami generującymi grafikę nadawczą, wirtualne scenografie lub przetwarzającymi obraz SI oparty na GPU, a wszystko to bezpośrednio zintegrowane z infrastrukturą nadawczą 2110 IP. Można nawet użyć DaVinci Resolve dla stacji roboczych 2110 IP do montażu transmisji. DeckLink IP ma szybkie połączenie PCIe, dzięki czemu działa na najnowszych komputerach Mac Pro, Windows i Linux.

Karty DeckLink IP są zgodne ze standardem SMPTE ST2110 dla wideo IP, który określa przesył, synchronizację i opis obrazu, dźwięku oraz danych pomocniczych przez zarządzane sieci IP w celu transmisji. Utrzymuje również synchronizację źródeł wideo przy użyciu zwykłego zegara PTP. DeckLink IP obsługuje nieskompresowane wideo SMPTE-2110-20, kształtowanie ruchu/taktowanie SMPTE-2110-21, dźwięk SMPTE-2110-30 i SMPTE-2110-40 dla danych pomocniczych. Dużą zaletą SMPTE 2110 jest to, że wszystkie sygnały wideo, audio i dane pomocnicze są transportowane niezależnie przez sieć.

Problemem komputerów i sieci wideo IP 2110 jest podatność na działanie fałszywego oprogramowania lub nawet hakerów, bo każdy może wysłać dane do połączenia Ethernet komputera. DeckLink IP eliminuje ten problem, ponieważ cały obraz jest przesyłany z wykorzystaniem buforów kadru. To jak firewall oparty na wideo. Oznacza to, że port Ethernet DeckLink IP jest odizolowany od wszystkiego poza obrazem i dźwiękiem. Jak w przypadku wszystkich kart DeckLink, obraz i dźwięk są przesyłane do buforów kadrów DeckLink, gdzie odbywa się zarządzanie odtwarzaniem obrazu, a następnie konwertowane do kanałów wideo 2110 IP. Oznacza to, że fałszywe oprogramowanie lub hakerzy nie mają bezpośredniego dostępu do sieci IP 2110.

Karty DeckLink IP obsługują szybkie połączenie z komputerem głównym, aby obsłużyć wiele kanałów wideo HD i Ultra HD w zależności od modelu, jak również jednoczesne przechwytywanie i odtwarzanie na każdym z kanałów. PCI Express oferuje niską latencję w połączeniu z bardzo dokładną synchronizacją czasową z oprogramowaniem przechwytującym lub odtwarzającym wideo.

Wielostrumieniowe połączenia DeckLink IP obsługują wszystkie formaty SD, HD i Ultra HD, w zależności od modelu. W standardowej rozdzielczości DeckLink IP obsługuje zarówno standardy 525i59.94, jak i 625i50. W HD wszystkie karty DeckLink IP obsługują standardy 720p, 1080i i 1080p aż do 1080p60. W Ultra HD obsługują wszystkie standardy do 2160p60. Standard wideo można ustawić niezależnie dla każdego kanału i przełącza się natychmiast po ustawieniu domyślnego standardu wideo w Desktop Video Utility lub bezpośrednio przez DeckLink SDK.

Karty DeckLink IP zostały zaprojektowane do obsługi najwyższej jakości obrazu. Przechwytują i odtwarzają do popularnych formatów wideo, takich jak Apple ProRes, DNxHD, a nawet nieskompresowany 10-bitowy, nie ograniczając klientów do jednego formatu. Format 10-bitowy to najczęściej używany standard telewizyjny, ponieważ reprezentuje kolory z 4-krotnie większą precyzją niż format 8-bitowy. Tylko praca z 10-bitowym nieskompresowanym materiałem wideo gwarantuje, że wszystkie obrazy są doskonałym klonem źródła, piksel po pikselu, zapewniając pracę o absolutnie najwyższej możliwej jakości. Oznacza to, że klienci otrzymują najostrzejsze kluczowanie na zielonym ekranie, płynne kompozycje VFX i doskonałą korekcję kolorów.

Wszystkie modele DeckLink IP obsługują prędkość transmisji danych SMPTE-2110 IP zaprojektowaną tak, aby zmieścić się w Ethernet 10G dla każdego kanału, dzięki czemu podrzędne urządzenia mogą być mniejsze, bardziej przystępne cenowo i zużywać mniej mocy. Jednak podczas pracy w Ultra HD przy 2160p59.94 lub 2160p60, wideo nie zmieści się w limicie szerokości pasma dla nieskompresowanego 10-bitowego wideo. Kodek Blackmagic IP10 rozwiązuje ten problem. W modelu DeckLink IP 100G kodek IP10 o otwartym standardzie obniża prędkość transmisji danych standardów telewizyjnych 2160p59.94 i 2160p60 tylko o 8 próbek opóźnienia. To niezwykle mały kodek korzystający z niewielu zasobów FPGA, dzięki czemu produkty wideo IP SMPTE-2110 pozostają przystępne cenowo.

DeckLink IP obsługuje wszystkie popularne programy wideo, umożliwiając swobodną pracę z narzędziami, które klienci już znają i cenią. Jest idealna do wykorzystania DaVinci Resolve jako rozwiązania do montażu i korekcji kolorów w transmisji opartej na 2110 IP. Ponieważ DeckLink IP obsługuje jednoczesne przechwytywanie i odtwarzanie, można użyć funkcji korekcji na żywo w DaVinci Resolve, aby przechwycić wideo, zastosować korekcję kolorów, a następnie wyemitować wszystko w tym samym czasie. DeckLink IP współdziała też z innymi programami do montażu, w tym Final Cut Pro, Media Composer, Premiere Pro i nie tylko. Można nawet tworzyć niesamowite efekty specjalne z Fusion, After Effects i Photoshop. Ponadto w zestawie znajduje się sterownik Windows WDM.

DeckLink IP to doskonałe rozwiązanie dla DaVinci Resolve. Tylko DaVinci Resolve zapewnia hollywoodzkiej klasy montaż, korekcję kolorów, VFX i postprodukcję audio w jednym oprogramowaniu. Ponadto można pobrać DaVinci Resolve dla Mac, Windows i Linux bez miesięcznych kosztów licencyjnych. Proces montażu wykorzystuje znany układ oparty na ścieżkach z dużą ilością narzędzi do przycinania i montażu oraz mnóstwem wysokiej jakości przejść, efektów i szablonów nagłówków. Na koniec można wykonać profesjonalną korekcję kolorów DaVinci, która obsługuje przetwarzanie w pełnej 32-bitowej przestrzeni YRGB z narzędziami do korekcji podstawowej i wtórnej, Power Windows, śledzeniem obiektów 3D, zaawansowanymi narzędziami SI i nie tylko.

Tworząc nadawcze grafiki i nagłówki klienci mogą korzystać z tych samych narzędzi, co graficy. Pozwala to na większą kreatywność. Wszystkie karty DeckLink działają z Fusion, czyli oprogramowaniem do efektów wizualnych zintegrowanym z DaVinci Resolve, a także Adobe After Effects i Photoshopem. Fusion Studio to zaawansowane, oparte na węzłach narzędzie do kompozytowania VFX w 2D i 3D, z setkami efektów i nie tylko. Dodatkowo klienci mogą pobrać DaVinci Resolve dla Mac, Windows i Linux za darmo. Za pomocą dołączonego oprogramowania Blackmagic Media Express klienci mogą przechwytywać i odtwarzać wideo do plików, a następnie przesłać je do Fusion, After Effects lub Photoshopa.

DeckLink IP działa tak samo jak inne karty DeckLink, więc jest w pełni kompatybilna z popularnym oprogramowaniem do strumieniowania wideo i audio. Pozwala budować streamingowe stacje robocze, które umożliwiają transmisję online na żywo do milionów widzów na całym świecie. Na Macu klienci otrzymują fantastyczne rozwiązania do transmisji, takie jak Open Broadcaster, Wirecast, Livestream Producer i inne. Transmisja w systemie Windows jest kompatybilna z Open Broadcaster, Xsplit Broadcaster, Wirecast i Livestream Producer. Dzięki DeckLink IP można przekształcić dowolny sygnał 2110 IP w transmisję na żywo do tylu platform online, ile jest koniecznych lub nawet połączyć zdalne sieci nadawcze poprzez ATEM Streaming Bridge.

Zaawansowany pakiet deweloperski SDK dla Mac, Windows i Linux jest dostępny do pobrania bezpłatnie ze wszystkimi kartami DeckLink. Pakiet SDK ułatwia tworzenie niestandardowych rozwiązań na użytek własny lub do sprzedaży innym nadawcom. DeckLink SDK zapewnia niskopoziomowe sterowanie sprzętowe, gdy potrzebna jest elastyczność, a także interfejsy wysokopoziomowe, które są o wiele łatwiejsze w użyciu przy wykonywaniu bardziej typowych zadań. Tysiące producentów i deweloperów wykorzystuje karty Blackmagic DeckLink w swoich produktach, więc klienci mogą mieć pewność, że DeckLink SDK zapewni solidne podstawy do tworzenia rozwiązań nadawczych o jakości komercyjnej.

„Karty DeckLink IP, które udostępniliśmy w zeszłym roku, były bardzo popularne, jednak klienci prosili o bardziej zaawansowaną kartę, która może obsługiwać wiele kanałów wideo IP”. powiedział Grant Petty, dyrektor generalny Blackmagic Design. „Nowa karta DeckLink IP 100G ułatwia jednoczesne przetwarzanie wielu kanałów wideo. To niesamowita karta do przechwytywania i ciekawe, co oprogramowanie będzie w stanie z nią zrobić. Nowe przetwarzanie SI sprawia, że nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jak klienci z niej korzystają”.

DOSTĘPNOŚĆ I CENA

DeckLink IP 100G będzie dostępna w lipcu u dystrybutorów Blackmagic Design na całym świecie za 1795 USD, z wyłączeniem opłat celnych i podatków.

ZDJĘCIA PRASOWE

Zdjęcia DeckLink IP 100G oraz innych produktów Blackmagic Design są dostępne na www.blackmagicdesign.com/pl/media/images.

O BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design tworzy najwyższej jakości na świecie produkty do montażu wideo, cyfrowe kamery filmowe, korektory koloru, konwertory wideo, urządzenia do monitorowania wideo, routery, miksery do produkcji na żywo, nagrywarki, monitory kształtu fali i skanery filmowe w czasie rzeczywistym dla branży filmów fabularnych, postprodukcji i transmisji telewizyjnych. Karty przechwytujące DeckLink od Blackmagic Design rozpoczęły rewolucję w zakresie jakości i przystępności cenowej w branży postprodukcji, podczas gdy wyróżnione nagrodą Emmy produkty do korekcji koloru DaVinci dominują w branży telewizyjnej i filmowej od 1984 roku.

Blackmagic Design kontynuuje przełomowe innowacje takimi produktami jak 6G-SDI i 12G-SDI oraz rozwiązania dla stereoskopicznych przepływów pracy w 3D i Ultra HD. Stworzona przez wiodących na świecie montażystów i inżynierów, firma Blackmagic Design ma siedziby w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii, Singapurze i Australii. Więcej informacji na stronie www.blackmagicdesign.com/pl

