BLACKMAGIC DESIGN ANNONCELE NOUVEAU DECKLINK IP 100G

  Nouvelle carte d’acquisition et de lecture PCIe prenant en charge jusqu’à 8 canaux de vidéo Ultra HD simultanés, avec 2 ports Ethernet 100G pour une redondance complète.

NAB 2025, Las Vegas (États-Unis) – Vendredi 4 avril 2025 – Blackmagic Design annonce aujourd’hui le DeckLink IP 100G, une nouvelle carte PCIe Gen 4 qui permet de capturer et de lire simultanément jusqu’à 8 canaux de vidéo HD et Ultra HD dans les systèmes 2110 IP. Il comprend également 2 ports QSFP Ethernet 100G pour la redondance ou la connexion à deux commutateurs Ethernet 100G, ainsi qu’un système de refroidissement intégré. Le DeckLink IP 100G prend aussi en charge le GPUDirect RDMA, permettant des transferts de mémoire directs entre la carte DeckLink et les GPU. Cela réduit l’utilisation de la bande passante PCIe lors du traitement vidéo sur GPU, tout en diminuant considérablement la latence. Le DeckLink IP 100G sera disponible en juillet auprès des revendeurs Blackmagic Design du monde entier au prix de 1 795 $US.

Le DeckLink IP 100G sera visible au salon NAB 2025, au stand SL216 de Blackmagic Design.

Les cartes DeckLink IP sont le moyen le plus simple de capturer et de lire des vidéos directement avec les systèmes broadcast IP 2110. Grâce aux caractéristiques DeckLink, elles sont compatibles avec les logiciels existants. Les cartes DeckLink IP prennent en charge plusieurs canaux vidéo et chaque canal peut capturer et lire simultanément. Les utilisateurs peuvent donc créer des racks de serveurs générant des graphiques broadcast, des décors virtuels ou un traitement d’image IA basé sur GPU, tous directement intégrés à l’infrastructure broadcast IP 2110. Ils peuvent même utiliser DaVinci Resolve pour les stations de montage broadcast basées sur IP 2110. Le Decklink IP inclut une connexion PCIe haut débit pour fonctionner sur les derniers ordinateurs Mac Pro, Windows et Linux.

Les cartes DeckLink IP sont conformes à la norme SMPTE ST2110 pour la vidéo IP, qui spécifie le transport, la synchronisation et la description des données vidéo, audio et auxiliaires sur les réseaux IP gérés pour le broadcast. Les sources vidéo restent synchronisées grâce à une horloge PTP commune. Le DeckLink IP prend en charge la vidéo non compressée SMPTE-2110-20, la mise en forme/synchronisation du trafic SMPTE-2110-21, l’audio SMPTE-2110-30 et le SMPTE-2110-40 pour les données auxiliaires. Avec le SMPTE 2110, toutes les données vidéo, audio et auxiliaires sont transportées indépendamment sur le réseau.

Comme n’importe qui peut envoyer des données à la connexion Ethernet de l’ordinateur, celui-ci et les réseaux vidéo IP 2110 sont vulnérables aux logiciels malveillants et même aux hackers. Le DeckLink IP élimine ce problème, car toute la vidéo est transférée à l’aide de tampons de trame. C’est comme un pare-feu vidéo. Ainsi, le port Ethernet du DeckLink IP est isolé de tout autre élément que la vidéo et l’audio. Comme toutes les cartes DeckLink, la vidéo et l’audio sont transférés vers des tampons de trame DeckLink intégrés où la lecture vidéo est gérée puis convertie en canaux vidéo IP 2110. De cette façon, il est totalement impossible pour les logiciels malveillants ou les hackers d’accéder directement au réseau IP 2110.

Les cartes DeckLink IP disposent d’une connexion rapide vers l’ordinateur hôte, capable de gérer plusieurs canaux vidéo HD et Ultra HD selon le modèle, ainsi que l’acquisition et la lecture simultanées sur chacun des canaux. Le PCI Express offre une faible latence et une synchronisation très précise avec le logiciel qui capture ou lit la vidéo.

Les connexions DeckLink IP sont multidébits et supportent tous les formats SD, HD et Ultra HD selon le modèle. En définition standard, le DeckLink IP prend en charge les normes 525i59.94 et 625i50. En HD, toutes les cartes DeckLink IP supportent les normes 720p, 1080i et 1080p jusqu’à 1080p60. En Ultra HD, les utilisateurs peuvent travailler avec toutes les normes jusqu’à 2160p60. La norme vidéo peut être réglée indépendamment pour chaque canal et commute instantanément lorsqu’elle est configurée à l’aide du paramètre de norme vidéo par défaut dans l’utilitaire Desktop Video ou directement via le SDK DeckLink.

Les cartes DeckLink IP sont conçues pour supporter la vidéo de la plus haute qualité. Les utilisateurs bénéficient d’une prise en charge pour l’acquisition et la lecture de formats vidéo populaires tels que Apple ProRes, DNxHD ou même le 10 bits non compressé, de sorte qu’ils ne sont jamais limités à un seul format de fichier. Le 10 bits est la norme de télévision la plus couramment utilisée, car les couleurs sont représentées avec une précision 4 fois supérieure à celle de la vidéo 8 bits. Avec de la vidéo 10 bits non compressée, les images sont parfaitement reproduites. Les utilisateurs disposent ainsi de la meilleure qualité possible : des incrustations sur fond vert parfaites, des compositions VFX fluides et une correction colorimétrique supérieure.

Tous les modèles DeckLink IP prennent en charge les débits de données IP SMPTE-2110 conçus pour s’adapter à l’Ethernet 10G par canal, afin que les produits en aval puissent être plus petits, moins puissants et plus abordables. Toutefois, en Ultra HD 2160p59.94 ou 2160p60, la vidéo ne peut pas respecter les limites de bande passante de la vidéo 10 bits non compressée. La solution est le Blackmagic IP10. Sur le DeckLink IP 100G, le codec IP10 à format ouvert réduit le débit de données des normes de télévision 2160p59.94 et 2160p60 avec seulement 8 échantillons de latence. De plus, c’est un codec extrêmement petit qui utilise très peu de ressources FPGA, rendant les produits vidéo IP SMPTE-2110 abordables.

Le DeckLink IP prend en charge tous les logiciels vidéo répandus, offrant aux utilisateurs la possibilité de travailler avec leurs outils préférés. Le DeckLink IP est idéal avec DaVinci Resolve en tant que solution de montage et de correction colorimétrique broadcast IP 2110. Comme il supporte l’acquisition et la lecture simultanées, les utilisateurs peuvent se servir de la fonction d’étalonnage live de DaVinci Resolve pour capturer de la vidéo, appliquer la correction colorimétrique et tout exporter en même temps. Le DeckLink IP est aussi compatible avec d’autres logiciels de montage, dont Final Cut Pro, Media Composer, Premiere Pro, et plus. Les utilisateurs peuvent même créer des effets visuels époustouflants avec Fusion, After Effects et Photoshop. Un pilote WDM Windows est également inclus.

C’est la solution parfaite pour DaVinci Resolve. Seul DaVinci Resolve comprend un montage, une correction colorimétrique, des VFX et de la post-production audio dignes d’Hollywood au sein du même outil. Comme il est téléchargeable gratuitement sur Mac, Windows et Linux, il n’y a pas de frais de licence mensuels. La page Montage offre une disposition en pistes familière, de nombreux outils de rognage et de montage, ainsi que des modèles de transitions, effets et titres de qualité. Les utilisateurs peuvent donc étalonner de façon professionnelle. La correction colorimétrique DaVinci supporte un traitement YRVB 32 bits flottants et comprend des outils primaires, secondaires, des Power Windows, un tracking des objets 3D et des outils IA avancés.

Lorsque les utilisateurs créent des graphiques et des titres broadcast, ils peuvent se servir des mêmes outils que les graphistes pour exploiter leur créativité, et ce sans formation supplémentaire. Toutes les cartes DeckLink fonctionnent avec Fusion, le logiciel d’effets visuels intégré à DaVinci Resolve, mais aussi avec Adobe After Effects et Photoshop. Fusion Studio est un puissant outil de compositing de VFX reposant sur des nœuds, qui offre des environnements 2D et 3D, des centaines d’effets et plus. Les utilisateurs ont accès à Fusion gratuitement en téléchargeant DaVinci Resolve. Grâce au logiciel Blackmagic Media Express inclus, ils peuvent capturer et lire de la vidéo au sein de fichiers qui peuvent être chargés dans Fusion, After Effects ou Photoshop.

Le DeckLink IP fonctionne de la même façon que les autres cartes DeckLink. Il est donc compatible avec les logiciels de streaming vidéo et audio populaires. Ainsi, les utilisateurs peuvent créer des stations de travail pour streamer du contenu live en ligne à des millions de viewers dans le monde. Sur Mac, ils peuvent se servir de solutions de streaming fantastiques, telles qu’Open Broadcaster, Wirecast, et autres. Pour un streaming sur Windows, la compatibilité est assurée avec Open Broadcaster, Xsplit Broadcaster et Wirecast. Grâce au DeckLink IP, les utilisateurs peuvent convertir tout flux IP 2110 en stream en direct pour autant de plateformes en ligne qu’ils le souhaitent. Avec l’ATEM Streaming Bridge, ils peuvent même relier des réseaux broadcast à distance.

Un kit de développement perfectionné pour Mac, Windows et Linux est disponible gratuitement avec toutes les cartes DeckLink. Les utilisateurs peuvent ainsi facilement développer leur propre solution interne, ou une solution à vendre à d’autres diffuseurs. Le SDK DeckLink leur offre un contrôle de bas niveau du matériel lorsqu’ils ont besoin de polyvalence, mais aussi des interfaces de haut niveau beaucoup plus faciles à utiliser lorsqu’ils doivent effectuer des tâches plus courantes. Des milliers de fabricants et développeurs utilisent des cartes DeckLink de Blackmagic dans leurs produits. Le SDK DeckLink fournira sans aucun doute aux utilisateurs une base solide pour développer des solutions commerciales de qualité broadcast.

« Les cartes DeckLink IP que nous avons lancées l’année dernière ont été très populaires, mais les utilisateurs nous demandaient une carte plus haut de gamme capable de gérer plusieurs canaux de vidéo IP », a déclaré Grant Petty, PDG de Blackmagic Design. « La nouvelle carte DeckLink IP 100G facilite le traitement simultané de plusieurs canaux vidéo. C’est une carte d’acquisition incroyable, et il sera passionnant de découvrir comment les logiciels sauront l’exploiter. Avec toutes les avancées récentes en matière d’IA, j’ai vraiment hâte de voir comment les utilisateurs vont s’en servir. »

DISPONIBILITÉ ET PRIX

Le DeckLink IP 100G sera disponible en juillet auprès des revendeurs Blackmagic Design du monde entier au prix de 1 795 $US (hors droits).

IMAGES DE PRESSE

Les photographies du DeckLink IP 100G et de tous les autres produits Blackmagic Design sont disponibles sur www.blackmagicdesign.com/fr/media/images.

À PROPOS DE BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design crée des produits de très grande qualité destinés aux professionnels du cinéma, de la postproduction et de la diffusion télévisée. Il propose des outils pour le montage vidéo, des caméras numériques, des correcteurs de couleur, des convertisseurs vidéo, des solutions de monitoring vidéo, des grilles de commutation, des mélangeurs de production en direct, des enregistreurs à disque, des moniteurs de forme d’onde et des scanneurs de film en temps réel. Les cartes de capture DeckLink de Blackmagic Design ont révolutionné le marché de l’audiovisuel en termes de qualité et d’accessibilité financière. Le logiciel d’étalonnage DaVinci a remporté un Emmy™ Award et domine l’industrie de la télévision et du film depuis 1984.

Blackmagic Design continue à innover, notamment en proposant des produits 6G-SDI et 12G-SDI, mais aussi des workflows en 3D stéréoscopique et Ultra HD. Fondée par une équipe de monteurs et d’ingénieurs en post-production, leaders au niveau mondial, la société Blackmagic Design a des bureaux aux USA, au Royaume-Uni, au Japon, à Singapour, et en Australie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site Internet www.blackmagicdesign.com/fr.

