BLACKMAGIC DESIGN PREZENTUJE BLACKMAGIC 2110 IP SDI TO HDMI 12G

  Nowe konwertery obsługują konwersję z wideo IP 2110   lub 12G-SDI na HDMI we wszystkich standardach wideo SD, HD i Ultra HD.

NAB 2025, Las Vegas, Stany Zjednoczone – piątek, 4 kwietnia 2025 r. – Blackmagic Design ogłosił dziś dwa nowe modele konwerterów 2110 IP, Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G oraz Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G-10. Te nowe modele zaprojektowano tak, aby umożliwić korzystanie z najnowszych telewizorów OLED do dokładnego monitorowania kolorów, na przykład podczas korekcji kolorów i w studiach montażowych. Oferują konwersję wideo IP 2110 lub 12G-SDI na HDMI we wszystkich standardach wideo SD, HD i Ultra HD. Zawierają wyjścia analogowe XLR do zasilania głośników na potrzeby monitorowania dźwięku. Konwertery posiadają zmienne wzmocnienie i opóźnienie do idealnej synchronizacji AV oraz LUTy 3D dla kalibracji kolorów wyświetlaczy. Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G będzie dostępny w czerwcu u dystrybutorów Blackmagic Design na całym świecie w cenie od 495 USD.

Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G oraz Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G-10 zostaną zaprezentowane na stoisku #SL216 Blackmagic Design podczas NAB 2025.

Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI zaprojektowano na potrzeby precyzyjnego monitorowania kluczowych kolorów przy pomocy najnowszej generacji telewizorów OLED dla konwersji wideo IP 2110 lub 12G-SDI na HDMI we wszystkich standardach wideo SD, HD i Ultra HD. Zawiera także LUTy 3D do bardzo dokładnej kalibracji wyświetlaczy HDMI. Dwukanałowe, analogowe wyjście monitorowania XLR obsługuje zdalne sterowanie poziomami i niestandardowe opóźnienia dla zasilanych głośników. Panel sterowania posiada LCD, głośnik i gniazdo słuchawkowe do monitorowania.

Większy model Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G-10 ma łącznie 10 dodatkowych wyjść analogowych XLR, wszystkie wyodrębnione ze źródła wideo. To pozwala na pełną konfigurację dźwięku przestrzennego w kinach i pomieszczeniach do obróbki. Głośność wszystkich głośników można dostosować za pomocą pokrętła z przodu konwertera lub przez zdalny element sterujący głośnością. Ponadto wszystkie wyjścia analogowego audio mają konfigurowalne opóźnienie dla perfekcyjnej synchronizacji AV z telewizorami i projektorami. Panel sterowania zawiera także LCD, głośnik i gniazdo słuchawkowe.

Konwertery Blackmagic 2110 IP zaprojektowano do integracji sprzętu SDI z systemami nadawczymi 2110 IP. Modele do montażu w racku można instalować w rackach sprzętowych tuż obok konwertowanych urządzeń. Dodanie konwerterów to niedrogi sposób na przekształcenie całego sprzętu wideo w SMPTE-2110. Wystarczy dodać Blackmagic 2110 IP Converter do mikserów do produkcji na żywo, nagrywarek dyskowych, procesorów strumieniowych, kamer, telewizorów i nie tylko.

Produkty Blackmagic 2110 IP są zgodne ze standardem SMPTE ST-2110 dla wideo IP, który określa przesył, synchronizację i opis 10-bitowego wideo, dźwięku oraz danych pomocniczych przez zarządzane sieci IP w celu transmisji. Konwertery mogą też ponownie zsynchronizować wejścia SDI ze zwykłym zegarem PTP lub zewnętrzny sprzęt może zablokować wyjście referencyjne, które też jest generowane z zegara PTP.

„Chcieliśmy stworzyć konwerter na potrzeby współczesnych przepływów pracy monitorowania z telewizorami OLED i wielokanałowym dźwiękiem” – powiedział Grant Petty, dyrektor generalny Blackmagic Design. – „Te nowe konwertery Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G są idealnym rozwiązaniem do monitorowania dla wyświetlaczy HDMI z LUTami 3D oraz obsługą do 10 kanałów audio. Ponadto obsługują wideo IP 2110, więc jesteśmy pewni, że nasi klienci uznają je za niezwykle pomocne na planie lub w studio”.

Charakterystyka Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G

  *  Konwertuje z 12G-SDI lub SMPTE-2110 IP na HDMI.
  *  Konstrukcja do montażu w racku z elementami sterującymi na przednim panelu.
  *  LCD z menu oraz monitorowaniem wideo i audio.
  *  Panel sterowania z głośnikiem i złączem słuchawkowym.
  *  Obsługuje LUTy 3D dla dokładnej kalibracji.
  *  2- lub 10-kanałowe wyjścia XLR ze zmiennym wzmocnieniem i opóźnieniem.
  *  Niska latencja, otwarty standard kodeka Blackmagic IP10.
  *  Redundantne zasilanie.

DOSTĘPNOŚĆ I CENA

Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G będzie dostępny w czerwcu u dystrybutorów Blackmagic Design na całym świecie w cenie od 495 USD, z wyłączeniem lokalnych ceł i podatków.

ZDJĘCIA PRASOWE

Zdjęcia produktu Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G oraz innych produktów Blackmagic Design są dostępne na www.blackmagicdesign.com/pl/media/images.

O BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design tworzy najwyższej jakości na świecie produkty do montażu wideo, cyfrowe kamery filmowe, korektory koloru, konwertory wideo, urządzenia do monitorowania wideo, routery, miksery do produkcji na żywo, nagrywarki, monitory kształtu fali i skanery filmowe w czasie rzeczywistym dla branży filmów fabularnych, postprodukcji i transmisji telewizyjnych. Karty przechwytujące DeckLink od Blackmagic Design rozpoczęły rewolucję w zakresie jakości i przystępności cenowej w branży postprodukcji, podczas gdy wyróżnione nagrodą Emmy produkty do korekcji koloru DaVinci dominują w branży telewizyjnej i filmowej od 1984 roku.

Blackmagic Design kontynuuje przełomowe innowacje takimi produktami jak 6G-SDI i 12G-SDI oraz rozwiązania dla stereoskopicznych przepływów pracy w 3D i Ultra HD. Stworzona przez wiodących na świecie montażystów i inżynierów, firma Blackmagic Design ma siedziby w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii, Singapurze i Australii. Więcej informacji na stronie www.blackmagicdesign.com/pl

