BLACKMAGIC DESIGN ANUNCIA NOVO BLACKMAGIC 2110 IP SDI TO HDMI 12G

  Novos conversores de vídeo suportam conversão de   vídeo IP 2110 ou SDI 12G para HDMI em todos os padrões SD, HD e Ultra HD.

NAB 2025, Las Vegas (EUA) - Sexta-feira, 4 de abril de 2025 - A Blackmagic Design anunciou hoje dois novos modelos de conversores IP 2110, o Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G e o Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G-10. Esses novos modelos foram desenvolvidos permitir o uso das TVs OLED mais recentes para monitoramento preciso, como em suítes de colorização e edição. Eles converterão vídeo IP 2110 ou vídeo SDI 12G para HDMI em todos os padrões de vídeo SD, HD e Ultra HD e incluirão saídas analógicas XLR para acionar alto-falantes com alimentação para monitoramento de áudio. Os conversores incluem ganho e atraso variáveis para sincronização AV perfeita e LUTs 3D para calibração de cores de displays. Os modelos Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G estarão disponíveis em junho por US$ 495 através de revendedores Blackmagic Design no mundo todo.

O Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G e o Blackmagic 2110 IP to SDI HDMI 12G-10 serão apresentados pela Blackmagic Design na NAB 2025 no estande SL216.

Projetado para monitoramento preciso de cores críticas em TVs OLED de última geração, o Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI converterá vídeo IP 2110 ou SDI 12G para HDMI em todos os padrões de vídeo SD, HD e Ultra HD. Os clientes também contam com LUTs 3D para calibração precisa de monitores HDMI. Além disso, a saída de monitoramento analógico XLR de 2 canais suporta nível remoto e atrasos personalizados para acionar alto-falantes com alimentação. O painel frontal também inclui um LCD, um alto-falante e uma entrada para fones de ouvido para monitoramento.

O modelo Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G-10 maior tem 10 saídas analógicas XLR adicionais no total, todas embutidas da fonte de vídeo, permitindo configurar som surround completo em cinemas e salas de colorização. Todos os alto-falantes podem ter o volume aumentado ou diminuído usando o botão na parte frontal do conversor ou por meio de um controle de volume remoto. Além disso, todas as saídas de áudio analógicas contam com um atraso personalizável para sincronização AV perfeita com TVs e projetores. O painel frontal também inclui um LCD, um alto-falante e uma entrada para fones de ouvido.

Os conversores IP 2110 da Blackmagic integram qualquer equipamento SDI a sistemas broadcast IP 2110. Graças ao design montável em rack, eles podem ser instalados ao lado dos equipamentos que o usuário está convertendo. Utilizar conversores é uma maneira acessível de converter todos os equipamentos de vídeo para SMPTE 2110. Basta instalar seu conversor Blackmagic 2110 IP em switchers de produção ao vivo, gravadores de disco, processadores de streaming, câmeras, TVs e muito mais.

Os produtos Blackmagic 2110 IP são compatíveis com o padrão SMPTE ST 2110 para vídeo IP, que especifica o transporte, a sincronização e a descrição de vídeo de 10 bits, áudio e dados auxiliares em redes IP gerenciadas para teledifusão. As entradas SDI são ressincronizadas com um relógio PTP comum, enquanto outros equipamentos externos podem ser sincronizados com a saída de referência, que também utiliza temporização PTP.

“Queríamos criar um conversor para fluxos de trabalho modernos de monitoramento com TVs OLED e som multicanal”, disse Grant Petty, diretor-executivo da Blackmagic Design. “Os novos conversores Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G são uma solução de monitoramento perfeita para displays HDMI com LUTs 3D e até suporte para até 10 canais de áudio. Além disso, com suporte a vídeo IP 2110, temos certeza de que eles serão muito úteis para nossos clientes em seus estúdios!”

Recursos do Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G

  *  Converte de SDI 12G ou IP SMPTE-2110 para HDMI.
  *  Design montável em rack com controles no painel frontal.
  *  LCD com monitoramento de vídeo e áudio, bem como menus.
  *  Alto-falante do painel frontal e conexão para fones de ouvido.
  *  Suporta LUTs 3D para calibração precisa.
  *  Saídas XLR de 2 ou 10 canais com ganho e atraso variáveis.
  *  Codec Blackmagic IP10 de baixa latência e padrão aberto.
  *  Fonte de alimentação redundante.

DISPONIBILIDADE E PREÇO

O Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G estará disponível em junho por US$ 495, excluindo taxas e impostos locais, através de revendedores Blackmagic Design no mundo todo.

IMAGENS PARA IMPRENSA

Fotos do Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G e de todos os outros produtos da Blackmagic Design estão disponíveis em www.blackmagicdesign.com/pt/media/images.

SOBRE A BLACKMAGIC DESIGN

A Blackmagic Design é líder na criação de produtos de edição de vídeo, câmeras digitais cinematográficas, corretores de cor, conversores de vídeo, equipamentos de monitoramento de vídeo, roteadores, switchers de produção ao vivo, gravadores de disco, monitores de forma de onda e digitalizadores de filme em tempo real para as indústrias de longas-metragens, pós-produção e transmissão televisiva. As placas de captura DeckLink da Blackmagic Design revolucionaram a qualidade e acessibilidade na pós-produção, enquanto os produtos de correção de cor DaVinci, premiados com o Emmy™, dominam a indústria do cinema e da televisão desde 1984.

A Blackmagic Design continua oferecendo inovações revolucionárias, incluindo os produtos SDI 6G, SDI 12G e fluxos de trabalho em 3D estereoscópico e Ultra HD. Com escritórios nos Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Singapura e Austrália, a Blackmagic Design foi fundada por líderes mundiais em engenharia e edição de pós-produção. Para mais informações, visite www.blackmagicdesign.com/pt.

