BLACKMAGIC DESIGN KÜNDIGT NEUE 2110 IP SDI TO HDMI 12G KONVERTER AN

  Neue Videokonverter unterstützen die Wandlung von 2110-IP- oder   12G-SDI-Video nach HDMI in allen SD-, HD- und Ultra-HD-Videonormen

NAB 2025, Las Vegas, USA – Freitag, 4. April 2025 – Blackmagic Design hat heute zwei neue 2110 IP Konvertermodelle vorgestellt, den Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G und den Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G-10. Die neuen Modelle sind für farbgetreues Monitoring auf den neuesten OLED-Fernsehern in Colorgrading- und Schnitt-Suiten konzipiert. Sie wandeln 2110-IP- oder 12G-SDI-Video in HDMI in allen SD-, HD- und Ultra HD-Videonormen und verfügen über analoge XLR-Ausgänge zum Betreiben von Aktivlautsprechern fürs Audio-Monitoring. Die Konverter verfügen über variable Gain- und Delay-Einstellungen, die sich perfekt für AV-Synchronisationen und 3D-LUTs zum Kalibrieren von Bildschirmen eignen. Die Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G Modelle sind ab Juni zum Stückpreis ab 495 USD bei Blackmagic Design Resellern weltweit erhältlich.

Auf der NAB werden der Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G und der Blackmagic 2110 IP to SDI HDMI 12G-10 am Blackmagic Design Stand SL216 vorgestellt.

Der Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI ist für das wichtige farbgenaue Monitoring mit der neuesten Generation von OLED-Fernsehern entwickelt und konvertiert 2110-IP- oder 12G-SDI-Video in HDMI in allen SD-, HD- und Ultra-HD-Videonormen. Benutzern werden überdies 3D-LUTs für die präzise Kalibrierung von HDMI-Bildschirmen geboten. Der analoge 2-Kanal-XLR-Monitorausgang unterstützt aus der Ferne vorgegebene Lautstärkepegel und benutzerdefinierte Verzögerungen für Aktivlautsprechern. An der Frontblende befinden sich außerdem ein LCD, ein Lautsprecher und eine Kopfhörerbuchse fürs Monitoring.

Beim größeren Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G-10 sind insgesamt 10 zusätzliche Kanäle für analoge XLR-Analogausgaben vorhanden, die alle aus der Videoquelle herausgelöst werden. Das ermöglicht das Setup von komplettem Surround-Sound in Vorführräumen und Grading-Suiten. Die Lautstärke aller Lautsprecher erhöht oder senkt man mit dem Drehregler an der Frontblende des Konverters oder steuert sie aus der Ferne. An allen analogen Audioausgängen kann der Benutzer eine Verzögerung zur perfekten Synchronisation von Bild und Ton für Fernseher und Projektoren vorgeben. An der Frontblende befinden sich auch ein LCD, ein Lautsprecher und eine Kopfhörerbuchse.

Blackmagic 2110 IP Converter sind dafür ausgelegt, SDI-Geräte in 2110-IP-Broadcast-Systeme einzubinden. Ausgeführt sind sie als Rackmount-Modelle für den Einbau in Equipment-Racks direkt neben den Geräten, deren Signale konvertiert werden sollen. Mit Konvertern können Benutzer ihre gesamte Videoausrüstung kostengünstig für den Gebrauch mit SMPTE-2110-Systemen transformieren. Man braucht dafür nur einen Blackmagic 2110 IP Converter an Live-Produktionsmischer, Digitalrekorder, Streaming-Prozessoren, Kameras, Fernseher u. a. anzuschließen.

Blackmagic 2110 IP Produkte entsprechen der SMPTE-ST-2110-Norm für IP-Video zum Übertragen, Synchronisieren und Beschreiben von 10-Bit-Video-, Audio- und Zusatzdaten über verwaltete IP-Netzwerke fürs Broadcasting. Sie können auch eingehende SDI-Signale zu einer gängigen PTP-Uhr neutakten oder Signale von externen Geräten mit der ebenfalls von der PTP-Uhr generierten Referenzausgabe gleichschalten.

„Wir wollten einen Konverter für moderne Monitoring-Workflows mit OLED-TVs und Mehrkanalsound entwickeln“, so Grant Petty, CEO von Blackmagic Design. „Die neuen Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G Konverter sind die ideale Lösung fürs Monitoring auf HDMI-Bildschirmen mit 3D-LUTs. Die Konverter unterstützen sogar bis zu 10 Audiokanäle. Da sie auch noch 2110-IP-Video unterstützen, sind wir uns sicher, dass unsere Kunden diese Konverter am Set und im Studio sehr nützlich finden werden.“

Leistungsmerkmale des Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G

  *  Wandlung von 12G-SDI oder SMPTE-2110-IP in HDMI
  *  Rackmount-Design mit Bedienelementen an der Frontblende
  *  LCD mit Videoanzeige und Tonkontrolle sowie Menüs
  *  Lautsprecher und Kopfhörerbuchse an der Frontblende
  *  Unterstützt 3D-LUTs für die präzise Kalibrierung
  *  XLR-Ausgänge mit 2 oder 10 Kanälen mit anpassbarer Verstärkung und Verzögerung
  *  Blackmagic IP10 Codec auf offenem Standard für geringe Latenz
  *  Redundante Stromzufuhr

VERFÜGBARKEIT UND PREIS

Die Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G Konverter sind ab Juni zu Stückpreisen ab 495 USD zzgl. von Steuerabgaben bei Blackmagic Design Fachhändlern weltweit erhältlich.

PRESSEFOTOS

Produktfotos der Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G Konverter und aller anderen Produkte von Blackmagic Design sind unter www.blackmagicdesign.com/de/media/images erhältlich.

ÜBER BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design entwickelt die weltweit anspruchsvollsten Videobearbeitungsprodukte, Digitalfilmkameras, Farbkorrektursysteme, Videokonverter, Videomonitoringsysteme, Kreuzschienen, Live-Produktionsmischer, Diskrekorder, Waveform-Monitore sowie Echtzeit-Filmscanner für die Kino-, Postproduktions- und Fernsehbranchen. Mit seinen DeckLink Capture-Karten hat Blackmagic Design in puncto Qualität und Bezahlbarkeit die Postproduktionsbranche revolutioniert, und die mit einem Emmy™ ausgezeichneten DaVinci Farbkorrekturprodukte des Anbieters gelten seit 1984 als Vorreiter der Film- und Fernsehindustrie.

Blackmagic Design bringt weiterhin laufend bahnbrechende Innovationen auf den Markt. So zum Beispiel die 6G-SDI- und 12G-SDI-Produkte sowie Lösungen für stereoskopische 3D- und Ultra-HD-Workflows. Das von weltweit führenden Postproduktionsfachleuten und -ingenieuren gegründete Unternehmen unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Japan, Singapur und Australien. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.blackmagicdesign.com/de

