BLACKMAGIC DESIGN ANUNCIA NOVO BLACKMAGIC ETHERNET SWITCH 820

  Switch Ethernet de alto desempenho com 8 portas Ethernet 100G,   2 portas Ethernet 10G, portas de relógio PTP redundantes e controle NMOS.

NAB 2026, Las Vegas (EUA) - Segunda-feira, 13 de abril de 2026 - A Blackmagic Design anunciou hoje o Blackmagic Ethernet Switch 820, um novo switch de alto desempenho e baixa latência, projetado para sistemas broadcast avançados. O novo modelo inclui oito conexões Ethernet 100G e duas conexões Ethernet 10G, além de roteamento SMPTE 2110 direto no painel frontal. Além disso, conta com duas conexões Ethernet redundantes para relógio PTP, uma porta própria para controle NMOS e uma porta de gerenciamento. O Blackmagic Ethernet Switch 820 estará disponível em junho através de revendedores Blackmagic Design no mundo todo por US$ 2.295.

O Blackmagic Ethernet Switch 820 será demonstrado no estande N2502 da Blackmagic Design na NAB 2026.

A linha Blackmagic Ethernet Switch foi projetada especialmente para a indústria televisiva. Como todas as conexões de rede estão localizadas na parte traseira, junto com as portas dos equipamentos, os clientes podem organizar os cabos de modo a evitar o acúmulo de fios. O Blackmagic Ethernet Switch 820 é um modelo de alta performance com resfriamento frontal-traseiro, redundância de seis ventoinhas, duas fontes de alimentação redundantes e roteamento intuitivo. O design silencioso é crucial ao trabalhar próximo aos equipamentos, como em unidades móveis de transmissão e mini racks.

Este modelo de alta performance tem oito conexões Ethernet 100G separadas por meio de conectores QSFP, que conectam as saídas de dados do HyperDeck ISO Recorder 100G e do Blackmagic Cloud Store Ultra e integram fluxos SMPTE 2110 com switchers ATEM Constellation IP e o HyperDeck ISO Recorder 100G.

O Blackmagic Ethernet Switch 820 inclui uma porta de controle dedicada para isolar o tráfego de gerenciamento NMOS dos dados de vídeo e áudio, ajudando a evitar disputas de largura de banda e assegurando comutações de baixa latência em redes IP SMPTE 2110. O controle NMOS é fundamental em sistemas SMPTE 2110, pois padroniza a descoberta, o registro e o gerenciamento de todos os dispositivos de vídeo IP na rede. Quando um novo equipamento SMPTE 2110 é conectado, o NMOS permite que o switch o identifique e o disponibilize para roteamento, eliminando ajustes manuais e simplificando a configuração, o que dispensa o suporte de especialistas em redes.

O Blackmagic Ethernet Switch 820 dispõe de duas entradas redundantes para relógio PTP, assegurando a precisão do sincronismo em todos os dispositivos da rede. O PTP garante que todos os equipamentos SMPTE 2110 compartilhem uma referência temporal precisa, o que é fundamental para a sincronização dos fluxos de vídeo, áudio e dados. Em caso de falha no relógio PTP, a segunda porta assume o sinal de sincronismo sem interrupções, o que é vital para produções ao vivo, já que qualquer perda mínima de sincronismo pode causar falhas na transmissão. Com portas PTP redundantes, os clientes podem conectar dois grandmasters separados para manter a sincronia total da rede SMPTE 2110, mesmo em caso de panes de hardware, problemas no cabeamento ou durante períodos de manutenção.

“Já contamos com um switch Ethernet excelente para 10G, mas precisávamos de um novo modelo voltado a fluxos de trabalho com Ethernet 100G”, afirmou Grant Petty, diretor-executivo da Blackmagic Design. “Este novo modelo traz resfriamento frontal-traseiro e, mais importante, conta com duas portas de relógio PTP redundantes, mantendo todos os fluxos de vídeo, áudio e dados perfeitamente sincronizados.” Isso é essencial em produções ao vivo, pois evita falhas durante a transmissão ao vivo.”

Recursos do Blackmagic Ethernet Switch 820:

  *  Desenvolvido especificamente para vídeo IP SMPTE 2110.
  *  Switch Ethernet de altíssima velocidade para produções televisivas.
  *  8 portas Ethernet 100G e 2 portas Ethernet 10G.
  *  Suporte a relógio PTP com 2 portas Ethernet PTP redundantes.
  *  Porta Ethernet dedicada para controle NMOS.
  *  Dispensa configurações complexas de multicast.
  *  O LCD permite rotear vídeo IP de forma simples, no estilo broadcast.
  *  A saída de vídeo de status exibe gráficos em tempo real da velocidade das portas.

DISPONIBILIDADE E PREÇO

O Blackmagic Ethernet Switch 820 estará disponível em junho através de revendedores Blackmagic Design no mundo todo por US$ 2.295, excluindo taxas.

IMAGENS PARA IMPRENSA

Fotos do Blackmagic Ethernet Switch 820 e de todos os outros produtos da Blackmagic Design estão disponíveis em www.blackmagicdesign.com/pt/media/images.

SOBRE A BLACKMAGIC DESIGN

A Blackmagic Design é líder na criação de produtos de edição de vídeo, câmeras digitais cinematográficas, corretores de cor, conversores de vídeo, equipamentos de monitoramento de vídeo, roteadores, switchers de produção ao vivo, gravadores de disco, monitores de forma de onda e digitalizadores de filme em tempo real para as indústrias de longas-metragens, pós-produção e transmissão televisiva. As placas de captura DeckLink da Blackmagic Design revolucionaram a qualidade e acessibilidade na pós-produção, enquanto os produtos de correção de cor DaVinci, premiados com o Emmy™, dominam a indústria do cinema e da televisão desde 1984.

A Blackmagic Design continua oferecendo inovações revolucionárias, incluindo os produtos SDI 6G, SDI 12G e fluxos de trabalho em 3D estereoscópico e Ultra HD. Com escritórios nos Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Singapura e Austrália, a Blackmagic Design foi fundada por líderes mundiais em engenharia e edição de pós-produção. Para mais informações, visite www.blackmagicdesign.com/pt.

