BLACKMAGIC DESIGN ANNUNCIAIL NUOVO BLACKMAGIC ETHERNET SWITCH 820

  Switch ethernet a prestazioni elevate con 8 porte 100G Ethernet   e 2 porte 10G Ethernet, porte ridondanti per clock PTP e per il controllo NMOS

NAB 2026, Las Vegas (USA) - Lunedì 13 aprile 2026 - Blackmagic Design ha annunciato Blackmagic Ethernet Switch 820, un nuovo modello a prestazioni elevate e a bassa latenza per sistemi broadcast avanzati. Include 8 connessioni 100G Ethernet e 2 connessioni 10G Ethernet, e un pannello frontale per gestire il routing SMPTE-2110 con facilità. Blackmagic Ethernet Switch 820 dispone inoltre di due connessioni ethernet ridondanti per clock PTP, una porta di controllo NMOS e una porta di gestione dedicata. Blackmagic Ethernet Switch 820 sarà disponibile a giugno a US$2295 dai rivenditori Blackmagic Design in tutto il mondo.

Blackmagic Ethernet Switch 820 sarà in dimostrazione allo stand N2502 di Blackmagic Design alla fiera NAB 2026.

I modelli Blackmagic Ethernet Switch sono stati progettati appositamente per il settore televisivo. Proprio come i dispositivi per il broadcast, tutte le connessioni sono situate sul retro, per un cablaggio preciso e ordinato. Blackmagic Ethernet Switch 820 vanta un design a prestazioni elevate con raffreddamento professionale front-to-back, 6 ventole per la ridondanza, due fonti di alimentazione ridondanti e semplici controlli di routing. Il design silenzioso è fondamentale quando si lavora accanto ai dispositivi, come accade negli OB van o in prossimità dei mini rack.

Questo potente modello include 8 connessioni 100G Ethernet separate con prese QSFP per collegare le porte dati dei registratori HyperDeck ISO Recorder 100G e Blackmagic Cloud Store Ultra. Trova impiego anche nelle reti SMPTE-2110 con gli switcher ATEM Constellation IP, i registratori HyperDeck ISO Recorder 100G, e non solo.

Blackmagic Ethernet Switch 820 ospita un’apposita connessione ethernet per il controllo NMOS. Questa porta mantiene il traffico di gestione NMOS separato dai dati video e audio, per cui il controllo non compete mai per la larghezza di banda, garantendo una commutazione a bassa latenza sulla rete video IP SMPTE-2110. Il controllo NMOS è importante nei sistemi SMPTE-2110 perché fornisce un metodo standardizzato per rilevare, registrare e gestire tutti i dispositivi video IP nella propria rete. Quando si collega un nuovo dispositivo SMPTE-2110, il controllo NMOS consente allo switch di identificarlo e renderlo disponibile per l’instradamento, eliminando la necessità di ritoccare le impostazioni. La configurazione è dunque semplice e non serve alcuna conoscenza informatica specializzata.

Blackmagic Ethernet Switch 820 include 2 ingressi ridondanti per clock PTP grazie a cui è possibile mantenere una sincronizzazione temporale precisa sui dispositivi collegati allo switch. Il PTP fa sì che tutta l’attrezzatura SMPTE-2110 condivida un riferimento temporale accurato, fondamentale per sincronizzare flussi video, audio e dati. Se il clock PTP smette di funzionare, la seconda porta subentra per mantenere il segnale di riferimento. Questo sistema è imprescindibile nelle produzioni dal vivo, dove anche una momentanea perdita di sincronizzazione può causare problemi in onda. Le due porte PTP permettono agli utenti di collegare due clock grandmaster separati per garantire una sincronizzazione ininterrotta nelle proprie reti SMPTE-2110 in caso di malfunzionamento dei dispositivi, problemi ai cavi o manutenzione.

“Abbiamo già un ottimo switch ethernet per il 10G, ma serviva un nuovo modello per i workflow 100G Ethernet”, ha affermato Grant Petty, AD di Blackmagic Design. “Il nuovo modello ha un sistema di raffreddamento front-to-back e soprattutto offre due porte ridondanti per clock PTP per mantenere sincronizzati tutti i flussi video, audio e dati. Questo è molto importante nelle produzioni dal vivo poiché assicura che non ci siano glitch quando si è in onda”.

Caratteristiche di Blackmagic Ethernet Switch 820

  *  Ideato appositamente per il video IP SMPTE-2110
  *  Switch ethernet ultraveloce per il settore televisivo
  *  8 porte 100G Ethernet e 2 porte 10G Ethernet
  *  Supporto per clock PTP con 2 porte ethernet PTP ridondanti
  *  Porta ethernet di controllo NMOS dedicata
  *  Non richiede complesse configurazioni multicast
  *  Display LCD per il routing dei flussi video IP in stile TV
  *  Uscita video per i grafici della velocità delle porte in tempo reale

DISPONIBILITÀ E PREZZO

Blackmagic Ethernet Switch 820 sarà disponibile a giugno a US$2295, imposte escluse, dai rivenditori Blackmagic Design in tutto il mondo.

IMMAGINI PER I MEDIA

Le immagini di Blackmagic Ethernet Switch 820 e di tutti i prodotti Blackmagic Design sono disponibili alla pagina www.blackmagicdesign.com/it/media/images

BLACKMAGIC DESIGN: CHI SIAMO

Blackmagic Design sviluppa i prodotti di montaggio video di più alta qualità al mondo, cineprese digitali, software di correzione del colore, convertitori video, dispositivi di monitoraggio video, matrici, switcher di produzione live, registratori su disco, monitor della forma d'onda e film scanner in tempo reale per l’industria del cinema, della post produzione e della telediffusione. Le schede di acquisizione DeckLink di Blackmagic Design hanno rivoluzionato la post produzione elevando la qualità e diminuendo i costi, e i prodotti di correzione del colore DaVinci, premio Emmy™, dominano il settore televisivo e cinematografico dal 1984.

Blackmagic Design continua a innovare con prodotti 6G-SDI e 12G-SDI e flussi di lavoro in 3D stereoscopico e Ultra HD. Fondata da esperti di post produzione e dai migliori ingegneri in tutto il mondo, Blackmagic Design ha uffici negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Giappone, a Singapore e in Australia. Per tutte le informazioni, visita www.blackmagicdesign.com/it

