BLACKMAGIC DESIGN ANUNCIA EL NUEVO BLACKMAGIC ETHERNET SWITCH 820

  Conmutador de red de alto rendimiento con ocho puertos Ethernet 100G   y dos Ethernet 10G, además de conexiones para reloj PTP redundantes y control NMOS.

NAB 2026, Las Vegas (EE. UU.) - lunes, 13 de abril de 2026 - Blackmagic Design dio a conocer hoy el conmutador de red Blackmagic Ethernet Switch 820, un nuevo modelo de alto rendimiento y baja latencia diseñado para sistemas de teledifusión avanzados. Este nuevo modelo incluye ocho conexiones Ethernet 100G y dos Ethernet 10G, además de la posibilidad de distribuir señales SMPTE 2110 desde el panel frontal con facilidad. Este dispositivo también dispone de dos conexiones Ethernet redundantes para el reloj PTP, un puerto de control NMOS y otro exclusivo para la gestión. Blackmagic Ethernet Switch 820 estará disponible desde junio a un precio a partir de 2295 dólares a través de todos los distribuidores de productos Blackmagic Design.

La empresa realizará una demostración de este nuevo dispositivo en el stand N2502 durante la presente edición de la feria NAB.

Los modelos Blackmagic Ethernet Switch han sido específicamente diseñados para el ámbito televisivo. Todas las conexiones de red están en la parte trasera, al igual que los puertos en los equipos de teledifusión, lo cual permite organizar los cables y evitar que se enreden. Por su parte, la versión Blackmagic Ethernet Switch 820 ofrece un mayor rendimiento con un sistema de enfriamiento profesional longitudinal (de adelante hacia atrás), seis ventiladores para brindar mayor protección, dos fuentes de alimentación redundantes y controles de distribución de señales sencillos. Su funcionamiento silencioso es muy importante al trabajar cerca de los equipos, por ejemplo, en unidades móviles o con bastidores pequeños.

Este modelo de mayor rendimiento incluye ocho conexiones Ethernet 100G independientes con puertos QSFP, ideales para conectar dispositivos HyperDeck ISO Recorder 100G y Blackmagic Cloud Store Ultra. También permite usar redes SMPTE 2110 con mezcladores ATEM Constellation IP, entre otros equipos.

El modelo Blackmagic Ethernet Switch 820 también incluye una conexión Ethernet de control NMOS que garantiza que el tráfico de gestión esté separado de las señales que transmiten el audio y las imágenes, a fin de evitar una competencia por el ancho de banda y asegurar una conmutación de baja latencia mediante una red IP SMPTE 2110. El control NMOS es fundamental en los sistemas SMPTE 2110, ya que proporciona una manera estandarizada de descubrir, registrar y gestionar todos los dispositivos IP audiovisuales en una red. Al conectar un nuevo equipo SMPTE 2110, este protocolo permite que el conmutador lo identifique y esté disponible para la distribución de señales, eliminando así la necesidad de efectuar ajustes manuales. La configuración es sencilla, y no se necesita tener conocimientos de informática específicos.

El modelo Blackmagic Ethernet Switch 820 incluye dos puertos con redundancia para relojes PTP, que te permiten mantener una sincronización precisa con todos los equipos conectados al conmutador. El protocolo PTP garantiza que todos los equipos SMPTE 2110 compartan una referencia de tiempo exacta, lo cual es crítico para sincronizar señales audiovisuales y de datos. Si uno falla, el otro mantiene la sincronización sin interrupciones. Esto es de vital importancia en las producciones en directo, donde incluso una pérdida momentánea de la sincronía puede causar problemas en la transmisión. Estos puertos también permiten conectar dos relojes patrón independientes, a fin de que la red SMPTE 2110 permanezca perfectamente sincronizada durante fallas de equipos, averías de cables o cuando se precisa realizar tareas de mantenimiento.

«Ya ofrecemos un conmutador de red Ethernet que es excelente para trabajar en redes 10G, pero queríamos un nuevo modelo para dinámicas de trabajo 100G», comentó Grant Petty, director ejecutivo de Blackmagic Design. «Este nuevo dispositivo dispone de un sistema de enfriamiento que va de adelante hacia atrás, pero lo más importante es que tiene dos puertos con redundancia para relojes PTP, de manera que todo el flujo de audio, video y datos permanezca sincronizado. Esto es esencial para las producciones en directo, ya que garantiza que no haya inconvenientes una vez que se está transmitiendo al aire».

Características principales

  *  Específicamente diseñado para señales IP SMPTE 2110.
  *  Conmutador de red Ethernet de rendimiento extremadamente alto para entornos televisivos.
  *  8 × puertos Ethernet 100G y 2 × Ethernet 10G.
  *  Sincronización mediante reloj PTP a través de 2 puertos Ethernet PTP redundantes.
  *  Puerto Ethernet exclusivo para control NMOS.
  *  No requiere configuraciones de multidifusión complejas.
  *  Pantalla LCD para asignación sencilla de señales IP, al igual que en entornos de teledifusión.
  *  Salida para ver representaciones gráficas de la velocidad y el estado de la señal en tiempo real.

DISPONIBILIDAD Y PRECIO

El nuevo Blackmagic Ethernet Switch 820 estará disponible desde junio a un precio a partir de 2295 dólares (impuestos no incluidos) a través de todos los distribuidores de productos Blackmagic Design.

IMÁGENES PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Las imágenes de los productos de Blackmagic Design mencionados en esta nota se encuentran disponibles en la siguiente página: www.blackmagicdesign.com/es/media/images

ACERCA DE BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design ofrece la mejor calidad en productos para la edición de imágenes, cámaras cinematográficas, sistemas de corrección cromática, conversores de formatos, monitores, matrices de conmutación, mezcladores para producciones en directo, grabadores digitales, escáneres de películas e instrumentos para el análisis de señales, destinados tanto a posproductoras como a la industria del cine y la televisión. Las tarjetas DeckLink para la captura de contenidos audiovisuales han generado una revolución en materia de rendimiento y rentabilidad, mientras que los productos DaVinci para el etalonaje digital han sido galardonados con un Emmy® y lideran el sector televisivo y cinematográfico desde 1984.

Blackmagic Design continúa creando soluciones innovadoras que incluyen dispositivos con tecnología SDI 6G y 12G, así como dinámicas de trabajo para proyectos estereoscópicos, tridimensionales y con calidad UHD. Fundada por los ingenieros y editores más destacados en el ámbito de la posproducción, la empresa cuenta con oficinas en el Reino Unido, Estados Unidos, Japón, Singapur y Australia. Más información: www.blackmagicdesign.com/es

