ブラックマジックデザイン、新製品BLACKMAGIC ETHERNET SWITCH 820を発表

  高性能イーサネットスイッチ。8つの100Gイーサネットポート、2つの10G   イーサネットポート、冗長性を備えたPTPクロックポート、NMOSコントロールに対応！

NAB 2026、アメリカ合衆国ラスベガス 2026年4月13日 (月曜日) - Blackmagic Designはこの日、高度な放送システム向けに設計された、高性能かつ低遅延の新モデル、Blackmagic Ethernet Switch 820を発表した。この新モデルは、8つの100Gイーサネットおよび2つの10Gイーサネット接続を搭載しているだけでなく、フロントパネルでシンプルなSMPTE-2110ルーティングに対応。Blackmagic Ethernet Switch 820はまた、冗長構成の2つのPTPクロックイーサネット接続、独立したNMOSコントロールポート、専用の管理ポートを搭載している。Blackmagic Ethernet Switch 820は、Blackmagic Design販売店にて6月よりUS$2,295で発売予定。

Blackmagic Ethernet Switch 820は、NAB 2026のBlackmagic Designブース（#N2502）で展示される。

Blackmagic Ethernet Switchシリーズは、テレビ用に設計されている。ネットワーク接続はすべて、放送機器のポートと同じ背面にあるため、ケーブルを整理して束ねられ、乱雑になることを防げる。Blackmagic Ethernet Switch 820はさらに高い性能を実現するように設計されており、前面から背面へのプロ仕様の冷却、冗長構成の6つの冷却ファンとデュアル電源、シンプルなルーターコントロールに対応。静音設計であることは、中継車やミニラックなどで他の機器の近くで作業する際に極めて重要である。

多機能なこの機種には、QSFPソケットを採用した8つの独立した100Gイーサネット接続が搭載されている。この100Gポートは、HyperDeck ISO Recorder 100GおよびBlackmagic Cloud Store Ultraのデータポートへの接続に使用する。あるいは、ATEM Constellation IPスイッチャーやHyperDeck ISO Recorder 100GなどとのSMPTE-2110ネットワークにも使用できる。

Blackmagic Ethernet Switch 820は、NMOSコントロール専用のイーサネット接続にも対応。このコントロール専用のポートにより、NMOS管理トラフィックをビデオやオーディオのデータから分けられるため、コントロールが帯域幅に影響を与えることなく、SMPTE-2110 IPビデオネットワークで低遅延のスイッチングを行える。NMOSコントロールは、接続しているネットワーク上のすべてのIPビデオ機器の検出、登録、管理を画一化した方法で行うため、SMPTE-2110システムでは重要である。新たなSMPTE-2110機器が接続されると、NMOSによりスイッチがそれを識別し、ルーティングに使用できるようにするので、マニュアルでの設定は不要だ。セットアップはシンプルなので、特別なITの知識は必要ない。

Blackmagic Ethernet Switch 820は、冗長構成の2つのPTPクロック入力を搭載している。この冗長性のあるPTPポートにより、スイッチに接続されている全機器で正確なタイミングを維持できる。PTPは、タイミングを揃える上で、すべてのSMPTE-2110機器が正確なリファレンスを使用するようにする。これは、ビデオ、オーディオ、データストリームの同期に欠かせない。1つのPTPクロックに問題が生じても、2つ目のポートがタイミング信号を途切れることなく維持する。ライブプロダクションでは、同期が一瞬でも失われるとオンエアでグリッチが生じるため、これは非常に重要である。冗長構成のPTPポートでは、2つの独立したグランドマスタークロックに接続できるため、機器の故障やケーブルの不具合が生じた際や、メンテナンスを行う必要がある場合でも、SMPTE-2110ネットワークは完璧な同期を維持する。

「10G対応のイーサネットスイッチはありましたが、100Gイーサネットのワークフローに対応する新しいモデルが必要でした。」Blackmagic DesignのCEO、グラント・ペティは語る。「この新モデルは前面から背面までの冷却システムに対応しており、さらに冗長性を備えた2つのPTPクロックポートを搭載しているので、すべてのビデオ、オーディオ、データストリームの同期を保てます。これはライブプロダクションでオンエア中にグリッチの発生を防止するので、非常に重要です。」

Blackmagic Ethernet Switch 820の機能

  *  SMPTE-2110 IPビデオ用に設計。
  *  テレビ向けの超高速イーサネットスイッチ。
  *  8つの100Gイーサネットポートおよび2つの10Gイーサネットポートを搭載。
  *  冗長構成の2つのPTPイーサネットポートでPTPクロックをサポート。
  *  専用のNMOSコントロールイーサネットポート。
  *  複雑なマルチキャスト設定は必要なし。
  *  LCDで、シンプルなテレビスタイルのIPビデオのルーティングが可能。
  *  ビデオ出力ステータスは、ポートの速度グラフをリアルタイムで表示。

ご購入と価格

Blackmagic Ethernet Switch 820は、世界各地のBlackmagic Design販売店にて6月よりUS$2,295（税抜価格）で発売予定。

フォト

Blackmagic Ethernet Switch 820およびその他のBlackmagic Design製品の写真はこちらwww.blackmagicdesign.com/jp/media/images/

会社概要

Blackmagic Designは、映画、ポストプロダクション、放送業界に向けて世界最先端のビデオ編集製品、デジタルフィルムカメラ、カラーコレクター、ビデオコンバーター、ビデオモニタリング、ルーター、ライブプロダクションスイッチャー、ディスクレコーダー、波形モニター、リアルタイム・フィルムスキャナーを開発している。Blackmagic DesignのDeckLinkキャプチャーカードは、その品質と価格で放送業界に革命をもたらした。また、エミー™ 賞を受賞したDaVinciカラーコレクションシステムは、1984年以降、テレビ、映画業界の中心となっている。

Blackmagic Designは、現在も6G-SDI、12G-SDI製品、ステレオスコピック3D、Ultra HDワークフローなどの独創的な革新を続けている。世界をリードするポストプロダクションエディターやエンジニアにより設立されたBlackmagic Designは、現在アメリカ合衆国、イギリス、日本、シンガポール、そしてオーストラリアにオフィスを構えている。詳細はwww.blackmagicdesign.com/jp

