BLACKMAGIC DESIGN STELLTNEUEN BLACKMAGIC ETHERNET SWITCH 820 VOR

  Hochleistungs-Ethernet-Switch mit acht 100G- und zwei   10G-Ethernet-Ports, redundanten PTP-Uhr-Ports und NMOS-Steuerung

NAB 2026, Las Vegas, USA - Montag 13. April 2026 - Blackmagic Design hat heute den Blackmagic Ethernet Switch 820 vorgestellt, einen neuen Hochleistungs-Switch mit niedriger Latenz, der für anspruchsvolle Broadcast-Systeme entwickelt wurde. Dieses Modell verfügt über acht 100G- und zwei 10G-Ethernet-Anschlüsse sowie die einfache SMPTE-2110-Signalverteilung über die Frontblende. Überdies bietet der Blackmagic Ethernet Switch 820 zwei redundante PTP-Uhr-Ethernet-Anschlüsse, einen separaten NMOS-Steuerport und einen dedizierten Verwaltungsport. Der Blackmagic Ethernet Switch 820 ist ab Juni für 2.295 USD bei Blackmagic Design Resellern weltweit erhältlich.

Der Blackmagic Ethernet Switch 820 wird auf der NAB 2026 am Blackmagic Design Stand N2502 vorgeführt.

Blackmagic Ethernet Switch Modelle wurden speziell für den Fernsehbetrieb entwickelt. Alle Netzwerkanschlüsse befinden sich auf der Rückseite und damit auf derselben Seite wie die Anschlüsse von Broadcast-Geräten. So können Benutzende ihre Kabel sauber bündeln und Kabelsalat vermeiden. Der Blackmagic Ethernet Switch 820 ist ein leistungsstärkeres Design mit professioneller Front-to-Back-Kühlung, sechs Lüftern für Redundanz, zwei redundanten Netzteilen und einfacher Kreuzschienen-Steuerung. Dieses leise Design ist besonders wichtig, wenn Benutzende in unmittelbarer Nähe der Geräte arbeiten, etwa in Ü-Wagen oder kompakten Racks.

Das leistungsstärkere Modell bietet acht separate 100G-Ethernet-Anschlüsse über QSFP-Buchsen. Die 100G-Ports können mit den Datenports am HyperDeck ISO Recorder 100G und am Blackmagic Cloud Store Ultra verbunden werden. Oder sie werden in SMPTE-2110-Netzwerken mit ATEM Constellation IP Mischern, HyperDeck ISO Recorder 100Gs und weiteren Geräten genutzt.

Der Blackmagic Ethernet Switch 820 verfügt außerdem über einen dedizierten Ethernet-NMOS-Steuerport. Dieser separate NMOS-Steuerport stellt sicher, dass der Management-Traffic von den Video- und Audiodaten getrennt bleibt, sodass die Steuerung nie mit der Bandbreite konkurriert und Umschaltungen mit niedriger Latenz im SMPTE-2110-IP-Videonetzwerk gewährleistet sind. Die NMOS-Steuerung ist in SMPTE-2110-Systemen wichtig, weil sie eine standardisierte Methode bietet, um alle IP-Videogeräte im Netzwerk zu erkennen, zu registrieren und zu verwalten. Neu angeschlossenes SMPTE-2110-Equipment erkennt der Switch mittels NMOS-Spezifikationen automatisch und macht es direkt routingfähig. Manuelle Einstellungen entfallen dabei vollständig. Ein einfaches Setup, für das Benutzende keine besonderen IT-Kenntnisse brauchen.

Das Modell Blackmagic Ethernet Switch 820 verfügt über zwei redundante PTP-Uhr-Ports. Diese redundanten PTP-Ports ermöglichen Benutzenden eine präzise Zeitsynchronisation aller mit dem Switch verbundenen Geräte. PTP stellt sicher, dass alle SMPTE-2110-Geräte eine gemeinsame, hochgenaue Zeitreferenz nutzen. Das ist eine entscheidende Voraussetzung für die exakte Synchronisation von Video-, Audio- und Datenströmen. Fällt eine PTP-Uhr aus, übernimmt der zweite Port nahtlos das Taktsignal. Das ist vor allem bei Liveproduktionen wichtig, in denen selbst ein momentaner Sync-Verlust Patzer in der laufenden Sendung verursachen kann. Zudem ermöglichen redundante PTP-Ports den Anschluss von zwei separaten Grandmaster-Uhren, sodass das SMPTE-2110-Netzwerk auch bei Geräteausfällen, Kabeldefekten oder Wartungsarbeiten perfekt synchron bleibt.

„Wir haben bereits einen Ethernet-Switch, der sich hervorragend für 10G eignet, aber wir brauchten ein neues Modell für 100G-Ethernet-Workflows“, erklärte Grant Petty, CEO von Blackmagic Design. „Dieses neue Modell bietet Front-to-Back-Kühlung. Vor allem verfügt es aber über zwei redundante PTP-Uhr-Ports, sodass alle Ihre Video-, Audio- und Datenströme synchron bleiben. Das ist in der Liveproduktion enorm wichtig, weil dann während der Sendung keine Bild- oder Tonaussetzer passieren.“

Produktmerkmale des Blackmagic Ethernet Switch 820

  *  Speziell für SMPTE-2110-IP-Video entwickelt
  *  Extrem schneller Ethernet-Switch für den Fernsehbetrieb
  *  Acht 100G-Ethernet-Ports und zwei 10G-Ethernet-Ports
  *  PTP-Uhrunterstützung mit zwei redundanten PTP-Ethernet-Ports
  *  Dedizierter Ethernet-NMOS-Steuerport
  *  Keine komplexen Multicast-Einstellungen erforderlich
  *  LCD für einfaches, fernsehgerechtes Routing von IP-Video
  *  Status-Videoausgabe zeigt Diagramme der Geschwindigkeit der Ports in Echtzeit an

VERFÜGBARKEIT UND PREIS

Der Blackmagic Ethernet Switch 820 ist ab Juni für 2.295 USD (zzgl. Steuerabgaben) bei Blackmagic Design Resellern weltweit erhältlich.

PRESSEFOTOS

Produktfotos des Blackmagic Ethernet Switch 820 und allen anderen Produkten von Blackmagic Design sind unter www.blackmagicdesign.com/de/media/images erhältlich.

ÜBER BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design entwickelt die weltweit anspruchsvollsten Videobearbeitungsprodukte, Digitalfilmkameras, Farbkorrektursysteme, Videokonverter, Videomonitoringsysteme, Kreuzschienen, Live-Produktionsmischer, Diskrekorder, Waveform-Monitore sowie Echtzeit-Filmscanner für die Kino-, Postproduktions- und Fernsehbranchen. Mit seinen DeckLink Capture-Karten hat Blackmagic Design in puncto Qualität und Bezahlbarkeit die Postproduktionsbranche revolutioniert, und die mit einem Emmy™ ausgezeichneten DaVinci Farbkorrekturprodukte des Anbieters gelten seit 1984 als Vorreiter der Film- und Fernsehindustrie.

Blackmagic Design bringt weiterhin laufend bahnbrechende Innovationen auf den Markt. So zum Beispiel die 6G-SDI- und 12G-SDI-Produkte sowie Lösungen für stereoskopische 3D- und Ultra-HD-Workflows. Das von weltweit führenden Postproduktionsfachleuten und -Ingenieuren gegründete Unternehmen unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Japan, Singapur und Australien. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.blackmagicdesign.com/de

