BLACKMAGIC DESIGN사, 새로운 BLACKMAGIC ETHERNET SWITCH 820 발표

  8개의 100G 및 2개의 10G 이더넷 포트와 리던던트   PTP 클럭 포트, NMOS 컨트롤을 탑재한 고성능 이더넷 스위치!

NAB 2026, 미국, 라스베이거스 - 2026년 4월 13일(월요일) - Blackmagic Design은 오늘 첨단 방송 시스템을 위해 설계되어 성능이 뛰어나며 지연 현상이 낮은 새로운 Blackmagic Ethernet Switch 820를 발표했다. 이 신규 모델에는 8개의 100G 및 2개의 10G 이더넷 연결 단자뿐 아니라 사용이 간편한 전면 패널 SMPTE-2110 라우팅도 제공한다. Blackmagic Ethernet Switch 820는 2개의 리던던트 PTP 클럭 이더넷 연결 단자와 1개의 개별적인 NMOS 컨트롤 포트, 전용 관리 포트를 탑재했다. Blackmagic Ethernet Switch 820는 오는 6월에 전 세계 Blackmagic Design 리셀러로부터 미화 $2,295에 구입할 수 있다.

Blackmagic Ethernet Switch 820는 오는 NAB 2026 박람회의 Blackmagic Design 부스인 #N2502에서 시연될 예정이다.

Blackmagic Ethernet Switch 모델은 특별히 TV 업계를 위해 설계되었다. 네트워크 연결 단자는 다른 방송 장비의 포트와 같이 모두 뒷면에 탑재되어 있어, 케이블이 엉키지 않게 다발로 묶어 깔끔하게 정리할 수 있다. Blackmagic Ethernet Switch 820은 고급 앞뒤 냉각 구조뿐 아니라 리던던시를 위한 6개의 팬, 듀얼 리던던트 전원 공급 그리고 간단한 라우터 제어 기능을 포함한 고성능 제품으로 설계되었다. 이러한 저소음 디자인은 중계 차량이나 소형 랙과 같은 장비 근처에서 작업할 경우에 매우 중요한 부분이다.

이 모델은 QSFP 소켓을 사용하는 8개의 분리된 100G 이더넷 연결 단자를 포함한 훨씬 강력한 모델이다. 이 100G 포트는 HyperDeck ISO Recorder 및 Blackmagic Cloud Store Ultra의 데이터 포트에 연결된다. ATEM Constellation IP 스위처, HyperDeck ISO Recorder 100G 등과 함께 SMPTE-2110 네트워크용으로도 사용할 수 있다.

Blackmagic Ethernet Switch 820는 NMOS 컨트롤 이더넷 전용 연결 포트를 탑재했다. 전용 컨트롤 포트를 통해 NMOS 관리용 트래픽이 비디오 및 오디오 데이터와 분리되도록 보장하기 때문에, 제어 트래픽은 절대 대역폭의 간섭을 받지 않으며 SMPTE-2110 IP 비디오 네트워크 환경에서도 저지연 스위칭이 가능하다. NMOS 컨트롤은 네트워크상에 있는 모든 IP 비디오 장치를 탐색 및 등록하고, 관리하기 위한 표준화된 방법을 제공함으로써 SMPTE-2110 시스템에서 핵심적인 역할을 수행한다. 새로운 SMPTE-2110 장치가 연결되면, 이더넷 스위치는 NMOS를 통해 그 장치를 식별하고 라우팅이 가능해지기 때문에, 수동 설정이 필요 없다. 즉, 간단한 셋업만으로 전문 IT 지식 없이도 손쉽게 사용할 수 있다.

Blackmagic Ethernet Switch 820 모델은 2개의 리던던트 PTP 클럭 입력을 탑재했다. 리던던트 PTP 포트를 사용해 이더넷 스위치에 연결된 모든 장비들 사이에서 정밀한 타이밍을 유지할 수 있다. PTP는 SMPTE-2110 장비가 비디오 및 오디오, 데이터 스트림 동기화에 중요한 정확한 타임 레퍼런스를 공유할 수 있도록 한다. PTP 클럭에 이상이 생기면 두 번째 포트가 타이밍 신호를 원활히 유지한다. 이는 일시적인 동기화 손실로 인해 방송 중 영상 글리치 현상 사고가 생길 수 있는 라이브 프로덕션 환경에서 중요한 부분이다. 리던던트 PTP 포트는 2개의 완전히 독립적인 그랜드마스터 클럭을 연결하여 장비 장애, 케이블 결함, 또는 유지 보수를 해야 할 경우에도 SMPTE-2110 네트워크의 완벽히 동기화된 상태가 유지된다.

“우리는 이미 10G 환경에서 사용할 수 있는 이더넷 스위치를 출시했지만, 100G 이더넷 워크플로를 위한 새로운 모델을 개발하고자 했다”라고 Blackmagic Design의 CEO 그랜트 패티(Grant Petty)가 말했다. “이 새로운 모델에는 앞뒤 냉각 시스템이 탑재되어 있을 뿐 아니라 2개의 리던던트 PTP 클럭 포트를 탑재되어 있어 모든 비디오 및 오디오, 데이터 스트림이 동기화된 상태로 유지된다. 이는 생방송 중 글리치 현상을 방지하기 때문에 라이브 프로덕션 환경에서 아주 중요한 기능이다.”

Blackmagic Ethernet Switch 820의 주요 기능

  *  SMPTE-2110 IP 비디오를 위한 특별 설계
  *  TV 방송을 위한 초고속 이더넷 스위치
  *  8개의 100G 이더넷 포트 및 2개의 10G 이더넷 포트
  *  PTP 클럭 지원 기능과 함께 2개의 PTP 이더넷 포트 지원
  *  전용 NMOS 컨트롤 이더넷 포트
  *  간편한 멀티캐스트 설정
  *  LCD를 통해 간단한 TV 스타일로 IP 비디오 라우팅 가능
  *  실시간 포트 속도 그래프가 표시되는 상태 정보 비디오 출력

가격 및 구입 안내

Blackmagic Ethernet Switch 820는 오는 6월에 전 세계 Blackmagic Design 리셀러로부터 미화 $2,295(관세 별도)에 구입할 수 있다.

제품 사진

Blackmagic Ethernet Switch 820 및 다른 모든 Blackmagic Design의 제품 사진은 www.blackmagicdesign.com/kr/media/images에서 볼 수 있다.

BLACKMAGIC DESIGN에 관하여

Blackmagic Design은 장편 영화, 후반 제작, TV 방송 업계에서 사용되는 디지털 카메라, 색보정 프로그램, 비디오 변환기, 비디오 모니터링, 라우터, 라이브 프로덕션 스위처, 디스크 레코더, 파형 측정기, 영화 제작용 실시간 필름 스캐너와 같은 세계 최고 품질의 비디오 편집 장비를 개발하는 회사이다. Blackmagic Design의 DeckLink 캡처 카드는 품질과 비용면에서 혁명을 일으킨 제품이며 에미상™을 수상한 DaVinci 색보정 제품은 1984년 이래로 TV와 영화 산업을 장악해 왔다.

Blackmagic Design은 6G-SDI와 12G-SDI 제품 그리고 입체 3D와 UHD 워크플로를 포함한 분야에 지속적으로 획기적인 혁명을 일으키고 있다. 세계를 선도하는 후반 제작 편집자와 엔지니어가 설립한 Blackmagic Design은 현재 미국, 영국, 일본, 싱가포르, 호주에 지사와 본사를 두고 있다. 더욱 자세한 사항은 자사 웹사이트 www.blackmagicdesign.com/kr에서 볼 수 있다.

