BLACKMAGIC DESIGN PREZENTUJE NOWY BLACKMAGIC ETHERNET SWITCH 820

  Wysokowydajny przełącznik Ethernet z 8 portami Ethernet   100G, 2 portami Ethernet 10G, redundantnymi portami zegara PTP oraz sterowaniem NMOS.

NAB 2026, Las Vegas, Stany Zjednoczone - poniedziałek, 13 kwietnia 2026 r. - Blackmagic Design ogłosił dziś Blackmagic Ethernet Switch 820, nowy wysokowydajny model o niskiej latencji, który został zaprojektowany do zaawansowanych systemów nadawczych. Zawiera 8 portów Ethernet 100G i 2 porty 10G oraz prostą funkcję routingu SMPTE-2110 na panelu sterowania. Posiada także 2 redundantne złącza Ethernet z zegarem PTP, oddzielny port sterujący NMOS oraz dedykowany port zarządzania. Blackmagic Ethernet Switch 820 będzie dostępny w czerwcu u dystrybutorów Blackmagic Design na całym świecie w cenie 2295 USD.

Blackmagic Ethernet Switch 820 zostanie zaprezentowany na stoisku Blackmagic Design #N2502 podczas NAB 2026.

Modele Blackmagic Ethernet Switch zostały zaprojektowane specjalnie dla telewizji. Wszystkie złącza sieciowe znajdują się z tyłu, tak jak porty sprzętu nadawczego, co pozwala na estetyczne ułożenie kabli i uniknięcie ich plątaniny. Blackmagic Ethernet Switch 820 to urządzenie o wysokiej wydajności, wyposażone w profesjonalny system chłodzenia od przodu do tyłu, 6 wentylatorów zapewniających redundancję, podwójne redundantne zasilacze oraz proste sterowanie routerem. Ta cicha konstrukcja ma ogromne znaczenie podczas użytkowania w miejscach takich jak wozy transmisyjne czy miniracki.

Bardziej zaawansowany model wyposażony jest w 8 oddzielnych portów Ethernet 100G z gniazdami QSFP. Porty 100G łączą się z portami danych na HyperDeck ISO Recorder 100G i Blackmagic Cloud Store Ultra. Można go też wykorzystać w sieciach SMPTE-2110 z mikserami ATEM Constellation IP, nagrywarką HyperDeck ISO Recorder 100G i innymi urządzeniami.

Ethernet Blackmagic 820 posiada też dedykowane złącze Ethernet do sterowania NMOS. Ten dedykowany port sterowania gwarantuje, że ruch związany z zarządzaniem NMOS jest oddzielony od danych wideo i audio, dzięki czemu sygnały sterujące nigdy nie konkurują o przepustowość, zapewniając przełączanie o niskiej latencji w sieci wideo IP SMPTE-2110. Sterowanie NMOS odgrywa ważną rolę w systemach SMPTE-2110, ponieważ zapewnia znormalizowany sposób wykrywania, rejestrowania i zarządzania wszystkimi urządzeniami wideo IP w sieci. Po podłączeniu nowego sprzętu SMPTE-2110 protokół NMOS umożliwia przełącznikowi routing, co eliminuje konieczność ręcznej konfiguracji. Jest to proste i nie wymaga żadnej specjalistycznej wiedzy informatycznej.

Model Blackmagic Ethernet Switch 820 jest wyposażony w 2 redundantne wejścia zegara PTP, które pozwalają zachować precyzyjną synchronizację czasową wszystkich urządzeń podłączonych do przełącznika. PTP gwarantuje, że wszystkie urządzenia SMPTE-2110 korzystają z tego samego precyzyjnego sygnału referencyjnego czasu, co ma kluczowe znaczenie dla synchronizacji strumieni wideo, audio i danych. W przypadku awarii zegara PTP drugi port płynnie przejmie sygnał czasowy. Ma to znaczenie podczas transmisji na żywo, gdzie nawet chwilowa utrata synchronizacji może spowodować zakłócenia na antenie. Dzięki redundantnym portom PTP klienci mogą również podłączyć dwa oddzielne zegary grandmaster, co zapewnia idealną synchronizację sieci SMPTE-2110 w przypadku awarii sprzętu, uszkodzeń kabli lub podczas prac konserwacyjnych.

„Oferujemy już przełącznik Ethernet, który świetnia działa z 10G, ale potrzebowaliśmy nowego modelu do przepływów pracy Ethernet 100G” – powiedział Grant Petty, dyrektor generalny Blackmagic Design. „Ten nowy model ma chłodzenie od przodu do tyłu, a co najważniejsze – ma dwa redundantne porty zegara PTP, dzięki czemu transmisje wideo, audio i danych pozostają zsynchronizowane. Jest to kluczowe w produkcji na żywo, bo zapewnia brak zakłóceń podczas transmisji na antenie”.

Charakterystyka Blackmagic Ethernet Switch 820

  *  Specjalnie zaprojektowany do obsługi wideo IP SMPTE-2110.
  *  Niezwykle szybki przełącznik Ethernet do wykorzystania w telewizji.
  *  8 portów Ethernet 100G i 2 porty Ethernet 10G.
  *  Obsługa zegara PTP z 2 redundantnymi portami Ethernet PTP.
  *  Dedykowany port Ethernet do sterowania NMOS.
  *  Brak złożonych ustawień multicast.
  *  LCD umożliwia prosty routing wideo IP w telewizyjnym stylu.
  *  Wyjście stanu wideo wyświetla wykresy prędkości portów w czasie rzeczywistym.

DOSTĘPNOŚĆ I CENA

Blackmagic Ethernet Switch 820 będzie dostępny w czerwcu u dystrybutorów Blackmagic Design na całym świecie w cenie 2295 USD.

ZDJĘCIA PRASOWE

Zdjęcia Blackmagic Ethernet Switch 820, a także innych produktów Blackmagic Design są dostępne na stronie www.blackmagicdesign.com/pl/media/images

O BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design tworzy najwyższej jakości na świecie produkty do montażu wideo, cyfrowe kamery filmowe, korektory koloru, konwertory wideo, urządzenia do monitorowania wideo, routery, miksery do produkcji na żywo, nagrywarki, monitory kształtu fali i skanery filmowe w czasie rzeczywistym dla branży filmów fabularnych, postprodukcji i transmisji telewizyjnych. Karty przechwytujące DeckLink od Blackmagic Design rozpoczęły rewolucję w zakresie jakości i przystępności cenowej w branży postprodukcji, podczas gdy wyróżnione nagrodą Emmy produkty do korekcji koloru DaVinci dominują w branży telewizyjnej i filmowej od 1984 roku.

Blackmagic Design kontynuuje przełomowe innowacje takimi produktami jak 6G-SDI i 12G-SDI oraz rozwiązania dla stereoskopicznych przepływów pracy w 3D i Ultra HD. Stworzona przez wiodących na świecie montażystów i inżynierów, firma Blackmagic Design ma siedziby w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii, Singapurze i Australii. Więcej informacji na stronie www.blackmagicdesign.com/pl

