BLACKMAGIC DESIGN, YENIBLACKMAGIC ETHERNET SWITCH 820'YI DUYURDU

  8 adet 100G ve 2 adet 10G Ethernet portu, yedekli PTP saat   portları ve NMOS kontrolü sunan yüksek performanslı Ethernet dağıtıcı!

NAB 2026, Las Vegas, ABD - 13 Nisan 2026 Salı - Blackmagic Design bugün, gelişmiş yayın sistemleri için tasarlanmış, yüksek performanslı, düşük gecikmeli yeni bir model olan Blackmagic Ethernet Switch 820'yi duyurdu. Bu yeni model; 8 adet 100G ve 2 adet 10G Ethernet bağlantısının yanı sıra ön panelden kolay SMPTE-2110 yönlendirmeye sahiptir. Blackmagic Ethernet Switch 820 ayrıca; iki yedekli PTP saat Ethernet bağlantısı, ayrı bir NMOS kontrol portu ve atanmış bir yönetim portuna sahiptir. Blackmagic Ethernet Switch 820, Haziran ayında dünya çapındaki Blackmagic Design bayilerinden US$2,295 fiyatla satışa sunulacak.

Blackmagic Ethernet Switch 820, NAB 2026 fuarındaki #N2502 numaralı Blackmagic Design standında tanıtılacak.

Blackmagic Ethernet Switch modelleri, özellikle televizyon yapımları için tasarlanmıştır! Tüm ağ bağlantıları, yayın ekipmanlarındaki portlarla aynı tarafta, yani arkada yer alır. Bu sayede, kullanıcılar kabloları tertipli bir şekilde düzenleyebilir ve kablo karmaşasını ortadan kaldırabilirler. Blackmagic Ethernet Switch 820, profesyonel önden arkaya soğutma, yedeklik için 6 fan, yedekli çift güç kaynağı ve basit yönlendirici kontrolüne sahip, daha yüksek performanslı bir tasarımdır. Bu sessiz tasarım, yayın tırlarında ve mini ekipman raflarının yakını gibi ortamlarda çalışırken çok önem teşkil eder.

Daha güçlü olan bu model, QSFP soketleri kullanan 8 adet ayrı 100G Ethernet bağlantısına sahiptir. 100G portları, HyperDeck ISO Recorder 100G ve Blackmagic Cloud Store Ultra üzerindeki veri portlarına bağlanır. Ya da ATEM Constellation IP görüntü mikserleri, HyperDeck ISO Recorder 100G ve benzeri cihazlar ile SMPTE-2110 ağları için kullanın!

Blackmagic Ethernet Switch 820, özel bir NMOS kontrol Ethernet bağlantısına da sahiptir. Bu özel kontrol portu, NMOS yönetim trafiğinin video ve ses verilerinden ayrı tutulmasını sağlar, böylece kontrol sinyalleri, hiçbir zaman bant genişliği için yarışmaz ve SMPTE-2110 IP video ağlarında düşük gecikmeli sinyal dağıtımı sağlar. NMOS kontrolü, SMPTE-2110 sistemlerinde önemlidir, çünkü kullanıcılara ağlarındaki tüm IP video cihazlarını keşfetmek, kaydetmek ve yönetmek için standart bir yöntem sunar. Yeni bir SMPTE-2110 ekipman bağlandığında, NMOS, dağıtıcının bu ekipmanı tanımlamasını ve yönlendirme için kullanılabilir hale getirmesini sağlar, böylelikle manuel ayarlara gerek kalmaz. Yani, kurulum basittir ve kullanıcıların herhangi bir özel BT bilgisine ihtiyacı olmaz!

Blackmagic Ethernet Switch 820 modeli, 2 adet yedekli PTP saat girişine sahiptir! Yedekli PTP portları, kullanıcıların dağıtıcıya bağlı tüm ekipmanlarda hassas zamanlama sürdürmesini sağlar. PTP, tüm SMPTE-2110 ekipmanlarının doğru bir zaman referansını paylaşmasını sağlar. Bu; video, ses ve veri akışlarını senkronize etmek için çok önemlidir. PTP saati arızalanırsa ikinci port, zamanlama sinyalini kesintisiz bir şekilde sürdürür. Bu, anlık bir senkronizasyon kaybının bile yayında aksaklıklara neden olabileceği canlı yapımlarda önemlidir. Yedekli PTP portları ayrıca, kullanıcıların iki ayrı grandmaster saati bağlamalarına olanak tanır, böylece ekipman arızaları ve kablo hataları esnasında veya bakım yapmaları gerektiğinde, SMPTE-2110 ağları mükemmel şekilde senkronize kalır.

Blackmagic Design CEO'su Grant Petty şunları söyledi: “10G için harika olan bir Ethernet dağıtıcımız zaten var ancak 100G Ethernet iş akışları için yeni bir model gerekiyordu. Bu yeni model, önden arkaya soğutmaya sahip, ancak en önemlisi tüm video, ses ve veri akışlarınızın senkronize kalması için 2 adet yedekli PTP saat portunun olması. Bu, canlı yapımda yayın esnasında herhangi bir aksaklık yaşanmamasını sağladığı için gerçekten çok önemli.”

Blackmagic Ethernet Switch 820’nin Özellikleri

  *  SMPTE-2110 IP video için özel olarak tasarlandı.
  *  Televizyon kullanımı için son derece yüksek hızlı Ethernet dağıtıcı.
  *  8 adet 100G Ethernet portu ve 2 adet 10G Ethernet portu.
  *  2 yedekli PTP Ethernet portu ile PTP saat desteği.
  *  Özel NMOS kontrol Ethernet portu.
  *  Karmaşık çoklu yayın ayarları gerekmez.
  *  LCD, IP videonun TV tarzında basit bir şekilde yönlendirilmesine imkan tanır.
  *  Durum video çıkışı, gerçek zamanlı olarak port hızı grafiklerini gösterir.

STOK DURUMU VE FIYAT

Blackmagic Ethernet Switch 820; gümrük vergileri hariç US$2.295 fiyatla, Haziran ayında dünya çapındaki Blackmagic Design bayilerinde satışa sunulacak.

BASIN FOTOĞRAFLARI

Blackmagic Ethernet Switch 820 ve tüm diğer Blackmagic Design ürün fotoğraflarına, www.blackmagicdesign.com/tr/media/images adresinden erişebilirsiniz.

BLACKMAGIC DESIGN HAKKINDA

Blackmagic Design; uzun metrajlı film, post-prodüksiyon ve televizyon yayıncılık endüstrileri için dünyanın en kaliteli video kurgulama ürünlerini, dijital film kameralarını, renk düzelticilerini, video standardı çeviricilerini, video görüntüleme cihazlarını, yönlendiricileri, canlı yapım görüntü mikserlerini, disk kaydedicilerini, dalga şekli denetleyicilerini ve gerçek zamanlı film tarayıcılarını üretmektedir. Blackmagic Design’in DeckLink kayıt kartları, kalite ve düşük maliyet bakımından post-prodüksiyonda bir devrim başlatmakla birlikte, firmanın Emmy™ ödüllü DaVinci renk düzeltme ürünleri de 1984 yılından beri, televizyon ve film endüstrisinde egemen olmuştur.

Blackmagic Design; 6G-SDI ve 12G-SDI ürünleri ve stereoskopik 3D ile Ultra HD iş akışları dahil olmak üzere çığır açan yeniliklerine devam etmektedir. Dünyanın lider post prodüksiyon uzmanları ve mühendisleri tarafından kurulan Blackmagic Design’in; Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Japonya, Singapur ve Avustralya’da ofisleri bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen, www.blackmagicdesign.com/tr adresine gidin.

