BLACKMAGIC DESIGN OGŁASZA NOWY HYPERDECK ISO RECORDER 100G

  Zaawansowany HyperDeck nagrywa do 8 oddzielnych kanałów   wideo IP SMPTE-2110 w rozdzielczości Ultra HD do szybkiej pamięci sieciowej.

NAB 2026, Las Vegas, Stany Zjednoczone - poniedziałek, 13 kwietnia 2026 r. - Blackmagic Design ogłosił dziś HyperDeck ISO Recorder 100G, nowy rejestrator wideo IP SMPTE-2110 z Ethernet 100G, który umożliwia klientom nagrywanie obrazu ze wszystkich kamer do produkcji na żywo. Oznacza to, że mogą oni używać także DaVinci Resolve do powtórek akcji na żywo. HyperDeck ISO Recorder 100G łączy wszystkie 8 kanałów wideo przy pomocy jednego połączenia Ethernet 100G i nagrywa wysokiej jakości wideo Apple ProRes do pamięci sieciowej dzięki Ethernet 100G. To niezwykle zaawansowane rozwiązanie stworzone z myślą o przyszłości branży nadawczej. HyperDeck ISO Recorder 100G będzie dostępny w lipcu u dystrybutorów Blackmagic Design na całym świecie za 4995 USD.

HyperDeck ISO Recorder 100G zostanie zaprezentowany na stoisku #N2502 Blackmagic Design podczas NAB 2026.

W każdym procesie postprodukcji kluczową rolę odgrywa współdzielona pamięć sieciowa. Dlatego HyperDeck ISO Recorder 100G nagrywa do pamięci sieciowej przy użyciu niezwykle szybkiej sieci Ethernet 100G, która jako jedyna umożliwia nagrywanie 8 kanałów ProRes HQ w rozdzielczości Ultra HD. HyperDeck ISO Recorder 100G posiada również dwa dedykowane porty 100G dla zapewnienia redundancji. Nagrywanie na dyski sieciowe jest łatwe – wystarczy przejrzeć serwery pamięci sieciowej i wybrać żądany folder. Teraz montażyści mogą po prostu zalogować się do sieciowej pamięci masowej i uzyskać dostęp do wszystkich swoich multimediów w jednym miejscu. DaVinci Resolve pozwala na montaż multimediów podczas ich nagrywania. Dzięki funkcjom nadawczym DaVinci Resolve jest idealnym rozwiązaniem do powtórek akcji na żywo.

Nagrywanie wszystkich kamer podczas produkcji na żywo pozwala klientom na późniejszy ponowny montaż i korekcję kolorów programu. Ponieważ HyperDeck ISO Recorder 100G nagrywa do pamięci sieciowej, wiele stacji roboczych może mieć dostęp do tej samej pamięci, nawet podczas nagrywania. Dzięki temu powtórki z wydarzeń sportowych na żywo są łatwe i niedrogie. Wystarczy pobrać bezpłatną wersję programu DaVinci Resolve, aby rozpocząć pracę. Wszystkie kamery będą wyświetlane w multiview w oknie montażowym, dzięki czemu można nawet przewijać wszystkie ujęcia w czasie rzeczywistym. Wystarczy wybrać żądane ujęcie i nacisnąć On Air, aby rozpocząć transmisję na żywo. W trakcie emisji na żywo można wybrać nowe ujęcie w trybie multiview DaVinci. Zastosowanie DaVinci Resolve Replay Editor sprawi, że tworzenie powtórki będzie jeszcze szybsze.

HyperDeck ISO Recorder 100G charakteryzuje się rewolucyjną konstrukcją, która łączy w sobie elementy sterujące dekiem nadawczym z niezwykle cichym systemem chłodzenia od przodu do tyłu oraz pełną redundancją wszystkich połączeń wideo i danych. Ekran LCD ma tryb zarówno jasny, jak i ciemny, a przyciski sterowania transportem są wytrzymałe i profesjonalnie wykonane. Prawdziwą elegancję zapewnia obrabiane maszynowo metalowe pokrętło wyszukiwania o zwiększonej masie i miękkiej gumowej powierzchni, która jest niezwykle przyjemna w dotyku. Dodatkowo pokrętło posiada aktywne sprzęgło, tak jak w tradycyjnych dekach nadawczych. Panel sterowania ma także złącze słuchawkowe i wbudowany głośnik, a port USB typu C ułatwia aktualizację oprogramowania.

HyperDeck ISO Recorder jest wyposażony w złącza SMPTE-2110 wykorzystujące Ethernet 100G, dzięki czemu może łączyć się ze wszystkimi 8 kanałami nagrywania i odtwarzania wideo za pomocą jednego fizycznego połączenia. Ma też dwa oddzielne porty Ethernet 100G zapewniające redundancję, co pozwala podłączyć każdy port do całkowicie oddzielnych przełączników sieciowych. Technologia ta nosi nazwę SMPTE 2022-7 Seamless Protection Switching i przesyła 2 identyczne kopie wideo oraz audio między złączami. Następnie po stronie odbiorcy porównuje przychodzące pakiety RTP według numeru sekwencji i rekonstruuje idealną klatkę wideo z pakietu pikseli, który przychodzi jako pierwszy. Przełączanie odbywa się całkowicie płynnie, bez utraty klatek czy zakłóceń dźwięku.

Nadawcy potrzebują niezawodnego sprzętu wyposażonego w redundantne rozwiązania oraz funkcję monitorowania stanu technicznego. Złącze wideo IP SMPTE-2110 wykorzystuje dwa redundantne połączenia Ethernet 100G do podłączenia do dwóch oddzielnych sieci wideo. Dostępne są również dwa redundantne złącza Ethernet 100G przeznaczone do obsługi pamięci masowej w sieci. Klienci mogą udostępniać dane i przesyłać wideo za pomocą jednego połączenia, jeśli nie potrzebują takiej redundancji. Nawet porty PTP i porty kontrolne są redundantne. Urządzenie jest również wyposażone w wiele redundantnych wentylatorów chłodzących oraz redundantne zasilacze sieciowe.

System chłodzenia urządzenia HyperDeck ISO Recorder 100G zasysa powietrze przez panel sterowania, dlatego wszystkie elementy sterujące odtwarzaniem umieszczono na niewielkiej płytce po prawej stronie. Pokrętło wyszukiwania jest wykonane z obrabianego metalu, ma miękką gumową powłokę i elektroniczne sprzęgło. Urządzenie posiada przyciski sterowania transportem do nagrywania, odtwarzania, zatrzymywania, przewijania do przodu i do tyłu, poprzedniego i następnego klipu. Jest także przycisk INPUT.

HyperDeck ISO Recorder 100G umożliwia nagrywanie materiału wideo w formatach Apple ProRes 422 HQ, ProRes 422 i ProRes 422 LT, dzięki czemu klienci otrzymują pliki wysokiej jakości, które można później montować i poddawać korekcji kolorów na etapie postprodukcji. Pliki Apple ProRes są powszechnie stosowane w branży nadawczej, dzięki czemu nagrane materiały są w pełni kompatybilne z oprogramowaniem, takim jak DaVinci Resolve, Media Composer, Premiere Pro i Final Cut Pro. Najlepszym rozwiązaniem do przechowywania danych są urządzenia Blackmagic Cloud Store Ultra lub Blackmagic Cloud Dock Ultra, ponieważ oba te produkty są wyposażone w niezwykle szybkie porty Ethernet 100G. To jeden port dla urządzenia HyperDeck i jeden dla sieci komputerowej.

Dzięki urządzeniu HyperDeck ISO Recorder 100G klienci zyskują nowoczesną konstrukcję opartą na standardzie SMPTE-2110 z zachowaniem portów szeregowych RS-422 do sterowania urządzeniami, co pozwala na korzystanie z istniejących systemów automatyki nadawczej. Hyperdeck obsługuje również dodatkowe polecenia Advanced Media Protocol do zarządzania nagrywarkami dyskowymi. Pełny zestaw poleceń zdalnego sterowania znajduje się w instrukcji obsługi.

Ponieważ HyperDeck ISO Recorder 100G obsługuje wiele języków, nie ma potrzeby uczenia się nowego. Obsługiwane języki to angielski, chiński, japoński, koreański, hiszpański, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski, portugalski, turecki, polski i ukraiński.

„Ten HyperDeck to najbardziej zaawansowany rejestrator, jaki zaprojektowaliśmy” – przyznał Grant Petty, dyrektor generalny Blackmagic Design. „Wyróżnia się pod każdym względem, a jego najbardziej ekscytującą funkcją jest możliwość wykonania powtórek na żywo. Możemy nagrywać 8 kanałów wideo Ultra HD dzięki urządzeniu o wielkości 2U. Jest znacznie mniejszy i tańszy w porównaniu do poprzednich rozwiązań”.

Charakterystyka HyperDeck ISO Recorder 100G

  *  Nagrywa 8 kanałów wideo Ultra HD.
  *  Zaprojektowany do wykonywania powtórek akcji na żywo przy pomocy DaVinci Resolve.
  *  Interfejs użytkownika z ekranem dotykowym i dekiem sterującym.
  *  Możliwość połączenia z SDI dzięki Blackmagic SDI Expander 8x12G.
  *  Zawiera Ethernet 100G na potrzeby nagrywania do pamięci sieciowej.
  *  Obsługuje Blackmagic Cloud Store Ultra i Media Dock Ultra.
  *  Obsługuje 2 redundantne złącza SMPTE 2022-7 Ethernet 100G.
  *  Redundantna konstrukcja obejmuje dwa porty Ethernet i podwójne zasilanie AC.
  *  Zawiera tradycyjne sterowanie dekiem nadawczym.
  *  Nagrywa pliki Apple ProRes dla niewiarygodnej wysokiej jakości.
  *  Zawiera sterowanie RS-422 dla systemów automatyki nadawczej.
  *  Obsługuje Blackmagic OS dla większej niezawodności.
  *  Obsługuje 13 popularnych języków.

DOSTĘPNOŚĆ I CENA

HyperDeck ISO Recorder 100G będzie dostępny w lipcu u dystrybutorów Blackmagic Design na całym świecie za 4995 USD.

ZDJĘCIA PRASOWE

Zdjęcia HyperDeck ISO Recorder 100G oraz innych produktów Blackmagic Design są dostępne na www.blackmagicdesign.com/pl/media/images.

O BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design tworzy najwyższej jakości na świecie produkty do montażu wideo, cyfrowe kamery filmowe, korektory koloru, konwertory wideo, urządzenia do monitorowania wideo, routery, miksery do produkcji na żywo, nagrywarki, monitory kształtu fali i skanery filmowe w czasie rzeczywistym dla branży filmów fabularnych, postprodukcji i transmisji telewizyjnych. Karty przechwytujące DeckLink od Blackmagic Design rozpoczęły rewolucję w zakresie jakości i przystępności cenowej w branży postprodukcji, podczas gdy wyróżnione nagrodą Emmy produkty do korekcji koloru DaVinci dominują w branży telewizyjnej i filmowej od 1984 roku. Blackmagic Design kontynuuje przełomowe innowacje takimi produktami jak 6G-SDI i 12G-SDI oraz rozwiązania dla stereoskopicznych przepływów pracy w 3D i Ultra HD. Stworzona przez wiodących na świecie montażystów i inżynierów, firma Blackmagic Design ma siedziby w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii, Singapurze i Australii. Więcej informacji na stronie www.blackmagicdesign.com/pl

