BLACKMAGIC DESIGN ANUNCIA EL NUEVO HYPERDECK ISO RECORDER 100G

  Modelo HyperDeck excepcional que graba hasta ocho señales   IP SMPTE 2110 (UHD) en unidades de almacenamiento en red de gran velocidad.

NAB 2026, Las Vegas (EE. UU.) - lunes, 13 de abril de 2026 - Blackmagic Design dio a conocer hoy el nuevo HyperDeck ISO Recorder 100G, un videograbador IP SMPTE 2110 con tecnología Ethernet 100G que permite captar las señales de todas las cámaras durante producciones en vivo. Esto brinda a los usuarios la posibilidad de emplear DaVinci Resolve como sistema de repeticiones en directo. El dispositivo transmite los ocho canales a través de una sola conexión Ethernet 100G, la cual facilita además la grabación de archivos ProRes de gran calidad en unidades de almacenamiento en red. Asimismo, su diseño avanzado ha sido concebido para el futuro de la teledifusión. Este modelo estará disponible en el mes de julio a un precio de 4995 dólares a través de todos los distribuidores de productos Blackmagic Design.

Asimismo, se exhibirá en el stand de la empresa (#N2502) durante la presente edición de la feria NAB.

El almacenamiento en red compartido es el núcleo de cualquier dinámica de posproducción. Por ello, el modelo HyperDeck ISO Recorder 100G graba en red mediante una conexión Ethernet 100G sumamente rápida, la única tecnología capaz de registrar ocho canales ProRes HQ en UHD. Además, para garantizar la continuidad, dispone de dos puertos de datos 100G a fin de brindar un sistema de redundancia. El proceso es sencillo: solo hay que explorar los servidores de red y seleccionar la carpeta de destino. Al guardar todos los archivos en una misma ubicación, es más fácil para los editores acceder a ellos. En tal sentido, DaVinci Resolve permite incluso editar mientras se graba. Gracias a las nuevas herramientas para reproducciones televisivas, dicho programa es una solución excepcional para realizar repeticiones en vivo y en directo.

Grabar las señales de todas las cámaras durante un evento en directo facilita la edición y el ajuste del color del programa en una etapa posterior. Dado que el dispositivo graba en unidades de red, varias estaciones de trabajo pueden acceder al mismo material de forma simultánea, incluso mientras la grabación sigue en curso. Esto simplifica las repeticiones deportivas en directo y reduce costos. Para comenzar, solo es necesario descargar la versión gratuita de DaVinci Resolve. El visor mostrará las señales de las cámaras simultáneamente en varias ventanas, permitiendo el desplazamiento por todos los ángulos en tiempo real. Una vez seleccionado el ángulo deseado, basta con pulsar «On Air» para transmitir al aire. Mientras se emite la repetición, es posible elegir un nuevo ángulo desde la interfaz de DaVinci. Al usar un dispositivo DaVinci Resolve Replay Editor, se agiliza aún más este proceso.

El modelo HyperDeck ISO Recorder 100G presume de un diseño revolucionario que fusiona los controles tradicionales de un videograbador con un sistema de ventilación longitudinal sumamente silencioso y redundancia completa en todas las conexiones para datos y señales. La pantalla LCD ofrece dos modos de visualización (claro y oscuro), mientras que los botones son firmes y resistentes. A fin de aportar distinción y elegancia, este equipo incluye un mando de búsqueda de metal mecanizado con mayor volumen y una superficie de goma suave muy agradable al tacto, y un embrague activo, al igual que los grabadores tradicionales. El panel frontal dispone de un altavoz integrado y una conexión para auriculares, además de una conexión USB-C que facilita la actualización del dispositivo.

El modelo HyperDeck ISO Recorder incluye conexiones SMPTE 2110 con tecnología Ethernet 100G, por lo que permite grabar y reproducir los ocho canales mediante una sola conexión física. Además, dispone de dos puertos Ethernet 100G que no solo brindan redundancia, sino también la posibilidad de conectar cada uno de ellos a un conmutador de red distinto. Este sistema, denominado SMPTE 2022-7 Seamless Protection Switching (conmutación de protección ininterrumpida), transmite dos copias idénticas del audio y las imágenes por ambas conexiones. En el dispositivo receptor, los paquetes RTP entrantes se comparan por número de secuencia y se reconstruye el fotograma perfectamente utilizando el paquete que llegue primero. La conmutación es totalmente imperceptible, sin omisión de fotogramas o interrupciones en el audio.

Las teledifusoras necesitan equipos confiables con sistemas de redundancia e información técnica. Para ello, se utilizan dos conexiones Ethernet 100G para señales IP SMPTE 2110 que permiten conectarse a dos redes independientes. También existen dos conexiones Ethernet 100G redundantes para unidades de almacenamiento en red, aunque también es posible compartir datos e imágenes a través de un único enlace. Este equipo brinda un sistema de redundancia completo con varios puertos de control, ventiladores y fuentes de alimentación para corriente alterna.

El sistema térmico de la unidad aspira el aire a través del panel frontal, por lo que todos los controles de reproducción están situados en un pequeño grupo aislado en el costado derecho. El mando giratorio de metal mecanizado está recubierto por una delgada capa de goma suave y cuenta con un embrague electrónico. A su vez, los controles permiten grabar imágenes, reproducirlas, detener la grabación o la reproducción, avanzar rápidamente, rebobinar y pasar al clip siguiente o volver al anterior.

El modelo HyperDeck ISO Recorder 100G permite grabar en formato ProRes 422 HQ, ProRes 422 o ProRes 422 LT, lo cual brinda la posibilidad de obtener archivos de gran calidad que se pueden editar y etalonar posteriormente durante la posproducción. Los archivos ProRes se utilizan ampliamente en la industria audiovisual, lo que garantiza la compatibilidad del material grabado con programas como DaVinci Resolve, Media Composer, Premiere Pro y Final Cut Pro. Las mejores opciones de almacenamiento son Blackmagic Cloud Store Ultra o Blackmagic Cloud Dock Ultra, ya que ambos productos incluyen puertos Ethernet 100G extremadamente rápidos, uno para el grabador y otro para la red informática.

El modelo HyperDeck ISO Recorder 100G ofrece un diseño moderno basado en la tecnología SMPTE 2110, pero a su vez incluye puertos de control serial RS-422 para poder utilizar los sistemas de automatización existentes. Asimismo, este equipo admite comandos del protocolo AMP (Advanced Media Protocol) para manejar grabadores de disco. El manual de instrucciones incluye todos los comandos remotos compatibles.

El modelo HyperDeck ISO Recorder 100G es sumamente sencillo de usar, ya que su interfaz está disponible en español, alemán, chino, coreano, francés, inglés, italiano, japonés, polaco, portugués, ruso, turco y ucraniano.

«Jamás hemos diseñado un grabador tan avanzado como este», afirmó Grant Petty, director ejecutivo de Blackmagic Design. «Es completamente distinto, pero lo más apasionante es que se puede usar para efectuar repeticiones en directo. Permite grabar ocho señales UHD y tiene un tamaño de apenas dos unidades de bastidor, o sea, es más compacto y económico que cualquier otro dispositivo».

Características principales

  *  Grabación de 8 canales UHD.
  *  Diseñado para repeticiones en directo con DaVinci Resolve.
  *  Pantalla táctil con controles tradicionales.
  *  Conectividad SDI mediante dispositivos Blackmagic SDI Expander 8x12G.
  *  Incluye tecnología Ethernet 100G para grabar en unidades de almacenamiento en red.
  *  Compatibilidad con dispositivos Blackmagic Cloud Store Ultra y Media Dock Ultra.
  *  Incluye 2 conexiones SMPTE 2110-7 redundantes.
  *  Sistema de redundancia con 2 conexiones Ethernet y 2 fuentes de alimentación (CA).
  *  Incluye controles tradicionales habituales en otros grabadores.
  *  Grabación de archivos ProRes para lograr una calidad sin igual.
  *  Incluye puerto de control RS-422 para sistemas de automatización de transmisiones.
  *  Sistema operativo Blackmagic OS para lograr una mayor confiabilidad.
  *  Interfaz en 13 idiomas.

DISPONIBILIDAD Y PRECIO

Este modelo estará disponible en el mes de julio a un precio de 4995 dólares (impuestos no incluidos) a través de todos los distribuidores de productos Blackmagic Design.

IMÁGENES PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Las imágenes de los productos de Blackmagic Design mencionados en esta nota se encuentran disponibles en la siguiente página: www.blackmagicdesign.com/es/media/images

ACERCA DE BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design ofrece la mejor calidad en productos para la edición de imágenes, cámaras cinematográficas, sistemas de corrección cromática, conversores de formatos, monitores, matrices de conmutación, mezcladores para producciones en directo, grabadores digitales, escáneres de películas e instrumentos para el análisis de señales, destinados tanto a posproductoras como a la industria del cine y la televisión. Las tarjetas DeckLink para la captura de contenidos audiovisuales han generado una revolución en materia de rendimiento y rentabilidad, mientras que los productos DaVinci para el etalonaje digital han sido galardonados con un Emmy® y lideran el sector televisivo y cinematográfico desde 1984. Blackmagic Design continúa creando soluciones innovadoras que incluyen dispositivos con tecnología SDI 6G y 12G, así como dinámicas de trabajo para proyectos estereoscópicos, tridimensionales y con calidad UHD. Fundada por los ingenieros y editores más destacados en el ámbito de la posproducción, la empresa cuenta con oficinas en el Reino Unido, Estados Unidos, Japón, Singapur y Australia. Más información: www.blackmagicdesign.com/es

