BLACKMAGIC DESIGN PRÄSENTIERT NEUEN HYPERDECK ISO RECORDER 100G

  Leistungsstarker HyperDeck zeichnet bis zu acht separate   Ultra-HD-SMPTE-2110-IP-Video-Kanäle auf hochperformanten Netzwerkspeicher auf

NAB 2026, Las Vegas, USA - Montag 13. April 2026 - Blackmagic Design hat heute den HyperDeck ISO Recorder 100G vorgestellt, einen neuen SMPTE-2110-IP-Videorekorder mit 100G-Ethernet, der Benutzern die gleichzeitige Aufzeichnung aller Kameras einer Liveproduktion ermöglicht. Dies befähigt Benutzer auch, DaVinci Resolve als Replay-System für Live-Action zu verwenden. Der HyperDeck ISO Recorder 100G verwendet einen einzigen 100G-Ethernet-Anschluss für alle acht Videokanäle und zeichnet darüber hinaus hochwertiges Apple-ProRes-Video per 100G-Ethernet direkt auf Netzwerkspeicher auf. Mit diesem innovativen Design setzt Blackmagic ein Zeichen für die Zukunft des Sendewesens. Der HyperDeck ISO Recorder 100G ist ab Juli zum Preis von 4.995 USD bei Blackmagic Design Fachhändlern weltweit erhältlich.

Blackmagic Design wird den HyperDeck ISO Recorder 100G auf der NAB 2026 am Stand N2502 vorführen.

Das Herzstück eines jeden Postproduktions-Workflow ist ein zentraler Netzwerkspeicher. Deshalb zeichnet der HyperDeck ISO Recorder 100G via extrem schnelles 100G-Ethernet direkt auf Netzwerkspeicher auf. Nur 100G-Ethernet ist schnell genug, um 8 Kanäle ProRes HQ in Ultra HD gleichzeitig aufzuzeichnen. Zudem verfügt der HyperDeck ISO Recorder 100G über zwei dedizierte 100G-Datenports für Redundanz. Die Aufzeichnung auf Netzlaufwerke ist einfach. Benutzer durchsuchen einfach die verfügbaren Speicher und wählen den gewünschten Ordner aus. Editoren können sich dann einfach mit dem Netzwerkspeicher verbinden und auf sämtliche Medien zentral zugreifen. In DaVinci Resolve kann man Medien sogar bereits während der Aufzeichnung bearbeiten. Mit den Broadcast-Playout-Funktionen von DaVinci Resolve eignet sich das System gleichzeitig hervorragend als Lösung für Live-Action-Wiederholungen.

Wenn Benutzer in einer Liveproduktion von allen Kameras aufzeichnen, können sie ihr Programm später neu schneiden und farbkorrigieren. Da der HyperDeck ISO Recorder 100G direkt auf Netzwerkspeicher aufzeichnet, können mehrere Workstations gleichzeitig auf denselben Speicher zugreifen. Das geht sogar während der Aufzeichnung. So lassen sich Wiederholungen für Sport-Direktübertragungen einfach und kostengünstig umsetzen. Benutzer laden einfach die kostenlose Version von DaVinci Resolve herunter und legen los. Im Viewer werden alle Kameras in einer Multiview-Ansicht angezeigt, sodass Benutzer alle Blickwinkel in Echtzeit durchscrollen können. Dann können Benutzer einfach die gewünschte Perspektive wählen und „On air“ drücken, um live zu gehen. Während die Wiedergabe läuft, kann in der Multiview-Ansicht von DaVinci bereits die nächste Perspektive vorbereitet werden. Mit einem DaVinci Resolve Replay Editor lässt sich der Wiederholungsablauf noch weiter beschleunigen.

Der HyperDeck ISO Recorder 100G überzeugt mit einem bahnbrechenden Design, das klassische Broadcast-Bedienelemente mit extrem leiser Front-to-Back-Kühlung und voll redundanten Anschlüssen für Video und Daten kombiniert. Der LCD-Bildschirm unterstützt Hell- und Dunkelmodi. Zudem haben die Transporttasten eine stabilere professionelle Haptik. Für besondere Eleganz sorgt ein aus Metall gefertigter robuster Suchlaufregler mit weicher Gummierung, der sich äußerst angenehm anfühlt. Überdies erinnert die aktive Kupplung des Suchreglers an klassische MAZen. An der Frontblende sind außerdem ein Kopfhöreranschluss und ein integrierter Lautsprecher untergebracht. Ein USB-C-Anschluss an der Frontblende macht Software-Updates besonders bequem.

Der HyperDeck ISO Recorder nutzt SMPTE-2110-Verbindungen über 100G-Ethernet und kann so alle 8 Aufnahme- und Wiedergabe-Kanäle über eine einzige physische Verbindung anbinden. Zusätzlich stehen zwei separate 100G-Ethernet-Ports für Redundanz zur Verfügung, sodass Benutzer jeden Port an einen eigenen Netzwerk-Switch anschließen können. Dieses Verfahren nennt man Standard SMPTE-2022-7 Seamless Protection Switching. Dabei werden die eingehenden RTP-Pakete beider Verbindungen anhand ihrer Sequenznummern verglichen, sodass stets aus den zuerst empfangenen Datenpaketen ein perfektes Videobild rekonstruiert wird. Der Umschaltvorgang ist völlig unterbrechungsfrei, ohne Bild- oder Tonaussetzer!

Broadcaster benötigen zuverlässige Geräte mit Redundanz und übersichtlicher technischer Statusanzeige. Die SMPTE-2110-IP-Videoverbindung nutzt zwei redundante 100G-Ethernet-Anschlüsse, über die man sich mit zwei getrennten Videonetzwerken verbinden kann. Zusätzlich gibt es zwei redundante 100G-Ethernet-Verbindungen für den Netzwerkspeicher. Daten und Video lassen sich bei Bedarf aber auch über eine einzelne Verbindung führen, wenn nicht das volle Maß an Redundanz benötigt wird. Selbst PTP und Steuerports sind redundant ausgelegt. Mehrere redundant ausgelegte ausgelegte Lüfter und zwei AC-Netzteile erhöhen die Ausfallsicherheit weiter.

Die Wärmeableitung des HyperDeck ISO Recorder 100G saugt Luft von vorne an, daher sind alle Transporttasten kompakt auf einer Insel an der rechten Seite angeordnet. Der präzisionsgefertigte Suchlaufregler aus Metall ist gummibeschichtet und hat eine elektronische Kupplung. Die Transporttasten bieten Funktionen wie Aufzeichnung, Wiedergabe, Stop, Vorlauf, Rücklauf, vorheriger Clip, nächster Clip sowie Eingabe und weitere.

Der HyperDeck ISO Recorder 100G unterstützt die Aufzeichnung in Apple-ProRes 422 HQ, Apple-ProRes 422 und Apple-ProRes 422 LT. So erhalten Benutzer hochwertige Dateien, die sich in der Postproduktion bequem schneiden und farbkorrigieren lassen. Apple-ProRes-Dateien sind ein etablierter Standard im Broadcast-Bereich und gewährleisten maximale Kompatibilität mit Software wie DaVinci Resolve, Media Composer, Premiere Pro und Final Cut Pro. Als ideale Speicherlösungen empfehlen sich der Blackmagic Cloud Store Ultra oder der Blackmagic Cloud Dock Ultra, da beide Produkte über extrem schnelle 100G-Ethernet-Ports verfügen. Damit steht ein Port für den HyperDeck und ein weiterer für das Computer-Netzwerk zur Verfügung.

Trotz seines modernen SMPTE-2110-Designs bietet der HyperDeck ISO Recorder 100G weiterhin serielle RS-422-Decksteuerungs-Ports, sodass sich bestehende Broadcast-Automationssysteme weiter nutzen lassen. Zur Handhabung von Diskrekordern unterstützen sie das Advanced Media Protocol. Der komplette Satz der unterstützten Remote-Befehle ist im Handbuch dokumentiert.

Der HyperDeck ISO Recorder 100G lässt sich in mehreren Sprachen bedienen. Benutzer müssen keine Fremdsprache beherrschen! Neben Deutsch sind Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch, Ukrainisch, Türkisch, Chinesisch, Japanisch und Koreanisch verfügbar.

„Dieser HyperDeck ist das fortschrittlichste Modell, das wir je entwickelt haben“, sagte Grant Petty, CEO von Blackmagic Design. „Alles an diesem Gerät ist anders. Besonders spannend ist der Einsatz im Bereich der Live-Action-Wiederholungen. Obwohl das Gerät nur zwei Rackeinheiten beansprucht, zeichnet es acht Ultra-HD-Kanäle auf. Das ist erheblich kompakter und preiswerter als jede bislang realisierbare Lösung.“

Funktionsmerkmale des HyperDeck ISO Recorder 100G:

  *  Zeichnet 8 Kanäle Ultra-HD-Video auf
  *  Für Live-Action-Wiederholungen mit DaVinci Resolve entwickelt
  *  Touchbedienoberfläche mit MAZ-Bedienelementen
  *  Anschluss an SDI mit dem Blackmagic SDI Expander 8x12G
  *  100G-Ethernet zur Aufzeichnung auf Netzwerkspeicher
  *  Unterstützung für Blackmagic Cloud Store Ultra und Media Dock Ultra
  *  Verfügt über redundante SMPTE-2110-7-konforme 100G-Ethernet-Anschlüsse
  *  Redundantes Design mit dualem Ethernet und dualer AC-Stromversorgung
  *  Mit traditionellen MAZ-Bedienelementen
  *  Aufzeichnung in Apple-ProRes für höchste Qualität
  *  RS-422-Steuerung für Broadcast-Automationssysteme
  *  Betrieb mit Blackmagic OS für maximale Zuverlässigkeit
  *  In 13 verbreitete Sprachen lokalisiert

VERFÜGBARKEIT UND PREIS

Der HyperDeck ISO Recorder 100G ist ab Juni zum Preis von 4.995 USD zzgl. Steuerabgaben bei Blackmagic Design Resellern weltweit erhältlich.

PRESSEFOTOS

Produktfotos vom HyperDeck ISO Recorder 100G und allen anderen Blackmagic Design Produkten sind unter www.blackmagicdesign.com/de/media/images erhältlich.

ÜBER BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design entwickelt die weltweit anspruchsvollsten Videobearbeitungsprodukte, Digitalfilmkameras, Farbkorrektursysteme, Videokonverter, Videomonitoringsysteme, Kreuzschienen, Live-Produktionsmischer, Diskrekorder, Waveform-Monitore sowie Echtzeit-Filmscanner für die Kino-, Postproduktions- und Fernsehbranchen. Mit seinen DeckLink Capture-Karten hat Blackmagic Design in puncto Qualität und Bezahlbarkeit die Postproduktionsbranche revolutioniert, und die mit einem Emmy™ ausgezeichneten DaVinci Farbkorrekturprodukte des Anbieters gelten seit 1984 als Vorreiter der Film- und Fernsehindustrie. Blackmagic Design bringt weiterhin laufend bahnbrechende Innovationen auf den Markt. So zum Beispiel die 6G-SDI- und 12G-SDI-Produkte sowie Lösungen für stereoskopische 3D- und Ultra-HD-Workflows. Das von weltweit führenden Postproduktionsfachleuten und -Ingenieuren gegründete Unternehmen unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Japan, Singapur und Australien. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.blackmagicdesign.com/de

