BLACKMAGIC DESIGN YENI HYPERDECK ISO RECORDER 100G’YI DUYURDU

  Bu güçlü HyperDeck, Ultra HD SMPTE 8 ayrı kanala   kadar 2110 IP video sinyalini yüksek hızlı ağ depolamaya kaydeder.

NAB 2026, Las Vegas, ABD - 13 Nisan 2026 Salı - Blackmagic Design bugün, kullanıcıların canlı yapım için tüm kamera sinyallerini kaydetmelerine olanak tanıyan, 100G Ethernet bağlantılı yeni bir SMPTE 2110 IP video kaydedici olan HyperDeck ISO Recorder 100G'yi duyurdu. Bu sayede kullanıcılar, DaVinci Resolve'u canlı aksiyon tekrar oynatımı için de kullanabilirler. HyperDeck ISO Recorder 100G, 8 video kanalının tamamını bağlamak için tek 100G Ethernet bağlantısı kullanır ve yüksek kalite Apple ProRes video sinyalini 100G Ethernet üzerinden ağ depolamaya kaydeder. Bu da onu, yayıncılığın geleceği için geliştirilmiş son derece gelişmiş bir tasarım haline getirir. HyperDeck ISO Recorder 100G, Temmuz ayında dünya genelindeki Blackmagic Design bayilerinde, US$4,995 fiyatla satışa sunulacaktır.

HyperDeck ISO Recorder 100G, Blackmagic Design'in NAB 2026 fuarındaki SL5005 numaralı standında tanıtılacaktır.

Her post prodüksiyon iş akışının merkezinde, paylaşımlı ağ depolama bulunur. Bu yüzden HyperDeck ISO Recorder 100G, son derece hızlı 100G Ethernet kullanarak ağ depolamaya kayıt yapar. Ultra HD’de 8 kanal ProRes HQ, yalnızca 100G Ethernet ile kaydedilebilir. HyperDeck ISO Recorder 100G ayrıca, yedeklik için iki adet özel 100G veri portuna da sahiptir. Ağ disklerine kayıt yapmak çok kolaydır, ağ depolama sunucularında arama yapmanız ve istediğiniz klasörü seçmeniz yeterlidir. Artık kurgu uzmanları, ağ depolamaya giriş yaparak tüm medya dosyalarına tek yerden erişebilirler. DaVinci Resolve, kaydedilirken bile medyayı kurgulayabilir. Ayrıca, DaVinci Resolve'un yayın otomasyon özellikleriyle, bu cihaz aynı zamanda harika bir canlı aksiyon tekrar oynatımı çözümüdür.

Canlı yapım sırasında tüm kameraların kaydedilmesi, kullanıcıların program görüntülerini daha sonra yeniden kurgulamalarına ve renk düzeltme yapmalarına olanak tanır. HyperDeck ISO Recorder 100G, ağ depolamaya kayıt yaptığı için kullanıcılar, kayıt sırasında bile birden fazla iş istasyonunun aynı depolamaya erişimini sağlayabilir. Bu, canlı spor karşılaşmalarının tekrar oynatımlarını kolay ve düşük maliyetli hale getirir. Başlamak için DaVinci Resolve'u ücretsiz olarak indirmeniz yeterli. Tüm kamera sinyalleri, çoklu bir görüntü olarak görüntüleyicide gösterilir, böylece kullanıcılar tüm kamera açılarında gerçek zamanlı olarak gezinebilirler. Ardından kullanıcılar, istedikleri açıyı seçip, canlı yayına almak için "On Air" butonuna basabilirler. Yayın sırasında, kullanıcılar DaVinci'nin çoklu görüntü ekranından yeni bir açı seçebilirler. Bir DaVinci Resolve Replay Editor eklemek, tekrar oynatımını daha da hızlandırır.

HyperDeck ISO Recorder 100G, yayın deck kontrollerini son derece sessiz ön-arka soğutma sistemi ve tüm video ile veri bağlantılarında tam yedeklilikle birleştiren, devrim niteliğinde bir tasarıma sahiptir. LCD ekran hem açık hem de koyu modları destekler ve kontrol butonları ise sağlam ve profesyonel bir dokunuşu vardır. Gerçekten zarif bir görünüm için cihazın tasarımı, daha ağır ve dokunulduğunda hoş bir his veren yumuşak lastik kaplama, işlenmiş metal arama kadranına sahiptir. Ayrıca arama kadranı, tıpkı klasik bir yayın deck’inde olduğu gibi, aktif bir kavramaya sahiptir. Ön panelde kulaklık girişi ve dahili hoparlör bile var. Ön paneldeki USB-C bağlantı noktası, yazılım güncellemelerini kolaylaştırır.

HyperDeck ISO Recorder, 100G Ethernet kullanan SMPTE-2110 bağlantılara sahiptir, bu sayede tek fiziksel bağlantı üzerinden 8 kayıt ve oynatım video kanalının tamamına bağlanabilir. Ayrıca, yedeklilik için iki ayrı 100G Ethernet portuna sahiptir, böylece kullanıcılar her bir portu tamamen ayrı ağ dağıtıcıya bağlayabilirler. Bu yedekliliğe, SMPTE 2022-7 Seamless Protection Switching, yani kesintisiz yedeklilik denir. Bu özellik, video ve ses sinyalinin iki aynı kopyasını her iki bağlantı üzerinden gönderir. Alıcı taraftayken, gelen RTP paketlerini sıra numarasına göre karşılaştırır ve önce gelen piksel paketinden, tekrar kusursuz bir video karesi oluşturur. Bu geçiş, tamamen sorunsuzdur ve hiçbir kare kaybı ya da ses bozukluğu olmaz.

Yayıncılar, yedeklik ve teknik durum bilgisine sahip, güvenilir ekipmana ihtiyaç duyarlar. SMPTE 2110 IP video bağlantısı, iki ayrı video ağına bağlanmak için iki adet yedekli 100G Ethernet bağlantısı kullanır. Ağ depolama için ayrıca iki adet yedekli 100G Ethernet bağlantısı da bulunur. Tüm bu yedekliliğe ihtiyaçları olmadığı takdirde, kullanıcılar tek bağlantı üzerinden veri ve video paylaşabilirler. PTP ve kontrol portları bile yedeklidir. Ayrıca birden fazla yedek soğutma fanı ve yedek AC güç kaynağı da bulunur.

HyperDeck ISO Recorder 100G'nin termal sistemi havayı ön panelden çeker, bu nedenle tüm aktarım kontrolleri sağ taraftaki küçük bir panelde bulunur. Arama kadranı, yumuşak lastik kaplamalı ve elektronik kavramalı, işlenmiş metal bir tasarıma sahiptir. Aktarım kontrol butonları arasında; kayıt, oynatım, durdurma, ileri sarım, geri sarım, önceki klip, sonraki klip ve giriş bulunur.

HyperDeck ISO Recorder 100G; Apple ProRes 422 HQ, ProRes 422 ve ProRes 422 LT formatlarında video kaydı yapmayı destekler, böylece kullanıcılar daha sonra post prodüksiyonda düzenleyebilecekleri ve renk düzeltme yapabilecekleri yüksek kaliteli dosyalar elde ederler. Apple ProRes dosyaları yayıncılık sektöründe yaygın olarak kullanılır ve kullanıcıların kaydedilen medya dosyalarının DaVinci Resolve, Media Composer, Premiere Pro ve Final Cut Pro gibi yazılımlarla tam uyumlu olması sağlanır. İnanılmaz derecede hızlı 100G Ethernet portlarına sahip olan Blackmagic Cloud Store Ultra veya Blackmagic Cloud Dock Ultra, en iyi depolama seçenekleridir. Bu cihazlar, HyperDeck için bir port ve bilgisayar ağı için de bir port sunar.

HyperDeck ISO Recorder 100G, modern SMPTE-2110 tabanlı bir tasarıma sahip olmakla birilikte, kullanıcıların mevcut yayın otomasyon sistemlerini kullanabilmeleri için aynı RS-422 seri deck kontrol portlarına da sahiptir! HyperDeck ayrıca, disk kaydedicilerin yönetimi için Advanced Media Protocol’ü (AMP) de destekler. Destek amaçlı uzaktan kontrol komutlarının tamamı, kullanım kılavuzunda yer alır.

HyperDeck ISO Recorder 100G, birden fazla dili desteklediğinden, kullanıcılar sadece cihazı kullanmak için yeni bir dil öğrenmek zorunda kalmaz. Desteklenen diller arasında: İngilizce, Çince, Japonca, Korece, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Rusça, İtalyanca, Portekizce, Türkçe, Polonyaca ve Ukraynaca yer alır.

Blackmagic Design CEO’su Grant Petty, şunları söyledi: “Bu HyperDeck, şimdiye kadar tasarladığımız en gelişmiş kayıt cihazıdır. Her şeyiyle farklı! Fakat cihazın en heyecan verici kullanım alanı, canlı aksiyon tekrar oynatımıdır. Sadece 2 raf birimi boyunda olan bu cihaz ile 8 kanal Ultra HD video kaydedebiliyoruz. Bu, geçmişte piyasa sunduğumuz diğer ürünlerimizden çok daha küçük ve düşük maliyetlidir."

HyperDeck ISO Recorder 100G Özellikleri

  *  8 kanal Ultra HD video kaydı yapar.
  *  DaVinci Resolve ile canlı aksiyon tekrar oynatımı için tasarlanmıştır.
  *  Deck kontrollerine sahip dokunmatik ekran kullanıcı arayüzü.
  *  Blackmagic SDI Expander 8x12G ile SDI'ya bağlanır.
  *  Ağ depolamaya kayıt için 100G Ethernet portuna sahiptir.
  *  Blackmagic Cloud Store Ultra ve Media Dock Ultra ürünlerini destekler.
  *  İki adet yedekli SMPTE 2022-7 100G Ethernet bağlantısı içerir.
  *  Yedekli tasarımı, çift Ethernet ve çift AC güç kaynağı içerir.
  *  Geleneksel yayın deck kontrollerine sahiptir.
  *  Son derece yüksek kalite için Apple ProRes dosyalarına kayıt yapar.
  *  Yayın otomasyon sistemleri için RS-422 kontrolü içerir.
  *  Yüksek güvenilirlik için Blackmagic OS işletim sistemini kullanır.
  *  Arayüzü, 13 yaygın dili destekler.

STOK DURUMU VE FIYATLANDIRMA

HyperDeck ISO Recorder 100G, Temmuz ayında dünya genelindeki Blackmagic Design bayilerinde, vergiler hariç US$4,995 fiyatla satışa sunulacaktır.

BASIN FOTOĞRAFLARI

HyperDeck ISO Recorder 100G ve tüm diğer Blackmagic Design ürün fotoğraflarına, www.blackmagicdesign.com/tr/media/images adresinden ulaşabilirsiniz.

BLACKMAGIC DESIGN HAKKINDA

Blackmagic Design; uzun metrajlı film, post-prodüksiyon ve televizyon yayıncılık endüstrileri için dünyanın en kaliteli video düzenleme ürünlerini, dijital film kameralarını, renk düzelticileri, video çeviricileri, video monitörleri, yönlendiricileri, canlı yapım görüntü mikserleri, disk kaydedicileri, dalga şekli görüntüleyicileri ve gerçek zamanlı film tarayıcıları üretmektedir. Blackmagic Design’in DeckLink kayıt kartları, kalite ve düşük maliyeti bakımından post-prodüksiyonda bir devrim yaratmakla birlikte, firmanın Emmy™ ödüllü DaVinci renk düzeltme ürünleri de 1984 yılından beri televizyon ve film endüstrisine egemen olmuştur. Blackmagic Design, 6G-SDI ve 12G-SDI ürünleri ile stereoskopik 3D ve Ultra HD iş akışları dahil olmak üzere çığır açan yeniliklerine devam etmektedir. Dünyanın lider post prodüksiyon uzmanları ve mühendisleri tarafından kurulan Blackmagic Design’in; Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Japonya, Singapur ve Avustralya’da ofisleri bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen www.blackmagicdesign.com/tr adresini ziyaret edin.

