BLACKMAGIC DESIGN사, 새로운HYPERDECK ISO RECORDER 100G 발표

  강력한 HyperDeck 제품을 통해 최대 8채널의   UHD SMPTE 2110 IP 비디오를 초고속 네트워크 스토리지에 개별 녹화 가능

NAB 2026, 미국, 라스베이거스 - 2026년 4월 13일(월요일) - Blackmagic Design은 오늘 HyperDeck ISO Recorder 100G를 발표했다. 이 제품은 100G 이더넷을 탑재한 새로운 SMPTE 2110 IP 비디오 레코더로 사용자가 라이브 프로덕션에 사용한 모든 카메라 영상을 녹화할 수 있도록 한다. 이는 사용자가 DaVinci Resolve를 라이브 액션 리플레이 시스템으로써 사용할 수 있다는 의미다. HyperDeck ISO Recorder 100G는 단 하나의 100G 이더넷 연결 단자를 사용해 모든 8개의 비디오 채널을 연결할 수 있으며, 또한 이 100G 이더넷을 통해 고화질 Apple ProRes 비디오를 네트워크 스토리지에 녹화할 수 있다. 이는 방송의 미래를 위해 설계된 최첨단 디자인이라 할 수 있다. HyperDeck ISO Recorder 100G는 오는 7월 전 세계 Blackmagic Design 리셀러로부터 US$4,995에 구입할 수 있다.

HyperDeck ISO Recorder 100G는 NAB 2026의 Blackmagic Design 부스인 #N2502에서 시연될 예정이다.

모든 후반 제작 워크플로의 핵심은 공유 네트워크 스토리지라 할 수 있다. 이것이 바로 HyperDeck ISO Recorder 100G가 초속도 100G 이더넷을 사용해 네트워크 스토리지로 영상을 녹화하는 이유이다. 오직 100G 이더넷만이 8채널의 ProRes HQ를 UHD 화질로 녹화할 수 있다. HyperDeck ISO Recorder 100G에는 리던던시 확보를 위한 2개의 전용 100G 데이터 포트까지 탑재되어 있다. 네트워크 스토리지를 검색한 다음 원하는 폴더를 선택하기만 하면 네트워크 디스크에 쉽게 녹화할 수 있다. 이제는 편집자가 네트워크 스토리지에 로그인하기만 하면 한 장소에서 모든 미디어에 접속할 수 있다. DaVinci Resolve에서는 녹화 도중에 미디어를 편집할 수도 있다. 또한 DaVinci Resolve에 방송 플레이아웃 기능이 새롭게 추가되어 이를 라이브 액션 리플레이 솔루션으로 사용할 수 있다.

라이브 프로덕션 환경에서 모든 카메라 영상을 녹화하고 나중에 프로그램에 쓸 영상을 재편집 및 색보정할 수 있다. HyperDeck ISO Recorder 100G는 네트워크 스토리지에 영상을 녹화하기 때문에 녹화 중에도 여러 워크스테이션에서 같은 스토리지에 접속할 수 있다. 이를 통해 라이브 액션 스포츠 리플레이 영상을 저렴한 비용으로 간편하게 작업할 수 있다. 무료 버전 DaVinci Resolve를 다운로드하면 지금 바로 사용 가능하다. 모든 카메라 영상이 뷰어에 멀티뷰로 나타나기 때문에 모든 각도의 영상을 실시간으로 동시에 스크롤할 수 있다. 그런 다음 원하는 각도의 영상을 선택하고 ON AIR 버튼을 누르면 해당 영상이 생방송으로 송출된다. 영상이 송출되는 동안 DaVinci의 멀티뷰에서 새로운 각도의 영상을 선택할 수 있는데 여기에 DaVinci Resolve Replay Editor를 추가하면 리플레이 작업을 더욱 신속하게 처리할 수 있다.

HyperDeck ISO Recorder 100G는 방송용 데크 컨트롤과 작동 소음이 거의 없는 앞뒤 냉각 방식, 그리고 풀 리던던시의 비디오 및 데이터 연결을 제공하는 혁신적인 디자인을 자랑한다. 탑재된 LCD 스크린은 라이트 모드와 다크 모드를 지원하며, 트랜스포트 컨트롤 버튼은 견고하고 전문적인 사용감을 제공한다. 고급스러운 우아함을 제대로 구현하기 위해 금속 재질의 검색 다이얼은 더욱 묵직한 무게감과 아주 만족스러운 사용감을 제공하는 부드러운 고무 재질로 설계되었다. 이 검색 다이얼은 일반 방송용 데크에서 볼 수 있는 클러치 방식의 다이얼 기능을 지원한다. 전면 패널에는 헤드폰 연결 및 내장 스피커까지 탑재되어 있으며, 또한, 전면 패널 USB-C 연결 단자를 통해 소프트웨어 업데이트를 간편하게 진행할 수 있다.

HyperDeck ISO Recorder에는 100G 이더넷을 사용하는 SMPTE 2110 연결 단자가 탑재되어 있어 단 하나의 연결만으로 8개의 모든 비디오 녹화 및 재생 채널을 연결한다. 이뿐만 아니라 리던던시를 위한 2개의 개별 100G 이더넷 포트까지 탑재해 각 포트를 완전히 독립적인 네트워크 스위치에 연결할 수도 있다. SMPTE 2022-7 무중단 데이터 보호 전환(Seamless Protection Switching)이라 하는 이 방식에서는 동일한 비디오 및 오디오 신호가 두 연결 단자에 전송되는데, 수신측에서 수신되는 RTP 패킷 시퀀스 번호를 비교한 후, 둘 중 먼저 도착한 픽셀 패킷으로 완전한 비디오 프레임을 재구성한다. 이 전환 과정은 드롭 프레임이나 오디오 글리치 없이 완벽히 매끄럽게 이루어진다.

방송국에는 리던던시가 보장되며 기술 상태 정보 확인이 가능한 안정적인 장비가 필요하다. SMPTE 2110 IP 비디오 연결 단자는 2개의 개별 비디오 네트워크에 연결을 위한 2개의 100G 이더넷 연결을 사용한다. 또한 네트워크 스토리지를 위한 2개의 리던던트 100G 이더넷 연결 단자도 탑재되어 있다. 물론 이런 리던던시가 필요하지 않을 경우엔 단 하나의 연결로 데이터 및 비디오를 공유할 수도 있다. 더 나아가 PTP 및 컨트롤 포트까지 리던던시를 제공하며 여러 개의 리던던트 냉각 팬 및 리던던트 AC 전원 공급 장치까지 탑재했다.

HyperDeck ISO Recorder 100G의 방열 시스템은 전면 패널을 통해 공기를 흡입하는 방식을 사용하기 때문에 모든 트랜스포트 컨트롤은 전면 패널 우측의 작은 공간에 배치되어 있다. 검색 다이얼은 가공 금속 디자인에 부드러운 고무가 코팅되어 있으며, 전자식 클러치도 탑재했다. 녹화, 재생, 정지, 빨리 감기, 되감기, 이전 클립, 다음 클립, 입력 등의 트랜스포트 컨트롤 버튼을 지원한다.

HyperDeck ISO Recorder 100G를 사용해 Apple ProRes 422 HQ, ProRes 422, ProRes 422 LT로 비디오를 녹화할 수 있어 나중에 후반 제작 과정에서 고화질의 파일로 편집 및 색보정할 수 있다. Apple ProRes 파일은 방송 업계에서 널리 사용되는 포맷이기 때문에 녹화된 미디어는 DaVinci Resolve, Media Composer, Premiere Pro, Final Cut Pro와 같은 소프트웨어에서 완벽하게 호환된다. 이를 위한 최적의 스토리지 옵션으로, 놀랍도록 빠른 속도의 100G 이더넷 포트를 탑재한 Blackmagic Cloud Store Ultra 및 Blackmagic Cloud Dock Ultra를 사용할 수 있다. 100G 이더넷 포트 중 하나는 HyperDeck 전용으로, 다른 포트는 컴퓨터 네트워크용으로 사용할 수 있다.

HyperDeck ISO Recorder 100G의 경우, SMPTE 2110 기반의 최신 디자인과 함께 RS-422 시리얼 데크 컨트롤 포트도 탑재해 기존의 자동화 시스템을 그대로 사용할 수 있다. HyperDeck은 또한 디스크 레코더를 관리하기 위한 Advanced Media Protocol도 지원하며, 지원되는 모든 원격 명령어는 사용 설명서에서 확인할 수 있다.

HyperDeck ISO Recorder 100G는 다국어를 지원하므로 사용자는 모국어로 편리하게 사용할 수 있다. 지원되는 언어로는 한국어, 영어, 중국어, 일본어, 스페인어, 독일어, 프랑스어, 러시아어, 이탈리아어, 포르투갈어, 튀르키예어, 폴란드어, 우크라이나어가 있다.

“이 HyperDeck 제품은 현재까지 우리가 설계한 가장 강력한 최첨단 레코더이다”라고 Blackmagic Design CEO 그랜트 패티가 말했다. “모든 부분에서 뛰어난 제품으로, 이 제품의 활약이 가장 기대가 되는 영역은 라이브 액션 리플레이 작업이다. 단 2RU 크기에서 최대 8채널 UHD 비디오 녹화를 지원하는 이 제품은 이전 기술의 한계를 넘어선 비약적인 소형화를 이루었으며, 가격은 현저히 낮추었다.”

HyperDeck ISO Recorder 100G 주요 기능

  *  8채널 UHD 녹화 지원
  *  DaVinci Resolve를 활용한 라이브 액션 리플레이 작업에 최적화된 설계
  *  데크 컨트롤 기능을 제공하는 터치스크린 사용자 인터페이스
  *  Blackmagic SDI Expander 8x12G를 활용한 SDI 연결 지원
  *  네트워크 스토리지 녹화를 위한 100G 이더넷 탑재
  *  Blackmagic Cloud Store Ultra 및 Media Dock Ultra 지원
  *  SMPTE-2022-7을 지원하는 2개의 리던던트 100G 이더넷 연결 단자 탑재
  *  듀얼 이더넷 전원 공급 장치 및 듀얼 AC 전원 공급 장치를 포함한 리던던트 디자인
  *  친숙한 스타일의 방송용 데크 컨트롤 지원
  *  초고화질 Apple ProRes 파일로 녹화 지원
  *  방송 자동화 시스템을 위한 RS-422 컨트롤 포함
  *  높은 안정성을 위한 Blackmagic OS 운영
  *  13개국 언어 지원

서비스 제공 및 비용 안내

HyperDeck ISO Recorder 100G는 오는 6월 전 세계 Blackmagic Design 리셀러로부터 US$4,995(관세 별도)에 구입할 수 있다.

제품 사진

HyperDeck ISO Recorder 100G는 오는 6월 전 세계 Blackmagic Design 리셀러로부터 US$4,995(관세 미포함)에 구입할 수 있다.

BLACKMAGIC DESIGN에 관하여

Blackmagic Design은 장편 영화, 후반 제작, TV 방송 업계에서 사용되는 디지털 카메라, 색보정 프로그램, 비디오 변환기, 비디오 모니터링, 라우터, 라이브 프로덕션 스위처, 디스크 레코더, 파형 측정기, 영화 제작용 실시간 필름 스캐너 같은 세계 최고 품질의 비디오 편집 장비를 개발하는 회사이다. Blackmagic Design의 DeckLink 캡처 카드는 후반 제작 품질과 비용면에서 혁명을 일으킨 제품이며 에미상™을 수상한 DaVinci 색보정 제품은 1984년 이래로 TV와 영화 산업을 장악해 왔다. Blackmagic Design은 6G-SDI와 12G-SDI 제품 그리고 입체 3D와 UHD 워크플로를 포함한 분야에 지속적으로 획기적인 혁명을 일으키고 있다. 세계를 선도하는 후반 제작 편집자와 엔지니어가 설립한 Blackmagic Design은 현재 미국, 영국, 일본, 싱가포르, 호주에 지사와 본사를 두고 있다. 더욱 자세한 사항은 자사 웹사이트 www.blackmagicdesign.com/kr에서 볼 수 있다.

