BLACKMAGIC DESIGN ANNONCELA SORTIE DE L’HYPERDECK ISO RECORDER 100G

  Ce puissant HyperDeck enregistre jusqu’à 8 canaux séparés de   vidéo IP SMPTE-2110 Ultra HD sur un stockage en réseau haut débit.

NAB 2026, Las Vegas (États-Unis) lundi 13 avril 2026 - Blackmagic Design a annoncé aujourd’hui la sortie de l’HyperDeck ISO Recorder 100G, un nouvel enregistreur vidéo IP SMPTE-2110 doté de l’Ethernet 100G, qui permet aux utilisateurs d’enregistrer toutes leurs caméras lors de la production en direct. DaVinci Resolve peut ainsi être utilisé pour les replays en direct. L’HyperDeck ISO Recorder 100G utilise une seule connexion Ethernet 100G pour connecter les 8 canaux vidéo. De plus, il enregistre de la vidéo Apple ProRes de haute qualité sur le stockage en réseau via l’Ethernet 100G. C’est donc une solution extrêmement avancée conçue pour le futur de la diffusion. L’HyperDeck ISO Recorder 100G sera disponible en juillet au prix de 4 995 $US auprès des revendeurs Blackmagic Design du monde entier.

L’HyperDeck ISO Recorder 100G sera présenté au salon NAB 2026, au stand Blackmagic Design N2502.

Le stockage en réseau partagé se trouve au cœur des workflows de post-production. C’est pourquoi l’HyperDeck ISO Recorder 100G enregistre sur le stockage en réseau via un port Ethernet 100G extrêmement rapide. Seul l’Ethernet 100G peut enregistrer 8 canaux ProRes HQ en Ultra HD. L’HyperDeck ISO Recorder 100G offre deux ports de données 100G dédiés pour la redondance. Il est facile d’enregistrer sur les disques en réseau, car il suffit de sélectionner le dossier désiré sur les serveurs en réseau. Les monteurs peuvent accéder à tous leurs médias au même emplacement en se connectant au stockage en réseau. Les utilisateurs peuvent même monter les médias sur DaVinci Resolve lors de l’enregistrement. Avec ses fonctionnalités de lecture broadcast, DaVinci est une excellente solution pour revoir l’action.

Enregistrer toutes les caméras durant la production en direct permet de remonter ou d’étalonner le programme ultérieurement. Comme l’HyperDeck ISO Recorder 100G enregistre sur le stockage en réseau, plusieurs stations de travail peuvent accéder au même stockage, même durant l’enregistrement. Ainsi, les ralentis sportifs en direct sont faciles et abordables. Il suffit de télécharger DaVinci Resolve gratuitement pour démarrer. Les caméras sont affichées dans un multi view au sein du viewer pour faire défiler les angles en temps réel. Il suffit de sélectionner l’angle souhaité et d’appuyer sur « On Air » pour le diffuser. Lorsqu’il est à l’antenne, les utilisateurs peuvent sélectionner un nouvel angle dans le multi view de DaVinci. Il est aussi possible d’accélérer la création de replays en ajoutant un DaVinci Resolve Replay Editor.

Le design révolutionnaire de l’HyperDeck ISO Recorder 100G comprend des commandes d’enregistreur broadcast, un refroidissement avant-arrière extrêmement silencieux et une redondance complète pour toutes les connexions de données et vidéo. L’écran LCD supporte les modes clair et sombre, et les commandes de transport offrent un touché professionnel. Son boîtier très élégant est doté d’une molette en métal usiné plus lourde et enrobée de caoutchouc pour une meilleure prise en main. La molette intègre aussi un embrayage actif, comme sur les enregistreurs broadcast traditionnels. Le panneau avant dispose même d’une connexion pour casque et d’un haut-parleur intégré. Grâce à la connexion USB-C à l’avant, les mises à jour logicielles sont très faciles.

L’HyperDeck ISO Recorder comprend des connexions SMPTE-2110 utilisant l’Ethernet 100G. Ainsi, il peut se connecter aux 8 canaux vidéo d’enregistrement et de lecture via une seule connexion physique. De plus, il est doté de deux ports Ethernet 100G indépendants pour la redondance. Chaque port peut donc être connecté à des commutateurs réseau séparés. Cette redondance, appelée SMPTE 2022-7 Seamless Protection Switching, envoie deux copies identiques de la vidéo et de l’audio sur les deux connexions. Du côté de la réception, elle compare les paquets RTP entrants par numéro de séquence. Puis elle reconstruit une image vidéo parfaite à partir du paquet de pixels qui arrive le premier. La commutation s’effectue sans perte d’image, ni problème audio.

Les diffuseurs ont besoin de matériel fiable avec redondance et informations d’état techniques. La connexion vidéo IP SMPTE-2110 utilise deux connexions Ethernet 100G redondantes pour se connecter à deux réseaux vidéo séparés. Il y a aussi deux connexions Ethernet 100G pour le stockage en réseau. Les utilisateurs peuvent partager des données et vidéos sur une seule connexion s’ils n’ont pas besoin d’autant de redondance. Même les ports PTP et de contrôle sont redondants. Il y a aussi plusieurs ventilateurs redondants et sources d’alimentation AC redondantes.

Le système thermique de l’HyperDeck ISO Recorder fait passer l’air par la face avant, c’est pourquoi les commandes de transport sont regroupées sur le côté droit. La molette en métal usiné avec revêtement en caoutchouc souple est dotée d’un embrayage électronique. L’appareil est doté de commandes de transport pour l’enregistrement, la lecture, l’arrêt, l’avance rapide, le rembobinage, le clip précédent, le clip suivant et l’entrée.

L’HyperDeck ISO Recorder 100G prend en charge l’enregistrement vidéo en Apple ProRes 422 HQ, ProRes 422 et ProRes 422 LT afin d’obtenir des fichiers de haute qualité que les utilisateurs peuvent monter et étalonner en post-production. Les fichiers Apple ProRes sont couramment utilisés dans l’industrie de la diffusion, garantissant une compatibilité des médias enregistrés avec des logiciels comme DaVinci Resolve, Media Composer, Premiere Pro et Final Cut Pro. Les meilleures options de stockage sont le Blackmagic Cloud Store Ultra et le Blackmagic Cloud Dock Ultra, car ces deux produits comprennent des ports Ethernet 100G ultra rapides, un pour l’HyperDeck et l’autre pour le réseau informatique.

L’HyperDeck ISO Recorder 100G offre un design SMPTE-2110 moderne. Toutefois, il conserve des ports de contrôle RS-422 pour permettre d’utiliser des systèmes d’automatisation broadcast existants. L’HyperDeck supporte également l’Advanced Media Protocol qui permet de contrôler les enregistreurs à disque. L’ensemble des commandes à distance prises en charge est inclus dans le manuel d’utilisation.

Comme l’HyperDeck ISO Recorder 100G supporte plusieurs langues, pas besoin d’en apprendre une nouvelle. Il prend en charge l’anglais, le chinois, le japonais, le coréen, l’espagnol, l’allemand, le français, le russe, l’italien, le portugais, le turc, le polonais et l’ukrainien.

« Cet HyperDeck est l’enregistreur le plus avancé que nous ayons conçu », a déclaré Grant Petty, PDG de Blackmagic Design. « Il est unique ! Mais le plus génial, c’est de l’utiliser pour les replays en direct. Il est possible d’enregistrer 8 canaux de vidéo Ultra HD sur cet appareil de seulement deux unités de rack. Il est considérablement plus petit et plus abordable que tout ce qui existait auparavant. »

Fonctionnalités de l’HyperDeck ISO Recorder 100G

  *  Enregistre 8 canaux de vidéo Ultra HD.
  *  Conçu pour les replays en direct avec DaVinci Resolve.
  *  Écran tactile avec commandes utilisateur.
  *  Connexion au SDI avec le Blackmagic SDI Expander 8x12G.
  *  Inclut l’Ethernet 100G pour l’enregistrement sur un stockage en réseau.
  *  Compatible avec les Blackmagic Cloud Store Ultra et Media Dock Ultra.
  *  Comprend 2 connexions Ethernet 100G SMPTE 2022-7 redondantes.
  *  Design redondant incluant deux ports Ethernet et deux alimentations AC.
  *  Commandes broadcast traditionnelles.
  *  Enregistre sur des fichiers Apple ProRes pour une excellente qualité.
  *  Inclut le contrôle RS-422 pour les systèmes d’automatisation broadcast.
  *  Utilise le Blackmagic OS pour une haute fiabilité.
  *  Localisation en 13 langues répandues.

DISPONIBILITÉ ET PRIX

L’HyperDeck ISO Recorder 100G sera disponible en juillet au prix de 4 995 $US (hors droits) auprès des revendeurs Blackmagic Design du monde entier.

IMAGES DE PRESSE

Les photos de l’HyperDeck ISO Recorder 100G et de tous les autres produits Blackmagic Design sont disponibles sur www.blackmagicdesign.com/fr/media/images.

À PROPOS DE BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design crée des produits de très grande qualité destinés aux professionnels du cinéma, de la postproduction et de la diffusion télévisée. Il propose des outils pour le montage vidéo, des caméras numériques, des correcteurs de couleur, des convertisseurs vidéo, des solutions de monitoring vidéo, des grilles de commutation, des mélangeurs de production en direct, des enregistreurs à disque, des moniteurs de forme d’onde et des scanneurs de film en temps réel. Les cartes de capture DeckLink de Blackmagic Design ont révolutionné le marché de l’audiovisuel en termes de qualité et d’accessibilité financière. Le logiciel d’étalonnage DaVinci a remporté un Emmy™ Award et domine l’industrie de la télévision et du film depuis 1984. Blackmagic Design continue à innover, notamment en proposant des produits 6G-SDI et 12G-SDI, mais aussi des workflows en 3D stéréoscopique et Ultra HD. Fondée par une équipe de monteurs et d’ingénieurs en postproduction de renom, la société Blackmagic Design a des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon, à Singapour et en Australie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site Internet www.blackmagicdesign.com/fr.

