BLACKMAGIC DESIGN ANNUNCIAIL NUOVO HYPERDECK ISO RECORDER 100G

  HyperDeck avanzato che registra fino a 8 canali separati   di video Ultra HD SMPTE 2110 IP in un velocissimo archivio in rete

NAB 2026, Las Vegas (USA) - Lunedì 13 aprile 2026 - Blackmagic Design ha presentato HyperDeck ISO Recorder 100G, un nuovo registratore di video IP SMPTE 2110 con connettività 100G Ethernet per registrare tutte le camere nelle produzioni dal vivo e utilizzare DaVinci Resolve per i replay in tempo reale. Sfruttando una singola connessione 100G Ethernet, HyperDeck ISO Recorder 100G si collega a 8 canali video e registra video in Apple ProRes di alta qualità in un archivio in rete. Il suo design esclusivo è pensato per il futuro del broadcast. HyperDeck ISO Recorder 100G sarà disponibile da giugno a US$4995 presso i rivenditori Blackmagic Design in tutto il mondo.

HyperDeck ISO Recorder 100G è in dimostrazione allo stand #N2502 di Blackmagic Design alla fiera NAB 2026.

Al centro di qualsiasi flusso di lavoro di post produzione c’è l’archivio in rete condiviso, e HyperDeck ISO Recorder 100G ci registra direttamente sfruttando l’alta velocità del 100G Ethernet. Inoltre solo il 100G Ethernet è in grado di registrare 8 canali di video ProRes HQ in Ultra HD. HyperDeck ISO Recorder 100G dispone di due porte dati 100G per garantire la ridondanza. Registrare sui dischi in rete è semplice, basta navigare nei server dell’archivio in rete e selezionare la cartella desiderata. In questo modo le editor possono entrare nell’archivio e accedere a tutti i file. Con DaVinci Resolve si possono persino montare i file mentre vengono registrati. Grazie alle nuove funzioni di playout per il broadcast, DaVinci Resolve diventa una fantastica soluzione di riproduzione dal vivo.

Registrare i flussi video delle camere separatamente durante le produzioni dal vivo consente di montare e correggere il colore dei filmati in un secondo momento. E visto che HyperDeck ISO Recorder 100G registra direttamente nell’archivio in rete, più postazioni potranno accedere ai filmati anche a registrazione in corso. Questo rende il replay dal vivo degli eventi sportivi facile ed economico. Il primo passo è scaricare la versione gratuita di DaVinci Resolve. Tutte le camere appariranno in riquadri multiview sul visore, consentendo di passare da un’angolazione all’altra in tempo reale. Basta selezionare l’angolazione desiderata e premere On Air per andare in onda, mentre intanto si sceglie la ripresa successiva dal multiview di DaVinci. Aggiungendo il pannello fisico DaVinci Resolve Replay Editor il replay sarà ancora più veloce.

Il rivoluzionario design di HyperDeck ISO Recorder 100G unisce i controlli dei deck broadcast a un sistema di raffreddamento front-to-back estremamente silenzioso e alla ridondanza completa di tutte le connessioni video e dati. Il display LCD si può usare con uno sfondo chiaro o scuro, e i pulsanti di trasporto sono resistenti e professionali. Il design elegante include una manopola in metallo lavorato con massa maggiore e una superficie in gomma morbida estremamente piacevole al tatto, munita di frizione attiva proprio come i classici deck broadcast. Il pannello frontale dispone anche di un ingresso per cuffie e di uno speaker integrato, oltre a una porta USB-C per gli aggiornamenti software.

Tramite le connessioni 100G Ethernet per SMPTE 2110, HyperDeck ISO Recorder convoglia tutti gli 8 canali video di registrazione e riproduzione in un’unica connessione. Le due porte 100G Ethernet garantiscono inoltre la ridondanza permettendo di collegare due switch di rete completamente indipendenti. Conosciuta anche come SMPTE 2022-7 Seamless Protection Switching, questa ridondanza invia due copie identiche di audio e video su entrambe le connessioni. Sul lato ricezione, i pacchetti RTP in ingresso vengono confrontati in base al numero di sequenza e viene quindi ricostruito un fotogramma video perfetto utilizzando il pacchetto di pixel che arriva per primo. Il passaggio è completamente affidabile, senza perdita di fotogrammi né interruzioni audio.

Le emittenti hanno bisogno di apparecchiature affidabili, con ridondanza e informazioni tecniche di stato. La connessione per video IP SMPTE 2110 utilizza due porte 100G Ethernet per collegarsi a due reti video separate, e non mancano due connessioni porte 100G Ethernet per archiviare in rete. Chi non ha bisogno di una simile ridondanza potrà condividere dati e video tramite una singola connessione. Persino le porte PTP e di controllo sono ridondanti, come anche varie ventole di raffreddamento e gli alimentatori AC.

Il sistema termico di HyperDeck ISO Recorder 100G convoglia l’aria attraverso il pannello frontale, per cui tutti i controlli di trasporto sono collocati su una piccola area dedicata sul lato destro. La manopola in metallo lavorato è rivestita in gomma morbida e dotata di frizione elettronica. Tra i pulsanti di trasporto figurano rec, play, stop, avanti veloce, indietro, clip precedente, clip successiva e ingresso.

HyperDeck ISO Recorder 100G supporta la registrazione video nei formati Apple ProRes 422 HQ, ProRes 422 e ProRes 422 LT, così da ottenere file di alta qualità che possono essere montati e corretti in post produzione. I file Apple ProRes sono ampiamente utilizzati nel broadcast, e compatibili con software come DaVinci Resolve, Media Composer, Premiere Pro e Final Cut Pro. Le migliori soluzioni di archiviazione sono Blackmagic Cloud Store Ultra o Blackmagic Cloud Dock Ultra, poiché entrambe dispongono di porte 100G Ethernet estremamente veloci. Una porta può essere dedicata ad HyperDeck, e l’altra utilizzata per la rete del computer.

HyperDeck ISO Recorder 100G vanta un design moderno basato su SMPTE 2110 che mantiene comunque le porte di controllo seriale RS-422, permettendo di utilizzare i sistemi di automazione broadcast esistenti. HyperDeck supporta inoltre l’Advanced Media Protocol per gestire i registratori su disco. L’elenco completo dei comandi remoti supportati è incluso nel manuale di istruzioni.

HyperDeck ISO Recorder 100G è localizzato in numerose lingue, e permette di scegliere tra inglese, cinese, giapponese, coreano, spagnolo, tedesco, francese, russo, italiano, portoghese, turco, polacco e ucraino.

“Questo HyperDeck è il registratore più avanzato che abbiamo mai progettato”, ha dichiarato Grant Petty, AD di Blackmagic Design. “È innovativo in ogni singolo aspetto, soprattutto perché permette di realizzare i replay dal vivo! L’abilità di registrare 8 canali di video Ultra HD in due sole unità di rack lo rende il dispositivo più piccolo e più economico del suo genere!”.

Caratteristiche di HyperDeck ISO Recorder 100G

  *  Registra 8 canali di video Ultra HD
  *  Progettato per i replay dal vivo con DaVinci Resolve
  *  Interfaccia touchscreen con controlli del deck
  *  Si connette all’SDI tramite Blackmagic SDI Expander 8x12G
  *  Integra 100G Ethernet per registrare in un archivio in rete
  *  Compatibile con Blackmagic Cloud Store Ultra e Media Dock Ultra
  *  Dispone di connessioni 100G Ethernet ridondanti per SMPTE 2022-7
  *  Ridondanza garantita dal doppio Ethernet e dai due alimentatori AC
  *  Include i controlli classici dei deck broadcast
  *  Registra in file Apple ProRes di altissima qualità
  *  Include il controllo RS-422 per i sistemi di automazione broadcast
  *  Utilizza Blackmagic OS per un’elevata affidabilità
  *  Localizzato in 13 lingue.

DISPONIBILITÀ E PREZZO

HyperDeck ISO Recorder 100G sarà disponibile da giugno a US$4995, imposte escluse, presso i rivenditori Blackmagic Design in tutto il mondo.

IMMAGINI PER I MEDIA

Le immagini di HyperDeck ISO Recorder 100G e di tutti i prodotti Blackmagic Design sono disponibili alla pagina www.blackmagicdesign.com/it/media/images

BLACKMAGIC DESIGN: CHI SIAMO

Blackmagic Design sviluppa i prodotti di montaggio video di più alta qualità al mondo, cineprese digitali, software di correzione del colore, convertitori video, dispositivi di monitoraggio video, matrici, switcher di produzione live, registratori su disco, monitor della forma d'onda e film scanner in tempo reale per l’industria del cinema, della post produzione e della telediffusione. Le schede di acquisizione DeckLink di Blackmagic Design hanno rivoluzionato la post produzione elevando la qualità e diminuendo i costi, e i prodotti di correzione del colore DaVinci, premio Emmy™, dominano il settore televisivo e cinematografico dal 1984. Blackmagic Design continua a innovare con prodotti 6G-SDI e 12G-SDI e flussi di lavoro in 3D stereoscopico e Ultra HD. Fondata da esperti di post produzione e dai migliori ingegneri in tutto il mondo, Blackmagic Design ha uffici negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Giappone, a Singapore e in Australia. Per tutte le informazioni, visita www.blackmagicdesign.com/it

