BLACKMAGIC DESIGN ANNUNCIA IL NUOVO TERANEX MINI SDI TO DISPLAYPORT 8K HDR

  Monitoraggio 8K avanzato con i Apple Pro Display XDR Trasforma   i display in monitor di riferimento per colori accurati sul set e in post produzione

Fremont, California - 3 giugno 2019 - Blackmagic Design ha presentato Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR, la soluzione avanzata di monitoraggio 8K con DisplayPort, dotata di overlay per due visualizzatori di segnale, HDR, LUT 3D a 33 punti, e calibrazione del monitor. Il dispositivo è progettato per l’industria cinematografica e televisiva ed è compatibile con la nuova generazione di monitor, tra cui l’Pro Display XDR. Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR sarà disponibile a ottobre dai rivenditori Blackmagic Design in tutto il mondo a US$1.295.

Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR è una soluzione avanzata di monitoraggio 8K per gli schermi dei computer con DisplayPort, o per altri monitor di alta qualità come il nuovo Pro Display XDR. A differenza dei convertitori standard, si affida a calibratori di terzi per uniformare con precisione il colore dei monitor connessi. Il display mostra due visualizzatori a scelta tra forma d’onda, allineamento RGB, vettorscopio e istogramma. Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR è ideale per gli studi cinematografici e le emittenti che richiedono una soluzione di monitoraggio professionale ed economica dai colori impeccabili. Il suo design elegante integra un comodo display LCD a colori per monitorare le immagini e gestire le impostazioni.

Il pannello frontale include controlli e un display a colori per monitorare il video in entrata, i livelli audio e lo standard video. Il retro ospita ingressi quad link 12G-SDI per i formati HD, Ultra HD e 8K, e due connessioni DisplayPort per i monitor standard dei computer, o per i monitor DisplayPort in stile USB-C come il nuovo Pro Display XDR. Lo scaler integrato ridimensiona lo standard video in entrata alla risoluzione nativa del monitor DisplayPort connesso. Si possono anche connettere due ingressi 2SI o square division.

Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR ha tutto il necessario per i più recenti workflow in HDR, e basta connetterlo a un monitor con DisplayPort compatibile per il monitoraggio SDI HDR. Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR è compatibile con i formati PQ e Hybrid Log Gamma (HLG) con metadati statici nel VPID gestiti secondo gli standard ST2108-1, ST2084 e ST425. L’ST425 definisce 2 nuovi bit nel VPID per indicare le caratteristiche di trasferimento dei formati SDR, HLG o PQ. Inoltre lo standard ST2108-1 definisce come trasportare i metadati HDR statici o dinamici tramite SDI. Sono compatibili anche l’ST2082-10 per il 12G-SDI e l’ST425 per le sorgenti 3G-SDI, nonché gli spazi colore Rec.2020 e Rec.709, e il 100% del formato DCI-P3.

I due visualizzatori di segnale in sovraimpressione garantiscono conformità agli standard del broadcast per i progetti di fascia alta. Visibili come overlay, si possono personalizzare in posizione, dimensioni e opacità. Le opzioni sono: forma d’onda per i livelli di luminanza del segnale d’ingresso, e vettorscopio per l’intensità del colore ai livelli di riferimento SDI del 100%. Gli utenti possono ricorrere all’allineamento RGB e YUV per controllare che i livelli non superino la norma in fase di correzione colore, o all’istogramma per valutare la distribuzione dei dettagli dal bianco al nero nell’immagine e il clipping nelle zone di luce e ombra.

Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR offre le stesse LUT 3D a 33 punti di alta qualità usate nell’industria cinematografica. Per calibrare il monitor connesso è anche possibile connettere un calibratore di colore USB di terzi. Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR analizza il monitor e genera una LUT 3D per correggere le incongruenze cromatiche tra tutti i monitor connessi. Si possono caricare due LUT 3D indipendenti e passare da una all’altra dal pannello frontale.

Poiché ogni monitor è leggermente diverso, inclusi quelli dello stesso modello, non è facile capire se il colore visualizzato è accurato. Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR risolve questo problema perché permette di uniformarli collegando al pannello frontale calibratori di colore di terzi quali SpectraCal C6, X-Rite i1 Display Pro o Klein K10-A. Il convertitore farà il resto, generando automaticamente segnali di test sul monitor durante l’operazione.

Tutti gli ingressi 12G-SDI quad link sono dotati di uscite di loop per connettere altri dispositivi, e supportano gli standard HD, Ultra HD e 8K richiesti dall’industria del broadcast e del cinema. In 720p ammette 50p, 59.94p, e fino a 60p; in 1080i supporta 50i, e 59.94i fino a 60i; mentre i formati 1080p, 1080PsF e 2160p vanno da 23.98 a 60 fps. È compatibile anche con i formati per il cinema 2K e 4K DCI da 23.98p a 60p, e i formati 8K 4320p a 23.98, 24, 25, 29.97, 50, fino a 59.94. La conversione integrata da 2SI a square division converte le sorgenti 8K automaticamente per il monitor. Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR supporta anche il 3G-SDI di livello A o B e i formati SDI YUV e RGB.

Il display LCD sul pannello frontale consente di monitorare le immagini e l’audio grazie ai precisi indicatori di livello, e dà accesso ai menù impostazioni di tutte le funzioni, che si possono scorrere facilmente con la manopola. Le LUT 3D si abilitano premendo i pulsanti 1 o 2. Per calibrare il monitor basta seguire le indicazioni a schermo nell’apposito menù, e gli indicatori di livello audio sono disponibili nelle versioni VU e PPM. Il convertitore è dotato di menù di impostazione dei visualizzatori, inclusi i parametri di posizionamento e opacità, e di un menù per accedere alle impostazioni di rete.

È ideale per il montaggio su rack su Teranex Mini Rack Shelf, una mensola in metallo su cui è possibile avvitare il convertitore prima di montarla sul rack. In alternativa, Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR ha in dotazione piedini in gomma per poggiarlo sul tavolo da lavoro.

“Siamo fieri di annunciare il nuovo Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR, compatibile con il nuovo Pro Display XDR”, ha affermato Grant Petty, amministratore delegato di Blackmagic Design. “Offre funzioni avanzate di monitoraggio HDR e del colore, con visualizzatori di segnale integrati, supporto per le LUT 3D a 33 punti, calibrazione automatica con dispositivi di terzi, e 8K nativo per i workflow più moderni!”.

CARATTERISTICHE DI TERANEX MINI SDI TO DISPLAYPORT 8K HDR

  *  Compatibilità con HDR tramite SDI e DisplayPort
  *  Due visualizzatori in sovraimpressione sul monitor in tempo reale
  *  LUT 3D a 33 punti di alta qualità
  *  Supporto per la calibrazione automatica del monitor con calibratori di colore
  *  Ingressi 12G-SDI quad link per lavorare in 8K
  *  Ridimensionamento automatico del video in entrata secondo la risoluzione nativa del monitor
  *  Display LCD per monitoraggio e impostazioni su schermo
  *  Utilità di sistema inclusa per Mac e Windows
  *  Supporto per gli ultimi monitor e display 8K con DisplayPort
  *  Installazione su tavolo da lavoro o su rack.

DISPONIBILITÀ E PREZZO

Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR sarà disponibile a ottobre dai rivenditori Blackmagic Design in tutto il mondo a US$1.295 (imposte escluse).

IMMAGINI PER I MEDIA

Le immagini dei nuovi Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR e di tutti i prodotti Blackmagic Design sono disponibili sul sito www.blackmagicdesign.com/it/media/images.

BLACKMAGIC DESIGN: CHI SIAMO

Blackmagic Design è leader nel settore della tecnologia software e hardware di altissima qualità. Oltre ai rivoluzionari programmi di montaggio video e correzione colore, produce cineprese digitali, convertitori video, dispositivi di monitoraggio video, router, switcher di produzione live, registratori su disco, monitor della forma d'onda e film scanner in tempo reale per la produzione e la post produzione televisiva e cinematografica. Le schede di acquisizione DeckLink di Blackmagic Design hanno rivoluzionato la post produzione aumentando la qualità e diminuendo i costi. Inoltre i prodotti di correzione colore DaVinci, oltre ad aver vinto un Emmy™, dominano il settore televisivo e cinematografico dal 1984. Blackmagic Design è in constante stato di innovazione, con prodotti 6G-SDI e 12G-SDI e flussi di lavoro in 3D stereoscopico e in Ultra HD. I fondatori di Blackmagic Design sono tecnici di montaggio e ingegneri di post produzione riconosciuti in tutto il mondo. Blackmagic Design ha uffici negli Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, Singapore, e Australia. Per maggiori informazioni, visita il sito www.blackmagicdesign.com/it

