BLACKMAGIC DESIGN ANUNCIA NOVO TERANEX MINI SDI TO DISPLAYPORT 8K HDR

  Solução de monitoramento 8K avançada que permite utilizar o novo   Apple Pro Display XDR como monitor de referência de cores no set e na pós-produção.

Fremont, Califórnia (EUA) - Segunda-feira, 3 de junho de 2019 - A Blackmagic Design anunciou hoje o Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR, uma solução de monitoramento DisplayPort 8K avançada com sobreposições duplas de escopos na tela, HDR, LUTs 3D de 33 pontos e calibração do monitor desenvolvida especificamente para o mercado cinematográfico e televisivo e uma nova geração de monitores, como o Pro Display XDR. O Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR estará disponível em outubro de 2019 através dos revendedores Blackmagic Design no mundo todo por US$ 1,295.

O Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR é uma solução de monitoramento 8K para telas de computador DisplayPort ou monitores de alta qualidade como o Pro Display XDR. Diferentemente dos conversores básicos, o Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR pode utilizar analisadores de cores de terceiros para alinhar os displays conectados com exatidão para precisão de cores. Há dois escopos na tela que podem ser selecionados entre monitoramento em forma de onda, padrões, vetorscópio e histograma. O Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR é perfeito para estúdios cinematográficos e teledifusores que precisam de um monitoramento de cores preciso e profissional, mas também acessível. Os clientes obtêm um design sofisticado com LCD colorido para monitoramento e controle das configurações.

O painel frontal inclui botões e um visor colorido para o vídeo de entrada, com medidores de áudio e indicador do padrão de vídeo. O painel traseiro oferece 12G-SDI com enlace quádruplo para formatos HD, Ultra HD e 8K. O usuário conta com duas conexões DisplayPort para monitores de computador convencionais ou monitores DisplayPort estilo USB-C como o novo Pro Display XDR. O redimensionador integrado garante que o padrão do vídeo de entrada combine com a resolução nativa do monitor DisplayPort conectado. Inclusive, os clientes podem conectar entradas 2SI e de Divisão Quadrada.

O Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR possui tudo para satisfazer os fluxos de trabalho HDR mais modernos. Basta conectar um monitor DisplayPort compatível com HDR para obter monitoramento HDR em SDI. Os formatos Hybrid Log-Gamma (HLG) e PQ à base de metadados estáticos no VPID são operados em conformidade com os padrões ST2108-1, ST2084 e ST425. O Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR processa ST425, o qual define 2 bits novos no VPID para indicar características de transferência SDR, HLG ou PQ. O padrão ST2108-1, por sua vez, define como transportar metadados HDR dinâmicos ou estáticos via SDI. Há suporte para ST2082-10 em 12G-SDI, bem como ST425 em fontes 3G-SDI. Ambos os espaços de cores Rec.2020 e Rec.709 são suportados, além de 100% do formato DCI-P3.

Há dois escopos completamente independentes na tela, assim a conformidade com os padrões broadcast fica mais fácil nos projetos críticos de alto nível. Os escopos são sobrepostos na tela, assim você pode personalizar posição, tamanho e opacidade. Os clientes podem selecionar uma variedade de escopos, incluindo forma de onda para exibição dos níveis de luminância do seu sinal de entrada. O monitor de vetorscópio permite a visualização da intensidade de cor a 100% dos níveis de referência SDI. Os clientes também obtêm monitores nos padrões RGB e YUV, ideais para correção de cor e verificação de níveis ilegais. O histograma exibe a distribuição dos detalhes de branco para preto nas suas imagens e o recorte de realces ou sombras.

O Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR conta com as mesmas LUTs 3D de 33 pontos de alta qualidade utilizadas na indústria cinematográfica. É possível até calibrar o display conectado plugando um analisador de cor USB de terceiros e o Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR analisará o monitor e gerará uma LUT 3D para corrigir diferenças nas cores entre os displays. Duas LUTs 3D independentes podem ser carregadas e os clientes podem fazer a seleção através do painel frontal.

Geralmente é difícil identificar se um monitor possui a cor correta, pois os displays variam um pouco, mesmo entre os mesmos modelos. O Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR soluciona esse problema porque consegue utilizar um analisador USB de terceiros para alinhar automaticamente seu monitor. Os analisadores SpectraCal C6, X-Rite i1 Display Pro ou Klein K10-A são compatíveis e plugáveis na frente do conversor. O conversor faz todo o trabalho e gera automaticamente sinais de teste no monitor durante o processo de calibração.

Todas as entradas 12G-SDI de enlace quádruplo possuem saídas para executar um loop com outros equipamentos. E mais, todos os padrões HD, Ultra HD e 8K são compatíveis, o que permite o uso pela indústria cinematográfica ou broadcast. Em 720p, os clientes obtêm suporte para 50p, 59.94p até 60p. Em formatos 1080i, eles contam com 50i, 59.94i até 60i. Os formatos 1080PsF e 2160p são suportados de 23.98 a 60 fps. Há suporte também para os formatos DCI 2K e 4K de 23.98p a 60p. Os formatos 4320p 8K são compatíveis a 23.98, 24, 25, 29.97, 50, até 59.94. Com a conversão integrada de 2SI para Divisão Quadrada, uma fonte 8K é convertida automaticamente para o monitor. O Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR também opera 3G-SDI nível A ou B, além dos formatos SDI YUV e RGB.

O painel frontal LCD fornece monitoramento de confiança e preciso tanto das imagens quanto dos medidores do nível de áudio. Há menus para todas as funções e é fácil navegar pelas páginas do menu para encontrar as configurações que precisam ser alteradas. Para habilitar as LUTs 3D, basta pressionar os botões 1 e 2. A calibração também é iniciada através dos menus e os clientes só precisam seguir as instruções para calibrar seu monitor. Os medidores de áudio podem inclusive ser alterados entre as balísticas VU ou PPM. Este modelo inclui configurações para a definição de escopos, como a sua localização ou opacidade na tela. Aliás, os clientes podem visualizar e editar configurações de rede.

Para a montagem em rack, basta que os clientes adicionem uma Teranex Mini Rack Shelf. Esta prateleira consiste em uma bandeja de metal que aloja o conversor e permite que seja rosqueado antes da prateleira ser aparafusada no rack. Naturalmente, o Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR também inclui pés emborrachados que podem ser anexados na parte inferior do conversor, caso os clientes desejem colocá-lo em uma mesa.

“Estamos animados em anunciar o novo Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR para os clientes que trabalham com o novo Pro Display XDR”, disse Grant Petty, diretor executivo da Blackmagic Design. “Ele oferece recursos de monitoramento críticos de HDR e cores, como escopos integrados, compatibilidade com LUTs 3D de 33 pontos, calibração baseada em análise automática e 8K nativo para os fluxos de trabalho mais modernos.”

RECURSOS DO TERANEX MINI SDI TO DISPLAYPORT 8K HDR

  *  Inclui suporte para HDR via SDI e DisplayPort.
  *  2 escopos integrados sobrepostos ao vivo no monitor.
  *  LUTs 3D de 33 pontos com qualidade cinematográfica.
  *  Suporte para calibração do monitor automática usando analisadores de cor.
  *  Entradas 12G-SDI de enlace quádruplo avançadas para 8K.
  *  Redimensionamento do vídeo de entrada para resolução nativa do monitor.
  *  Inclui LCD para configurações de menu e monitoramento.
  *  Software utilitário para Mac e Windows incluído.
  *  Compatível com os monitores e telas DisplayPort 8K de última geração.
  *  Pode ser usado em mesa ou montado em rack.

DISPONIBILIDADE E PREÇO

O Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR estará disponível em outubro de 2019 através dos revendedores da Blackmagic Design no mundo todo por US$ 1,295, excluindo taxas.

IMAGENS PARA IMPRENSA

Fotos do Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR e de todos os outros produtos da Blackmagic Design estão disponíveis em www.blackmagicdesign.com/pt/media/images.

SOBRE A BLACKMAGIC DESIGN

A Blackmagic Design cria os melhores produtos do mundo para edição de vídeo, câmeras digitais cinematográficas, corretores de cor, conversores de vídeo, equipamentos de monitoramento de vídeo, roteadores, switchers de produção ao vivo, gravadores de disco, monitores de forma de onda e escâneres de filme em tempo real para as indústrias de longas-metragens, pós-produção e transmissão televisiva. As placas de captura DeckLink da Blackmagic Design introduziram uma revolução de qualidade e acessibilidade na pós-produção, enquanto seus produtos de correção de cor DaVinci, premiados com o Emmy™, dominam a indústria do cinema e da televisão desde 1984. A Blackmagic Design continua oferecendo inovações revolucionárias, incluindo os produtos 6G-SDI e 12G-SDI e fluxos de trabalho em 3D estereoscópico e Ultra HD. Fundada por líderes mundiais na engenharia e edição de pós-produção, a Blackmagic Design possui escritórios nos Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Singapura e Austrália. Para mais informações, por favor visite www.blackmagicdesign.com/pt.

