BLACKMAGIC DESIGN사, 새로운 TERANEX MINI SDI TO DISPLAYPORT 8K HDR 출시

  새로운 Apple Pro Display XDR를 사용할 수 있는 첨단 8K   모니터링 솔루션 색이 결정적으로 중요한 촬영 현장과 후반 작업용 레퍼런스 모니터로 최적!

미국, 캘리포니아, 프리몬트 - 2019년 6워 3일 - Blackmagic Design은 오늘 Pro Display XDR 같은 차세대 모니터 기술을 지원하고 듀얼 온스크린 스코프 오버레이, HDR, 33 포인트 3D LUT, 모니터 보정 기능을 탑재한 영화, TV 업계 전문가용 첨단 8K DisplayPort 모니터링 솔루션인 Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR을 발표했다. Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR은 2019년 10월부터 전세계 Blackmagic Design 리셀러로부터 US$1,295에 구입할 수 있다.

Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR은 DisplayPort 컴퓨터 디스플레이 장치 및 Pro Display XDR 같은 새로운 고화질 모니터를 위한 첨단 8K 모니터링 솔루션이다. 평범한 컨버터 제품과 달리 Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR은 서드 파티 캘리브레이션 장치를 사용하여 컨버터에 연결된 디스플레이 장치의 색을 완벽하게 조율한다. 온스크린 스코프는 WFM, 퍼레이드, 벡터, 히스토그램 중 두 개를 선택할 수 있다. Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR은 전문가용 사양의 정확한 색상의 모니터링을 위한 합리적인 가격의 컨버터로 영화 제작 스튜디오나 방송사에서 사용하기 완벽한 제품이다. 고급스러운 제품 외관에 모니터링 및 설정 작업을 위한 컬러 LCD가 탑재되어 있다.

패널 전면에는 컨트롤, 컬러 디스플레이 입력 영상, 오디오 미터, 비디오 표준 표시 장치가 탑재되었다. 후면에는 HD, UHD, 8K 포맷 영상을 연결할 수 있는 쿼드 링크 12G-SDI 단자가 탑재되었다. 일반 컴퓨터 모니터나 새로운 Pro Display XDR 같은 USB-C 방식의 DisplayPort 모니터를 연결하기 위한 두 개의 DisplayPort 연결 단자가 장착되었다. 내장 스케일러가 탑재되어 있어 입력되는 영상을 DisplayPort 모니터의 네이티브 해상도에 맞게 조정한다. 또한 2SI와 Square Division 방식 둘 다 지원한다.

Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR은 최신 HDR 워크플로에 필요한 모든 기능을 갖추었다. HDR SDI 모니터링이 필요하다면 HDR 호환 기능을 갖춘 DisplayPort 모니터를 연결하기만 하면 된다. VPID(Video Payload Identifier) 내의 정적 메타데이터 PQ 및 하이브리드 로그 감마(HLG) 포맷은 ST2108-1, ST2084, ST425 표준에 맞게 처리된다. Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR은 ST425 포맷을 처리한다. ST425 표준은 SDR, HLG, PQ의 전송 특성을 표시하기 위해 VPID내에 두 개의 비트를 추가로 사용하도록 규정한다. ST2108-1 표준은 SDI를 통해 HDR 정적/동적 메타데이터를 전송하는 방법을 규정한다. Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR은 또한 3G-SDI를 위한 ST425 표준 뿐 아니라 12G SDI를 위한 ST2082-10 표준도 지원한다. Rec.2020과 Rec.709 컬러스페이스 모두 지원되며 DCI-P3 포맷 또한 100% 표현한다.

완전히 개별적으로 작동하는 두 개의 온스크린 스코프가 포함되어 있어 첨단 작업에서 매우 중요한 방송 규격을 쉽게 준수할 수 있다. 스코프는 화면 위에 오버레이 형식으로 나타나며 스코프의 위치, 크기, 불투명도는 원하는대로 조정할 수 있다. 입력 신호의 밝기 레벨을 표시하는 파형 및 여러 종류의 스코프 중에서 선택할 수 있다. 벡터스코프 디스플레이 방식은 표준 색상 범위의 100%를 기준으로 색상 강도를 표현할 수 있다. RGB 및 YUV 퍼레이드 방식은 색 보정 작업과 방송 규정에 부적합한 레벨 확인에 사용하기 완벽하다. 히스토그램 방식은 비디오 내의 화이트와 블랙 디테일의 분포도를 보여주며 클리핑이 발생한 하이라이트 및 섀도우 영역을 표시한다.

Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR은 영화 업계에서 사용되는 고화질의 33 포인트 3D LUT를 제공한다. USB로 연결된 서드 파티 캘리브레이션 장치를 사용하여 연결된 디스플레이 장치의 색을 보정하며 연결된 모니터를 분석하여 디스플레이간 색상 차이를 보정하기 위해 3D LUT를 생성한다. 두 개의 3D LUT를 로딩할 수 있고 전면 패널을 통해서 하나를 선택할 수 있다.

모니터의 색상이 정확한지 아닌지를 판단하기란 항상 어렵다. 왜냐하면 같은 제품일지라도 디스플레이 장치마다 조금씩 다르기 때문이다. Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR은 USB로 연결되는 서드 파티 캘리브레이션 장치를 사용하여 자동으로 모니터 색상을 맞춤으로써 이 문제를 해결한다. SpectraCal C6, X-Rite i1 Display Pro 또는 Klein K10-A 장치들의 사용이 지원되며 컨버터 전면에 꽂으면 된다. 컨버터가 나머지 작업을 알아서 진행할 것이며 보정 작업이 진행되는 동안 자동으로 테스트 신호를 생성한다.

모든 쿼드 링크 12G-SDI 입력은 다른 장비로 루프 연결하기 위한 출력을 가진다. 또한 모든 HD, UHD, 8K 표준을 지원하기 때문에 방송이나 영화 업계에서 사용할 수 있다. 720p 포맷은 50, 59.94, 최대 60fps까지 지원된다. 1080i 포맷은 50i, 59.94i, 최대 60i까지 지원되고 1080p, 1080PsF, 2160p 포맷은 23.98에서 60fps까지 지원됩니다. 2K와 4K DCI 필름 포맷도 23.98fps부터 60fps까지 지원된다. 4320p 8K 포맷은 23.98, 24, 25, 29.97, 50, 최대 59.94fps까지 지원된다. 2SI에서 Square Division으로 변환하는 기능이 내장되어 있어 8K 비디오 소스는 모니터에 맞는 방식으로 자동 전환된다. Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR은 Level A/B 3G-SDI 뿐 아니라 YUV/RGB SDI 포맷까지도 처리할 수 있다.

전면 패널의 LCD를 통해 영상과 정확한 오디오 레벨 미터의 모니터링을 자신 있게 수행할 수 있다. 모든 기능이 담긴 메뉴 페이지를 스크롤하여 손쉽게 원하는 설정을 찾을 수 있다. 1 또는 2 버튼을 누르면 3D LUT이 활성화된다. 디스플레이 장치를 보정하기 위해서 메뉴에서 보정 기능을 선택 후 화면에서 지시하는 대로 수행하면 된다. 오디오 미터는 VU와 PPM 측정계 간 전환도 가능하다. 스코프 설정에서는 스코프의 화면 속 위치 또는 불투명도를 조정할 수 있다. 네트워크 설정을 확인하거나 수정할 수도 있다.

장비랙에 설치할 때는 Teranex Mini Rack Shelf를 추가로 사용하면 된다. 선반 형태의 이 옵션은 컨버터를 지탱해 줄 금속 재질로 제작되었으며 장비랙에 설치하기 전에 나사로 컨버터를 랙 선반에 고정시킬 수 있다. 물론 Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR을 책상 위에 놓고 사용할 경우를 대비하여 컨버터 아래쪽에 붙일 수 있는 고무 받침대가 포함되어 있다.

Blackmagic Design의 CEO, 그랜트 패티는 “새로운 Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR을 통해 고객들이 새로운 Pro Display XDR를 사용할 수 있게 되어 매우 기쁩니다.”라며, “이 제품은 최신 워크플로를 위한 내장 스코프, 33 포인트 3D LUT, 장치 기반의 자동 보정, 네이티브 8K를 지원함으로써 첨단 HDR 및 색 모니터링 기능을 제공합니다.”라고 말했다.

TERANEX MINI SDI TO DISPLAYPORT 8K HDR 주요 기능

  *  SDI와 DisplayPort 연결을 통한 HDR 지원
  *  모니터에 오버레이 되는 두 개의 실시간 스코프
  *  영화 업계에서 사용하는 33 포인트 3D LUT
  *  캘리브레이션 장치를 연결하여 모니터 자동 보정
  *  8K용 첨단 쿼드 링크 12-SDI 입력
  *  모니터의 네이티브 해상도에 맞춰 입력 영상 조절
  *  모니터링 및 메뉴 설정을 위한 LCD 화면
  *  Mac과 Windows 용 유틸리티 프로그램 포함
  *  최신 8K DisplayPort 모니터 및 디스플레이 장치 지원
  *  책상이나 장비 랙에 설치하여 사용 가능

제품 사진

가격 및 구입 안내

BLACKMAGIC DESIGN에 관하여

Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR은 2019년 10월부터 전세계 Blackmagic Design의 리셀러로부터 US$1,295(관세 제외)에 구입할 수 있다.

ABOUT BLACKMAGIC DESIGN

Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR와 기타 Blackmagic Design 제품 사진은 www.blackmagicdesign.com/kr/media/images에서 볼 수 있다.

