BLACKMAGIC DESIGN ANNONCE LE NOUVEAU TERANEX MINI SDI TO DISPLAYPORT 8K HDR

  Solution de monitoring 8K avancée qui permet d’utiliser le nouveau   Apple Pro Display XDR comme moniteur de référence des couleurs sur le plateau et en post-production !

Fremont, CA, États-Unis - Lundi 3 juin 2019 - Blackmagic Design a annoncé la sortie du Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR, une solution de monitoring DisplayPort 8K avancée dotée de deux scopes à l’écran, du HDR, de LUTs 3D à 33 points, mais aussi d’un calibrage du moniteur spécialement conçu pour le marché professionnel du film et de la télévision, qui permet d’utiliser les moniteurs nouvelle génération, tels que l’Pro Display XDR. Le Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR sera disponible en octobre 2019 au prix de 1 295 $US auprès des revendeurs Blackmagic Design du monde entier.

Le Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR est une solution de monitoring 8K avancée pour les écrans d’ordinateur dotés d’un DisplayPort ou pour les moniteurs de haute qualité, tels que le nouveau Pro Display XDR. Contrairement aux convertisseurs standard, le Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR est compatible avec les sondes de calibrage tierces pour aligner avec précision les écrans connectés afin d’afficher des couleurs fidèles. Il est possible d’afficher 2 scopes à l’écran parmi forme d’onde, parade, vecteurscope et histogramme. Le Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR est parfait pour les studios de cinéma et pour les diffuseurs qui ont besoin d’un monitoring des couleurs professionnel à la fois précis et abordable. Les utilisateurs disposent également d’un élégant boîtier doté d’un écran LCD couleur pour le monitoring et le contrôle des paramètres.

Son panneau avant comprend des boutons et un écran couleur pour afficher la vidéo, les vumètres et la norme vidéo. Sa face arrière comprend une connectique 12G-SDI Quad Link pour les formats HD, Ultra HD et 8K. Ce convertisseur offre 2 connexions DisplayPort pour les écrans d’ordinateur standard ou pour les moniteurs DisplayPort de type USB-C, tels que le nouveau Pro Display XDR. La mise à l’échelle intégrée fait correspondre la norme de l’entrée vidéo à la résolution native du moniteur DisplayPort connecté. Il est même possible de connecter des entrées 2SI et Square Division.

Le Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR est parfait pour les workflows HDR. Il suffit de connecter un moniteur DisplayPort compatible avec l’HDR pour obtenir un monitoring SDI HDR. Les formats de métadonnées statiques PQ et Hybrid Log Gamma (HLG) dans l’identificateur de charge utile sont traités selon les normes ST2108-1, ST2084 et ST425. Le Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR prend en charge le ST425, qui définit 2 nouveaux bits dans l’identificateur de charge utile pour indiquer les caractéristiques de transfert du SDR, HLG ou PQ. De plus, la norme ST2108-1 définit la façon de transporter les métadonnées HDR statiques ou dynamiques via SDI. Le convertisseur supporte en outre le ST2082-10 pour le 12G-SDI et le ST425 pour les sources 3G-SDI. Les espaces colorimétriques Rec.2020 et Rec.709 ainsi que l’intégralité du format DCI-P3 sont également pris en charge.

Le Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR intègre 2 scopes à l’écran indépendants afin de garantir une conformité avec les normes broadcast pour les travaux haut de gamme. Les scopes sont superposés à l’écran et il est possible de personnaliser leur position, leur taille et leur opacité. Les utilisateurs peuvent choisir entre une gamme de scopes, dont la forme d’onde qui affiche les niveaux de luminance du signal d’entrée. Le vecteurscope permet de voir l’intensité des couleurs à un niveau de référence SDI de 100 %. Ce convertisseur offre également des affichages RGB et YUV Parade, qui sont parfaits pour la correction colorimétrique et pour vérifier les couleurs illégales. L’histogramme permet quant à lui de visualiser la distribution des hautes et des basses lumières dans les images, mais aussi de repérer les zones écrêtées.

Le Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR comprend les mêmes LUTs 3D à 33 points de qualité que celles utilisées dans l’industrie du cinéma. Il est même possible de calibrer l’écran connecté en branchant une sonde de calibrage USB tierce. Le Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR analysera le moniteur et générera une LUT 3D pour corriger les différences de couleur entre les écrans. Deux LUTs 3D indépendantes peuvent être chargées et les utilisateurs peuvent sélectionner l’une d’entre elles pour le panneau avant.

Il est toujours difficile de savoir si le moniteur affiche correctement les couleurs, car chaque écran est un peu différent, même lorsqu’ils sont du même modèle. Le Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR résout ce problème, car il prend en charge les sondes de calibrage USB tierces pour aligner automatiquement le moniteur. Les sondes SpectraCal C6, X-Rite i1 Display Pro et Klein K10-A sont supportées et se branchent à l’avant du convertisseur. Le convertisseur fera ensuite tout le travail et générera automatiquement des mires sur le moniteur durant le processus de calibrage.

Toutes les entrées 12G-SDI Quad Link possèdent des sorties pour une connexion à d’autres équipements. De plus, toutes les normes HD, Ultra HD et 8K sont supportées, ce qui idéal pour l’industrie de la diffusion ou du cinéma. En 720p, les utilisateurs disposent d’une prise en charge du 50p, et 59.94p jusqu’à 60p. En 1080i, le 50i, et 59.94i jusqu’à 60i sont supportés. Les formats 1080p, 1080PsF et 2160p sont supportés de 23.98 à 60 i/s. Les utilisateurs bénéficient même d’une prise en charge des formats de film 2K et 4K DCI de 23.98p à 60p. Les formats 8K 4320p sont quant à eux supportés en 23.98, 24, 25, 29.97, 50, jusqu’à 59.94. Grâce à la conversion intégrée 2SI vers Square Division, une source 8K sera automatiquement convertie pour le moniteur. Le Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR prend également en charge les formats SDI YUV et RVB ainsi que 3G-SDI de niveau A ou B.

L’écran LCD du panneau avant offre un monitoring précis affichant les images et les vumètres. Il existe des menus pour toutes les fonctions et il est facile de naviguer entre les différentes pages des menus pour trouver les paramètres qui ont besoin d’être modifiés. Les LUTs 3D peuvent être activées simplement en appuyant sur le bouton 1 ou 2. Il est également possible de commencer le calibrage d’écran via les menus en suivant les indications données. La balistique des vumètres peut même basculer entre VU et PPM. Le convertisseur propose des paramètres pour configurer les scopes, mais aussi leur emplacement sur l’écran et leur opacité. Les utilisateurs peuvent même voir et modifier les paramètres réseau.

Pour monter le convertisseur sur un rack, il suffit d’ajouter un Teranex Mini Rack Shelf. Il s’agit d’un plateau métallique qui sert de support pour visser le convertisseur avant d'être fixé sur le rack. Pour une installation sur un bureau, le Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR comprend des pieds en caoutchouc qui peuvent être fixés sous l'appareil.

« Nous sommes ravis d’annoncer la sortie du nouveau Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR pour nos clients qui travaillent avec le nouveau Pro Display XDR », a déclaré Grant Petty, PDG de Blackmagic Design. « Ce convertisseur offre des fonctionnalités de monitoring des couleurs et HDR avancées, telles que les scopes intégrés, la prise en charge des LUTs 3D à 33 points, le calibrage automatique via des sondes et la 8K native pour des workflows innovants. »

FONCTIONNALITÉS DU TERANEX MINI SDI TO DISPLAYPORT 8K HDR

  *  Prise en charge du HDR via SDI et DisplayPort.
  *  2 scopes affichés en live sur le moniteur.
  *  LUTs 3D à 33 points de qualité cinéma.
  *  Prise en charge du calibrage automatique du moniteur via des sondes de calibrage.
  *  Entrées 12G-SDI Quad Link avancées pour la 8K.
  *  Mise à l’échelle de l’entrée vidéo selon la résolution native du moniteur.
  *  Écran LCD pour le monitoring et les menus de configuration.
  *  Logiciel utilitaire inclus pour Mac et Windows.
  *  Prise en charge des derniers écrans et moniteurs DisplayPort 8K.
  *  Utilisation possible sur un bureau ou un rack.

DISPONIBILITÉ ET PRIX

Le Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR sera disponible en octobre 2019 au prix de 1 295 $US (hors droits) auprès des revendeurs Blackmagic Design du monde entier.

IMAGES DE PRESSE

Les photos du Teranex Mini SDI to DisplayPort 8K HDR et de tous les autres produits Blackmagic Design sont disponibles sur www.blackmagicdesign.com/fr/media/images.

À PROPOS DE BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design crée des produits de très grande qualité destinés aux professionnels du cinéma, de la postproduction et de la diffusion télévisée. Il propose des outils pour le montage vidéo, des caméras numériques, des correcteurs de couleur, des convertisseurs vidéo, des solutions de monitoring vidéo, des grilles de commutation, des mélangeurs de production en direct, des enregistreurs à disque, des moniteurs de forme d’onde et des scanneurs de film en temps réel. Les cartes de capture DeckLink de Blackmagic Design ont révolutionné le marché de l’audiovisuel en termes de qualité et d’accessibilité financière. Le logiciel d’étalonnage DaVinci a remporté un Emmy™ Award et domine l’industrie de la télévision et du film depuis 1984. Blackmagic Design continue à innover, notamment en proposant des produits 6G-SDI et 12G-SDI, mais aussi des workflows en 3D stéréoscopique et Ultra HD. Fondée par une équipe de monteurs et d'ingénieurs en postproduction de renom, la société Blackmagic Design a des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon, à Singapour et en Australie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site Internet www.blackmagicdesign.com/fr.

