BLACKMAGIC DESIGN ANUNCIANUEVO MODELO ADAPTABLE BLACKMAGIC URSA CINE 12K BODY

  Esta cámara basada en el modelo Blackmagic URSA Cine 12K, pero sin accesorios,   permite a los usuarios equiparla a un menor precio aprovechando los que ya tengan.

Fremont, California (EE. UU.) - jueves, 30 de enero de 2025 - Blackmagic Design dio a conocer hoy el nuevo modelo Blackmagic URSA Cine 12K LF Body, una versión de la cámara URSA Cine 12K con la misma calidad y características, pero sin la mayoría de los accesorios. Es ideal para directores de fotografía experimentados y centros de alquiler que ya cuentan con los accesorios necesarios para equipar sus cámaras, y a la vez resulta más económico, puesto que cuesta 6995 dólares (excluyendo aranceles e impuestos locales).

La cámara en sí es un modelo completo sin limitaciones de calidad o rendimiento, pero excluye accesorios tales como soportes para el hombro, manijas, algunas monturas para objetivos, soportes para baterías, fuentes de alimentación, objetivos y el módulo de 8 TB de capacidad. Es posible adquirir estos artículos por separado a fin completar el equipamiento total de la cámara, según la configuración que prefieran.

Sin embargo, en lo que respecta a los soportes de grabación, si bien la cámara no cuenta con el módulo de 8 TB, incluye otro con dos ranuras para tarjetas CFexpress. El modelo Blackmagic URSA Cine 12K LF Body viene con una montura EF instalada, y se pueden adquirir otras por separado, según sea necesario.

Creemos que este modelo también permitirá a los usuarios de las cámaras de Blackmagic Design aprovechar la increíble calidad de su sensor 12K, cuyas características sorprendentes y colorimetría excepcional están basadas en nuestra experiencia con las dinámicas de trabajo en DaVinci Resolve. Además, este modelo ha sido diseñado para llevar a cabo producciones cinematográficas de alta gama y sacar partido de las prestaciones que ofrece la plataforma Blackmagic Cloud.

Una característica única del modelo URSA Cine es el nuevo sensor 12K de fotograma completo, cuyo diseño incluye filtros de color simétricos que permiten redimensionar la imagen. Ahora, los directores de fotografía tienen la oportunidad de filmar en 12K, 8K o 4K aprovechando toda el área del sensor y luego simplemente elegir la resolución deseada. Por ejemplo, las imágenes para efectos visuales pueden filmarse en 12K, y los documentales, en 8K o 4K, a fin de reducir la velocidad de transferencia de datos. Además, también es posible recortar la imagen para lograr una mayor profundidad de campo.

Blackmagic Design pasó años desarrollando este nuevo sensor con el objetivo de propiciar una cinematografía de última generación, por lo que su rendimiento debía ser excepcional. La cámara es capaz de grabar a una frecuencia de 224 f/s en formato 8K 2.4:1, o a 144 f/s en 8K 3:2 con el sensor completo. Incluso es posible filmar en formato 12K 3:2 con el sensor completo a un máximo de 80 f/s, o 120 f/s en 12K 2.4:1.

Grabar en resolución 12K es fantástico, ya que permite realizar un sobremuestreo cromático para un mejor procesamiento de los detalles de la imagen. Además, el nuevo sensor de fotograma completo, que incluye la colorimetría más reciente de Blackmagic, es ideal para etalonar en DaVinci Resolve. Los filtros de color han sido específicamente seleccionados a fin de que coincidan con el procesamiento de imágenes del programa.

Por otro lado, el sensor 12K es una opción ideal al momento de grabar imágenes para efectos visuales con un formato amplio manteniendo una resolución elevada, o bien al filmar contenidos inmersivos similares a los de los sistemas IMAX. La gran resolución del sensor también permite lograr efectos interesantes con el objetivo al recortar una parte específica de la imagen, por ejemplo, efectos ópticos creativos del estilo de las imágenes analógicas, y aun así conservar una definición muy superior a la del formato de entrega. Incluso los objetivos Super16 clásicos ofrecen una resolución que resulta suficiente.

Alternativamente, es posible utilizar el tamaño del sensor para grabar contenidos en formato anamórfico y entregarlos en una amplia variedad de relaciones de aspecto con factores de recorte 1.3, 1.5, 1.6, 1.66, 1.8 y 2x. Además, existen modos de 2, 3 o 4 perforaciones en formato Super 35 9K, lo que brinda compatibilidad con objetivos cinematográficos clásicos.

Si bien el precio del nuevo modelo Blackmagic URSA Cine 12K LF Body es menor cuando se adquiere sin accesorios, incluye exactamente las mismas características de las cámaras completas. Las especificaciones son idénticas a las de las versiones URSA Cine de alta gama.

Por otra parte, dispone del mismo sensor RGBW 12K de 36 x 24 mm con fotositos de mayor tamaño y ofrece un rango dinámico de 16 pasos, monturas intercambiables para objetivos PL, LPL o EF, y conectores LEMO y Fischer habituales en la industria. Este modelo incluye una montura EF, pero es posible adquirir otras PL y LPL, según sea necesario.

En materia de almacenamiento, el modelo Blackmagic URSA Cine 12K dispone de un módulo para dos tarjetas CFexpress convencionales. El contenido de estas se sincroniza con Blackmagic Cloud, y es posible acceder a ellas a través del conector Ethernet 10G en la parte posterior de la cámara. Asimismo, existe la posibilidad de adquirir un módulo de 8 TB opcional si es necesario.

Los modelos Blackmagic URSA Cine han sido diseñados para satisfacer las exigencias de cualquier producción de alta gama. Su armazón liviano se fabrica a partir de una aleación de magnesio sumamente resistente y está revestido con un compuesto de policarbonato de fibra de carbono, lo cual facilita el desplazamiento en el set de rodaje. A su vez, los conectores LEMO y Fischer convencionales permiten controlar la cámara a distancia, a la vez que alimentan el objetivo y otros accesorios. La cámara incluye además salidas SDI 12G, así como conexiones Ethernet 10G, USB-C y XLR, entre otras.

El modelo Blackmagic URSA Cine ofrece una amplia variedad de opciones de supervisión para trabajar con mayor rapidez. Incluye un monitor plegable de 5 pulgadas con una pantalla HDR táctil a un lado y otra LCD en color al otro lado que muestra diversos datos. En el lateral derecho, la cámara cuenta con un módulo de asistencia especializado con una segunda pantalla HDR táctil de 5 pulgadas que evita la necesidad de recurrir a monitores externos. A su vez, el modo para foquistas ayuda a lograr el enfoque perfecto.

El modelo Blackmagic URSA Cine incluye conexiones habituales en la industria que lo convierten en la cámara ideal para producciones cinematográficas de alta gama. Los conectores LEMO y Fischer de 7 y 3 pines, respectivamente, situados en la parte delantera, permiten comenzar o detener la grabación y proporcionan una corriente de 24 V que resulta óptima al emplear accesorios como motores de enfoque. A su vez, la cámara dispone de otra conexión LEMO de 8 pines y 24 V para brindarle corriente eléctrica, y otra adicional de 2 pines y 12 V en la parte trasera para accesorios que requieren un menor voltaje.

Por otro lado, los archivos Blackmagic RAW incluyen metadatos de la cámara y del objetivo, el balance de blancos, información de la claqueta virtual y tablas de conversión (LUT) específicas para garantizar la uniformidad de las imágenes durante el rodaje y la posproducción. El modelo Blackmagic URSA Cine graba en tarjetas CFexpress o unidades de almacenamiento Blackmagic Media Module 8TB opcionales, lo cual permite filmar durante más de 4 horas en resolución 12K o la impresionante cantidad de 20 horas en 4K.

Esta cámara incluye un filtro de paso bajo óptico profesional que complementa el sensor a la perfección. Su filtración infrarroja optimizada mejora la respuesta a las frecuencias del rojo lejano, al tiempo que conserva el color y los detalles fundamentales de la imagen al procesar material grabado en formato Blackmagic RAW para lograr nuevos niveles de fidelidad.

Al grabar, la cámara genera un archivo H.264 de menor resolución junto con el original. Dicho archivo proxy puede subirse a Blackmagic Cloud en cuestión de segundos, por lo que el material filmado está disponible al instante en el estudio. La capacidad de transferir archivos directamente a la bandeja de DaVinci Resolve mientras los editores trabajan es revolucionaria y no tiene precedentes.

Ahora, es posible emitir en directo desde el lugar del rodaje. En tal sentido, el modelo Blackmagic URSA Cine incluye un motor de transmisión integrado compatible con los protocolos RTMP y SRT que permite transmitir a través de las principales plataformas o directamente al cliente. Basta con acceder a Internet mediante el puerto Ethernet o una red Wi-Fi de alta velocidad, o bien conectar un teléfono 4G o 5G a fin de utilizar los datos móviles.

Este modelo también es compatible con visores Blackmagic URSA Cine EVF opcionales, que facilitan el rodaje tanto en exteriores como cámara en mano. Estos incluyen una pantalla OLED de excelente calidad con una resolución de 1920 x 1080, un sensor de proximidad integrado y una dioptría de vidrio de cuatro elementos con un ajuste de enfoque amplio para lograr una mayor precisión. A su vez, la carta de enfoque digital garantiza el mejor funcionamiento del visor.

El modelo Blackmagic URSA Cine dispone de un conector LEMO de 8 pines en la parte trasera, que admite fuentes de alimentación de 12 V y 24 V. De esta manera, el usuario puede recurrir a diferentes opciones para suministrar corriente a la unidad, incluidas baterías. La cámara también admite varios soportes para baterías que facilitan el uso de una amplia gama de modelos de alto voltaje fabricados por IDX, Anton Bauer, Core SWX y BEBOB, entre otros.

Otro producto interesante que complementa a esta cámara es el dispositivo Blackmagic Media Dock, que agiliza la dinámica de posproducción al permitir que la edición y el etalonaje se lleven a cabo mientras se filma. Este admite hasta tres unidades Blackmagic Media Module que facilitan el acceso simultáneo a los archivos grabados con varias cámaras URSA Cine, por ejemplo, en el módulo para tarjetas CFexpress incluido con la cámara o el de 8 TB opcional que se puede adquirir por separado.

«Cuando lanzamos el modelo URSA Cine 12K, muchos usuarios dijeron que estaban interesados en comprar solo la cámara porque ya tenían accesorios para la producción de largometrajes. De hecho, dicho modelo fue diseñado para que fuera compatible con los accesorios de producción cinematográfica más populares», afirmó Grant Petty, director ejecutivo de Blackmagic Design. «Pero además creemos que los usuarios de nuestras cámaras también tendrán una excelente opción para mejorar sus equipos. No desarrollamos este modelo como una actualización porque a la gente no le gusta deshacerse de sus cámaras para cambiarlas por otras más nuevas, así que simplemente quisimos ofrecer solo la cámara sin accesorios a un menor precio para que resulte posible obtener los beneficios de calidad y rendimiento de la plataforma URSA Cine».

Características principales del modelo Blackmagic URSA Cine 12K

  *  Sensor cinematográfico de gran tamaño con un extraordinario rango dinámico de 16 pasos.
  *  Armazón liviano y resistente con conectores convencionales.
  *  Montura EF incluida y versiones para objetivos PL o LPL que pueden adquirirse por separado.
  *  Compatibilidad con el formato Blackmagic RAW para editar imágenes en resolución 12K, 9K, 8K y 4K al instante.
  *  Colorimetría de quinta generación con nueva curva cinematográfica.
  *  Filtro óptico de paso bajo que reduce los patrones de muaré y atenúa los bordes.
  *  Filtros de densidad neutra integrados para filmar en distintos entornos.
  *  Grabación a 80 f/s en 12K, 144 f/s en 8K y hasta 240 f/s en 4K.
  *  Incluye módulo para tarjetas CFexpress. Módulo de 8TB disponible por separado.
  *  Soportes de grabación compatibles con el dispositivo Blackmagic Media Dock.
  *  Conexión mediante redes Wi-Fi de alta velocidad, Ethernet 10G o datos móviles.
  *  Transmisión en directo mediante los protocolos SRT y RTMP.
  *  Compatibilidad con el visor opcional Blackmagic URSA Cine EVF que puede adquirirse por separado.
  *  Accesorios y visor electrónico compatibles con el diseño de los modelos URSA Cine que pueden adquirirse por separado.
  *  Incluye licencia para la versión completa de DaVinci Resolve Studio.

DISPONIBILIDAD Y PRECIO

El modelo Blackmagic URSA Cine 12K Body ya se encuentra disponible en todos los distribuidores de productos Blackmagic Design desde 6995 dólares (impuestos y aranceles locales no incluidos).

IMÁGENES PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Las imágenes de los productos de Blackmagic Design mencionados en esta nota se encuentran disponibles en la siguiente página: www.blackmagicdesign.com/es/media/images

ACERCA DE BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design ofrece la mejor calidad en productos para la edición de imágenes, cámaras cinematográficas, sistemas de corrección cromática, conversores de formatos, monitores, matrices de conmutación, mezcladores para producciones en directo, grabadores digitales, escáneres de películas e instrumentos para el análisis de señales, destinados tanto a posproductoras como a la industria del cine y la televisión. Las tarjetas DeckLink para la captura de contenidos audiovisuales han generado una revolución en materia de rendimiento y rentabilidad, mientras que los productos DaVinci para el etalonaje digital han sido galardonados con un Emmy® y lideran el sector televisivo y cinematográfico desde 1984. Blackmagic Design continúa creando soluciones innovadoras que incluyen dispositivos con tecnología SDI 6G y 12G, así como dinámicas de trabajo para proyectos estereoscópicos tridimensionales y con calidad UHD. Fundada por los ingenieros y editores más destacados en el ámbito de la posproducción, la empresa cuenta con oficinas en el Reino Unido, Estados Unidos, Japón, Singapur y Australia. Más información: www.blackmagicdesign.com/es

